2018년 국가안전대진단 급경사지(옹벽포함) 분야 점검결과 공개

<기상청>

대상분류	대상명칭	위치	점검일	지적건수	주요 지적사항	조치사항	비 고* (일자)
급경사지 (옹벽포함)	영월지역기상서비스센터 사면	강원도 영월군 영월읍 하송리 322	2.13(화) 3.12(월) 4.11(수)	-	-	주기적인 점검 필요	과거 낙석 발생 이력 있음
급경사지 (옹벽포함)	울릉도기후변화감시소 옹벽	경상북도 울릉군 사동리 66-6	3.7(수) 4.12(목)	4건	- 배수로 연장 필요 - 사면 붕락부위 보수 필요 - 점검계단 신설 필요 - 콘크리트 옹벽 부위 보수 필요	금년도 보수공사 예산 230백만원 확보	상반기 보수공사 설계 완료 하반기 보수공사 실시 예정
급경사지 (옹벽포함)	면봉산기상레이더 석축	경상북도 청송군 현서면 무계리 산21-4	3.19(월)	1건	- 청사 외부 사면 숏크리트 보강 부위 균열 발생 진행중	정밀안전진단용역 예정	면봉산 정상 부위 위치
급경사지 (옹벽포함)	추풍령지역기상서비스센터 옹벽	충청북도 영동군 추풍령면 관리 205	2.13(화) 3.7(수) 3.20(화) 3.30(금)	2건	- 청사 정문 진입로 측면 보강토 옹벽 기울어짐(전도) 현상 뚜렷함 - 인접 민가의 보강토 옹벽 근접부위 굴착으로 안전성 불확실	금년도 보수공사 예산 210백만원 확보	보강토 옹벽 최대 높이 약 5m
급경사지 (옹벽포함)	백령도관측소 사면	인천광역시 옹진군 백령면 연화리 산242-1	3.14(수) 4.9(월)	1건	- 청사 진입로 절토면의 토사 붕괴현상이 일부 있음	지속적인 관심 필요	-
급경사지 (옹벽포함)	동두천지역기상서비스센터 사면	경기도 동두천시 생연동 428-5	2.19(월) 4.4(수)	2건	- 배수로 청소 필요 - 민간인 출입 방지를 위한 휀스 설치 필요	지속적인 관심 필요	과거 사면붕락 발생 이력 있음
급경사지 (옹벽포함)	양평자동기상관측소 옹벽	경기도 양평군 양평읍 양근리 192-25	4.3(화)	2건	- 관측소 부지 내 무인 경비시스템 연결 배선 노출 - 보강토옹벽 배면 배수로 불량	무인경비시스템 연결 배선 조치	-
급경사지 (옹벽포함)	이천지역기상서비스센터 석축	경기도 이천시 부발읍 신하리 287-5	4.3(화)	1건	- 석축 배부름현상 있음	부발역세권 사업부지 수용예정 (이천시 지역개발국 도시과)	2m 높이 석축

* (비  고) 점검 시 지적되었던 사항에 대한 (중간)조치 결과 및 조치 계획을 작성