2017. 12. 19.(화) 16:00 (총 5매)				2017. 12. 20(수) 10시 이후
관측예보연구과 관측정책과		과 장 주 상 원 과 장 권 오 웅				064-780-6602 02-2181-0692

날아다니는 종합기상관측소, ‘기상항공기’ 날개를 펴다!

기상청, 12월 20일(수) 김포공항에서 기상항공기 취항식 개최

□ 기상청(청장 남재철)은 12월 20일(수) 10시 김포공항에서 국내 최초로 도입한 ‘기상항공기의 취항식’을 개최한다.

□ 기상청 국립기상과학원(책임운영기관)이 주관하는 이번 취항식에는 정부와 국회, 전문가 및 언론 등 각계의 주요인사 100여명이 참석하여, 테이프 커팅과 기상항공기 소개 및 지상주행 등을 실시한다.

□ 기상항공기는 미국 비치크래프트(Beechcraft)사의 킹에어 350HW(King Air 350HW) 기종으로, △높이 4.4m △길이 14.2m △폭 17.7m의 기상관측 전용 비행기이다.

○ 이 비행기에는 14종 25개의 첨단 기상관측장비가 장착·탑재(붙임2)되어 있으며, 기상관측을 위해 최대 6시간 동안 비행이 가능하고, 최고 32,000ft(약 10km) 고도까지 비행이 가능하다.

□ 이 항공기는 김포공항을 근거지로 하여 연간 400시간 운항을 목표로 하고 있으며, 한반도 공역에서 기상관측 임무를 수행하게 된다.

○ 특히, △태풍 △집중호우 △대설 등 계절별 위험기상과 해상 기상현상에 대한 선행 관측과 △대기오염물질 측정 △황사·미세먼지 △방사선 탐사 등 현상별 대기질 관측을 수행한다.

○ 또한, 온실가스를 포함한 주요 기후변화 원인물질을 관측하며, 구름의 물리적 특성을 관측하고 인공증설·증우실험을 수행한다.

□ 기상청은 앞으로 기상항공기 관측을 통해 △지상 관측망 △인공위성(천리안) △기상관측선박(기상1호)의 산출 정보와 함께 한반도의 종합적 입체관측망을 완성하게 될 것으로 기대하고 있다.

□ 남재철 청장은 “기상항공기는 날아다니는 최첨단 기상관측장비로 기상재해에 대한 깊은 이해와 대응능력을 강화하게 될 것이고, 나아가 동북아시아 지역의 기상항공기 분야에서 선도적 지위를 확보할 것으로 기대됩니다.” 라고 밝혔다.

□ 붙임 1: 기상항공기 도입의 필요성 및 연혁

2: 기상항공기 제원 및 관측장비 목록

붙임1		기상항공기 도입의 필요성 및 연혁

□ 배경과 필요성

○ 삼면이 바다인 우리나라는 △집중호우와 △대설 및 아시아 대륙에서 이동해 오는 △황사 △미세먼지 등에 많은 영향을 받음

○ 이에 입체적 관측자료 수집을 통한 연구와 분석이 필요하지만 지상관측 대비 상층 관측자료는 절대적으로 부족한 실정

○ 또한 관측공백지역의 관측, 위험기상 선행관측, 환경기상 감시, 기상조절 역량 향상 등을 위한 기상장비를 탑재·장착한 항공기 도입

□ 추진 이력

○ 기상관측용 항공기 도입 기본계획 수립('08.7.)

○ 기상용 항공기 도입을 위한 사전 기획연구 수행('08.～'10.)

※ 기상조절 등 항공기 활용 연구('08.) → 기상 전용 항공기 도입 및 운영방안 연구('09.) → 기상항공장비 및 기상조절 기술개발 타당성 연구('10.)

○ 다목적 기상항공기 도입 추진계획 수립('11.12.)

○ 다목적 기상항공기 도입 및 운영방안 기획연구 수행('12.)

○ 다목적 기상항공기 도입 계약 체결('13.5.21.)

○ 다목적 기상항공기 도입 완료('17.11.08.)

붙임2		기상항공기 제원 및 관측장비 목록

□ 기상항공기 제원과 성능

항 목	내 용
기 종	Beechcraft King Air 350HW*
형 식	쌍발 터보플롭 (Twin Turboprop)
엔 진	PT6A-60A, P&W Turboprop(1,050 마력) × 2
높이/길이/폭	4.37 m / 14.22 m / 17.65 m
최대비행가능고도	32,000 ft(∼10km)
최대비행가능시간	6시간
탑승자	총 5명(조종사 2명, 장비운영자 2명, 연구자 1명)

□ 기상항공기 외형과 탑재모습

□ 기상항공기 관측장비 목록(14종 25개)

번호		구 분	장비명		관측요소
1		위험기상 선행관측 (4종 5개)	드롭존데	Vaisala AVAPS	기압, 온도, 습도, 풍향, 풍속
2			방사능장비	RSX-3	감마선
3			감시카메라	High Def. Camera(AVS-860)	대기, 지상 및 해양 영상
4			마이크로파 라디오미터	SFMR	고도, 기압, 강우강도, 해상풍속
5				GVR	대기 중 수증기량
6		기상조절 및 구름물리 (4종 6개)	냉․온구름 및 냉․온안개용 살포장치(AgI/CaCl2 연소탄)	WMI Wing(Burn-In-Place) Flare Racks	냉․온 구름 및 안개용 연소탄 (Agi, CaCl2) (총 24개 탑재)
7			냉구름 및 냉안개용 살포장치 (AgI Ejectable 연소탄)	WMI Fuselage(Ejectable) Flare Racks	냉 구름 및 안개용 연소탄 (Agi) (총 102개 탑재)
8			구름 응결핵 측정기	DMT CCN-200	구름응결핵 크기별(0.75～10㎛) 수농도
9			구름입자 및 강수 측정기	DMT CCP(CIP+CDP)	구름입자 크기분포 및 형태 (7.5～930㎛(해상도 15㎛)), (2∼50㎛)
10				DMT PIP	강수입자 크기분포와 형태(100～6,200㎛ (해상도 10㎛))
11				SEA WCM2000	액체수함량 (0∼6 g/㎥), 총수함량(0∼10 g/㎥)
12	1	에어로졸, 황사, 온실가스 및 대기질 측정 (6종 9개)	공기흡입구	Brechtel Iso-Kinetic Inlet	기체 및 에어로졸 포집
	2			WMI Gas Inlet(window)
13			광산란 입자계수기	Grimm 1.129 Sky-OPC	에어로졸 수농도 (0.25～32㎛, 총 31 구간)
14			네펠로미터	Nephelometer	에어로졸 산란계수 (450, 550, 700 ㎚)
15			카본입자분석기	DMT SP2	블랙카본 질량농도 및 입자 수농도 (200∼430nm, 최대 700nm)
16			온실가스분석기	Picarro CRDS G-2401m	온실기체(CO, CO2, CH4, H2O) 농도
17			반응가스분석기	Thermo42i-TL	질소산화물(NO, NO2, NOx)
18				Thermo42i-y	질소산화물(NOy)
19				Thermo43i-TLF	이산화황(SO2)
20				Thermo49i	오존(O3)
21		기본관측 및 항법장치, 전원분배, 자료수집 (2개)	항공자료조사시스템	Aventech AIMMS-20	(기상)온도, 상대습도, 기압, 풍향, 풍속 (항공기)위도, 경도, 고도, 속도, 방향, 기울기
22			자료수집시스템	SEA M300	관측 자료 수집, 처리 및 표출
23		부가장치 (3개)	온도 측정장치	Temp Sensor	온도
24			이슬점온도 측정장치	Dew Point Hygrometer	상대습도
25			결빙 탐지장치	Icing Detector	결빙 탐지