구매·설치 규격서

품목 번호	정부물품 분류번호	품 명	단위	수량
1	5805-615	서해종합해양기상관측기지 정보통신장비	식	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 서해상에서 발생하는 악기상을 조기 감시하기 위하여 서해상의 최서  단 섬인 북격렬비도(충청남도 안흥항 서쪽 70km 해상에 위치한 무인도로 해발고  도 100m) 서해종합해양기상관측기지의 관측자료 및 관련 자료 송·수신에 필요한초고속국가정보통신(ATM)망 수용을 위한  ATM Multi Router 및 LAN 구축에 필요한 제반 정보통신장비를 구매·설치하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 본 장비가 기상청이 지정한 지점에 설치한 후에 관측 자료 등이 위성통신을   이용하여 기상청이 운영중인 초고속정보통신망과 연계되어서 TCP/IP 정보통  신망이 구축되어야 한다.

1.2.2 본 장비는 해상의 열악한 환경에 설치 운영되므로 바람과 염분으로부터 내구성이 강해야 하며 낙뢰로부터 충분히 보호될 수 있어야 한다.

1.2.3 본 장비는 원격으로 제어 및 감시가 가능하여야 하며, 기상청의 NMS와 호환되어야 한다.

1.2.4 본 장비는 무인도에 설치하여 무인으로 운영하므로 연속적인 정보통신을 위하

여 신뢰성이 요구되는 장비이어야 한다.

1.2.5 본 장비는 서해종합해양기상관측기지에서 생산하는 기상관측자료 등을 실시간  으로 병목현상이 없이 위성통신망을 통하여 기상청 주전산기에 유통될 수 있  도록 정보통신체계를 구축하여야 한다.

1.2.6 2006년 이후 향후 수직측풍장비를 설치할 경우 관측 자료가 본 장비를 이용하여 기상청 주 전산기에 유통될 수 있도록 정보통신체계를 구축하여야 한다.

1.3 시스템 구성

2. 구성내용

2.1 구성품

2.1.1 ATM Multi Router	2 대

2.1.2 Swtching Hub	2 대

2.1.3 Rack	1 대

2.1.4 각종 케이블	1 식

2.2 구성내용

2.2.1 ATM Multi Router	2 대

2.2.1.1 TCP/IP, 전화, 방송 등 다양한 데이터를 직접 수용하여야 한다.

2.2.1.2 Frame Relay to LAN/VoIP/비디오 서비스를 위한 멀티-프로토콜 라우팅 및 인터워킹 구조를 제공하여야 한다.

2.2.1.3 다음과 같은 기본적인 인터페이스를 제공하여야 한다.

2.2.1.3.1 향후 확장성을 고려한 Frame Relay를 지원하는 E1/T1 Serial Module 1           Port 이상

2.2.1.3.2 내부 LAN 수용을 위한 10/100M Ethernet 2 Port 이상

2.2.1.3.3 전화 수용을 위한 FXS 2 Port 이상

2.2.1.4 다음과 같은 다양한 모듈로 확장 가능하여야 한다.

2.2.1.4.1 1개의 시스템 네트워크 서비스 모듈 슬롯 제공

2.2.1.4.2 FXS/FXO/E&M Voice 모듈

2.2.1.4.3 V.35 Frame-Relay Real-time 네트워크 모듈

2.2.1.4.4 Digital E1/T1 PBX ISDN-PRI/R2 네트워크 모듈

2.2.1.5 IP Routing을 포함한 Internetworking 기능을 제공하여야 한다.

2.2.1.6 고성능 IP 라우팅 및 인터워킹 성능처리 능력 (64bit CPU 구조)을 지원하여야  한다.

2.2.1.7 멀티미디어 트래픽 처리를 위한 검증된 QoS 기능을 지원하여야 한다.

2.2.1.8 VoIP Gateway 기능이 내장되어 별도의 장비 추가 없이 VoIP를 구성할 수 있어야 한다.

2.2.1.9 원격 제어 및 감시기능을 지원하여야 한다.

2.2.2 Swtching Hub	2 대

2.2.2.1 단독형 장비로 구성하여야 한다.

2.2.2.2 최대 24개 이상의 10/100Mbps 포트를 지원하여야 한다.

2.2.3 Rack	1 대

2.2.3.1 국제표준규격에 준하여 구매 장비에 맞는 크기와 1650mm 높이의 Rack을 제공하여야 한다.

2.2.4 각종 케이블

2.2.4.1 각 인터페이스 케이블은 표준 규격에 준하여 제작하여 설치하여야 하며 예비케이블을 종류별로 각 1개씩을 제작하여 납품하여야 한다.

2.2.5 낙뢰보호설비

2.2.5.1 낙뢰로부터 장비를 보호하기 위하여 장비에 대한 접지를 서해종합해양기상관 측기지의 공통접지단자함에 연결한다.

2.2.5.2 낙뢰로부터 장비를 보호하기 위하여 전원과 통신라인에 서지보호기를 설치하여야 한다.

3. 특수조건

3.1 적용범위

3.1.1 본 규격서는 시스템에 대한 최소 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 □3.1.2□항의 적용자료에서 규정한 제 규정을 만족하여야 한다.

3.1.2 명시되지 않은 규정의 적용자료

3.1.2.1 국제 표준화 기구(ISO), 국제 전기통신연맹(ITU-T)권고

3.1.2.2 전자공업협회(EIA), 미 표준화기구(ANSI), Bellcore

3.1.2.3 기타 국내·외 관련 제 규정, 규격, 법규 및 표준

3.1.3 본 규격서에 명시되지 않은 사항은 국가계약 관련법규에 따른다.

3.2 계약범위

3.2.1 본 장비를 구동하기 위한 연동 소프트웨어 일체를 포함한다.

3.2.2 본 장비는 기상청이 지정한 장소에 납품·설치하여야 한다.

3.3 특수사항

3.3.1 본 계약은 정보통신공사업에 따라 정보통신공사 면허를 가진 사업자가 수행하여야 한다.

3.3.2 계약자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하고, 본 장비를 계약자가 직접 시공하여야 한다.

3.3.3 계약자는 형식 승인을 득 한 제품으로 납품해야 한다.

3.3.4 계약자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견이 우선 한다.

3.3.5 계약자는 계약된 시스템 및 장비들의 일부를 부득이 변경하고자 할 경우 기상청과 협의한 후에 처리한다

3.3.6 계약자의 직원은 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여

야 한다.

3.4 납품 및 설치

3.4.1 계약자는 시스템 납품 및 설치를 계약 후 30일 이내에 완료하여야 한다.

3.4.2 계약자는 시스템을 기상청이 지정한 장소【별첨1】에 운반, 설치 등 제반 조치를 취해야 한다.

3.4.3 장비 운반 또는 설치 시 발생되는 사고에 대한 모든 책임은 계약자에게 있다..

3.4.4 계약자가 납품한 시스템 및 장비는 계약자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인 날인하여 양측 모두 보관한다.(Serial No. 포함)

3.4.5 계약자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입하고자 할 때 출입자의 인적사항을 기상청에 통보하여야 한다.

3.4.6 설치 시에 각종 환경이 부합하지 않을 경우에는 감독공무원의 지시에 따라 수정하여야 하며 이에 따르는 제 경비는 계약자의 부담으로 한다.

3.4.7 계약자는 시스템 설치 공사 시 시스템의 성능과 기능 향상을 위하여 감독 공무원의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 시공하여야 하며, 소요되는 경비는 계약자의 부담으로 한다.

3.4.8 계약자는 계약조건을 성실하게 이행하여야 한다.

3.4.9 계약자는 본 장비 설치 시 기상관측 및 정보통신업무에 지장이 없도록 작업을 하여야하며, 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

3.4.10 계약상대자는 장비설치 시 □독도등도서자역의생태계보전에관한특별법□에 의하  여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

3.4.10.1 육지로부터 공사자재 운반 시 외부의 동·식물을 유입하지 않아야 한다.

3.4.10.2 공사관련자들에 의하여 북격렬비도에 자생하는 동·식물이 남획, 훼손 또는  반출하지 않아야 한다.

3.4.11 계약자는 본 장비 설치 시 해양수산부의 항로표지시설물에 지장이 없도록 하여야 하며, 항로표지업무에 영향을 주어서는 안된다.

4. 기타사항

4.1 교육훈련 및 메뉴얼 제출

4.1.1 계약자는 시스템의 원활한 운용 및 유지보수를 위해 기상청이 지정하는 4인의 운용요원에 대하여 검수 전에 운영자 교육 훈련(운용 및 유지보수)을 실시하여야 한다.

4.1.2 시스템 관련 메뉴얼, 장비 운영관련 메뉴얼로 구분하여 작성하고 4부씩 제공하여야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다. 단, 검사요청서에는 주요설치과정을 촬영한 현장사진이 포함되어야 한다.

4.2.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 한다.

4.3 하자이행보증 및 대금지불

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.3.2 하자보증기간중의 A/S는 On-call basis로 하며 A/S에 소요되는 수리부품 및 경비는 계약상대자가 부담한다. A/S의 대상에는 직격뢰에 의한 외관상 확인되는 현저한 파손을 제외한 낙뢰피해도 포함된다.

4.3.3 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어(OS 포함) 버전 증가 시 무상으로 최신 버젼으로 교체하여야 한다.

4.3.4 하자보증기간동안 계약자는 월 1회 이상 정기적으로 본청에서 종합적인 운영 상태를 점검하여야 하며 또한 기상청의 요구 시마다 점검하여야 한다.

4.3.4 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.4 대금지불은 검사 및 검수완료 후에 일괄 지불한다.

5. 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이  우선한다.

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004. 11. 3 - 2004. 11. 9

나. 견적서 제출기한 : 2004.  11. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 장태규(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

【별첨1】

서해종합해양기상관측기지 정보통신장비 설치장소 및 환경

지점명	주소	위·경도	해발고도
북격렬비도	충남 태안군 근흥면 가의도리 산27번지	위도 36□37□N 경도 125□33□E	100m