2018 1. 30.(화) 14:10 (총 7매)			즉시
국립기상과학원 관측예보연구과		과 장 주 상 원 연구관 이 철 규			064-780-6602 064-78016608

날아다니는 종합기상관측소, 첫 번째 날개를 펴다!

기상청, 1월 30일(화) 기상항공기 첫 관측비행 실시 -

□ 기상청(청장 남재철)은 기상 관측 및 집중연구를 목적으로 도입한 기상항공기가 1월 30일(화) 김포공항에서 이륙(15시 예정)하여 첫 번째 관측비행을 실시한다고 밝혔다.

○ 이번 비행에서는 동계올림픽이 열리는 평창지역과 동해 상공에서 기온, 습도, 바람 등 기상정보와 구름입자 크기, 모양 등 물리적 특성을 관측할 예정이다.

○ 또한, 구름물리 연구의 일환으로 평창지역에서 인공증설 실험도 수행할 예정이다.

□ 2월 6일부터는 평창 동계올림픽과 패럴림픽의 성공적인 기상지원을 위해 평창과 동해안 상공의 기상관측도 수행할 예정이다.

○ 이를 통해 기상관측 공백지역인 동해상의 기온, 습도, 바람 자료 등 기상정보를 올림픽예보관에게 지원하고, 구름특성 관측 자료를 12개국 29개 기관이 참여하는 국제공동연구 프로젝트(ICE-POP2018)에 제공한다.

□ 향후, 기상항공기는 위험기상, 환경기상 및 기상조절 역량 향상 등을 위하여 한반도 상공에서 기상관측 임무를 수행하게 된다.

○ 특히, 태풍, 집중호우, 대설 등 계절별 위험기상과 해양의 기상현상에 대한 선행관측을 통해 한반도에서 발생할 수 있는 위험기상 및 방재기상에 대한 단기 예측기술력 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

○ 또한, 대기오염물질 측정, 황사·미세먼지, 방사선 탐사 등 현상별 대기질 관측을 수행하고 온실가스를 포함한 주요 기후변화 원인물질을 감시하며, 구름의 물리적 특성을 분석할 예정이다.

□ 남재철 기상청장은 “앞으로 기상항공기 관측을 통해 지상과 인공위성, 기상1호(기상관측선박)의 산출 정보와 함께 종합적 입체 관측망을 완성하여 국내 기상연구 발전에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.”라고 밝혔다.

□ 붙임 1: 기상항공기 첫 취항 모습

2: 기상항공기 도입의 필요성 및 연혁

3: 기상항공기 제원 및 관측장비 목록

4: 국제공동연구 프로젝트(ICE-POP 2018) 개요

붙임1		기상항공기 첫 취항 모습

| 김포공항에서 첫 번째 취항을 준비 중인 기상항공기 |

| 인공증설 실험용 연소탄을 부착한 모습 |

| 기상항공기 내부에서 기상관측을 준비 중인 모습 |

붙임2		기상항공기 도입의 필요성 및 연혁

□ 배경과 필요성

○ 삼면이 바다인 우리나라는 △집중호우와 △대설 및 중국에서 이동해 오는 △황사 △미세먼지 등에 많은 영향을 받음

○ 이에 입체적 관측자료 수집을 통한 연구와 분석이 필요하지만 지상관측 대비 상층 관측자료는 절대적으로 부족한 실정

○ 또한 관측공백지역의 관측, 위험기상 선행관측, 환경기상 감시, 기상조절 역량 향상 등을 위한 기상장비를 탑재·장착한 항공기 도입

□ 추진 이력

○ 기상관측용 항공기 도입 기본계획 수립('08.7.)

○ 기상용 항공기 도입을 위한 사전 기획연구 수행('08.～'10.)

※ 기상조절 등 항공기 활용 연구('08.) → 기상 전용 항공기 도입 및 운영방안 연구('09.) → 기상항공장비 및 기상조절 기술개발 타당성 연구('10.)

○ 다목적 기상항공기 도입 추진계획 수립('11.12.)

○ 다목적 기상항공기 도입 및 운영방안 기획연구 수행('12.)

○ 다목적 기상항공기 도입 계약 체결('13.5.21.)

○ 다목적 기상항공기 도입 완료('17.11.08.)

붙임3		기상항공기 제원 및 관측장비 목록

□ 기상항공기 제원과 성능

항 목	내 용
기 종	Beechcraft King Air 350HW*
형 식	쌍발 터보플롭 (Twin Turboprop)
엔 진	PT6A-60A, P&W Turboprop(1,050 마력) × 2
높이/길이/폭	4.37 m / 14.22 m / 17.65 m
최대비행가능고도	32,000 ft(∼10km)
최대비행가능시간	6시간
탑승자	총 5명(조종사 2명, 장비운영자 2명, 연구자 1명)

□ 기상항공기 외형과 탑재모습

□ 기상항공기 관측장비 목록(14종 25개)

번호		구 분	장비명		관측요소
1		위험기상 선행관측 (4종 5개)	드롭존데	Vaisala AVAPS	기압, 온도, 습도, 풍향, 풍속
2			방사능장비	RSX-3	감마선
3			감시카메라	High Def. Camera(AVS-860)	대기, 지상 및 해양 영상
4			마이크로파 라디오미터	SFMR	고도, 기압, 강우강도, 해상풍속
5				GVR	대기 중 수증기량
6		기상조절 및 구름물리 (4종 6개)	냉․온구름 및 냉․온안개용 살포장치(AgI/CaCl2 연소탄)	WMI Wing(Burn-In-Place) Flare Racks	냉․온 구름 및 안개용 연소탄 (Agi, CaCl2) (총 24개 탑재)
7			냉구름 및 냉안개용 살포장치 (AgI Ejectable 연소탄)	WMI Fuselage(Ejectable) Flare Racks	냉 구름 및 안개용 연소탄 (Agi) (총 102개 탑재)
8			구름 응결핵 측정기	DMT CCN-200	구름응결핵 크기별(0.75～10㎛) 수농도
9			구름입자 및 강수 측정기	DMT CCP(CIP+CDP)	구름입자 크기분포 및 형태 (7.5～930㎛(해상도 15㎛)), (2∼50㎛)
10				DMT PIP	강수입자 크기분포와 형태(100～6,200㎛ (해상도 10㎛))
11				SEA WCM2000	액체수함량 (0∼6 g/㎥), 총수함량(0∼10 g/㎥)
12	1	에어로졸, 황사, 온실가스 및 대기질 측정 (6종 9개)	공기흡입구	Brechtel Iso-Kinetic Inlet	기체 및 에어로졸 포집
	2			WMI Gas Inlet(window)
13			광산란 입자계수기	Grimm 1.129 Sky-OPC	에어로졸 수농도 (0.25～32㎛, 총 31 구간)
14			네펠로미터	Nephelometer	에어로졸 산란계수 (450, 550, 700 ㎚)
15			카본입자분석기	DMT SP2	블랙카본 질량농도 및 입자 수농도 (200∼430nm, 최대 700nm)
16			온실가스분석기	Picarro CRDS G-2401m	온실기체(CO, CO2, CH4, H2O) 농도
17			반응가스분석기	Thermo42i-TL	질소산화물(NO, NO2, NOx)
18				Thermo42i-y	질소산화물(NOy)
19				Thermo43i-TLF	이산화황(SO2)
20				Thermo49i	오존(O3)
21		기본관측 및 항법장치, 전원분배, 자료수집 (2개)	항공자료조사시스템	Aventech AIMMS-20	(기상)온도, 상대습도, 기압, 풍향, 풍속 (항공기)위도, 경도, 고도, 속도, 방향, 기울기
22			자료수집시스템	SEA M300	관측 자료 수집, 처리 및 표출
23		부가장치 (3개)	온도 측정장치	Temp Sensor	온도
24			이슬점온도 측정장치	Dew Point Hygrometer	상대습도
25			결빙 탐지장치	Icing Detector	결빙 탐지

붙임4		국제공동연구 프로젝트(ICE-POP 2018) 개요

□ 개요

○ 배경: 세계기상기구는 동계올림픽 기상지원과 과학적 성과를 위해 매 동계올림픽마다 국제공동연구사업(ICE-POP)을 개최국 주도로 추진 권고

※ 2010년 밴쿠버 동계올림픽 이후 지속적으로 추진 중임

※ ICE-POP 2018: International Collaborative Experiments for Pyeongchang Olympic and Paralympic 2018

○ 기간/참여규모: 2017. 12.∼2018. 3.(4개월)/12개국 29개 기관

※ 참가국가: 호주, 오스트리아, 캐나다, 중국, 핀란드, 러시아, 한국, 스페인, 스위스, 미국, 영국, 대만

○ 목표: 참여국가별 고분해능 수치예보모델 개별 운영·평가, 겨울철 집중관측을 통해 대설과정의 이해와 스포츠기상의 예측성 향상

○ 관심지역: 평창, 강릉 등 올림픽 경기장 지역 일대