예보용어

□ 관련 근거

o 예보업무규정 제5조(세부시행지침의 운용) ① 예보국장은 예보업무 수행 과정에 필요한 세부사항과 예보용어에 관한 별도의 지침을 마련하여 운영할 수 있다.

□ 적용 범위

o 예보용어는 날씨해설, 기상정보, 예보통보문 등 예보를 전달하는 문서와 영상에 사용되는 언어로, 다음 각호에 해당하는 경우에 정의한다.

① 사전적 의미 외에 그 경계를 명확히 할 필요가 있는 경우(예: 빈도 표현 및 시간범주)

② 예보구역 및 특보구역으로써 별도정의된 지역이 있는 경우(예: 장소표현)

③ 강도 등 강조가 필요한 경우(예: 바람 강도표현 등)

④ 기타 적용 범위 내에서 필요한 경우

□ 적용 제외범위

o 다음 각 호에 해당하는 사항은 예보용어로써 별도 정의하지 않는다.

① 기상법 및 예보업무규정에서 기 정의된 용어

② 기상청 내 타 규정에서 기 정의된 용어

③ 사전적 의미 자체로 소통이 가능한 언어(예: 섬 지역 등)

④ 양(또는 크기)을 나타내는 숫자로써 소통이 가능한 언어(예: 2m/s의 바람, 2cm 미만의 눈)

□ 하늘상태 표현

표현 용어	구름량(운량)	비 고
맑음	구름이 0~5할의 상태	-
구름많음	구름이 6~8할의 상태
흐림	구름이 9~10할의 상태

□ 바람(풍속) 표현

표현 용어	바람 강도	비 고
약간 강한 바람	바람의 세기가 4~9m/s 미만	-
강한 바람	바람의 세기가 9~14m/s 미만	* 강풍특보 기준 - 주의보: 14m/s 이상 또는 순간 20m/s 이상 - 경 보: 21m/s 이상 또는 순간 26m/s 이상
매우 강한 바람	바람의 세기가 특보 수준에 도달 될 것으로 예상되거나 그 이상일 경우

□ 파고 표현

표현 용어	파고	비 고
높은 물결	물결의 높이가 2~3m 미만	* 풍랑특보 기준 - 주의보: 유의파고 3m 이상 - 경 보: 유의파고 5m 이상
매우 높은 물결	물결의 높이가 특보 수준에 도달 될 것으로 예상되거나 그 이상일 경우

□ 강수 표현

▶ 강수량 및 적설

- 단기통보문과 날씨해설·기상정보에 예상강수량(적설)을 직접 표현

- 육안으로 확인되나 강수량(적설)을 기록하기 어려운 정도를 빗방울(눈 날림)로 표현

표현용어	약한 비	(보통) 비	강한 비	매우 강한 비
시간당 강수량	1~3mm 미만	3~15mm 미만	15~30mm 미만	30mm 이상
표현용어	빗방울		눈 날림
강수량/적설	0.1㎜ 미만		0.1㎝ 미만

※ 바람 및 파고 표현은 원칙적으로 정량적인 값으로 표기하고, 사용자의 주의를 요하는 단계이상에서 정성적인 표현으로 강조하여 표현함.

※ 단, 비의 경우에는 약한 비라도 사용자의 주의를 요하므로, 강수 표현의 모든 단계에 정성적인 표현을 사용할 수 있도록 정의함.

□ 시간범주 표

▶ 시제표현

- (표현 방법) 사회적으로 공감할 수 있는 표현을 선택하여 정량적으로 표현

- (적용 범위) 강수 현상(필수), 사회적으로 쟁점이 되는 기상 현상(선택)

시간	00		03		06		09		12		15		18		21		24
시간 범주 및 표현	2 등 분	오전(00~12시)								오후(12~24시)
	4 등 분	새벽 (00~06시)				오전 (06~12시)				오후 (12~18시)				밤 (18~24시)
	8 등 분	이른 새벽 /새벽 (00~03시)		늦은 새벽 /새벽 (03~06시)		아침 (06~09시)		오전 (09~12시)		낮 (12~15시)		늦은 오후 오후 늦게 (15~18시)		저녁 (18~21시)		늦은 밤 /밤늦게 /밤 (21~24시)

▶ 시제 간 경계를 표현 할 때에는 ‘무렵’을 사용하여 표현

(예) 자정 무렵 - 자정을 기준으로 1시간 전후 시간(2시간 정도)

□ 빈도 표현

표현 용어	설 명	비 고
한때	예보대상 구간 내에서 연속하여 일시적(전체 중 50%미만)으로 한번 나타남	-
가끔	예보대상 구간 내에서 띄엄띄엄 여러 번(전체 중 50%이하) 나타남	-

□ 기온예보 표현

표현 용어	설 명	비 고
아침최저기온	03:01 에서 09:00 사이의 가장 낮은 기온 값	-
낮최고기온	09:01 에서 18:00 사이의 가장 높은 기온 값	-
밤최저기온	18:01 에서 다음날 09:00 사이의가장 낮은 기온 값	-

□ 장소 표현

▶ 광역단위별 방위에 따른 분류와 지형특성에 따른 분류로 사용

▶ ‘권’을 포함한 장소표현은 광역시 및 특별자치시를 포함함

※ 본청: 1~3단계 및 6단계 조합사용 권고, 필요시 4, 5단계 사용

※ 지방청·지청: 모든 단계 자유롭게 사용, 단 해당 시군이 3개 미만일 경우 시군명을 직접 언급 권고

□ 광역단위별 방위에 따른 분류(붙임 1)

1)대분류	2)중분류	3)소분류	4)방위포함 상세	5)해당 시·군·구	관할관서	6)조합 사용
중부 지방	수도권	서울	서북	은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구	수도권 기상청	경기북부(북서+북동) 경기서부(북서+남서) 경기동부(북동+남동) 경기남부(남서+남동)
			서남	강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구
			동북	도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구
			동남	강동구, 송파구, 강남구, 서초구
		인천 · 경기 (경기권)	인천(경기권북서부)	인천
			경기북서부	고양, 파주, 양주, 김포, 의정부, 인천(강화)
			경기북동부	포천, 동두천, 가평, 연천, 남양주, 구리
			경기남서부	수원, 성남, 용인, 부천, 광명, 안양, 과천, 시흥, 군포, 의왕, 안산, 오산, 화성, 평택, 안성
			경기남동부	하남, 광주, 이천, 양평, 여주
	강원도	-	강원영서북부	철원, 화천, 양구, 인제	강원지방 기상청	강원영서(영서북·중·남부) 강원영동(영동북·중·남부) 강원북부(영서북부+영동북부) 강원중부(영서중부+영동중부) 강원남부(영서남부+영동남부) ※ 강원산지 별도
			강원영서중부	춘천, 홍천
			강원영서남부	원주, 횡성, 영월, 평창, 정선
			강원영동북부	고성, 속초, 양양
			강원영동중부	강릉
			강원영동남부	태백, 동해, 삼척
	충청권	충북 (충북권)	충북북부	충주, 제천, 음성, 단양	청주 기상지청	충청권북부(충북북부+충남북부) 충청권남부(충북남부+충남남부) 충남권남부(대전+충남남부) 충남권북부(세종+충남북부) 충북중·북부(충북중부+충북북부) 충북중·남부(충북중부+충북남부)
			충북중부	청주, 증평, 진천, 괴산
			충북남부	보은, 옥천, 영동
		대전 · 세종 · 충남 (충남권)	대전(충남권남부)	-	대전지방 기상청
			세종(충남권북부)	-
			충남북부	천안, 아산, 예산, 서산, 당진, 태안, 홍성
			충남남부	공주, 논산, 계룡, 금산, 부여, 청양, 보령, 서천
남부 지방	전라권	전북 (전북권)	전북북서부	전주, 익산, 완주, 군산, 김제	전주 기상지청	전라권서부 (전북북서+전북남서 +전남북서+전남남서) 전라권동부 (전북북동+전북남동 +전남북동+전남남동) 전남권북서부(광주+전남북서부)
			전북북동부	무주, 진안, 장수
			전북남서부	정읍, 고창, 부안
			전북남동부	남원, 임실, 순창
		광주 · 전남 (전남권)	광주(전남권서부)	-	광주지방 기상청
			전남북서부	장성, 나주, 함평, 영광
			전남북동부	담양, 곡성, 구례, 순천, 화순
			전남남서부	목포, 영암, 무안, 신안(흑산면 제외), 흑산도.홍도, 해남, 진도
			전남남동부	여수(삼산면 제외), 광양, 고흥, 보성, 장흥, 강진, 완도, 거문도.초도
	경상권	대구 · 경북 (경북권)	대구(경북권남부)	-	대구지방 기상청	경남중·서부(경남중부+경남서부) 경남중·동부(경남중부+경남동부) 경북권남부(대구+경북남부) 경남권동부(부산+울산+경남동부)
			경북북부	상주, 문경, 예천, 영주, 영양, 봉화, 안동, 의성, 청송, 영덕, 울진
			경북남부	영천, 경산, 청도, 칠곡, 김천, 구미, 군위, 고령, 성주, 포항, 경주
		부산 · 울산 · 경남 (경남권)	부산(경남권동부)	-	부산지방 기상청
			울산(경남권동부)	-
			경남중부	밀양, 의령, 함안, 창녕, 창원
			경남동부	양산, 김해
			경남서부	진주, 하동, 산청, 함양, 거창, 합천, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해
별도	제주도	-	제주도동부	-	제주지방 기상청	-
			제주도서부	-		-
			제주도남부	-		-
			제주도북부	-		-

※ ‘6)조합사용’에서 정의되지 않았더라도, 필요시 적용 중인 동일한 방법으로 ‘4)’를 이용해 조합 가능

□ 지형특성에 따른 분류(붙임 2)

표현 용어	설 명	비 고
산지(또는 산간)	해발고도 600m 이상 또는 들이 적고 산이 많은 지역 (산간과 산악, 고산의 의미를 포함)	-
중산간	해발고도 200~600m의 고지대	제주지역 限
해안	바다를 접하고 있는 지역(행정구역)	-
내륙	바다에서 멀리 떨어진 지역(해안을 제외한 육지 행정구역)	-
일부	해당 예보 구역 전체의 50 % 미만	-
대부분	해당 예보 구역 전체에 거의 가까운 정도	-

구분	1)대분류	2)중분류	3)소분류	4)방위포함 상세	5)해당 시·군	6)조합 사용
해안	서해안	중부서해안	수도권서해안	인천	인천	-
				경기북부(서)해안	김포, 인천(강화)	-
				경기남부(서)해안	시흥, 안산, 화성, 평택	-
			충남(서)해안	충남북부(서)해안	서산, 당진, 홍성, 태안	-
				충남남부(서)해안	보령, 서천	-
		전라서해안	전북(서)해안	전북북부(서)해안	군산, 김제	-
				전북남부(서)해안	고창, 부안	-
			전남서해안	전남북부서해안	영광, 함평	전남해안 (전남서해안+전남남해안)
				전남중부서해안	목포, 영암, 무안, 신안(흑산면 제외),
				전남남부서해안	진도
	남해안	-	전남남해안	전남동부남해안	여수(삼산면 제외), 광양, 고흥, 보성
				전남서부남해안	장흥, 강진, 해남, 완도
			경남(권)남해안	부산	부산	경남권해안 (경남남해안+경남동해안)
				경남중부남해안	창원
				경남서부남해안	통영, 사천, 거제, 고성, 남해
	동해안	경상동해안	경남(권)동해안	울산	울산
			경북동해안	경북북부(동)해안	영덕, 울진	-
				경북남부(동)해안	포항, 경주	-
		강원동해안	-	강원북부(동)해안	고성(산지제외), 속초(산지제외), 양양(산지제외)	-
				강원중부(동)해안	강릉(산지제외)	-
				강원남부(동)해안	동해(산지제외), 삼척(산지제외)	-
	제주도해안	-	-	-	제주(산지 제외), 서귀포(산지 제외)	-
내륙	-	중부내륙	수도권내륙	서울	서울	경기북부내륙(북서+북동) 경기서부내륙(북서+남서) 경기동부내륙(북동+남동) 경기남부내륙(남서+남동) ※ 서울 포함시 ‘수도권’ 사용 가능
				경기북서내륙	고양, 파주, 양주, 의정부
				경기북동내륙	포천, 동두천, 가평, 연천, 남양주, 구리
				경기남서내륙	수원, 성남, 용인, 부천, 광명, 안양, 과천, 군포, 의왕, 오산, 안성
				경기남동내륙	하남, 광주, 이천, 양평, 여주
			강원내륙	강원북부내륙	철원, 화천, 양구(산지제외), 인제(산지제외)	-
				강원중부내륙	춘천, 홍천(산지제외)	-
				강원남부내륙	원주, 횡성, 영월, 평창(산지제외), 정선(산지제외)	-
			충북내륙	충북 전역	충주, 제천, 음성, 단양, 청주, 증평, 진천, 괴산, 보은, 옥천, 영동	※ 전체 구조 균형상 ‘충북내륙’이 정의되었으나, 충북 전역이 ‘내륙’이므로, 예보용어상 ‘방위에따른 분류’ 사용 권고 충남남부내륙(남동+남서) 충청권내륙(충북내륙+충남내륙)
			충남내륙	대전, 세종	대전, 세종(충남권중부내륙)
				충남북부내륙	천안, 아산, 예산
				충남중부내륙	공주, 계룡
				충남남동내륙	논산, 금산
				충남남서내륙	부여, 청양
		남부내륙	전북내륙	전북중부내륙	전주, 익산, 완주, 정읍	전북동부내륙(북동+남동) 전라권내륙(전북내륙+전남내륙)
				전북북동내륙	진안, 무주, 장수
				전북남동내륙	남원, 임실, 순창
			전남내륙	광주	광주(전남권중부내륙)
				전남중부내륙	담양, 장성, 나주, 화순
				전남동부내륙	곡성, 구례, 순천
			경북내륙	대구	대구(경북권중남부내륙)	경북북부내륙(북서+북동+중북부) 경북남부내륙(남서+중남부) 경북중부내륙(중북부+중남부) 경북서부내륙(북서+남서) 경남서부내륙(남서+북서) 경상권내륙(경북내륙+경남내륙)
				경북북서내륙	상주, 문경, 예천
				경북북동내륙	봉화, 영양, 영주
				경북중북부내륙	안동, 의성, 청송
				경북남서내륙	김천, 구미, 칠곡, 고령, 성주
				경북중남부내륙	영천, 경산, 청도, 군위
			경남내륙	경남동부내륙	김해, 양산
				경남중부내륙	밀양, 의령, 함안, 창녕
				경남남서내륙	진주, 하동, 산청
				경남북서내륙	함양, 거창, 합천
산지	-	-	강원산지	강원북부산지	속초산지, 인제산지, 고성산지, 양양산지, 양구산지	-
				강원중부산지	강릉산지, 평창산지, 홍천산지	-
				강원남부산지	동해산지, 삼척산지, 정선산지	-
				태백	태백
			경북산지	경북북동산지	영양산지, 봉화산지, 울진산지	-
	제주도산지	-	-	-	제주(해안 제외), 서귀포(해안 제외)	-
섬	-	-	-	-	인천(서해5도), 인천(옹진), 울릉도.독도, 추자도 흑산도.홍도, 거문도.초도	-
별도	지리산부근	-	-	-	전북 남원, 전남 구례, 경남 하동·산청·함양	-

붙임 1			광역단위별 방위에 따른 분류

붙임 2			지형특성에 따른 분류

붙임 3			어려운 예보용어 해설

□ 해설

연번	용어	해설
1	가시거리	대기의 혼탁 정도를 나타내는 기상요소로서 지표면에서 정상적인 시각을 가진 사람이 목표를 식별할 수 있는 최대 거리
2	기상조	기상변화로 일어나는 조석
3	기압마루	대기 중의 같은 고도면에서 주위보다 기압이 상대적으로 높은 영역
4	대류성 강수	적란운 내부의 상승기류가 활발한 곳에서 주로 수적의 병합 또는 결착에 의해 성장한 후 상승기류가 생긴 곳에서 그리 멀리 떨어지지 않은 곳에서 내리는 강수
5	목측	계기로 관측하지 않고 관측자가 직접 눈으로 보고 관측하는 것
6	발효	발표한 특보의 효력이 나타나기 시작하는 시각
7	신적설	지면 위나 설면 위에 새로 쌓인 눈
8	실효 습도	화재 예방의 목적으로 수일 전부터의 상대습도의 경과 시간에 따른 가중치를 주어서 산출한 목재 등의 건조도를 나타내는 지수, 50% 이하가 되면 화재 발생 가능성이 높음
9	열대 저압부	중심 최대풍속이 17㎧ 미만의 열대성 저기압
10	온난이류	따뜻한 공기가 차가운 공기가 있는 지역으로 이동
11	유의파고	특정 시간 주기 내에 일어나는 모든 파도의 높이 중 가장 높은 파고부터 1/3에 해당하는 파고의 높이들의 평균 높이
12	천문조	달이나 태양과 같은 천체의 인력으로 일어나는 조석을 말함 (=천체조(天體潮))
13	최심적설	실제 지표면에 쌓인 눈의 최대 깊이