이중편파레이더 품질관리기법 변경 및 대국민 서비스

□ 배경 및 목적

○ 이중편파레이더 도입에 따라 기존의 단일편파레이더와 차별화되고 장비 특성을 고려한 맞춤형 품질관리 자료 제공 필요

○ 이중편파특성을 고려한 최적의 품질관리기법이 적용된 레이더영상 서비스를 통해 기상정보 신뢰도 제고

□ 추진경과

○ ‘05년～’06년 : 1세대 품질관리기법(ORPG) 개발 및 현업 적용

○ ‘12년～’16년 : 2세대 품질관리기법(퍼지 QC) 개발 사업 수행

— 사업명/기간 :『레이더자료 통합품질관리기술 개발』/‘12년～’16년

○ ‘15년 6월~ : 대국민서비스 통합영상에 이중편파레이더용 2세대 품질관리기법(퍼지 QC)이 적용된 레이더영상 자료 제공

□ 품질관리기법 변경 개요

○ 변경내용

－ 레이더별 맞춤형 품질관리기법을 적용한 레이더자료 대국민(기상청 홈페이지) 서비스

○ 적용방법

－ 이중편파레이더 : 2세대 품질관리기법(퍼지 QC) 적용

※ 단일편파레이더 : 기존대로 1세대 품질관리기법(ORPG) 적용

○ 적용일시 : 2015. 8. 1. 09:00

□ 기대효과

○ 고품질의 레이더자료 서비스를 통한 기상정보 신뢰도 제고

□ 참고자료

○ 레이더별 품질관리 적용 기법

품질관리 서비스	품질관리기법		비고
	퍼지 QC	ORPG
통합영상	○	-	기상청 : 단일/이중편파레이더 국토부 : 이중편파레이더 전체
개별영상	○	○	기상청 이중편파레이더 : 퍼지 QC 기상청 단일편파레이더 : ORPG

붙임1		품질관리기법 성능분석 결과(총괄표)

○ 대상 : 백령도 이중편파레이더

○ 기간 : 2015년 1월 ~ 7월(7개월간)

○ 사례 : 총 10사례

— 기상(4사례), 기상+비기상(4사례), 비기상(2사례)

○ 성능분석 결과 : 2세대 품질관리기법이 성능이 우수한 것으로 판단

구분	사례유형	일시(LST)	기존QC (ORPG)		신규QC (퍼지QC)
			기상	비기상	기상	비기상
1-1	강수	2015.05.11. 15:20	○	-	○	-
1-2	강수	2015.07.12. 15:20	○	-	○	-
1-3	강설	2015.01.01. 22:30	X	-	○	-
1-4	강설	2015.01.30. 01:40	X	-	△	-
2-1	강수+파랑	2015.04.02. 12:50	○	X	△	○
2-2	강설+파랑	2015.02.08. 06:20	X	X	○	△
2-3	강수+채프	2015.07.20. 15:50	△	X	○	○
2-4	강수+파랑, 이상전파	2015.06.06. 23:00	○	X	○	△
3-1	이상전파	2015.05.13. 15:20	-	X	-	△
3-2	이상전파	2015.04.18. 02:00	-	X	-	○

※ (○) 기상에코보존, 비기상에코 완전제거

(△) 기상에코 부분제거, 비기상에코 불완전제거

(X) 기상에코제거, 비기상에코 미제거

붙임2		품질관리기법별 영상비교

No QC	퍼지 QC	ORPG QC
강수 + 비 강수 사례(2015년 7월 20일 15:50)
비 강수 사례(2015년 4월 18일 02:00)