이중편파레이더 품질관리기법 변경 및 대국민 서비스

□ 배경 및 목적

○ 이중편파레이더 도입에 따라 기존의 단일편파레이더와 차별화되고 장비 특성을 고려한 맞춤형 품질관리 자료 제공 필요

○ 이중편파특성을 고려한 최적의 품질관리기법이 적용된 레이더영상 서비스를 통해 기상정보 신뢰도 제고

□ 추진경과

○ ‘05년～’06년 : 1세대 품질관리기법(ORPG) 개발 및 현업 적용

○ ‘15년 6월 ~ ‘19년 6월 : 이중편파레이더 2세대 품질관리기법(퍼지 QC)이 적용된 레이더영상 제공

○ ‘19년 6월 ~  : 이중편파레이더 3세대 품질관리기법(CLEANER*) 적용된 레이더영상 제공

※ CLEANER: CLutter Elimination Algorithm for Non-meteorological Echo of Radar data

□ 품질관리기법 변경 개요

일 자	내 용	버 전
‘19. 6.21.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 현업제공 - 차등위상차 접힘풀기, 비차등위상차 산출 - 지형에코 판별변수 개발 - 부분 빔 차폐 보정	CLEANER V1.0
‘19.11.20	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 거리, 고도, 계절별 비기상에코 제거 임계치 설정 - 이상전파(AP) 에코 제거 기술 개발	CLEANER V2.0
‘19.12. 6	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 점 에코 제거 기능 강화	CLEANER V2.1
‘20. 3. 9	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 지형에코 제거 기술 개선 - C-밴드 감쇠보정식 추가	CLEANER V2.2

□ 기대효과

○ 고품질의 레이더자료 서비스를 통한 기상정보 신뢰도 제고

붙임 1			신규 품질관리 기술개발

□ 기술개발 내용

❍ 에코별 독립조건을 통한 단계별 품질관리 기술(CLEANER 1.0) 개발

→ 단계별로 독립변수 및 조건을 적용하는 총 4단계의 품질관리 기술개발

※ CLEANER: CLutter Elimination Algorithm for Non-meteorological Echo of Radar data

❍ 주요 개발내용

- STEP 1) 지형에코 분류 및 제거기술 개발

- STEP 2) 비(非)기상에코 분류 및 제거기술 개발

- STEP 3) 잔류 점 에코 제거 기술 개발

- STEP 4) 차등위상 필터링 및 비차등위상 산출기술 개발

< 이중편파 신규 품질관리(CLEANER) 기술 흐름도>