(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 8. 7(목) - 2008. 8. 13.(수)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 8. 13.(수) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 정보인프라기술과 최우예(전화 02-2181-0417)

4. 제안서 제출 : 정보인프라기술과 최우예(전화 02-2181-0417)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 정보인프라기술과에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체(2개 이상 합격업체가 있을시)는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의시담을 통한 수의계약으로 진행함.

구매규격서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
	1	온-나라시스템 스토리지 구축	조	1

1. 일반사항

1.1 개 요

o 본 규격서는 기상청 정보인프라기술과에서 운영 중인 온-나라시스템의 유닉스 서버의 실시간 문서 처리 및 저장을 위한 장치를 구매하기 위한 것이며, 총 2.7TBytes의 확장 가능한 스토리지를 도입하여 기존 자료 저장장치의 모든 데이터 이관 및 기존 저장장치의 볼륨을 재구성할 계획으로 그 구매 및 설치에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준 이상의 장비를 납품하여야 한다.

1.2.2 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계규정에 따른다.

1.2.3 납품장비의 접속 방식 및 프로토콜은 국내외 기술기준 및 국제 표준규격에 적합하여야 한다.

1.2.4 본 장비는 기본적으로 다음 요건을 갖추어야 한다.

1.2.4.1 24시간 중단 없이 운영할 수 있는 안정성 및 내구성

1.2.4.2 사용자 운영이 가능한 편의성

1.2.5 본 시스템의 설치 후 온-나라시스템 처리용 유닉스서버(SUN Fire V880 및 SUN Fire V440)에 기록․저장되는 문서자료의 입출력이 용이해야 한다.

1.2.6 향후 관리와 유지보수 상의 문제점을 최소화하기 위하여 모든 구성품 및 부품은 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

1.2.7 계약상대자는 납품할 시스템의 모든 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 제조사로부터 제품공급증명확인서(정품보증서)와 License 원본 및 제안제품에 대한 기술지원 확약서를 제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

1.2.8 구매 계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동 소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검수 등 일체를 포함한다.

2. 구성내용

2.1 구성요소

2.1.1 온-나라시스템 문서 처리 및 저장용 스토리지 ․․․․․․․․․․   1 조

3. 기술사항

3.1 스토리지

3.1.1 Controller

3.1.1.1 Dual Raid Controllers

ㆍ컨트롤러 당 16개의 FC 디스크 드라이브 지원

3.1.2 Cache

3.1.2.1 캐쉬 2GB 이상 제공

3.1.2.2 Data Access 시 Cache Level 접근성 향상 기능 제공

3.1.2.3 이중 Cache Data 배터리 백업 지원(72시간)

3.1.3 디스크

3.1.3.1 300GB × 9 이상 제공(15K rpm 파이버(fibre) 채널 제공)

3.1.3.2 제조사와 동일 제품이어야 함

3.1.4 RAID

3.1.4.1 RAID 0,1,3,5, and 1+0 지원

3.1.5 Disk Interface

3.1.5.1 4개의 4Gbps FC-AL Backend 광채널 지원

3.1.6 기타

3.1.6.1 이중화 전원 공급 장치와 쿨링 팬 지원

3.1.6.2 다중 플랫폼 지원

3.1.6.3 확장 트레이 추가 가능

3.1.6.4 12U 이하의 Rack Type

3.1.6.5 SUN V 880 및 SUN V 440, SUN storage 3510과 완벽히 호환되어야 함

3.2 시스템 납품 및 설치

3.2.1 계약상대자는 물품 공급계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 기상청이 지정한 곳에 납품 및 설치를 완료하여야 하며. 시스템의 납품․설치는 기상청의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용하여 작업하여야 한다.

3.2.2 계약상대자는 당해 계약의 이행에 필요한(육상운송비, 해상운송비, 각종 보험료, 창고료, 시설공사비, 설치비 등) 일체의 비용을 부담해야 한다.

3.2.3 설치 또는 현장시험 시 현장 내의 부대설비에 영향을 주지 않도록 하여야 하며, 부주의 등으로 인해 부대설비를 손상시켰을 경우 계약상대자의 비용으로 즉각 원상복구 하여야 한다.

3.2.3 계약상대자는 시스템 납품 시 계약상대자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

3.2.4 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업이 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 하며, 계약상대자는 중단 최소화 환경, 장애 발생시 서비스 정상화 방안, 백업방안 등을 기상청에 제시하여야 한다.

3.2.5 계약상대자는 기존 운영중인 스토리지를 해당 서버와 분리 및 신규 도입 스토리지와 직접 연결하여 기존 스토리지의 데이터 중 일부를 이전하고, 기존 스토리지를 재구성하여 서비스 할 수 있도록 하여야 한다.

3.2.5.1 이전대상 데이터 : 온-나라시스템 데이터

3.2.5.2 재구성 및 기존 스토리지 잔류 데이터 : 그룹웨어시스템 데이터

3.2.6 기존 서버 및 시스템 구성도

3.2.7 목표시스템 구성도

4. 기타사항

4.2 매뉴얼

4.2.1 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한 운영메뉴얼, 사용자 메뉴얼, reference, 국문 메뉴얼 등과 관련자료를 CD 또는 책자로 각 1부씩 제출해야 한다.

4.3 검사

4.3.1 계약상대자는 계약 기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회 하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고 본 규격서에서 정해진 모든 계약 이행을 완료 후 서면으로 검사 및 검수요청서를 제출해야 한다

기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 “검사”라 한다)를 완료한다.

4.3.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회해야 하고 이에 소요되는 비용을 부담해야 한다.

4.3.3 검사 결과 하자발생 등 계약조건을 이행하지 못한 것으로 판단될 시에는 기상 청의 요구에 의해 계약상대자는 납품 설치한 모든 장비를 철거 및 회수하며  이에 따르는 모든 비용을 부담해야 한다.

4.4 하자이행보증

4.4.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년 이상으로 하되, 제품 납품업체에서 제시한 하자 보증기간이 1년 이상인 경우에는 그것을 따르도록 한다. 동기간 중 장비 장애 발생시 순정품으로 교체하여야 하며 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.4.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부해야 한다.

4.4.2 무상 유지보수기간에 납품한 시스템에 동일 장애가 3회 이상 발생하는 경우, 기상청의 요구에 따라 동급 이상의 신 시스템(또는 장비)로 교환 조치하여야 하며, 장애로 인하여 장시간 시스템 가동 운영서비스가 어렵다고 판단될 경우에는 계약상대자는 동급 이상의 시스템 기종으로 대체 설치하여 운영서비스에 지장이 없도록 하여야 한다.

4.5 대금지불 : 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.6 기타 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는  기상청 의견이 우선 한다.