구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7010-310	1	열린기상청 홈페이지 시스템	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

1.1.1 본 규격서는 기상청 열린기상청 홈페이지 시스템을 운영하기 위해 안정성 및 효율성을 만족하는 하드웨어(H/W)와 소프트웨어(S/W) 시스템을 구매하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 한다.

1.2.2 모든 납품 대상 제품은 반드시 제조사의 정품으로 납품하여야 하며, 조립품은 납품할 수 없으며, 최신 기종이어야 하며 단종 또는 단종 예정인 제품이 아니어야 한다(기 생산된 제품으로 성능향상을 발표하고 모델명을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 본다).

1.2.3 향후 서버 관리와 유지보수 문제점을 최소화하기 위하여 디스크어레이 등 주요 구성품 및 부품은 서버 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

1.2.4 시스템 설치라 함은 본 시스템이 설치 운영될 장소의 네트워크 연결 및 설치에 필요한 부대설비 공사(네트워크 케이블 등)를 포함한다.

1.2.5 본 장비는 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성되어야 하며, 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

1.2.6 입찰자는 형식 승인을 얻은 제품으로 제안하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 증빙자료(제조자 증명원)를 입찰제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

1.2.7 본 장비가 외국 도입 기종일 경우 입찰자와 기기제조사의 관계를 명시하고, 양 사의 관계를 증명할 수 있는 증빙서류를 입찰제안서에 제출하여야 한다.

1.2.8 계약상대자는 서버의 운영 관리를 위한 OS와 납품하는 소프트웨어를 구매  부서의 요구에 따라 설치하여야 한다.

1.2.9 계약상대자는 납품할 시스템의 원 제조사로부터 제품공급 및 기술지원 확약서를 발급 받아 납품 시에 원본를 제출하여야 한다.

1.2.10 계약상대자는 납품할 시스템의 모든 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 제조사가 발급한 정품보증서와 License 원본을 납품 시 제출하여야 한다.

1.2.11 납품하는 RACK에는 기상청이 요구할 경우 신규 서버 외에 기존 서버들을 함께 통합 설치하여 정상작동 시켜야 한다.

1.2.12 필요할 경우 1개의 RACK에 통합 설치될 서버들의 총 소요 전력이상의 용량을 가진 전원케이블을 분전반으로부터 별도로 설치하여야 한다.

1.2.13 구매되는 모든 하드웨어, 소프트웨어, 부대장비는 기상청이 원하는 위치에 설치되어야 하며, 정상적으로 작동하여야 한다.

1.2.14 신규 도입 소프트웨어 외에 기상청이 보유하고 있는 기존의 소프트웨어가 기상청이 원하는 시스템에 설치되어 정상 운영될 수 있도록 하여야 한다.

1.2.15 본 사업에 필요한 설비의 설치 및 유지보수 공사와 이에 따르는 부대공사는 정보통신공사업법 제3조에 의거 정보통신공사업의 자격요건을 갖춘 자가 도급 및 시공해야 한다.

2. 시스템 구성내역

2.1 구성내역

2.1.1 하드웨어……………………………………………………………  총 2종 3조

2.1.1.1 웹&파일서버 2조

2.1.1.2 시스템 RACK 1조

2.1.2 소프트웨어…………………………………………………………  총 1종 2식

2.1.2.1 OS Linux 2식

2.2 열린 기상청 시스템 구성도

2.3 기상청 열린기상청 홈페이지용 각종 장비의 설치 위치

2.3.1 하드웨어

2.3.1.1 웹&파일서버 2조 : 슈퍼컴 센터 또는 통신실(기상청 본청 3층)

2.3.1.2 시스템 RACK 1조 : 슈퍼컴센터 또는 통신실(기상청 본청 3층)

2.3.2 소프트웨어

2.3.2.1 OS Linux 2식

3. 기술규격

3.1 웹&파일서버 규격

3.1.1 CPU 및 메인보드 :

◦ AMD Opteron 2.6G 이상 2개

◦ L2/L3 Cache : CPU 당 1MByte 이상

3.1.2 메모리(RAM) : DDR(PC3200) SDRAM 8G Byte (1개당 1G Byte 이상)

3.1.3 I/O : PCI slot 3개 이상

3.1.4 스토리지

◦ 내장 디스크 : 146G Byte 이상 2개

3.1.5 NIC

◦ 10/100/1,000 Fast Ethernet 2 port 이상(네트워크카드와 케이블 포함)

3.1.6 전원 : 전원공급장치 500W 듀얼 파워 1식 이상

3.1.7 부대장치

◦ DVD-RW/CD 콤보 드라이브(내장): CD R/W 24배속 이상 1개

◦ 1.1/2.0 지원 USB port(내장) 2개이상

3.1.8 키보드와 광마우스 각 1개

3.1.9 외형: RACK 형

3.2 시스템 RACK 조별 규격

3.2.1 17" LCD 모니터(1280×1024 이상) 1개

3.2.2 광마우스 1개

3.2.3 키보드 1개

3.2.4  KVM 스위치 1개

◦ 통합설치에 필요한 8개 이상 서버 동시 연결

◦ 공유기 연결에 필요한 PS2 케이블 16개, 모니터 케이블 8개

◦ 키보드, 마우스 Hot Plug 지원

◦ 1280 X 1024 이상의 해상도 지원

3.2.5 통합설치에 필요한 전원공급장치 등 부대장비 1개

3.2.6 기타:

◦ RACK에는 시스템 운영에 충분한 전원공급장치, 냉각팬이 설치되어야 함.

◦ RACK에는 서버 10대 이상과 17" LCD 모니터 1개와 키보드 1개와 KVM 스위치 1개가 동시에 설치되어 운영되어야 함.

◦ 간단한 KVM 스위치 조작으로 서버와 연결되어 마우스와 키보드 입력이 가능해야 하며, 터미널 화면이 깨지지 않고 정상적으로 표출되어야 한다.

◦ 모니터, 키보드, 마우스 및 KVM 스위치는 1U 또는 2U 크기로 랙에 장착할 수 있는 일체형 기종이어야 함

3.3 OS Linux 1식 규격

3.3.1 리눅스 Redhat AS3 Standard 이상

4. 기타사항

4.1 납품 및 설치조건

4.1.1 계약상대자는 계약일로부터 10일 내 기상청이 지정하는 장소에 완전한 형태로 납품 설치하여야 한다.

4.1.2 납품된 제품은 저작권 등의 법률적 문제가 발생하지 않아야 하면 발생시 계약상대자가 책임을 진다.

4.1.3 구성에 필요한 제반 비용 및 자재는 계약상대자가 부담한다.

4.1.4 향후 관리와 유지보수 상의 문제점을 최소화하기 위하여 주요 구성품 및 부품은 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

4.1.5 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.6 계약상대자는 시스템 설치 시 시스템의 성능과 기능 향상을 위하여 검사공무원의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 설치하여야 하며, 소요되는 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

4.1.7 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고, 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 열린기상청 웹 서비스 제공에 하자가 없도록 시스템이 작동하여야 한다.

4.2.2 계약상대자는 본 규격서에 정해진 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 “검사”라 한다)를 제출하여야 한다. 기상청은 검사 요청서를 접수한 날로부터 14일 이내에 검사 및 검수를 완료한다.

4.2.3 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

4.2.4 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4.3 하자보증 및 유지보수

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 동기간 중 시스템(하드웨어 및 소프트웨어)의 장애 발생 시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.3.2 하자보증기간 중의 A/S는 On-call base 방법으로 실시하여야 한다.

4.3.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서로 납부하여야 한다.

4.3.4 하자보증기간 동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가시 무상으로 최신버전으로 교체하여야 한다.

4.3.5 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용처리는 계약상대자가 부담하여야 한다.

4.4 대금지불 : 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.5 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대해서는 기상청의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 7. 11 - 7. 15

나. 견적서 제출기한 : 2005. 7. 15.  18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 임나영(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)