대구기상대 청사 및 관사 신축공사

건축설계경기지침서

2011.  10.

부 산 지 방 기 상 청

목       차

Ⅰ. 설계경기의 개요	1

1. 목    적	1

2. 사업개요	1

3. 경기방식	1

4. 건축설계경기의 참가자격	1

5. 추진일정	2

6. 응모신청서 교부 및 등록	2

7. 현장설명	3

8. 질의 및 회신	3

9. 응모작품 접수	3

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출	4

1. 공통사항	4

2. 심사용 도판	4

3. 설계도면	4

4. 설계설명서	5

5. 응모도서의 제출	6

6. 제출도서의 익명성	6

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정	7

1. 작품심사 기준과 방법	7

2. 심사결과 발표	8

3. 입상작품수 및 보상	8

4. 당선자에 대한 조건	9

5. 응모작품 반환	9

6. 공모규정의 준수	9

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침	10

1. 일반기준	10

2. IBS계획	10

3. 에너지 절약 계획	11

4. 분야별 설계기준	11

※ 각종 서식	18

Ⅰ. 설계경기의 개요

1. 목 적

현 대구기상대 주변의 도시 재개발로 도시재정비 촉진 시범지구로 지정됨에 따라 2012년에 대구광역시 동구 효목1동으로 이전하는 대구기상대를 신축하고자 융통성 있는 공간구성, 기능성, 경제성 및 주변 환경과의 조화와 예술성을 갖춘 미래지향적 건축물을 설계하는데 있어서 설계자들에게 참여의 기회를 제공하고 공정한 경쟁을 통하여 우수한 설계안의 확보와 설계자 선정의 공정을 기하기 위함

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 대구기상대 청사 및 관사 신축공사 건축설계경기

나. 신축위치 : 대구광역시 동구 효목동 산 234-26번지 일원

다. 부지면적 : 37,160㎡

라. 건축연면적 : 2,568㎡(청사 : 1,968㎡, 관사 : 600㎡) ± 5%이내

마. 층    수 : (청사) 지하1층 지상 3층,  (관사) 지상 2층

- 층수는 미관, 기능, 주변 환경, 대지여건 등을 고려 설계자의 의도에 따라 조정가능

바. 지역지구 : 자연녹지지역

사. 총 공사비(예정) : 4,839백만원(부가세 포함)

- 위 공사비는 대구기상대 청사 및 관사 신축과 관련한 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경공사 및 관급자재 등 일체의 공사비임

아. 설 계 비(예정) : 182백만원(부가세 포함)

※ 총공사비와 설계비는 발주기관의 사정에 따라 향후 달라질 수 있음.

자. 설계용역기간 : 계약일로부터 120일간(4개월, 공휴일 포함)

차. 용역범위 : 신축공사 일체의 설계(지질조사, 현황측량 포함), 건축협의 등 인허가 수속 일체

3. 경기방식 : 제한 공개경기(대구광역시 지역제한)

4. 건축설계경기의 참가자격

가. 공고일 현재 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지하고 대구광역시에 주된 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계법령에 결격사유가 없는 자

나. 단, 현상설계 당선자는 용역계약 시 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 설계에 대한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 관련법 등 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나, 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 함

다. 단, 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자 등은 본 설계경기에 참여할 수 없음

5. 추진 일정

구 분	공 모 일 정	비 고
건축설계경기 공고	2011. 10. 21.(금)
응모신청서 교부 및 등록	2011. 10. 27.(목) ~ 28.(금)	마감일 18:00까지 접수
현 장 설 명	2011. 10. 25.(화)
질의서 접수	2011. 10. 31.(월)까지	18:00까지 접수 (우편, FAX, 직접접수)
질 의 회 신	2011. 11. 8.(화)
응모작품 접수	2011. 12. 14.(수)	09:00 ~ 18:00 (부산지방기상청 기획운영팀)
당선작 발표	2011. 12. 21.(수)

※ 일정은 발주기관의 사정에 따라 달라질 수 있음.

6. 응모신청서 교부 및 등록

가. 교부 및 등록기간 : 2011. 10. 27.(목) ~ 10. 28.(금) (09:00 ~ 18:00)

나. 등록처 : 부산지방기상청 기획운영팀(☏ : 051-718-0221) ※ 우편접수(등록) 불가

다. 구비서류

1) 응모신청서 1부(서식1)

2) 건축사사무소 등록증 사본(원본대조 필) 1부

3) 건축사면허증 사본(원본대조 필) 1부

4) 사업자등록증 사본(원본대조 필) 1부

5) 공동 응모일 경우 협정서, 대표건축사 선임계(서식2), 공동참여자 명단

6) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

7. 현장설명

가. 일    시 : 2011. 10. 25.(화) 14:00

나. 장    소 : 대구광역시 동구 신암1동 716-1 대구기상대 회의실

8. 질의 및 답변

가. 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있을 경우 첨부서식(서식3)을 사용하여 명시된 기간(2011. 10. 31.)내에 직접접수, 우편물(질의 마감시간까지 부산지방기상청 도착분에 한한다) 또는 전송에 의한 방법에 한한다.(전송의 경우에는 접수사실을 반드시 구두로 확인하여야 한다.)

나. 질의사항에 대한 답변은 2011. 11. 8.까지 질의자에게 서면통보한다.

다. 질의사항에 대한 답변 사항은 본 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

라. 접수된 질의서의 내용이 설계경기지침과 직접관련이 없는 사항이나 질의서가 관련서식과 상이한 경우는 답변하지 않음.

9. 응모작품 접수

가. 접수기간 : 2011. 12. 14.(수) 18:00까지

나. 접 수 처 : 부산광역시 동래구 명륜1동 읍내길101(577번지) 부산지방기상청 기획운영팀(☏ : 051-718-0221)

다. 제출서류 : 건축설계경기 참여신청서(서식7)

라. 제출도서의 종류

1) 심사용 도판(판넬, A1)        4매

2) 설계도면(A3)                15부

3) 설계설명서(A4)              15부

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출

1. 공통사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나. 설계도면, 설계도판 및 설계 설명서의 표현은 흑․백색으로만 표기 가능하며, 색채를 사용할 수 없다.(다만, 조감도는 색채를 사용할 수 있음)

다. 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표시한다.

라. 주요 실의 명칭 및 면적, 시설은 해당 실에 직접 기재한다.

마. 모든 도면 및 제출도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

바. 제출된 도서(작품)는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사. 설계도판, 설계도면 등 제출도면의 축척은 임의 작성한다.

아. 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표기는 아라비아 숫자만으로 표기하고 업체명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

자. 심사용 도판, 설계도면, 설계 설명서에는 테두리선을 표시하지 않는다.

※ 테이프제본 등 응모작도서의 좌․우측이나 편철 반대방향 여백에 특정로고 표시불가

2. 심사용 도판(4매)

가. 판넬 규격은 A1(594㎜×841㎜) 규격으로 제작한다.

나. 작품심사 시 게시가 가능하도록 10㎜ 압축스티로폼보드(백색)에 부착하여 제출한다.

다. 도면에 테두리를 두지 않는다.

3. 설계도면(15부)

가. 규격은 A3(가로420㎜×세로297㎜) 용지에 좌측을 철하여 제출한다.

나. 분량은 표지를 포함하여 총 20쪽 이내로 한 면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 도면 모두 백색(코팅지 등 사용불가)의 일반복사용지로 하고 채색을 하지 않는다. 단 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함

라. 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 도면으로 제출할 수 있다.

마. 도면의 종류(예시)

1) 표지는 별지(서식8)에 의한다.

2) 목차

3) 설계개요

4) 배치도(건축물, 도로, 주차장, 부지조성 및 조경계획 등을 표기)

5) 각 층별 평면도

6) 입면도(4면)

7) 단면도(종․횡)

8) 기타(도판에 표기하지 못한 사항)

4. 설계설명서(15부)

가. 규격은 A4(210㎜×297㎜)용지 크기로 장 방향을 종으로 상부를 편철하여 제출한다.

나. 분량은 표지를 포함하여 총 40쪽 이내로 한 면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 설계설명서 모두 백색(바탕무늬 없는 것) 용지로 하며 채색을 하지 않는다. 단, 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함.

라. 작성방법

1) 표지는 별지(서식9)에 의한다.

2) 글씨크기 : 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 13포인트)는 신명조체로 작성한다.

3) 줄 간격 등 : 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 15m/m, 아래쪽 15m/m, 좌․우측 각 20m/m, 머리말․꼬리말 각 10m/m로 한다.

4) 작성순서

가) 표지(서식9)

나) 목차

다) 건축개요 및 시설면적표(서식4)

라) 층별 세부용도 및 면적표(서식5)

마) 기본계획방향

바) 대지현황분석

사) 건축계획(배치, 평면, 단면, 입면 등)

아) 재료마감표

자) 조경 및 외부 공간 계획

차) 구조 및 설비계획

카) 에너지절약계획․신재생에너지 이용에 관한 계획

타) 관련법규 검토서(서식6)

파) 공사일정 및 추정예상 공사비 개략내역서

5. 응모도서의 제출

가. 응모등록을 하지 않은 업체의 작품은 접수하지 아니한다.

나. 응모도서는 오손되지 않게 포장하여야 한다.

다. 응모도서는 참가자 각 1점으로 한정한다.

라. 우편접수는 하지 않는다.

마. 부산지방기상청에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

바. 응모도서 접수시 접수증을 교부한다.

6. 제출도서의 익명성

가. 정부규격봉투(부산지방기상청에서 제공)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류(서식7)를 넣어 봉인한 후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출한다.

나. 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 사무소명 또는 어떠한 암호나 기호도 표시되어서는 아니 되며 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

라. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

마. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 공모기간동안 적용된다.

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사기준과 방법

가. “건축설계경기운영지침(국토해양부 고시 제2009-168호)”에 따라 건축설계경기심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 구성하여 당일에 작품 심사기준 및 방법을 정하고 그에 따라 심사하여 당선작을 결정한다.

나. 심사위원은 심사 완료시까지 공개하지 않는다.

다. 심사평가 기준(안)

1) 심사위원회에서 표결방식에 따라 1차 심사에서 응모작품 중 채점대상 작품을 우선 선정한 후, 2차 심사에서 1차 심사에 통과된 작품을 채점 평가한다.

2) 채점대상작품 선정 후에는 토론을 거쳐 개별평가 및 채점실시

3) 2차 심사 평균점수와 설계지침위반 감점을 합산하여 최고 점수를 받은 작품을 당선작으로 확정하고 2, 3순위 작품을 우수작, 가작으로 선정한다.

4) 평가항목 및 배점기준(안)

평 가 항 목	평 가 내 용	배점
계		100
설계의 예술성, 작품성, 기능성 및 안정성	o 건축계획의 예술성, 작품성 및 기능성 o 건축구조, 시공계획의 기술성, 시공성, 안전성 o 주변 환경과의 조화와 문화의 기여도 o 경제성 및 공공성 등	40 30 15 15

라. 작품의 실격 및 감점기준

1) 설계경기 참여자 간의 공정한 평가를 기하기 위하여 법규 및 설계도서 작성 지침 등을 위반하여 작성한 경우 아래와 같이 실격 및 감점기준에 따라 처리한다.

2) 실격처리는 실격기준에 의거 우리 청에서 검토 후 검토결과를 심사위원회에 상정하여 실격처리의 적정성 여부를 심의결정하고 실격결정시 평가대상에서 제외한다.

3) 실격기준

가) 제출도서에 참가자의 인지가 가능한 암호나 기호가 표기된 경우

나) 지침서에 제시한 연면적을 초과한 경우

다) 예정공사비 4,839백만원(토목․건축․조경․기계․전기․통신 공사비 등 포함)을 초과하여 제출한 경우

라) 심사 전 심사위원을 접촉하여 사전 작품설명을 한 경우

마) 심사과정 등에 정당한 사유 없이 이의를 제기한 경우

4) 감점기준

구 분	분 야	감정기준	감점 한도	비고
지침위반	도판을 세로로 작성. 도판, 설계 도면, 설계설명서의 규격, 재질 위반	0.5점/ 도서종류별	3점
	제출도서에 응모자의 인지가 가능 하도록 도서 작성기준을 위반한 경우	0.5점/ 도서종류별
	심사 전 심사위원을 접촉하여 사전 작품을 설명하는 경우	2점
도서작성 기준위반	제출도서 부족	0.2점/ 부당	2점
	설계도서 기준매수 초과	0.2점/ 매당
	제본방법 미 준수	0.2점/ 도서종류별
	색상의 표현위반	0.2점/ 매당

2. 심사결과 발표

가. 일  시 : 2011. 12. 21.(수)(예정)

나. 심사결과는 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 내 소속기관(부산지방기상청) 공지사항에 게재하고 당선작 및 입상작에 대해서는 개별통지

3. 입상 작품 수 및 보상

가. 입상 작품 내역 및 보상

1) 당선작(1점) : 대구기상대 청사 및 관사 설계권 부여

2) 우수작(1점) : 상금  500만원

3) 가  작(1점) : 상금  300만원

나. 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입선작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 당선자에 대한 조건

가. 당선자에 대한 설계용역계약은「국가를당사자로하는계약에관한법률」에 따라야 한다.

나. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주 부서의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완․수정해야 한다.

다. 사업의 진행에 필요한 각종 심의, 인가, 허가, 협의사항 등이 수반될 때, 설계도서 및 자료는 관할기관이 필요로 하는 적기에 제공하고 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 설계용역자가 부담한다.

라. 당선자는 이 지침서와 기상청에서 정하는 과업지시서를 준수해야 하며, 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우에는 기상청의 해석에 따라야 한다.

5. 응모작품 반환

가. 설계경기 당선작은 반환치 않으며, 저작권 등 모든 권리를 기상청에 귀속하며 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

나. 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 반환받아야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

다. 반환기간 내 반환 받지 않은 작품은 기상청에서 임의 처분하여도 이의를 제기할 수 없다.

6. 공모규정의 준수

가. 응모자는 작품을 제출함으로써 공모규정의 각 조건을 수락하는 것으로 간주하며 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

나. 본 공모에서 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 기상청의 동의 없이는 본 공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

다. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후, 모든 관계법규와 제반규정사항에 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침

1. 일반기준

가. 청사의 외관은 대구광역시의 정서와 특성을 살리면서 부지 주위 경관과 조화를 이루고, 특히 동촌유원지, 망우당공원 내의 입지조건을 충분히 고려한다.

나. 건물의 안정성을 확보하고 경제적인 건물이 되도록 설계하며, 현대적 이미지로 국민들에게 친근감을 줄 수 있는 대구기상대의 상징성을 구현하여야 한다.

다. 기능성, 조형성 및 예술성, 친환경성 등을 고려하여 시대적으로 한 단계 앞선 미래지향적인 건축의 방향을 제시하여야 한다.

라. 직원들의 업무능률 극대화를 위하여 조망, 일조, 채광, 환기, 방범 및 방재, 방음 등이 편리하여 쾌적한 환경으로 유지관리가 용이하도록 설계한다.

마. 설계도서 및 각종 자료는 객관적인 타당성을 제시할 수 있는 내용이어야 하며, 건축법 및 기타 관련 법규에 위배되지 않도록 설계하고, 본 지침서에 명기되지 아니한 사항이라도 본 시설의 기능유지에 필요한 사항은 계획에 포함되어야 한다.

바. 대구광역시의 지구단위계획, 공공디자인 기본설계지침, 범죄예방 환경설계(CPTED) 등에 적합하도록 설계한다.

2. 지능형건물(IBS : Intelligent Building System) 계획

가. 건물자동화 관련시설은 다음사항을 충분히 조사, 연구하여 건축계획 시 시스템 도입을 적극 반영되도록 하여야 한다.

1) 건물자동화시스템 (Building Automation : BA)

- 건물방재시스템, 중요기자재감시시스템, 에너지절감시스템 등

2) 사무자동화시스템(Office Automation : OA)

- 정보서비스 및 문서관리, 일반사무처리

3) 정보통신시스템 (Tele- communication : TC)

- 기상청, 부산지방기상청, 대구기상대 상호간 효율적인 정보․통신망 구성 방안

4) 통합보안시스템 (Integrated Security : IS)

- Card-Key System, CC-TV, 자동 방범셔터 설치 등

5) 기타

○ 향후 자동화 관련 설비의 Up-Grade를 대비한 고려

○ 설치공간을 고려한 층고 계획 및 개․보수 공간 고려

3. 에너지 절약(Energy Saving) 계획

가. 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화할 수 있는 전기 및 기계설비 시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 태양열에너지 등 신재생 에너지를 활용할 수 있는 계획이 요구된다.

나. 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍성, 단열성 등 에너지 절약형 구조로 설계하고, 주출입구 및 부출입구에는 회전문이나 방풍실 및 에어커튼을 설치한다.

다. 창호는 고효율 에너지 기자재 인증품목인 고기밀성 단열창호(System창호)를 설치하여 에너지절감 및 방음, 방범, 기밀성을 확보를 할 수 있도록 하여야 하며, 유리는 열전달을 감소시켜 냉․난방부하를 줄일 수 있도록 복층유리, 이중창 등을 사용한다.

라. 자연채광을 최대한으로 반영하고 자연환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도로 설계하며 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)의 1면 이상 자연채광이 가능하도록 고려한다.

마. 건축자재, 기계 및 전기설비는 고효율 에너지 절약형 인증제품을 사용하고 고효율 시스템으로 설계한다.

바. 에너지절약 건축물 구축을 위하여 “공공기관 에너지이용합리화 추진지침(국무총리 지시 제2009-4호)”을 준수하고 국토해양부장관이 정하는 “건축물의 에너지 절약 설계기준” 및 “건물 에너지 효율등급인증에 관한 규정”에 적합하여야 한다.

4. 분야별 설계기준

가. 배치계획

1) 공간배치의 효율성, 차후의 융통성, 관리보안상의 측면을 고려하고, 조화로운 공간계획 및 기능별 분리에 의한 합리적 동선계획을 추구한다.

2) 지형조건을 고려하여 조경 공간, 주차장구역, 차량/보행자 진․출입구역 등 대지이용계획을 합리적으로 결정한다.

3) 건물의 배치는 채광 및 주변 환경(보행로 및 도로, 주차장, 부대시설의 배치 등)을 고려하고 관련법규 및 규정에 적합하도록 계획하고 향후 증축을 고려한다.

4) 조경, 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하고, 단열을 고려하여 옥상공원(휴식, 운동 공간)이 조성될 수 있도록 설계한다.

5) 배치계획에는 부지 내에 특수목적 노장 2면과 테니스장 1면을 반영한다. 또한 단순 기상관측시설이 아닌 기후변화를 테마로 하는 신개념의 기상과학 및 기후변화체험공원을 반영한다

나. 평면계획

1) 지방기상청 수준의 기능별 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

2) 주출입구 로비는 개방적인 공간으로 계획하여 시각적 개방감을 최대한 확보한다.

3) 각종 장비 및 노약자등의 용이한 이동을 고려하여 청사에는 E/V설치(1층에서 직접 외부와 연결될 수 있도록 계획) 및 복도의 유효 폭을 최대한 확보한다.

4) 각 사무실이나 창고 등은 장비나 무거운 물건 운반이 용이하도록 출입문 크기를 고려하여 설계한다.

5) 건물 내 모든 시설은 장애인 편의시설 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

6) 시설별 소요면적(참고1)을 기준으로 계획하되 경미한 면적증감은 유사 건축물의 사례를 비교․분석하여 각 영역에 적절히 적용할 수 있다.

※ 시설별 소요면적(참고1)은 시설배치에 대한 의견이며, 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 협의하여 설계하여야 한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 대구기상대 청사의 이미지를 부각하고 주위환경과 조화되며, 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 계획하고, 관사는 일반적 관사형태에서 탈피하여 입주자 사생활이 충분히 보호받을 수 있도록 한다.

2) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열손실을 방지하고 방음․방수ㆍ방충 등의 영향을 고려한다.

3) 창호는 풍향, 풍속을 고려하여 개폐조절이 가능하도록 설계한다.

4) 입면디자인 특성을 살릴 수 있는 범위에서 과도한 다양성 보다 가급적 단순화하여 기능위주의 입면계획으로 경제적이며 내구성이 있는 자재를 사용할 수 있도록 한다.

5) 디자인 개념을 침해하지 않는 범위에서 형태위주의 난해한 Mass를 가능한 단순화 및 최소화하여 공사비절감을 고려한다.

라. 단면계획

1) 지반면은 가능하면 인접도로 및 인접부지의 지표면보다 낮지 않도록 계획하고, 지표면의 배수가 잘 되도록 설정한다.

2) 근무자의 작업 공간, 채광, 용적 등 각 사무실의 기능을 고려하여 설계한다.

3) 기능별 조닝(zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직 동선이 원활하여야 한다.

4) 현업시설의 특수성을 감안 주요 실의 층고를 적절히 설정하고 실 규모, 용도 및 기능에 적합하게 조절한다.

마. 구조계획

1) 공사비, 공간규모, 건축의 성격 등을 고려하여 설계지침서에 요구한 내용을 제일 잘 표현할 수 있는 구조를 적용하여야 한다.

2) “건축물의 구조기준 등에 관한 규칙” 등 제반 관련법규 및 규정에 적합하도록 설계한다.

바. 조경계획

1) 주변 환경과 조화를 이루는 환경 친화적이며, 건물과 녹지의 유기적인 관계가 유지되도록 조경계획을 수립한다.

2) 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 장소로 구성하여야 한다.

3) 부지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 대구시 건축조례 조경기준에 따르고, 주변여건에 적합한 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

사. 기계설비 계획

1) 각 실의 용도에 적합한 설비를 하여 쾌적성, 위생성, 경제성 등이 확보되도록 하고 TAB(Testing adjusting Balancing)를 통해 건축물의 설비적 환경시스템을 검토․조정토록 하여 에너지 낭비요인을 제거․보완토록 고려한다.

2) 설비시스템은 효율성이 높고 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이한 것으로 계획하고, 소음, 진동, 오염물질의 배출 등 공해 발생을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

3) 부하변동에 대응할 수 있는 유연성을 확보할 수 있어야 한다.

4) A.D, P.S는 시설유지 공간 등을 위하여 적절한 위치 및 면적을 확보한다.

5) 냉난방 열원공급 및 부대설비를 중앙 집중관리로 설계하고, 층별, 실별, 공간별로 개별제어 가능한 시스템으로 구축하여 경제성을 추구한다.

6) 보일러, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지하며 에너지절약이 될 수 있도록 대수분할 또는 비례제어, 풍량 제어 등의 방식을 채택한다.

7) 보일러의 배출수․폐열․응축수 및 공조기의 폐열, 생활배수 등의 폐열에 대한 회수 및 재이용 방안을 검토한다.

8) 위생기구설비는 장애인 편의시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙에 적합하게 하여야 한다.

9) 기타 도시가스, 소화, 경보 및 피난 설비 등을 현행 법규에 맞도록 설계하여야 한다.

아. 전기·통신설비 계획

1) 시스템 배치의 변경, 확장에 유연하고도 신축성 있게 대처 가능 하도록 하고, 시스템의 운용․보수․점검 등 유지관리가 용이하도록 하여야 하며, 안정성을 갖추도록 계획한다.

2) 수변전설비, 조명설비, E/V설비 등의 종합제어감시 및 운영관리가 가능한 자동제어설비를 채택한다.

3) 수변전설비는 정전 또는 사고시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원은 무정전화하여 신뢰성을 확보하며 향후 증설․확장에 대비할 수 있도록 충분한 전력용량을 확보할 수 있는 시스템으로 구성한다.

4) 비상발전기(200㎾ 이상) 등 비상전원 설비를 설치하여 전원의 안전성을 확보하여야 하고, UPS(170㎾ 이상)실을 계획하여 24시간 무정전 시스템으로 시설운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

5) 전기실은 누수, 침수 및 습기와 결로가 생기지 않는 구조로 설계하여야 한다.

6) 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 건축의장과의 조화를 도모하여야 한다. 조명회로 구성은 부분 점․소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

7) 전관 및 옥외 방송설비, CATV설비, 옥외가로등설비, 방범설비, CCTV설비 등을 설계에 포함한다.

8) 통신설비계획은 미래지향적 기술기준을 적용한 초고속 정보통신시설을 갖추어야 하고, 안정성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하며, 네트워크 설비는 이용자가 자유롭게 어느 곳에서도 이용할 수 있도록 설치한다.

< 참고 1 >

대구기상대 청사 시설별 소요면적(예시)

o 청사(1,968㎡)

시 설 명		수 량	면적(㎡)	비 고
업무시설	대장실	1소	60	부속실, 화장실 포함
	기획운영팀	1소	80	과장1인*17+과원9인*7=
	예보과	1소	80	과장1인*17+과원 9인*7=
	예보현업실	1소	150	예보관1인*17+과원11인*7+영상장비 등 전산실 56
	기후과	1소	100	과장1인*17+과원12인*7=
	민원실	1소	30	민원담당자 10, 민원인 대기 20
	순사무실 면적		500
	시청각실	1소	150	50인(방송실 + 준비실 포함)
	회의실	1소	70	50㎡+0.7(50인-20인), 영상회의, 간부회의 등
	홍보 전시관	1소	300	기상․기후변화 체험, 기상장비 체험, 기상업무 등 홍보․전시
	방송실	1소	15	15(교통방송)
	소 계(A)		535
공용시설	구내식당	1소	60	40인 * 1.5㎡(주방 포함)
	소 계(B)		60
저장시설	창고, 문서고	4소	80	15×3소 + 문서 및 기록물자료실 35
	도서자료실	1소	50	기상서적 및 연구서적, 전자자료관
	소 계(C)		130
관리시설	기상장비 관리실	1소	30	30
	용원실(남녀)	2소	40	2인×10㎡ 용역(청소, 시설유지 등) 관리실
	소 계(D)		70
편의시설	체력단련실	1소	100	20종×5
	휴게실	2소	50	남녀 휴게실
	샤워실	2소	30	남녀 샤워실, 탈의실 포함
	소 계(E)		180
운영시설	발전기실	1소	50	발전기 30, UPS 20
	전기실	1소	45	수배전 45
	기계실	1소	70	기계실 70
	소 계(F)		165
전용면적 소계(A+B+C+D+E+F)			1,640
공용면적 소계			328	전체면적의 20%
합 계(전용면적 + 공용면적)			1,968

※ 설계시 시설 등 면적에 대한 조정․추가 가능

o 관사(600㎡)

시 설 명		수 량	면적(㎡)	비 고
관사	20평형	1실	65	65㎡×1
	13평형	12실	480	40㎡×12
	소 계		545
전용면적			545
공용면적(복도 등)			55	총면적*10%
합 계(전용면적 + 공용면적)			600

※ 설계시 시설 등 면적에 대한 조정․추가 가능

[ 서식 1 ]

건축설계경기 응모신청서
※ 접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호) (E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호)
부산지방기상청에서 주최하는 대구기상대 청사 및 관사 신축공사 설계경기(현상설계) 공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 건축사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동 응모자란에 기재함 2011. 10. . 신 청 인 : (인) 부산지방기상청장 귀하
------------------------------------------------ 절 취 선 --------------------------------------------------
설계경기(현상설계) 응모신청 접수증
※ 접수번호 :								접수인
건 축 사 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건 축 사)				주민등록 번 호

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 (공동)대표로서 부산지방기상청에서 시행하는 대구기상대 청사 및 관사 신축공사의 설계경기(현상설계)에 응모함에 있어 공동응모자 ○○○ 건축사사무소 (공동)대표 ○○○를 응모자 대표로 선임하며 설계경기에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2011.     .     .

○○○ 건축사사무소

(대표)건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계

사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

부산지방기상청장 귀하

[서식 3]

건축설계경기 질의서
대 표 자 (건 축 사)		신 청 접수번호
건 축 사 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-mail	반드시 기재
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 직접접수, 우편물(반드시 등기우편 발송, 접수기간 내 우리청 접수 분에 한함) 및 전송(051-558-9501 전송시 접수 사실을 반드시 구두확인 하여야 함)으로 제출 가능함.

[서식 4]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건 물 개 요	공 사 명
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡( 평)
	도로현황
	연 면 적	㎡( 평)
	건축면적	㎡( 평)
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외 부 마 감
설 비 개 요
주 차 개 요
조 경 개 요
기 타 사 항

[서식 5]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계	면 적
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 6]

관 련 법 규 검 토 서

연번	법규 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비고

[서식 7]

건축설계경기 참여 신청서
접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
위와 같이 부산지방기상청에서 주최하는 대구기상대 청사 및 관사 신축공사 설계를 위한 설계경기(현상설계)에 참여를 신청합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판(A1) 4매 2. 설계도면(A3) 15부 3. 설계설명서(A4) 15부 2011. 10. . 신 청 인 : (인) 부산지방기상청장 귀하

-----------------------------------------------------------절  취   선 --------------------------------------------------------

설계경기 작품 접수증
접 수 번 호			접수인
설계사무소 명
대표자(건축사)
발 주 기 관	기 관 명	부산지방기상청
	주 소	부산시 동래구 명륜1동 읍내길 101
	전화번호(FAX)	051-718-0221 (051-558-9501)
	홈페이지	www.kma.go.kr(부산지방기상청)

[서식 8]

설계도면 표지서식

대구기상대 청사 및 관사 신축공사

건축설계경기 설계도면

2011.  12.

[A3횡 백색 일반복사용지 좌측편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-32point, 년도 글씨-24point, 중앙정렬)]

[서식 9]

설계설명서 표지서식

대구기상대 청사 및 관사 신축공사

건축설계경기 설계설명서

2011. 12.

[A4종 백색 일반복사용지 상부편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-24point, 년도 글씨-20point)]