1. 개정이유

기상관측의 구분‧종류‧기준시각‧요소 조정, 관련 규정‧지침 변경사항 반영, 농업기상관측 현행화 등 관련내용을 반영하여 기상관서별 업무범위와 역할을 재정립하고, 이와 관련하여 필요한 사항을 정함과 동시에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선‧보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. “육상의 기상관측”, “고층의 기상관측”의 정의 보완(제3조)

나. 지상기상관측의 구분‧종류‧기준시각 조정(제10조 관련)

- 정시관측(4회, 8회 구분)과 매시 관측 구분(제1항)

- 일사관측의 구분‧종류‧기준시각 조정(제6항)

- 황사관측의 관측종류 조정, 라이다관측 삭제(제7항)

다. 예보업무규정, 방재기상운영규정 등 관련규정과 용어 통일(제11조제2항)

라. 해양관측의 종류‧기준시각‧요소 조정(제13조)

마. 기후관측자료 보고방법 현행화(제16조)

바. 항공기상관측의 종류‧자료교환범위 조정(제17조)

사. 농업기상관측의 구분‧요소 등 현행화(제21조제1항)

아. 낙뢰관측의 종류‧기준시각 명시(제31조)

자. 관측분류에 따른 기본관측 및 보조관측별 업무범위 조정(별표 2)

- 대구지방기상청, 지상기후관측(강릉, 춘천), 지상‧고층기상관측(서귀포) 등

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「기상법」 및 같은 법 시행령과 시행규칙, 「기상관측표준화법」 및 같은 법 시행령과 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합   의 : 해당없음

라. 기   타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨
2) 행정예고(2019.7.00.～7.00.) 예정
3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 중

기상청 훈령  제000호(2019. 0. 00.)

관측업무규정 일부개정훈령안

관측업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조를 다음과 같이 한다.

제3조1호 “지상(地象)을 육상에서 행하는”을 “기상(氣象), 지상(地象), 수상(水象)에 대해 육상에서 행하는”으로 한다.

제3조3호 “고층(高層)의 기상현상을 대기 중에서 행하는”을 “고층(高層)의 기상상태를 탐지하고 활용하기 위해 행하는”으로 한다.

제10조를 다음과 같이 한다.

제10조(관측의 요소 등) ① 지상기상관측의 종류‧기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류		관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시 관측	4회	3, 9, 15, 21	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		8회	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
	매시 관측		일 24회
	자동기상관측		매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	자동기상관측		매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

⑥ 일사관측의 기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	자동기상관측 (일사량)	매시 (일 24회)	전천일사량, 직달일사량(필요시 파장별 일사량, 순복사량, 지면복사량 등)

⑦ 황사관측의 관측종류‧기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	부유분진관측	매 5분	10㎛ 이하의 부유분진 농도(㎍/㎥)

제11조를 다음과 같이 한다.

제11조제2항 “특별고층기상관측”을 “고층특별관측”으로 한다.

제13조(관측의 요소 등) 해양기상관측의 종류‧기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	해양기상부이관측	매시(일 24회)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 등
보조관측	기타관측	매 30분, 매시 등 (수시, 특별관측 포함)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 중 일부를 관측

제16조를 다음과 같이 한다.

제16조(관측자료 보고) 기상청장은 제15조제1항에 따른 관측결과를 매월 세계기상기구가 정한 전문양식에 따라 작성하여 다음달 5일까지 세계기상기구에 보고하여야 한다.

제17조를 다음과 같이 한다.

제17조제1항 항공기상관측의 관측종류와 자료교환범위는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	자료교환범위	비 고
기본관측	정시관측, 특별관측	국내․국외	◦대구·김해·청주·광주·포항·사천공항은 군규정이 정한 기준에 따름 ◦수시관측은 요구 시 통보
	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측	해당공항
보조관측	정시관측, 특별관측	국내
	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측	해당공항

제21조를 다음과 같이 한다.

제21조제1항 농업기상관측의 종류‧기준시각‧요소 및 기간은 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소	관측기간
보조관측	정시관측	9	대형증발량, 소형증발량, 지중온도(0.5m ․1m․1.5m․3m․5m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	일사, 일조, 기온, 습도, 풍속, 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중

제31조(관측의 요소 등) 낙뢰관측자료의 종류‧기준시각‧요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	자동관측 (낙뢰관측장비)	매 5분	낙뢰 발생시각, 위치, 극성, 강도 등

별표2를 다음과 같이 한다.

별지 제3호서식은 삭제한다.

부칙(기상청훈령 제000호, 2019. 0. 00.)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표2]

관측분류에 따른 기본관측 및 보조관측별 업무범위(제7조 관련)

기본관측：◎,  보조관측：○

관측 지점명 관측 분류		수 도 권 기 상 청									부 산 지 방 기 상 청
		수도권기상청	인천기상대	서울	백령도	파주	이천	동두천	강화	양평	부산지방기상청	울산기상대	창원기상대	진주	거창	통영	밀양
지상 기상관측		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○	○
고층 기상관측					◎	○							◎
해양 기상관측		◎									◎	◎	○
기후 관측	지상		◎	◎							◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측		○												○
위성 기상관측
레이더 기상관측
낙뢰관측			◎			◎					◎				◎
일사관측		○	○	○		○		○			○		○	○
황사관측		○	○	○	○				○			○		○

관측 지점명 관측 분류		부산지방기상청				대 구 지 방 기 상 청
		합천	남해	산청	거제	대구지방기상청	안동기상대	포항	울릉도	구미	상주	울진	영천	의성	영덕	영주	문경	봉화
지상 기상관측		○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○
고층 기상관측								◎				○
해양 기상관측						◎
기후 관측	지상							◎	◎
	고층							◎
항공 기상관측
농업 기상관측							○
위성 기상관측
레이더 기상관측
낙뢰관측								◎	◎			◎
일사관측						○	○	○	○		○
황사관측						○	○		○			○

관측 지점명 관측 분류		광 주 지 방 기 상 청
		광주지방기상청	목포기상대	여수	흑산도	순천	완도	진도	해남	고흥	장흥	전주기상지청	남원	정읍	군산	고창	장수	임실	부안
지상 기상관측		◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	○	○
고층 기상관측					◎										○
해양 기상관측		◎	◎									◎
기후 관측	지상		◎	◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측		○ (화순, 보성)										○
위성 기상관측
레이더 기상관측
낙뢰관측				◎	◎		◎									◎
일사관측		◎	○	○	○							○				○
황사관측		○			○			○				○			○	○

관측 지점명 관측 분류		강 원 지 방 기 상 청											대 전
		강원지방기상청	춘천기상대	원주	동해	속초	철원	영월	대관령	홍천	인제	태백	대전지방기상청	홍성기상대	서해해양기상관측기지	천안	보령	서산
지상 기상관측		◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎		○	○	○
고층 기상관측		◎		○			○								○
해양 기상관측		◎											◎	○
기후 관측	지상	◎ (강릉)	◎ (춘천)										◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측			○				○											○
위성 기상관측
레이더 기상관측
낙뢰관측		◎ (간성)	◎						◎						◎		◎
일사관측		○	○	○			○		○				○	○				○
황사관측			○			○	○	○	○						○	○

관측 지점명 관측 분류		대 전 지 방 기 상 청							제 주 지 방 기 상 청				항 공 기 상 청
		부여	금산	청주기상지청	충주	추풍령	제천	보은	제주지방기상청	서귀포	고산	성산	항공기상청	김포공항기상대	제주공항기상대	무안공항기상대	김해공항기상대	울산공항기상대
지상 기상관측		○	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	○
고층 기상관측										◎
해양 기상관측									◎
기후 관측	지상								◎
	고층
항공 기상관측													◎	◎	◎	◎	◎	○
농업 기상관측				○						○
위성 기상관측
레이더 기상관측													◎
낙뢰관측					◎	◎			◎	◎
일사관측				○	○	○			○		○
황사관측											○

관측 지점명 관측 분류		항 공		국가기상위성센터	기상레이더센터
		여수공항기상실	양양공항기상실		관악산기상레이더관측소	백령도기상레이더관측소	광덕산기상레이더관측소	강릉기상레이더관측소	오성산기상레이더관측소	진도기상레이더관측소	면봉산기상레이더관측소	구덕산기상레이더관측소	고산기상레이더관측소	성산기상레이더관측소
지상 기상관측
고층 기상관측
해양 기상관측
기후 관측	지상
	고층
항공 기상관측		○	◎
농업 기상관측
위성 기상관측				◎
레이더 기상관측					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
낙뢰관측						◎
일사관측				○
황사관측					○			○	○			○

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

제3조(정의) -----------------------------------.

1. “육상의 기상관측”이란 지상(地象)을 육상에서 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

1. ---------------- 기상(氣象), 지상(地象), 수상(水象)에 대해 --------------------------------------------.

2. (생  략)

2. (현행과 같음)

3. “고층의 기상관측”이란 고층(高層)의 기상현상을 대기 중에서 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

3. --------------------------- 기상상태를 탐지하고 활용하기 위해 ---------------------------------------------.

제10조(관측의 요소 등) ⓛ 지상기상관측의 종류‧기준시각 및 요소는 다음과 같다.

제10조(관측의 요소 등) ⓛ --------------------------------------------.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	매 정시(1․2․19․20 ․22․23 제외)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

관측구분	관측종류		관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시 관측	4회	3, 9, 15, 21	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		8회	3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
	매시 관측		일 24회
	자동기상관측		매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	자동기상관측		매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

②～⑤ (생  략)

②～⑤ (현행과 같음)

⑥ 일사관측의 기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	매 정시	전천일사량, 직달일사량 등
	필요시	파장별 일사량, 순복사량, 지면복사량 등
보조관측	매 정시	전천일사량
	필요시	직달일사량, 파장별 일사량

⑥ ------------------------------------.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	자동기상관측(일사량)	매시(일 24회)	전천일사량, 직달일사량(필요시 파장별 일사량, 순복사량, 지면복사량 등)

⑦ 황사관측의 관측장비․기준시각 및 요소는 다음과 같다. 단, 라이다의 관측시각은 계절이나 예보부서장의 요청, 기상상황 등에 따라 변경될 수 있다.

관측구분	관측장비	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	부유분진측정기 (PM10)	매 5분	10㎛ 이하의 부유분진 농도(㎍/㎥)
	라이다	매 15분	소산계수, 비편광도

⑦ ---------- 관측종류 ---------------------------. <후단 삭제>

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	부유분진관측	매 5분	10㎛ 이하의 부유분진 농도(㎍/㎥)

제11조 (관측의 요소 등) ① (생  략)

제11조 (관측의 요소 등) ① (현행과 같음)

② 고층기상관측 관할관서의 장은 제1항의 관측 외에 「예보업무규정」 제33조제2항 및 「방재기상운영규정」제13조에 따라 특별고층기상을 행할 수 있다.

② ----------------------------------------------------------------------------------------------- 고층특별관측을 행할 수 있다.

제13조(관측의 요소 등) 해양기상관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	자동기상관측	매 30분, 매시	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고
보조관측	자동기상관측	매 30분, 매시 등 (수시, 특별관측 포함)	1. 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 중 일부를 관측 2. 이동형 관측장비로 관측한 기상요소

제13조(관측의 요소 등) ---------------------------------------.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	해양기상부이관측	매시(일 24회)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 등
보조관측	기타관측	매 30분, 매시 등 (수시, 특별관측 포함)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 중 일부를 관측

제16조(관측자료 보고) 기후관측 기상관서의 장은 제15조제1항에 따른 관측결과를 매월 세계기상기구가 정한 전문양식에 따라 작성하여 기상청장에게 보고하여야 하며, 기상청장은 이를 검토하여 다음달 5일까지 세계기상기구에 보고하여야 한다.

제16조(관측자료 보고) 기상청장은 제15조제1항에 따른 관측결과를 매월 세계기상기구가 정한 전문양식에 따라 작성하여 다음달 5일까지 -----------------------------.

제17조(관측의 종류 등) ① 항공기상관측의 자료교환범위와 관측종류는 다음과 같다.

관측구분	자료교환범위	관측종류	비 고
기본관측	국내․국외	정시관측, 특별관측	◦대구·김해·청주·광주·포항·사천공항은 군규정이 정한 기준에 따름 ◦수시관측은 요구 시 통보
	해당공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측
보조관측	국내	정시관측, 특별관측
	해당공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측

제17조(관측의 종류 등) ① ---------------- 관측종류와 자료교환범위는 ---------.

관측구분	관측종류	자료교환범위	비 고
기본관측	정시관측, 특별관측	국내․국외	◦대구·김해·청주·광주·포항·사천공항은 군규정이 정한 기준에 따름 ◦수시관측은 요구 시 통보
	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측	해당공항
보조관측	정시관측, 특별관측	국내
	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측	해당공항

제21조(관측의 요소 등) ① 농업기상관측의 종류․기준시각․요소 및 기간은 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소	관측기간
기본관측	정시관측	9	대형증발량, 소형증발량, 지하수위, 지중온도(0.5m ․1m․1.5m․3m․5m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	일사, 일조, 기온, 습도, 풍속, 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
보조관측	정시관측	9	대형증발량, 소형증발량, 지중온도(0.5m․1m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	일사, 일조, 기온, 습도, 풍속, 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중

* 단, 증발량은 계산식을 통한 간접 측정을 할 수 있다.

제21조(관측의 요소 등) ① ---------------------------------------------------.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소	관측기간
보조관측	정시관측	9	대형증발량, 소형증발량, 지중온도(0.5m ․1m․1.5m․3m․5m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	일사, 일조, 기온, 습도, 풍속, 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중

* 단, 증발량은 계산식을 통한 간접 측정을 할 수 있다.

제31조(관측의 요소 등) 낙뢰관측자료의 생산주기·요소는 다음과 같다.

관측구분	생산주기	관 측 요 소
기본관측	매 5분	낙뢰 발생시각, 위치, 극성, 강도 등

제31조(관측의 요소 등) ---------- 종류‧기준시각 ------------.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	자동관측 (낙뢰 관측장비)	매 5분	낙뢰 발생시각, 위치, 극성, 강도 등