	보 도 자 료
	기상청 예보관실 2003. 10. 3(금) 12:00

울릉도 용오름(water spout) 관측

□ 현황

o 오늘 오전 09시55분부터 10시35분까지 40분간 울릉도 저동항 북동쪽 1.5km해상에서 용오름 현상이 발생하여 남동쪽으로 약 200m를 이동하고 종료되었다.

o 용오름의 높이는 약 500-600m이고, 용오름 기둥의 직경은 최소 10∼20m에서 최대 25-30m로 관측되었다.

□ 발생원인

o 연해주지방에서 상층의 차가운 공기가 동해 해상으로 진출함에 따라 동해해상의 상대적으로 따뜻한 해면과 접촉하며 대기불안정에 의한 거대 적난운이 발생함.

o 기층불안정에 의한 강한 상승기류는 울릉도 앞바다에서 지형적 영향이 가미되어 강력한 소용돌이에 의한 용오름 현상이 발생됨.

□ 기상상태

o 대륙성고기압이 확장하면서 상층의 한기를 남하(500hPa : -10℃, 850hPa : 6℃)시켰으며, 울릉도지방은 서쪽의 대륙고기압 전면과 동쪽의 약한 고기압 사이에 위치해 국지적으로 강력한 상승기류가 형성되었다.

o 용오름 발생 당시의 울릉도의 기상상태(울릉도 기상대)

	발생 전(10시)	발생 후(10시 50분)
바 람	S ∼ SE, 1 ∼ 1.5m/s	NE, 3 ∼ 4m/s
하늘상태	흐림 (전운량 8할)	흐림 (전운량 9할)
해면상태	파고 1.0m, 해수온도 21.7℃	파고 1.5m, 해수온도 21.7℃
기 온	19.7℃	16.2℃

□ 과거기록

1989년 제주공항, 1993년 김제평야, 1994년 지리산부근, 1997년 전남 여천 앞바다, 서해 태안반도, 2001년 8월 25일 울릉도 등

□ 참고자료

용오름(waterspout, 龍卷)이란?

거대한 적란운으로부터 아래로 드리워진 기둥모양이나 깔때기모양의 구름과 그 구름 아래의 지표면으로부터 말아올리는 모래먼지 및 지상 물체의 파편, 수면으로부터의 물방울 등을 수반하는 강한 소용돌이를 말한다. 지표 물체의 파괴상태로부터 추정되는 용오름 속의 풍속은 때로는 100m/sec 이상도 되고, 상승기류의 속도도 40∼90m/sec 정도가 된다. 용오름의 이동속도는 대개 40∼70km/hr정도이며, 미국에서는 육지에서 발생되는 용오름을 토네이도, 해상에서 발생되는 용오름을 워터스파우트로 구분하고 있으며, 이 막강한 에너지의 주된 에너지원은 바로 대기중에 포함되어 있는 수증기의 잠열이다.

<용오름 발생 조건>

1) 하층대기중에 충분한 수증기가 포함되어 있을 것.

2) 하층대기가 충분히 가열되어 차가운 상층대기에 비하여 비중이 낮을것(기층이 불안정한 상태일 것)

<용오름 시동>

1) 비중이 낮은 하층대기가 상층대기를 뚫고 상승하면서 가속됨에 따라 상승기류의 후면에 진공이 발생.

2) 이 상승기류는 적난운을 형성하게 됨.

<용오름 유지>

1) 용오름 주변으로부터 에너지를 충분히 가진 대기가 지속적으로 공급될 것.

2) 상부로 배기가 원할하게 되어 용오름 내부의 진공도가 유지될 것.

※ 상기와 같은 유지조건을 만족하지 못하면 용오름은 소멸된다.

※ 첨부 : 용오름현상 사진 (제공자 : 울릉군 저동 선종혁 님 (53세) )

]

문의 : 기상청 예보관실 이희훈	전화 : (02) 831 - 0365

<첨  부>

[ 용오름 사진1 ]

[ 용오름 사진2 ]