기상청	보도자료

보도시점	2023. 9. 22.(금) 12:00	배포	2023. 9. 22.(금) 09:00

세계기상기구, 울릉도 지구대기관측소 승인

국제사회로부터 우리나라 기후변화 관측자료의 가치와 품질을 인정받다

기상청(청장 유희동)은 세계기상기구(WMO)가 울릉도 기후변화감시소를 전지구 기후변화를 감시하기 위한 지구대기감시프로그램(GAW)* 지역급 관측소(Regional Station)로 승인(‘23.9.19.)하였다고 밝혔다.

※ 울릉도 지구대기감시프로그램(WMO/GAW) 지역급 관측소 등록정보: (지점명)ULD (위치) 37.48°N 130.90°E, 220.9 m

* 세계기상기구 지구대기감시프로그램(WMO/GAW) : 세계기상기구(WMO) 과학기술 프로그램 중 하나로 지구온난화, 오존층 파괴, 산성비 등과 같은 기후변화 문제에 대처하기 위해 1989년부터 구성․운영

World Meteorological Organization/Global Atmosphere Watch

세계기상기구 지구대기감시프로그램(WMO/GAW)에서는 30여 개소의 지구급* 관측소와 400여 개소의 지역급 관측소**를 운영 중이며, 우리나라는 총 6개소***의 지역급 관측소를 운영하고 있다.

* 지구급 관측소는 국지적 오염원의 영향을 영구적으로 크게 받지 않는 곳으로 지구 규모의 기후변화 등을 관측․감시하는 곳

** 지역급 관측소는 지역적으로 대표성이 있으며 주요 국지적 오염의 영향이 거의 없는 곳으로 기후변화 등을 관측․감시하는 곳

*** 기상청(안면도, 고산, 포항, 울릉도), 극지연구소(남극 세종기지), 서울대․연세대(서울)

특히, 기상청은 포항(1994년), 안면도(1998년), 고산(2013년)에 이어 이번에 등록된 울릉도(2023년)까지 총 4개소의 지구대기감시프로그램(WMO/GAW) 지역급 관측소를 운영하고 있으며, 관측된 자료는 분야별 세계자료센터를 통해 전 세계적으로 활용되고 있다.

※ 기상청은 1987년부터 이산화탄소 등 37종의 기후변화 원인물질을 총 4개 감시소(안면도, 고산, 포항, 울릉도)에서 관측하고 있음.

세계기상기구(WMO)에서 매해(10월) 전지구 온실가스(CO2, CH4, N2O, SF6) 평균을 발표하고 있으며, 내년부터 울릉도 지구대기관측소에서 측정하는 온실가스도 이에 포함될 예정이다.

유희동 기상청장은 “울릉도 기후변화감시소의 세계기상기구 지구대기감시프로그램 지역급 관측소 등록은 동해의 대표 기후변화감시소로서 한반도 동쪽 감시 관측자료의 가치와 품질을 전 세계에서 인정받은 결과입니다.”라며, “기후변화감시자료의 활용성을 높이기 위해 고품질의 관측자료가 생산되어 제공될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.”라고 말했다.

붙임  1. 우리나라의 지구대기감시프로그램(WMO/GAW) 지역급 관측소 현황

2. 울릉도 기상특성 및 감시 요소

담당 부서	기후과학국	책임자	과 장	원재광	(042-481-7381)
	기후정책과	담당자	사무관	김지원	(042-481-7382)
<공동>	국립기상과학원	책임자	부 장	부경온	(064-780-6620)
	기후연구부	담당자	연구관	김수민	(064-780-6624)

붙임 1		우리나라의 WMO/GAW 지역급 관측소 현황

	지점명	구분	관측요소	운영기관	개시일
1	안면도	지역급	온실가스(8종), 반응가스(4종), 에어로졸(11종), 성층권오존/자외선(3종), 대기복사(7종), 총대기침적(3종) 등 총 36종	기상청	‘99. 1.
2	고산	지역급	온실가스(4종), 반응가스(4종), 에어로졸(6종), 성층권오존/자외선(3종), 대기복사(3종), 총대기침적(3종) 등 총 23종	기상청	‘90. 8.
3	포항	지역급	성층권오존/자외선(2종) 총 3종	기상청	‘94. 1.
4	울릉도	지역급	온실가스(4종), 반응가스(1종), 에어로졸(4종), 자외선(2종), 총대기침적(3종) 등 총 14종	기상청	‘14. 5.
5	남극 세종기지	지역급	온실가스(4종), 반응가스(2종), 성층권오존/자외선(2종)	극지(연)	‘88. 2.
6	서울	지역급	에어로졸, 성층권오존/자외선	서울대 연세대	‘84. 5.

붙임 2		울릉도 기상특성 및 감시요소

□ 기상특성

(1991~2020년 평년값)

평균기온	최고기온	최저기온	평균풍속	연평균강수량
12.7℃	16.0℃	10.1℃	3.6m/s	1,480.6mm

□ 감시요소

분야	온실가스(4종)	반응가스(1종)	에어로졸(4종)	자외선(2종)	총대기침적(3종)
요소	이산화탄소(CO2)	일산화탄소(CO)	PM10 질량농도	자외선A	산성도
	메탄(CH4)		PMX 질량농도	자외선B	전기전도도
	아산화질소(N2O)		크기별 수농도		강수 이온성분
	육불화황(SF6)		광학깊이