2016년 기상See-At사업 신규 지정과제 공모 계획

【 2016. 5. 11.(수) / 지진화산정책과 】

□ 추진 경과

○ 신규 지정공모 대상과제 수요조사 실시(‘16.2.)

○ 지정공모과제 연구제안서 작성 및 내부 검토 완료(‘16.3.)

○ 지정공모과제 선정 및 우선순위 검토회의 개최(‘16.4.)

○ 2016년도 연구개발사업 운영위원회 심의(‘16.4.19.)

□ 2016년 연구과제 현황

(단위: 백만원)

사업명	지정공모과제		자유공모과제		연구비 잔액 (‘16.4월 기준)
	과제 수	선정 연구비	과제 수	선정 연구비
지진기술개발사업	9	2,835	12	1,441	950

※ 2015년도 2차 지정공모과제에 대한 2차년도 연구비 포함(400백만원)

□ 신규 공모 계획

사업명 (사업부서)	연구비 (백만원)	분야	추진계획
			지정공모과제	자유공모과제	연구비 잔액 사용계획
지진기술개발사업	550	지진	신규(4과제/550백만원)	-	-

- 연구비 부족분은 과제 선정 또는 계속과제의 연차평가를 통해 신청 연구비 조정 필요

□ 신규 지정과제 목록(RFP 별첨)

연구과제명	연구기간	연구비	비고
한반도 국지지진규모식 개발 및 적용 연구	1.7년	475백만원 1년차 : 225백만원 2년차 : 250백만원	* 연구비는 출연금 기준
지진동의 영향정보 신속 제공을 위한 기반기술 연구	1.7년	420백만원 1년차 : 103백만원 2년차 : 317백만원
지진관측장비 검정기준기의 체계적 운영을 위한 최적 기법 연구	1.7년	200백만원 1년차 : 100백만원 2년차 : 100백만원
대용량 지진자료가 지진분석체계에 미치는 영향 연구	1.7년	272백만원 1년차 : 122백만원 2년차 : 150백만원

별첨

2016년도 추진대상과제 제안요청서(RFP)

우선순위	1	과제명	한반도 국지지진규모식 개발 및 적용 연구
세부사업	지진기술개발사업			내역사업	지진관측 목적기초원천연구
기상기술분류코드		A0703	기초	담당부서 담당자
총 연구기간	( 1.7 ) 년	총연구비	( 4.75 ) 억원	연도별 연구비	1차년도 ( 2.25 ) 억 원 2차년도 ( 2.5 ) 억 원
과제발굴 경로		기상청 지진규모 사전 연구를 통한 개선 분야 제시
과제지정 사유		기상청의 지진규모의 정확도 향상을 위한 한반도 고유의 규모식 결정 및 현업 적용
연구 필요성	○ 현재 사용하는 규모식은 한반도의 지각 전파특성에 의한 영향 미반영 - 국내 지진자료의 미적용으로 한반도 고유의 규모식으로 사용하기에는 부족 - 관측소별 규모(station magnitude)의 계통적 거리 의존성이 있음 (근거리는 과소평가, 원거리는 과대평가됨) ○ 관측소 보정항의 부재로 인한 network 규모의 오차 가능성 상존 - 관측소 하부의 부지특성으로 인한 부지효과 보정 필요 - 3차원적인 불균질한 지각 특성 반영을 위한 선형 형태의 규모식 한계 존재 ○ 새로운 한반도 고유의 규모식 개발 및 과거 지진의 규모 재평가 필요 - 규모 재평가를 위한 지진발생 정보의 진원 요소 재결정 필요 - 과거 지진정보에 대한 재결정을 통해 지진발생 정보의 이력 갱신 ○ 기상청 지진연보의 지진연구를 위한 기초 입력자료 사용 개선 - 지진연보의 특성 상 모든 관측 자료를 사용한 최종결정 결과의 기록 유지 필요 - 시기에 따라 지진 규모식 및 규모 계산 방식, 진원 결정 방식의 변화에 대한 상세 이력 제공 부족 - 지진의 진원깊이에 대한 정보 미제공 - 최적의 진원요소 결정에 사용한 입력자료(속도구조)와 역산 결과(오차 범위, error ellipse 등) 공개 추가 필요
연구 내용 및 범위	<1차년도> ○ 2001-2008년도 발생 지진 자료의 최대 진폭 결정 - KMA/KIGAM 지진 이벤트 자료 중 수평 성분 자료의 최대 진폭 결정 ㆍ광대역/단주기 속도계, 가속도계 자료의 최대 진폭(count) 및 Wood-Anderson 변위계로 모사한 최대 진폭(mm 단위) 결정 - 기상청 지진분석 결과와 비교 분석 - 국립기상연구소의 국지지진규모식 개발 연구(2006~2007년)의 연구결과 검토 및 활용 ○ 2001-2008년도 발생 지진 자료의 지진파 도달시간 식별 - KMA/KIGAM 지진 이벤트 자료를 이용한 P파, S파 도달시간 식별 - 기상청 지진분석 결과와 비교 분석 - 국립기상연구소의 국지지진규모식 개발 연구(2006~2007년)의 연구결과 검토 및 활용 ○ 진원요소 재결정을 위한 1차원 지진파 속도모델 검토 및 제안 - 배경잡음 분산곡선 및 Full waveform modeling을 통한 1차원 지진파 속도모델 개발 - 2001-2008년도 지진의 지진파 도달시간을 이용하여 기존 국내 속도모델과 비교/분석 - 1차원 지진파 속도모델 초안 제안 ○ Antelope 지진분석 시스템 구축 - 기상청 현업과 동일한 설정(configuration)의 off-line 연구용 지진분석 시스템 구축 - 새로 결정된 지진파 도달시간 및 속도 모델을 이용한 진원요소 분석 및 규모 결정 [연구목표] 한반도 국지지진 규모식 개발을 위한 기반 구축 <2차년도> ○ 2009-2016년도 발생 지진 자료의 최대 진폭 결정 - KMA/KIGAM 지진 이벤트 자료 중 수평 성분 자료의 최대 진폭 결정 ㆍ광대역/단주기 속도계, 가속도계 자료의 최대 진폭(count) 및 Wood-Anderson 변위계로 모사한 최대 진폭(mm 단위) 결정 - 기상청 지진분석 결과와 비교 분석 ○ 2009-2016년도 발생 지진 자료의 지진파 도달시간 식별 - KMA/KIGAM 지진 이벤트 자료를 이용한 P파, S파 도달시간 식별 - 기상청 지진분석 결과와 비교 분석 ○ 진원요소 재결정을 위한 1차원 지진파 속도모델 검토 및 제안 - 1차년도에 개발된 1차원 지진파 속도모델 보완 - 2001-2016년도 지진의 지진파 도달시간을 이용하여 기존 국내 속도모델과 비교/분석 - 1차원 지진파 속도모델 최종 결정 ○ 국지지진규모식 개발 및 시험 체계 구축 - 새로 결정된 진원 요소에 기반한 국지지진 규모식 결정 및 국내 환경에 적합한 회귀분석 기본식 평가 - 결정된 국지지진규모식 이외에 추가 개발이 필요한 규모식 필요성 및 방안 제시 - 관측소(광대역 속도계, 단주기 속도계, 가속도계) 보정항의 결정 및 안정성 분석 - 새로운 규모식을 이용한 지진 규모의 특성 및 안정성 분석 - 시험 운영을 위한 Antelope 지진분석 시스템 적용 [연구목표] 한반도 국지지진 규모식 개발 및 적용
연구비 산출 근거	< 1차년도 > - Antelope 소프트웨어 구매 및 지진분석 시스템 구축(7.5천만원) - 지진규모식 결정 연구를 위한 연구원 6인 및 국제 학회 참석(4.8천만원) - 지진파 속도모델 결정 연구를 위한 연구원 5인 및 국제학회 참석(4.6천만원) - PㆍS파 도달시간 식별 연구를 위한 연구원 5인 및 국제학회 참석(5.6천만원) < 2차년도 > - 연구용 Antelope 지진분석 시스템 업데이트 및 운영(2천만원) - 지진규모식 결정 연구를 위한 연구원 6인 및 국제 학회 참석 (6천만원) - 지진파 속도모델 결정 연구를 위한 연구원 5인 및 국제학회 참석(7천만원) - PㆍS파 도달시간 식별 연구를 위한 연구원 5인 및 국제학회 참석(9천만원) - 신 국지지진규모식 개발 자문(1천만원)
최종 성과물	○ 한반도 고유의 지진규모식 개발 - 기존 규모식의 문제점을 보완한 정밀 규모 결정 기반 확보 ○ 과거 지진발생 정보의 재결정 결과물 산출 - 한반도의 지진발생 이력에 대한 정확한 정보 생산
기대성과 및 활용방안	[기대성과 및 활용방안] ○ 한반도 지진학적 특성을 반영한 지진규모 결정으로 지진분석 정확도 향상 ○ 지진 분석 정보의 정밀 재결정으로 지진연구의 기초입력 자료 제공 기반 확보 ○ 지진 발생 크기에 대한 정확한 대국민 정보 제공 기반 조성 [현업화 (연계)기술] ○ 기상청 국가지진화산센터의 지진분석시스템의 규모식 개선 및 활용
과거유사 연구사례	○ 한반도 국지 지진규모식 검토 및 개선 방향 연구(2014년)

우선순위	2	과제명	지진동의 영향정보 신속 제공을 위한 기반기술 연구
세부사업	지진기술개발사업			내역사업	지진관측 목적기초원천연구
기상기술분류코드		A0704	기초	담당부서 담당자
총 연구기간	( 1.7 ) 년	총연구비	(4.2) 억 원	연도별 연구비	1차년도 ( 1.03 ) 억 원 2차년도 ( 3.17 ) 억 원
과제발굴 경로		수요조사
과제지정 사유		기상청의 계기진도 정보 제공을 위한 수요연구 필요
연구 필요성	○ 지진피해 정도의 척도인 지진진도는 일반인이 지진과 관련하여 체감하는 위험성을 정량적으로 나타내는 수치이며, 국내 주요 기간시설물의 지진후속조치 판단 기준 및 주요 설비의 계속 작동 여부를 판단하는 기준으로 사용됨 ○ 따라서 지진진도는 지진발생시 지진통보와 아울러 신속․정확하게 병행하여 발표하여야 하는 지진특성이나, 현재는 지진규모와 위치만 통보하고 있음 ○ 또한 국내에서는 지진 진도를 지진발생후 주민들의 신고 등을 기반으로 주관적으로 사후에 판단하고 있으며, 국외의 지진계측진도 평가 방법론을 그대로 적용할 경우, 부지증폭특성에 의한 진도 이상치의 국부적인 영향으로 지진진도도 왜곡 현상이 발생하고 있음 ○ 아울러, 지진 발생시 특정 부지에 대한 진도 예측기술이 현재 충분한 기술을 확보하지 못하고 있기 때문에, 기상청 지진조기경보 서비스와 연계한 신뢰성 있는 대국민 진도 서비스를 실시하지 못하고 있음 ○ 또한 다수의 시설물에 설치된 지진관측소의 부지증폭특성 분석 및 자료 상태 평가 등이 충분하지 못한 상황에서 현재의 국가 지진관측망 공백 지역을 보완할 수 있는 DSS 자료를 활용한 정확한 지진진도 평가 필요
연구 내용 및 범위	<1차년도(2016.6～2016.12)> ○ 지진유감 지역 관측자료 수집 및 사전 자료처리 - 국내에서 발표된 진도자료 및 해당 지역의 지진자료 수집 - 지진자료에 대한 사전자료처리 ○ 계기진도 추정 방법 개발 - 발표 진도와 관측된 지진파의 다양한 특성 파라미터 간의 상관성 도출 - 국내 최적 계기진도 평가 방법론 도출 ○ 국내 지진관측소 부지증폭특성 추정을 위한 지진특성 파라미터 역산 - 국내 지진관측자료의 S파 스펙트럼 계산 - 국내 지진특성 파라미터(지역별 감쇠, 지진규모/응력강하량) 역산 ○ 시설물 지진관측소 DSS 자료 활용을 위한 예비 분석 - 시설물 지진관측소 관측상수 정보 수집 - 시설물 지진관측 자료 특성 예비 평가 ○ 지진영향 정보제공 테스트베드 시스템 기본설계 - 시스템 요구사항 정의 - 시스템 기본설계 및 보안성 검토 [연구목표] 지진계기진도 추정 관련 국내 지진관측 자료 분석 <2차년도(2017.1～2017.12)> ○ 지진관측소 부지증폭특성 실시간 부지보정 필터 개발 - 지진관측소 주파수 부지증폭함수 도출 - 지진관측소별 부지증폭율 실시간 보정 필터 도출 - 실시간 지진관측자료에 시험 적용 ○ 국외 강진특성을 반영한 계측진도 추정 방법론 개발 - 국외 강진자료 사전 분석 - 국외 강진자료에 보정된 계측진도 추정 기술 개발 ○ 지진조기경보 기반 지진진도 예측 기술 개발 - 관측소별 거리감쇠 계산 SW 개발 - 지진규모, 진앙지, 관측소별 예측 진도 계산 SW 개발 ○ 시설물 지진관측소 DSS 자료 부지증폭특성 보정 방법 개발 - 시설물 지진관측소 부지증폭특성 추정 - DSS 자료 부지증폭특성 보정기술 개발 - 서로 다른 초당샘플링 개수(20개, 100개) DSS 자료 간 상관관계 평가 ○ 계측진도에 사용되는 입력 관측자료 신속 선별 기술 개발 - 최대관측값-시간누적값-지진규모 관계식 기반 선별 기준 설정 - 관측소별 지진규모 기반 선별 기준 설정 - 지진파 스펙트럼 역산 오차 기반 선별 기준 설정 ○ DSS 자료 기반 지진진도 추정 기술 개발 - DSS 자료 기반 특정 부지 지진진도 추정 기술 개발 - DSS 자료 기반 광역 지진진도 추정 기술 개발 ○ 지진영향 정보제공 테스트베드 시스템 개발 및 운영 - 시설물 지진관측 자료 수집 및 기본 자료 처리 - 테스트베드 시스템 상세설계 - 테스트베드 시스템 구현 - 테스트베드 시스템 시험 운영 및 보완 [연구목표] 지진진도 추정 기술 개발 및 시범 적용
연구비 산출 근거	< 1차년도 > - 지진유감 지역 관측자료 수집 및 사전 자료처리(3.1천만원) - 계기진도 추정 방법 개발(3.2천만원) - 국내 지진동 특성 파라미터 동시 역산(4천만원) < 2차년도 > - 부지증폭특성 실시간 부지보정 필터 개발(6.5천만원) - 국외 강진특성을 반영한 계측진도 추정 방법론 개발(7.0천만원) - 지진조기경보 기반 지진진도 예측 기술 개발(6.8천만원) - 시설물 지진관측소 DSS 자료 부지증폭특성 보정 방법 개발(7.5천만원) - 계기진도에 사용되는 입력 관측자료 신속 선별 기술 개발(3.9천만원)
최종 성과물	○ 국내 고유의 계측진도 추정 방법 ○ 계측진도 이상시 제거를 위한 지진관측소 부지증폭특성 보정 방법 - 지진관측소 실시간 부지증폭특성 보정 방법 - 시설물 지진관측소 DSS 자료 부지증폭특성 보정 방법 - 계측진도에 사용되는 입력 관측자료 신속 선별 ○ DSS 자료 기반 지진진도 추정 기술 ○ 지진조기경보 기반 지진진도 예측 기술 개발
기대성과 및 활용방안	[기대성과 및 활용방안] ○ 기상청의 지진진도에 기반한 지진정보수요자 맟춤형 서비스 제공 ○ 주요 시설물/설비에 대한 신속 지진안전조치로 사회․경제적인 지진재해 파급효과 최소화 ○ 시설물 지진관측소 활용을 통한 국가 지진관측망 공백 지역 보완 ○ 한국형 신속 지진진도 추정 시스템 개발에 활용 [현업화 (연계)기술] ○ 지진진도의 기상청 대국민 서비스를 위한 연구개발 결과물의 공개 활용
과거유사 연구사례

우선순위	3	과제명	지진관측장비 검정기준기의 체계적 운영을 위한 최적 기법 연구
세부사업	지진기술개발사업			내역사업	지진관측 목적기초원천연구
기상기술분류코드		A0704	기초	담당부서 담당자
총 연구기간	( 1.7 ) 년	총연구비	( 2.1 ) 억 원	연도별 연구비	1차년도 ( 1.0 ) 억 원 2차년도 ( 1.0 ) 억 원
과제발굴 경로		수요조사
과제지정 사유		지진관측장비 검정체계 구축 및 운영을 위한 최적 기반 조성 연구
연구 필요성	○ 지진관측법 제정으로 지진관측장비의 검정근거 마련 - 기상청의 지진관측장비 검정을 위한 전문인력 및 경험 부족 - 검정기준기 도입에 따른 체계적 운영을 위한 검정 기술 습득 필요
연구 내용 및 범위	< 1차년도 > ○ 검정용 정밀측정기의 체계적인 운영방법 연구 - 대상장비 : 오실로스코프, 스팩트럼분석기, 신호발생기, 주파수카운터, 디지털멀티미터, 클램프미터, 직류전압공급기 - 정밀 측정 장비의 효율적 운영을 위한 절차 조사 및 정리 - 측정 장비의 자료 처리 및 분석 체계화 ○ 검정장비의 체계적인 운영 방법 연구 - 대상장비 : 스탭교정테이블(CT-EW1), 수평교정태이블(ALS50045WB), 진동시험시스템테이블(LDS V650) - 검정 장비의 효율적 운영을 위한 절차 조사 및 정리 - 검정장비의 자료 처리 및 분석 체계화 ○ 검정기준기를 이용한 성능시험 활용 연구 - 대상장비 : 광대역 속도지진계, 단주기 속도지진계, 가속도지진계, 자료수집처리장치(GPS 포함) - 검정기준기의 성능시험 활용을 위한 표준 시험환경 구축 연구 - 검정 절차 조사 및 정리 - 검정기준기를 이용한 검정 결과의 평가 방안 마련 < 2차년도 > ○ 1차년도 대상장비의 운영 절차 조사 결과 보완 - 1차년도 조사 결과를 이용한 대상장비 시험운영 및 문제점 발굴 - 시험운영 결과에 따른 개선 및 발전 방향 제시 - 검정기준기 추가 도입 장비(‘16년 도입분)에 대한 운영 절차 조사 및 정리 ○ 지진관측장비의 체계적인 검정 절차 기반 마련 - 검정용 장비를 이용한 검정 체크리스트 작성 - 효율적인 운영 절차 정립을 위한 매뉴얼 작성 - 관련장비의 자료를 이용한 검정 평가 기준 정립 ○ 검정 장비의 효율적 운영을 위한 표준화 연구 - 검정 표준 절차도 작성 - 효율적인 운영을 위한 장비 배치 및 공간 구성 등 표준 환경 조성 [연구목표] < 1차년도 > 지진관측장비 검정체계 운영 기반 조성 < 2차년도 > 지진관측장비 검정 절차 표준 환경 구축
연구비 산출 근거	< 1차년도 > - 검증 및 성능시험 운영요원 2인 인건비(6천만원) - 운영 기반 조성 연구 등(4천만원) < 2차년도 > - 검증 및 성능시험 운영요원 2인 인건비(6천만원) - 표준환경 구축 연구 등(4천만원)
최종 성과물	○ 검정 표준 매뉴얼 및 절차서, 평가결과물 등 ○ 지진관측장비 검정 표준화 체계 마련
기대성과 및 활용방안	[기대성과 및 활용방안] ○ 지진관측장비에 대한 검정 기술 확보 ○ 지진관측 장비의 성능 유지를 통한 양질의 지진관측자료 생산 및 공동 활용
과거유사 연구사례	○ 대도시 지진관측의 최적화 기술 및 지진관측장비 검정기술 개발(2015년) ○ 지진관측자료의 신뢰성 확보를 위한 관측장비의 검증 방안 연구(2011년)

우선순위	4	과제명	대용량 지진자료가 지진분석체계에 미치는 영향 연구
세부사업	지진기술개발사업			내역사업	지진관측 목적기초원천연구
기상기술분류코드		A0704	기초	담당부서 담당자
총 연구기간	( 1.7 ) 년	총연구비	( 2.72 )억 원	연도별 연구비	1차년도 ( 1.22 ) 억 원 2차년도 ( 1.5 ) 억 원
과제발굴 경로		수요조사
과제지정 사유		- 지진관측망의 지속적인 확대에 따른 효율적인 지진자료 활용 필요 - 지진조기경보 등의 지진 자동분석 시 오분석의 원인 분석 필요
연구 필요성	○ 지속적인 지진관측소의 확대 및 유관기관과의 공유 관측소 증가로 실시간으로 대용량의 지진관측자료가 지진분석에 정상적인 사용 필요 - 국내의 규모 3.0 이상의 지진 발생 시 단 시간내 대용량의 지진자료 입력 시 지진분석시스템 운영 상 불안정성으로 인한 장애 가능성 제기 - 실시간으로 수집되는 대용량의 지진자료를 이용한 지진분석시스템의 안정적인 운영을 위해서는 효율적인 분석 체계 및 알고리즘 구성이 필요 ○ 실시간 지진 감시 및 분석을 위해 지진분석체계는 자동화 기술 사용 - 지진분석 자동화 기술의 안정적인 분석 결과는 지진조기경보 등의 지진정보 제공 시간을 크게 단축할 수 있음 - 반면, 지진관측자료의 품질과 지진파의 탐지 성능, 분석 방법 등의 한계 등으로 자동분석 결과는 오분석 가능성이 상존 - 지진분석 자동화 기술의 한계에 대한 정확한 원인 분석을 통해 개선 분야 도출 필요
연구 내용 및 범위	< 1차년도 > ○ 지진 발생 시 실시간 지진관측자료의 수집 용량 및 분석체계 조사 - 지진발생 상황의 지진 규모별 지진관측자료 용량 조사 ∙전국 지진관측소의 지진규모에 따른 실시간 수집자료의 전체 용량 조사 ∙지진 발생 시 수집가능한 최대 용량 산정 - 지진자료의 용량 대비 지진분석 체계의 효율성 분석 ∙대상 : 지진조기경보 분석, Antelope 분석 ∙지진자료의 수집, 공유, 전달, 처리 등 체계 전반의 구조적 현황 및 저장장치 및 버퍼 공간, 네트워크 구성 적절성 등 ∙대용량 지진자료의 지진분석 장애 유발 요소 조사 - 현재 지진분석 체계에서 사용가능한 관측자료의 최대 용량 산정 ∙사용가능한 최대 용량 이상 사용 시 예상되는 문제점 발굴 ○ 국외의 지진자료 수집 및 분석 체계 조사 - 지진 다발국가의 대규모 지진관측망 확보를 통한 자료 수집 및 분석 수준 진단 - 대용량 지진자료를 이용한 지진분석체계의 장단점 분석 ○ 기상청 지진분석시스템의 대용량 지진자료 처리 기능 정밀조사 - 지진조기경보시스템의 대용량 지진자료 처리 장애발생 가능성 조사 - Antelope 분석프로그램의 대용량 지진자료 처리 환경 점검 ○ 지진분석체계 실험 체계 구축 - 처리용량 분석 실험용 지진분석 시스템 구성 - 자료처리 체계 및 분석 알고리즘 실험 준비(실험용 관측자료포함) [연구목표] ○ 지진관측자료의 양적 증가에 따른 현황조사 및 문제점 도출 < 2차년도 > ○ 지진관측자료의 용량이 지진분석체계에 미치는 영향 실험 - 지진자료의 분석시스템 입력과 알고리즘 적용과정에서 발생 가능한 오류 점검 - 분석 모듈별 관측자료 용량과 처리성능의 영향 평가 - 자료의 용량에 따른 공유 및 전달 체계상 구조적 영향 평가 - 한계용량에 의한 처리 및 분석성능에 미치는 영향분석 및 문제점 도출 ○ 발굴된 취약점의 개선을 위한 요소기술 실험 - 분석체계상 자료의 공유 및 전달, 분석모듈의 성능개선을 위한 요소기술개발 - 개발된 요소기술의 적용성 검토를 위한 실험 ○ 지진관측자료 최대 용량을 가정한 지진분석체계 효율화 방안 연구 - 지진자료 증가에 따른 자료수집 및 분배 체계 개선분야 발굴을 통한 최적의 효율화 방안 제시 - 취약점 개선 요소기술의 지진분석체계 적용을 위한 설계방안 수립 - 지진관측자료의 지진분석 최대 활용을 위한 분석체계 개선방안 제시 ∙현재 운영중인 지진분석체계의 한계 진단 및 개선방안 도출 ∙대용량 지진자료의 최대활용을 위한 전산자원 및 자료처리 구성 설계 [연구목표] ○ 대용량 지진자료를 활용한 효율적인 지진분석체계 개선방안 도출
연구비 산출 근거	<1차년도> - 지진관측자료 용량과 분석체계 현황조사 및 분석(3천만원) - 국외 현황 조사ㆍ분석 및 진단(3천만원) - 지진분석시스템 정밀조사 및 평가(3천만원) - 지진분석체계 실험용 체계 구축(3.2천만) <2차년도> -지진자료 용량과 분석체계의 영향도 평가분석을 위한 실험(4.5천만원) -취약점 개선을 위한 요소기술 실험(5.5천만원) -지진분석체계의 최적화 방안연구(3.5천만원) -국내 IT 전문가 자문(1.5천만원)
최종 성과물	○ 국내 지진관측망에 의한 실시간 지진관측자료 수집 가능 용량 산정 ○ 현재 지진분석체계의 현황 진단을 통한 개선 필요 기술 발굴
기대성과 및 활용방안	[기대성과 및 활용방안] ○ 지진관측망의 지속적 확대를 통한 안정적인 지진분석 체계 구축 ○ 대용량 지진관측 자료를 이용한 체계화된 지진분석 시스템 운영
과거유사 연구사례	○ ○