2022년도 기상관측장비 구매계획(안)

※ 본 구매계획은 기상청, 국립기상과학원, 한국기상산업기술원에서 2022년도에 도입할 기상관측장비 구매계획으로 최종 규격은 조달청 나라장터에 공개 될 예정입니다. 발주시기, 설치장소, 주요규격(안) 등은 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 장비 구매 발주시 입찰에 관심있는 기상사업자께서는 구매계획을 참고하여 사전 준비하여 주시고, 구매 주요규격(안)에 대하여 의견이 있는 사업자께서는 정보요청서[별첨]를 참고하여 공개정보를 작성 후 기상청 계측표준협력과로 제출하여 주시기 바랍니다.

(담당자/연락처/전자우편 : 계측표준협력과 문은수 주무관 / 02-2181-0731 / emc2@korea.kr)

번호

장비명

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

레윈존데

(자동/고층현업)

7,010

백령도, 흑산도, 제주도, 포항, 강릉, 창원, 덕적도, 기상1호

2,313

내자/협상계약

(1차)

‘21년 12월

‘22년  4월

(2차)

‘22년  6월

‘22년 11월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 압	측정범위 : 1050㍱ ∼ 5㍱ 분 해 능 : 0.1㍱ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16㎞ : 1 ㍱ 16㎞ 초과 : 0.6 ㍱
기 온	측정범위 : 50℃ ∼ -90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16 ㎞ : 0.4 ℃ 16 ㎞ 이상 : 0.8 ℃
습 도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 12 ㎞ : 상대습도 6 % 12 ㎞ ∼ 17 ㎞ : 상대습도 10 %

⦁WMO 비교관측 결과 3이상의 결과치 제품

⦁무선송수신장치: 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레 등 부대장비 포함

⦁도달고도

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

기상청 관측정책과

(강인수 사무관,

02-2181-0752)

2

레윈존데

(수동/기상관측차량)

120

28

내자/수의계약

‘22년 1월

‘22년 5월

수도권기상청

(윤준성 주무관,

070-7850-8455)

대전지방기상청

(안태건 주무관,

042-363-3563)

부산지방기상청

(하태우 주무관,

051-718-0558)

광주지방기상청

(박종혁 주무관,

062-720-0554)

3

기상관측차량

2

강원지방기상청, 대구지방기상청

340

내자/협상계약

‘22년  3월

‘22년 11월

⦁차량 규격

- 승합차 또는 미니버스급

- 자동변속기, 운전자격: 1종 보통

⦁기상관측 수행(지상, 고층, 드론)환경 구축

- 자동기상관측장비(기온 등 6개 요소) 탑재

- 기상관측드론, 고층기상관측시설 탑재 공간 확보

⦁현장 브리핑 시스템 및 사무공간 구축

- 대형모니터(방수): 60인치 이상, 4면 분할, PC와 연결

- 업무용 노트북, 사무용품(의자, 책상 등)

⦁자체 전원(상용전원수용, 인버터, 배터리 등) 구축

⦁통신 시설(VPN 기능이 탑재된 LTE급 이상) 구축

⦁차량의 도입에서 개조에 따른 인허가 수행

기상청 관측정책과

(강인수 사무관, 02-2181-0704)

4

지진관측장비

31

지진파 관측

3,525

외자/협상계약

‘21년 12월

‘22년 11월

[가속도계]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: DC Hz ～ 50 Hz 범위에서 3 dB 이하이며,

1 ～ 20 Hz 범위에서 3 % 이하

⦁동적범위: DC ～ 50 Hz 범위에서 130 dB 이상

[속도계]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: 0.0083 Hz ～ 40 Hz 이어야 되고,

0.01 ～ 8 Hz 범위에서 3 % 이하

⦁동적범위: 0.0083 Hz ～ 40 Hz 범위에서 130 dB  이상 등

⦁민감도: 1,000Vs/m 이상

지진정보기술팀

(유명선 사무관

02-2181-0084)

5

공중음파관측장비

1

인공지진 관측

650

외자/협상계약

‘21년 12월

‘22년 10월

[공중음파센서(음압센서)]

⦁센서 수 : 4개 센서 배열 이상

⦁센서응답 : 3dB

⦁공간분포 : 다각형

- 교정 : 절대진폭 5 % 이내

[지진관측장비]

⦁주파수대역 : 0.0083 Hz ～ 40 Hz 이어야 되고,

0.01～ 8 Hz 범위에서 3 % 이하

⦁동적범위 : 0.0083 Hz ～ 40 Hz 범위에서 130 dB  이상

⦁민감도 : 1,000 Vs/m 이상

지진정보기술팀

(유명선 사무관

02-2181-0084)

6

현장검정용 지진계 검정장비 3종

각 7

지진계 검정용

1,040

내자/협상계약

‘21년 12월

‘22년  8월

[이동식 가진기]

⦁구조: 수평 수직 전환 가능

⦁주파수 범위: 1～100 Hz 성능 이상

⦁최대 적재 무게: 10 kg 이상

⦁가속도 범위: 0.5 g～1 g 성능 이상

⦁테이블 크기: 250 mm × 250 mm 이상(크기 변경 가능)

[GPS 수신기]

⦁신호탐지: Tracks all visible GNSS(GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS)

⦁주파수영역: L1, L2, L5

⦁포맷: CGGTTS

⦁연결성: 1 PPS input/output
10 MHz reference input

RS-232(com) or USB or ethernet

[신호분석기]

⦁입력채널: 4 채널 이상 (동시 입력)

⦁입력주파수범위: ～50 kHz 또는 이상

⦁입력 채널 변환 분해능: 24 bit

⦁입력 신호 종류: 전압 DC, 전압 AC, 전압 IEPE  모든 입력 채널은 공통(Single-ended) 또는 차동 (differential)을 자유롭게 선택 가능하여야 함

⦁입력 전압범위: ±10 V 이상(전압감쇄기 사용시 ± 30 V 이상)

지진정보기술팀

(유명선 사무관

02-2181-0084)

7

지진해일관측장비

1

지진해일 감시

200

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

[지진해일파고계]

- 관측범위(Range): 파고계로부터 2～20 m

- 관측방식: 극초단파식 또는 레이더식

- 주파수대역: 9.4 ～ 9.8 GHz (극초단파식) 또는 76 ～ 81 GHz (레이더식)

- 빔 너비: 5 ～ 10 ° (극초단파식) 또는 8 °이내 (레이더식)

- 정밀도: 1 cm 미만(측정 기준 반사판 제시할 것)

[CCTV[

- 해상도: 4096 x 2160 resolution

- IR distance : 200 m 이상

- 해상도 : 최대 50 ~ 60 fps @ 1080P

지진정보기술팀

(유명선 사무관

02-2181-0084)

8

오존존데

신규 10

고층기후관측/

포항관측소

22

내자/수의계약

‘22년 1월

‘22년 5월

<오존센서>

⦁측정방식: ECC(Electrochemical Condensation Cell)방식

⦁채널형식: 인터페이스는 RF-protected Case로 2개 이상의 독립채널로 구성

⦁도달고도: 30hPa

⦁운영 압력: 1050hPa ∼ 5hPa 이상

⦁운영 온도(inside flight box): 0∼40℃ 이상

⦁측정주기: 1 sec

<레윈존데관측장비>

⦁센서 및 산출되는 관측요소의 규격:

고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상으로 함

대구청 관측과

(이민우 사무관, 053-282-0143)

9

연직바람관측장비

3

고층기상관측

/울진, 철원, 해남

1,200

외자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 11월

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁최대송신출력: 1kW 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode) 1 ㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27 dBi 이상

⦁점유주파수대역폭: 15 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 9 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

기상레이더센터

레이더운영과

(권두순 사무관

02-2181-0815)

10

레이더운영 계측기

(4종)

4조

기상레이더 점검용

/

성산・고산・오성산・강릉기상레이더

1,000

내자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 8월

⦁오실로스코프

- Input Channel: Analog, 4ch

- Analog Band Width(-3㏈) : 1GHz

⦁파워미터

- 범위: (전력) -70㏈m∼+44㏈m, (주파수) 9㎑∼110㎓

- 측정 항목 : Average, Peak, Peak ～ average ratio

- Average Power Sensor Range :  -35dBm ～ +20dBm

⦁신호분석기

- 범위: 2㎐∼13.6㎓

- Frequency Span Range : 0㎐, 10㎐ ～ Max, frequency

- Sweep time and triggering Range

· Span = 0㎐ : 1㎲ ～ 6000s

· Span ≥ 10㎐ : 1㎳ ～ 4000s

⦁신호발생기

- 범위: 100㎑∼20㎓

- Resolution(CW) : 0.001㎐(CW)

- Output Power : +17dBm 이상

- Minimum Output Power : -120dBm 이상

기상레이더센터

레이더운영과

(박충신 사무관,

070-7850-4813)

11

전파 및 광학시험장비

(4종)

각 1

기상장비 성능실험/

국립기상과학원 연구실험동

926

-517(전파)

-200(GPS)

-209(적분구)

내자/

-규격가격

-규격가격

-협상계약

‘22년  3월

‘22년 10월

◇ 사업개요

⦁사업예산/수량: 926백만원/각 1개

- 전파실험장비(네트워크분석기, 신호발생기)

- GPS 시뮬레이터

- 적분구 시스템

⦁계약방법: 내자

- 전파실험장비, GPS 시뮬레이터: 규격가격

- 적분구 시스템: 협상계약

⦁설치장소: 국립기상과학원 연구실험동(제주)

⦁발주/완료시기(사업기간): 3월/10월(210일)

◇ 구매 주요규격

장비	규격
1. 전파실험장비	(네트워크분석기) ⦁네트워크분석기 1조, (보조장치)교정키트 1조 ⦁주요규격 - 주파수범위: 10 MHz 이하∼67 GHz 이상 - 포트 수량: 1.85 mm(m) 2개 이상 - 잡음기준: -120 dBm 이하
	(신호발생기) ⦁신호발생기 1조, (보조장치) 주파수확장보드 1조 ⦁주요규격 - 주파수 범위: 250 kHz 이하∼67 GHz 이상 - 해상도: 0.001 Hz - 레벨범위: -90 dBm 이하∼7 dBm 이상
2. GPS 시뮬레이터	⦁수신 신호 - GPS: L1, L2 이상 - SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS 이상 ⦁추후 수신신호의 확장성 (예, GPS L5, GLONASS, Galileo, BeiDou 등)
3. 적분구시스템	⦁적분구 시스텝 1조, 운영 소프트웨어 1조, 운영시스템 1조 ⦁적분구 사양(지름): 1 m 이상 - 개구부: 350 mm 이상 - 광원출력: 300 W 광원 1개 이상 - 광원갯수: 6개 이상 ⦁광특성 - 휘도범위: 0∼80,000 cd/m2 또는 그 이상 - 피크발광: >215 mW/cm2-sr-um 이상 - 휘도조절단계: 2백만 단계 이상 - 코팅반사도: 98% 이상

국립기상과학원

현업운영개발부

(김기훈 연구관, 064-780-6572)

12

ARGO 플로트

7

전지구해양기상관측용/ 한반도 근해

(서해, 동해, 제주근해)

160

외자/규격가격

2월

9월

⦁관측 요소: 수온, 염분, 압력 등 해양 관측

⦁관측 방식: 해수면에서 정해진 압력까지 자동 관측하고 정해진 주기에 따라 해수면 위로 부상하여 통신위성을 통해 자료 전송

⦁관측주기: 최소 120회 이상

⦁수온센서: ± 0.005 ℃

⦁염분센서: ± 0.005 psu

⦁압력센서: ± 3 dbar

⦁플로트 프로파일링 깊이: 2,000dbar

국립기상과학원

현업운영개발부

(강기룡 연구관,

064-780-6571)

13

공동감쇠분광기

(CH4 동위원소)

1

온실가스측정
/안면도

171

외자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 7월

⦁측정방법: 레이저가 공동(혹은 공진 Cavity)내의 감쇠현상 이용

⦁측정성분: 메탄(CH4), 탄소안정동위원소
(δ13C), 에탄(C2H6) 동시측정

⦁측정가능범위/주기: 메탄(1.2～30 ppm), 에탄(0～100 ppm)/2초 이하

⦁관측정밀도: 탄소안정동위원소 0.5～1.0 ‰ 이상(5분 평균)

기상청

기후정책과

(김지원 사무관, 02-2181-0394)

국립기상과학원

미래기반연구부

(이상삼 연구관, 064-780-6626)

기상청

기후정책과

(김지원 사무관, 02-2181-0394)

국립기상과학원

미래기반연구부

(이상삼 연구관, 064-780-6626)

14

이동형 고분해 태양분광간섭계

1

온실가스측정
/안면도 등

172

외자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 9월

⦁적외분광간섭계

- 관측파장범위: 5,000-14,500 cm-1

- 관측스펙트럼해상도: 0.5 cm-1

- 스캐닝 속도: 40kHz 이상

- 파수 정확도: 0.05 cm-1 이상

⦁InGaAs detector

- 관측파장범위: 5,500-11,000 cm-1

⦁태양추적기, 카메라추적기 포함

15

정밀필터복사계

1

에어로졸 광학특성 측정/안면도

87

외자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 7월

⦁측정방법: 다중 광학 필터 분광계 계측 방식, 직달일사 관측

⦁측정채널: 자외선, 가시광선 및 근적외 채널(315～870 nm) 구간 중 4채널 이상, 단 500 nm 반드시 포함.

⦁반치전폭: 10 nm 이하

⦁태양추적장치, 자료수집장치 포함

⦁WMO/GAW의 세계광학깊이 연구 및 교정센터(WORCC)에서 수행한 국제비교실험(FRC-IV or FRC-V)에 참여하여 국제표준장비와 표준오차가 확인된 모델이어야 함.

16

대기복사장비

7

대기복사(전천일사, 지구복사, 순복사)

/안면도

105

내자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 7월

⦁전천일사계

- 파장범위: 285 ～ 3,000nm 포함

- ISO 9060 등급: 2차 준기급

- 비선형성(@ 1000W/m2): ± 0.2 %

- 방위감도(@ 1000W/m2): ± 10 W/m2

⦁지구복사계

- 파장범위: 4.5 ～ 42㎛ 포함

- 비선형성: ± 1 % 이내

- 돔/수감부 온도소자: Pt-100

⦁순복사계

- 파장범위: 0.3 ～ 30㎛ 포함

- 민감도: 약 35 mV/kW/m2

- 정확도: ± 5 % 이내

⦁ 부대장비

- 데이터로거, 자료처리용 PC

- 상하향 복사 4성분 및 순복사계 고정 설치대

17

드롭존데

300

고층기상관측

/기상항공기 격납고(김포공항)

690

내자/수의계약

‘22년 1월

‘22년 6월

⦁기상항공기 장착된 AVAPS-II와 호환

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3∼1080 hPa

- 기온: -90∼+60 ℃

- 습도: 0∼100 %

- 풍향: 0∼360°

- 풍속: 0∼200 ㎧

국립기상과학원

융합기술연구부

(구태영 연구관,

064-780-6681)

18

인공강우 실험용 연소탄

1000

기상조절실험/

화약류보관소

(고양시)

300

내자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 5월

	흡습성물질 불꽃형 연소탄	요오드화은 불꽃형 연소탄
수량	700개	300개
충전물	염화칼슘 100g 이상	요오드화은 20g 이상
연소방식	전류 주입에 의한 불꽃 점화로 내부충전물 즉시 연소
연소시간	내부 충전물 연소 시작 5분 이내 완전 연소
크기 및 형태	직경 8cm 이내, 원통형

국립기상과학원 융합기술연구부

(장기호연구관, 064-780-6706)

(김선희 주무관, 064-780-6691)

19

구름물리실험챔버

관측장비 3종

4

국립기상

과학원, 구름물리실험

챔버동

1,089

내자/규격가격

‘22년  1월 ‘22년 12월

장비명	주요 규격
구름 응결핵 계수기	·측정범위: 0.75 ~ 10 ㎛ ·입자크기별빈(bin): 20개 ·측정시간: 1Hz/1초 ·레이저(OPC): 660 nm, 35 mW ·컬럼(Column): 듀얼 ·과포화도범위: 0.07~2.0%
입자 이미지 시스템	·측정방법: CCD ·영상해상도: 2.3 ㎛ ·초당플레임: ~400fps ·이미지영역: 1024×1024 픽셀 ·gray scale: 256 단계 ·레이저: Dual beam particle detection system triggers laser ·Aspirator(흡입기)
나노 입자 계수기	·입자크기범위: 10 ~ 1,000 nm ·입자수농도: 105개/cm3이상 ·채널: 128 개 이상 ·Working Fluid:부탄올

국립기상과학원

융합기술연구부

(차주완연구관

064-780-6682)

20

구름물리실험챔버

관측장비 빙정핵계수기

1

국립기상

과학원, 구름물리실험

챔버동

595

내자/규격가격

‘22년  1월 ‘22년 12월

⦁챔버 벽온도범위:  -60 ℃ ~ 0 ℃

⦁챔버 관측온도 범위: -65 ℃ ~ -10 ℃

⦁온도불확실성: ± 1℃

⦁INP concentration range: 0.1 ~ 1000 L-1

⦁샘플링온도: < 35 °C

⦁관측범위: 0.2~100㎛이상

국립기상과학원

융합기술연구부

(차주완연구관

064-780-6682)

21

항공 구름관측레이더

1

인공강우 항공실험 시딩위치 결정 및 검증분석/ 김포공항 기상항공기

(나라호)에 부착(실험목적에 따라 GVR(항공 라디오미터)과 교체식 장착)

1,300

내자/협상계약

`21년 12월

`22년 12월

⦁진동수: 34.64∼36.64 GHz

⦁송신기: 10W, 증폭기(solid state)

⦁안테나: 14cm(flat-plate array), 빔폭 4.5°,                 안테나 이득 32.5dB

⦁해상도: 30∼150m

⦁레이돔: Matched Rexolite window

⦁무게: 전체 19kg 이하

⦁전력: 50W AC (100W, 28V DC) 이하

※ 주요 기술규격 동등 이상으로 납품

국립기상과학원 융합기술연구부

(장기호연구관, 064-780-6706)

(임윤규 주무관, 064-780-6579)

22

수증기·온도 프로파일링 라만라이더

1

입체기상정보

(온도 및 수증기혼합비)

관측/항공기상 테스트베드

(인천공항)

1,750

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 12월

o 관측요소: 온도, 수증기혼합비, 후방산란비

구성	규격
레이저 송신기	o 레이저: Diode-laser pumped Nd:YAG o 파장: 355 nm o 평균 전원: (운영 시) 12 W UV 이상 o 펄스 반복주파수: 200 Hz 이상 o Eye safety
수신기	o 망원경 직경: 40 cm 이상 o 다중 공극(multi-cavity) 간섭필터 사용 o 4개 채널 수신: 300nm∼450nm o 동시 아날로그 및 광자계수 모드
자료수집 분석 시스템	o 원시자료: 시간분해능 10초 이내, 거리해상도 10m 이내(사용자 조정 가능) o 정확도: 온도 1K,이내 수증기혼합비 5% 이내 ※ WMO 실황예보/초단기예보 저층대기 OSCAR (Observing Systems Capacity Analysis and Review) 통계 정확도 기준
3D 반구형 스캐너	o 스캔가능범위: 연직지향, 반구스캔(고도각 –1∼182o, 방위각 0∼360o) o 최대스캔속도 10o/s
캐비넷	o 방수, 항습, 항온 o 크기: 약 2.1m(길이)×1.5m(폭)×2.5m(높이) o 무게: 1600 kg 이하(레이저송신기, 수신기, 자료수집분석시스템, 스캐너포함)

o 최대관측거리: 10km 이상

국립기상과학원

융합기술연구부

(차은정 연구관, 064-780-6683)

23

꽃가루 농도 자동관측기

1

꽃가루관측 및 검경/ 강원지방기상청

180

내자/규격가격

‘22년 1월

‘22년 7월

⦁관측입자유형 : 꽃가루, 포자, 공기 중 고체입자

⦁관측 입자 크기 범위: 1㎛ ∼ 300㎛

⦁최대 관측 농도: 25,000∼33,000 ea/㎥

⦁샘플링 시간 간격: 연속(지속)적인 샘플링

⦁유랑: 약 35∼45리터/분

⦁홀로그래픽설정

- 입자당 1개 이상의 변위 이미지

- 픽셀해상도: 0.5㎛∼0.7㎛/픽셀

- 픽셀수: 2000×1480∼2100×1600

- 프레임속도: 40개 이미지/초 이상

⦁편광측정 시간분해능: 3∼4초

⦁형광(FL) 여기: LED(280nm, 365nm), 레이저다이오드(약 405nm)

⦁형광(FL) 방출 측정범위: 5개 스펙트럼(320nm∼750nm)

⦁FL 방출 측정범위: 5개 스펙트럼 (320∼750nm)

⦁크기: 70×80×180㎤ 이하

⦁무게: 150kg 이하(조립 및 설치 완료 후 무게)

⦁인터페이스: HDMI, RJ45, USB 연결 가능

국립기상과학원

재해기상연구부

(김규랑 연구관

033-913-1051)

24

공항기상관측장비

(AMOS)

2

공항기상관측/

제주공항, 양양공항

2,100

내자/협상계약

‘21년 12월

‘22년 11월

○ 관측센서

- 자동기상관측장비의 표준규격(기상청 고시) 이상: 풍향ㆍ풍속(초음파식), 온도, 습도, 강수량, 강수 유무

- ICAO 규격: 시정(투과율), 운고, 기압

관측 센서	내용
시정 (투과율)	◦측정범위: 10m～10km MOR / 정확도: 500m 미만 ±50m, 500m～2km 사이 ±10%, 2km 이상 ±20% ◦분해능: 800m 미만에서 50m 이내, 800m～2km 사이 100m 이내, 5km 이상에서 1km이내 ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃
운고	◦측정범위: 0m～7600m(25000ft) 이상 / 정확도: 10m(33ft) 또는 측정대상 거리의 2% ◦분해능: 1500m(5000ft) 고도아래 10m(33ft) 이내, 위에서 30m (100ft) 이내 ◦출력: 3층 이상 관측 가능, 운저가 낮을 경우 수직시정 보고 ◦측정주기: 최소 30초 ◦기타: 눈이나 얼음으로부터 측정방해가 되지 않아야 함. 운고센서는 창오염이나 기타 방해물을 넘어서 측정해야 함. 광학용 확대경 없이 레이저를 볼 때 눈을 안전하게 보호해야 함(예시/IEC 60825-1의 class 1 또는 1M 레이저 장치) ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃
기압	◦측정범위: 500～1100hPa / 정확도: ±0.3hPa 이내(운용온도 범위 내) ◦분 해 능: 0.1hPa ◦운용환경: - 40 ～ + 60 ℃

항공기상청 정보기술과

(박정흠 주무관, 032-222-3062)

25

종관기상관측장비

(ASOS)

8

종관기상관측

/ ’12년 도입지점 8개소

416

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업

기술원

장비사업실

(이정국 실장

070-5003-5410)

한국기상산업

기술원

장비사업실

(이정국 실장

070-5003-5410)

26

방재기상관측장비

(AWS)

70

방재기상관측

/’09,‘10년 도입지점 70개소

2,030

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

27

적설관측장비

78

적설깊이 관측

/관측공백지역 및 다설지역 신규설치

1,248

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 11월

⦁측정 범위: 0 ～ 300 cm

⦁측정 방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균

⦁정확도(적설계 센서): ± 0.5 cm (실외기준)

⦁운용 환경: -40 ～ +50 ℃

⦁샘플링: 매 15 ～ 60 초

⦁분해능: 0.1 cm

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

28

시정계

78

가시거리 관측

/‘09,’10,‘11년 도입지점 78개소

858

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

⦁ 측정범위: 10 m ～ 25000 m 이상

⦁ 정 확 도: ±10 % 이내(10 m ～ 10000 m 미만), ±20 % 이내(10000 m 이상)

⦁ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁ 샘 플 링: 매 10～15초

⦁ 분 해 능: 10 m

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

29

운고계

8

구름 높이 등 관측

/‘11년 도입지점 8개소

240

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

⦁ 측정범위: 10 m ～ 7500 m 이상

⦁ 정 확 도: ±10 m(1000 m 미만), ±30 m(1000 m 이상)

⦁ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁ 샘 플 링: 매 15～60초

⦁ 분 해 능: 10 m

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

30

도로기상관측장비

24

고속도로

924

내자/협상계약

‘22년 1월

‘22년 9월

⦁자동기상관측장비 표준규격[기상청고시 2019-9호] 준수

⦁광학식 노면센서

- 노면온도: -40℃ ∼ +70℃

- 노면상태 : dry, damp, wet, ice-covered 등

한국기상산업

기술원

장비사업실

(이정국 실장

070-5003-5410)

한국기상산업

기술원

장비사업실

(이정국 실장

070-5003-5410)

31

해양기상부이

(3m, 6m)

2(3m)

3(6m)

해양기상관측/

3m: 인천, 통영

6m: 동해, 서귀포, 울진

2,479

내자/협상계약

‘22년  1월

‘22년 10월

⦁형태: 3 m 원반형, 6m 선박형 부이

⦁재질:

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

32

해양기상부이(10m)

2

해양기상관측/

남해, 동해 먼바다

2,384

내자/협상계약

‘22년 1월

‘22년 9월

⦁형태: 10m 원반형 부이

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

33

파고부이

5

해양기상관측/

천수만, 안면도, 대치마도, 월포, 김녕

145

내자/협상계약

‘22년 1월

‘22년 7월

⦁형태: 구형, 직경 700 mm 이상

⦁재질: 스테인리스(STS316 이상)

⦁완충 범퍼: 고무, 강화스티로폼 등

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁관측요소: 파고, 파주기, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

⦁형태: 선박 내에 자동기상관측장비 교체

⦁재질: 강화 알루미늄 6061 파이프

⦁관측요소: 풍향․풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

34

선박AWS

2

해양기상관측/

해경함정 2척

78

내자/협상계약

‘21년 12월

‘22년  7월

35

연안AWS

1

해양기상관측/

실리도

64

내자/협상계약

‘21년 12월

‘22년  7월

⦁형태: 연안 인근에 자동기상관측장비 교체

⦁관측요소: 수위, 풍향, 풍속, 기압, 시정, 기온, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

36

해양안개관측장비

25

해양기상관측/

부산, 경남, 경북, 강원, 제주권역

738

내자/협상계약

‘22년 1월

‘22년 9월

⦁측정방식: 산란식

⦁측정범위: 0∼20km

⦁샘플링: 매 10∼15초

⦁분해능: 10m

⦁방진방수: IP66이상

⦁관측요소: 시정

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

37

현장검정용 장비

8종

각 3

현장검정/

각지역팀

(원주,상주,진주)

300

내자/규격가격

‘22년 2월

‘22년 7월

[온도검정장비]

․ 조절범위: -20 ℃∼30℃이상

/ 안정도: ± 0.02℃ 이내 / 분해능: 0.01 ℃

[기압기준기]

․ 측정범위: 800 hPa∼1,040 hPa 이상

/ 정확도: ± 0.1 hPa 이하 / 분해능: 0.1 hPa

[습도기준기]

․ 측정범위: 0∼100 %rh 이상

/ 정확도: 측정값의 ± 1.5 % 이하 / 분해능: 0.1 %rh

[풍향기준기]

․ 측정범위: 0°∼360° / 정확도: 1° 이하 / 분해능: 1° 이내

[풍속기준기]

․ 측정범위: 0∼70 m/s 이상

/ 정확도: 30m/s 이하 ±2%, 30m/s 이상 ±3% / 분해능: 0.1 m/s

[일사기준기]

․ 측정범위: 0∼4000 W/㎡

/ 측정파장범위: 250∼3500 nm / ISO 등급:  Secondary Standard 이상

[강수량기준기]

․ 측정범위: 20 mm/h 이상 / 재질: 유리

[적설검정장비]

․ 측정범위: 0∼300 cm / 측정방식: 레이저식/정확도: 0.2 cm

한국기상산업

기술원

지역관측망관리실

(박종현 실장,

070-5003-5470)