이중편파레이더 품질관리기법 변경 및 대국민 서비스

□ 배경 및 목적

○ 이중편파레이더 도입에 따라 기존의 단일편파레이더와 차별화되고 장비 특성을 고려한 맞춤형 품질관리 자료 제공 필요

○ 이중편파특성을 고려한 최적의 품질관리기법이 적용된 레이더영상 서비스를 통해 기상정보 신뢰도 제고

□ 추진경과

○ ’05년 ~ ’06년: 1세대 품질관리기법(ORPG) 개발 및 현업 적용

○ ’15년 6월 ~ ’19년 6월: 이중편파레이더 2세대 품질관리기법(퍼지 QC)이 적용된 레이더영상 제공

○ ’19년 6월 ~: 이중편파레이더 3세대 품질관리기법(CLEANER*) 적용된 레이더영상 제공

* CLEANER: CLutter Elimination Algorithm for Non-meteorological Echo of Radar data

□ 품질관리기법 변경 개요

일 자	내 용	버 전
`19. 6. 21.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 현업제공 - 차등위상차 접힘풀기, 비차등위상차 산출 - 지형에코 판별변수 개발 - 부분 빔 차폐 보정	CLEANER V1.0
`19. 11. 20.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 거리, 고도, 계절별 비기상에코 제거 임계치 설정 - 이상전파(AP) 에코 제거 기술 개발	CLEANER V2.0
`19. 12. 6.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 점 에코 제거 기능 강화	CLEANER V2.1
`20. 3. 9.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 지형에코 제거 기술 개선 - C-밴드 감쇠보정식 추가	CLEANER V2.2
`20. 6. 4.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 레이더 거리접힘에코 모의·제거 기술 개발	CLEANER V2.3
`20. 8. 4.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 정적 지형지도를 이용한 지형판별 개선 - 관측 시작점 무효자료 판별 기능 개발
`21. 2. 10.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 비기상에코(AP, 전파간섭 등) 제거 - 비차등위상 산출 기술 최적화 - 환경부 레이더 자료오류 처리 개선 - 사이트 부근 저품질 자료 영역 개선 - 자료 유효성 검사 기능 개선
`21. 8. 5.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 레이더 이중거리접힘에코 제거 기술 개선 - 강한 전파간섭 제거 기능 개선 - 이상전파(AP) 에코 제거 기술 개선	CLEANER V2.4
`22. 9. 15.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - 레이더 관측 고도각별 채프에코 제거 개선 - 과대굴절에 의한 AP 및 3rd 거리접힘에코 제거 - 강수/비강수 분류 최적화를 통한 밝은 띠(강수) 영역 탐지 개선	CLEANER V2.5
`23. 5. 10.	∙ 이중편파레이더 품질관리 기술 개선 현업제공 - CLEANER V2.5.1 기반 C밴드용 품질관리 기술 추가 - C밴드 기반 보정(감쇠, 빔차폐율, 관측오차), ΦDP offset 조정, KDP 산출 등	CLEANER V2.6

□ 기대효과

○ 고품질의 레이더자료 서비스를 통한 기상정보 신뢰도 제고

붙임 1			신규 품질관리 기술개발

□ 기술개발 내용

❍ 에코별 독립조건을 통한 단계별 품질관리 기술(CLEANER 1.0) 개발

→ 단계별로 독립변수 및 조건을 적용하는 총 4단계의 품질관리 기술개발

※ CLEANER: CLutter Elimination Algorithm for Non-meteorological Echo of Radar data

❍ 주요 개발내용

- STEP 1) 지형에코 분류 및 제거기술 개발

- STEP 2) 비(非)기상에코 분류 및 제거기술 개발

- STEP 3) 잔류 점 에코 제거 기술 개발

- STEP 4) 차등위상 필터링 및 비차등위상 산출기술 개발

< 이중편파 신규 품질관리(CLEANER) 기술 흐름도>