구 매 규 격 서

번호	정부물품 분류번호	품 명 / 규 격	수량/단위
1	7010-310	영역기상방송 편집용 서버 교체	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 무선FAX 영역기상 방송을 위해 노후화되고, 용량이 부족한 영역기상 방송 원고 편집용 서버시스템을 교체․보강하고, 시스템을 효율적으로 운영하기 위해 원고편집시스템과 종합기상정보시스템에서 각각 생산되어 관리되고 있는 방송자료의 통합관리를 위한 원고․생산관리통합시스템 구축에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 영역 기상방송 편집용 서버는 연중 24시간 중단 없이 연속 운영하여야 하는 바 영역기상 방송원고 편집 및 원고 등을 안정적으로 통합 관리 할 수 있도록 성능이 보장되어야 하며, 워크스테이션급의 서버를 이중화 백업체계로 구축하여야 한다.

1.2.2 영역 기상방송 편집용 서버는 NCOMIS(종합기상정보시스템)과 완벽하게 호환되고, 기존 시스템 및 향후 추가되는 시스템과도 연계 운영 할 수 있도록 확장이 용이하도록 구성되어야 한다.

1.2.3 원고생산․관리통합시스템은 접근성이 뛰어난 웹 인터페이스방식으로 구성하여야 하며, 인터페이스, 제어관리 방식 등과 자료처리 방법과 모듈 등의 기능을 통합관리 할 수 있는 프로그램을 개발 탑재하여야 한다.

1.2.4 원고생산․관리통합시스템은 방송일정관리, 레이아웃, 구성요소, 데이터처리, 이미지처리, 자료의 저장 및 분석, 보고서 작성 등을 단위 모듈별로 구성하되 향후 확장 및 유지보수와 관리가 용이하도록 하여야 한다.

1.2.5 종합기상정보시스템으로부터 ftp로 전송받은 데이터는 원고생산․관리통합시스템에서 처리하도록 구성하여야 하며, 편집용 원고를 pcx 영상 이미지 파일로 생성하도록 하되, 영상이미지의 크기와 선명도 등을 조정(등록, 편집, 삭제 등)할 수 있는 인터페이스를 보장하여야 한다.

1.2.6 원고생산․관리통합시스템은 방송자료 수집․처리 및 방송원고 생성에 대한 일정관리 정보에 따라 원고를 생성토록 하여야 하며, 기존의 방송제어시스템으로 방송 원고를 전송하는 기능과 관리자가 임의의 시간대에 방송원고를 송출할 수 있도록 편집용 자료의 수집, 원고편집, 원고생성 및 전송 등이 가능한 유기적이고 유동적인 제어관리 기능을 포함하여야 한다.

1.2.7 영역 기상방송 편집용 서버는 기존에 운영하고 있는 NCOMIS에서 생산하고 있는 방송원고도 실시간 수신하여 주 시스템 장애 시 방송제어시스템에 안정적으로 전송하여 방송지연을 미연에 방지할 수 있는 환경으로 구성하여야 한다.

1.2.8 원고생산․관리통합시스템은 이미지자료(위성영상ㆍ일기도ㆍ레이더영상 등) 추가방송에 대비, 이미지 디더링 및 이미지자료에 필요한 원고생산․제어 기능을 지원하여야 한다.

1.2.9 계약상대자는 본 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 조립품은 납품할 수 없다.

1.2.10 계약상대자는 납품되는 시스템에 대하여 정품인증서 및 라이센스 원본을 납품시 제출하여야 한다.

2. 구성요소

2.1 영역기상 방송편집용 서버	2조

2.1.1 하드웨어 부분

2.1.1.1 영역기상 방송편집용 서버	2대

2.1.2 소프트웨어 부분

2.1.2.1 Windows 2000 Server Standard	2개

2.1.2.2 SQL Server Desktop edition	2개

2.1.2.3 Internet Information Server(IIS)	2개

2.1.2.4 백신프로그램 포함(서버용백신 : 기상청에서 사용하고 있는 V3 EDM      과 호환되어야 한다)	2개

2.2 방송편집용 자료 및 보고서 출력용 프린터	1대

2.3 영역기상 방송통합관리 원격감시용 콘솔(노트북)	1대

2.4 원고생산․관리통합시스템 구성

2.4.1 원고편집시스템과 NCOMIS 원고편집 및 생성프로그램 통합기능

2.4.2 소스가 있는 Postscript 변환 및 이미지 편집 모듈

2.4.3 이미지 디더링 처리 모듈

2.4.4 사용자기반의 웹 인터페이스형 관리․제어․운영 기능 구현

2.4.5 자료보관(file, DataBase)에 관한 디렉토리 생성 및 자료 동기화 기능

2.4.6 통합시스템에 맞는 보고서작성 및 분석, 조회 모듈

2.5 영역기상방송 시스템 구성

2.5.1 현재의 시스템

2.5.1.1 NCOMIS(종합기상정보시스템)에서 일기도 등의 이미지원고는 직접생산하여 방송제어시스템으로 전송하고, 실황과 예보 등의 텍스트(RAW DATA)는 원고편집시스템으로 전송하고, 원고편집시스템에서는 전송된 RAW DATA를 재편집하여 방송원고 생성 후 방송제어시스템으로 원고를 전송한다. 방송제어시스템에 수집된 방송원고를 스케쥴링을 통하여 방송원고를 D/A 컨버터로 전송, 처리되어 송출한다.

2.5.2 목표 시스템 구성

2.5.2.1 NCOMIS(종합기상정보시스템)에서 방송원고 편집서버로 모든 데이터(일기도(PostScript), 텍스트자료(RAW DATA)) 등을 ftp로 전송하고, 방송원고 편집서버는 수집된 모든 DATA를 수집, 처리, 관리한다. 또한 방송원고를 생산, 관리, 전송하여 하나의 시스템에서 영역기상방송에 필요한 방송원고 관련 업무를 수행한다.

3. 기술사항

3.1 영역기상 방송편집용 서버(Compaq ML350G3 동등이상)

3.1.1  CPU             : Intel Xeon™ 3GHz/533MHz

3.1.2  RAM             : 2GB(1GB ECC SDRAM Memory) 이상

3.1.3  Cache Memory  : 512 KB 이상

3.1.4  HDD(SCSI)      : 70GB Ultra 320, 140GB Ultra 320

3.1.5  모니터            : LCD 17"이상(1280×1024, True Color)

3.1.6  ODD             : DVD R/W-Combo 52배속

3.1.7  FDD              : 3.5"

3.1.8  O/S               : Windows 2000 Server Standard

3.1.9  Network Card   : 100BaseT

3.1.10 기타 주변장치     : 휠마우스, 키보드, 스피커 등

3.2  부대품

3.2.1 방송자료 및 보고서 출력용, 원고 스켄용 복합기

(HP 레이저젯 3020 복합기 (Q2665A) 동등이상)

3.2.1.1 인쇄속도	: 15cpm(흑백) 이상

3.2.1.2 Memory	: 32MB 이상

3.2.1.3 해상도	: 1200dpi 이상

3.2.1.4 LCD 스크린	: 2라인×16-캐릭터 디스플레이

3.2.2 영역기상방송 원격감시용 콘솔(노트북 : SM30-6B242 동등이상)

3.2.2.1 CPU	: Mobile Pentium4 2.8GHz FSB-533MHz 이상

3,2,2,2 RAM	: 1GB(DDR RAM) 이상

3.2.2.3 HDD	: 40GB 이상

3.2.2.4 FDD	: 외장형(USB FDD)

3.2.2.5 ODD	: (CD-R/W, DVD-R)Combo

3.2.2.6 Cash Memory	: 512KB 이상

3.2.2.7 O/S	: Windows XP HOME

3.2.2.8 Network Card	: 10/100Mbps 이상, 무선 LAN 제공

3.2.2.9 비디오 메모리	: 64MB DDR

3.2.2.10 LCD	: 15.4" WXGA(1280*800)

3.3 원고생산․관리통합시스템용 웹 서버 시스템

3.3.1 원격 자료수집과 방송생산, 자료확인을 위한 웹서버 및 ftp 서버를 구성하며, 웹 프로그래밍(asp, php 등)을 이용, 웹을 통한 원격감시를 위한 확장된 어플리케이션으로 구성하여야 한다.

3.3.1.1 RAW DATA 및 일기도 미수신 시 관리자수동 수집기능 포함

3.3.1.2 생성된 원고의 저장디렉토리를 실시간으로 모니터링 및 알람을 확인 할 수 있는 웹어플리케이션 환경을 구성한다

3.3.1.3 원격지 자료 전송 및 수집환경의 FTP 서버기능을 수행할 수 있는 환경을 구성한다.

3.3.2 영역 기상방송 자료관리를 위해 SQL Server를 이용한 DB를 구성하고,

수집, 저장, 처리된 자료의 확인할 수 있는 환경을 구성한다.

3.3.3 이미지 결과물을 컨트롤하기 위해 그래픽 라이브러리(응용 S/W) 등을 포함하여야 한다(PCX, JPG‐LIb 등).

3.3.3.1 일기도 등의 이미지자료의 변환기능을 지원하여야한다.

3.3.3.2 이미지원고생산에 대한 부가적인 기능으로 방송원고생산 시 사이즈 조정과 COLOR 조절기능(1bit, 2bit, 4bit, 디더링 등)을 지원하여야 한다.

3.3.3.3 이미지의 회전, 방송원고 파일명 변경, 재 수집 및 생성 기능을 지언하여야 한다.

3.3.4 추후 개발 및 업그레이드를 위해 필요한 프로그램 전체소스와 개발기술 자료, 응용S/W 및 라이브러리를 제공하여야 한다.

3.3.5 이미지(일기도, 위성영상, 레이더영상 등) 처리를 위하여 Postscript 컴파일러 등 처리 모듈을 탑재하고, 이미지 디더링 처리기능을 포함하며,  최적의 방송 이미지 원고를 얻기 위해 필요한 선명도 조정 등의 어플리 케이션을 지원하여야 한다.

3.3.6 원활한 영역 기상방송과 관련, 자료수집, 원고편집 및 생성, 전송 등에 대한 보고서의 작성과 분석 및 조회 기능개선을 포함하여야 한다.

3.3.6.1 방송원고생산에 포함된 자료의 종류와 시간을 확인할 수 있는 기능을 포함하여야 한다.

3.3.6.2 수신된 DATA의 로그파일을 분석, 처리, 출력할 수 있는 기능을 포함하여야 한다.

3.4 기존 시스템과의 호환성 및 안정성 확보

3.4.1 시스템 통합 시 프로그램의 호환성 확보

3.4.1.1 영역기상방송 편집용 서버에 탑재할 프로그램은 기존에 운영되고 있는 원고편집시스템과 NCOMIS의 프로그램을 통합한다.

3.4.1.2 두 시스템에서 운영되고 있는 프로그램을 하나의 통합인터페이스로 구성한다.

3.4.1.3 기존의 두 시스템에서 지원하는 이미지, TEXT 자료의 방송원고생산 메뉴와 기능을 모두 포함하며, 통합으로 인한 자료 및 로그파일, 보고서의 생산 및 출력에 대하여 안정된 프로그램을 개선․보완하여 개발한다.

3.4.1.4 통합된 시스템의 프로그램은 사용자기반의 메뉴 및 기능을 지원하고, 각 기능 및 프로그램 모듈간의 호환성과 안정성을 보장하여야 한다.

3.4.1.5 원고의 생산, 원고의 전송 등 스케쥴링과 관련된 프로그램 부분의 처리절차 및 내역을 확인 할 수 있는 인터페이스를 제공한다.

3.4.2 영역 기상방송 편집용 서버와 이에 탑재될 통합프로그램은 기존의 영역 기상방송 시스템을 구성하고 있는 각각의 컴퍼넌트와 연계되어 운영할 수 있도록 구성하여야 한다.

3.4.2.1 수집된 자료의 처리는 오류데이타의 감시 및 검출기능을 포함하며, DB 및 자동 파일저장모듈을 지원한다.

3.4.2.2 실황 및 예보자료 중 기상전문처리모듈을 구성하여 최적의 방송원고 생산을 지원한다.

3.4.2.3 관리자 기반의 원고의 생산 및 전송 스케쥴을 유기적인 제어기능이 포함된 인터페이스를 지원한다.

3.4.2.4 생산된 방송원고이미지를 확인할 수 있는 인터페이스를 지원한다.

3.4.2.5 스케쥴링 제어 인터페이스를 지원한다.

4. 특수조건

4.1 입찰자의 자격요건 : SI 업체중 국가 및 공공기관에 동 사업이상의 사업실적이 있는 업체이어야 한다.

4.2 입찰자는 기상청의 요구 시 이에 대한 시연회를 실시하여야 한다. 시연회에 불참하거나 불합격될 경우에는 규격서 부적합으로 판정할 수 있다.

4.3 본 계약과 관련되어 생산되는 모든 프로그램과 개발된 Source, S/W, 기술, 방법, 지식 등 모든 저작권의 소유는 기상청에 있다.

4.4 편집서버의 프로그램 개발 시 기존 시스템과의 연계 및 연속성을 위하여, 기존 시스템 개발에 사용된 프로그램 랭귀지를 이용하여 프로그램을 개발한다.

5. 기타사항

5.1 계약범위

5.1.1 구매계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동 소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검사, 검수 등 일체를 포함한다.

5.1.2 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되어 있으므로, 본 사업목적 달성을 위해 발생되는 추가 비용은 운용 목적에 부합하는 범위 내에서 계약상대자가 부담한다.

5.1.3 통합시스템에 사용되는 응용프로그램의 소스를 제공하여야하며 개발된 소프트웨어의 모든 소유권은 기상청이 보유한다.

5.1.4 본 규격서는 시스템에 대한 최소 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계 규정에 따른다.

5.2 납품 및 설치

5.2.1 계약상대자는 물품공급계약을 체결한 날로부터 60일 이내에 기상청이 지정한  곳에 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

5.2.2 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 모든 제품은 제조사의 정품으로 납품하여야 한다.

5.2.3 계약상대자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견이 우선한다.

5.2.4 계약상대자는 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

5.2.5 계약상대자는 사전 현장실사를 하여야 하며, 본 시스템의 실시 설계서 및 공정계획도를 물품 공급계약을 체결한 날로부터 10일 이내에 서면으로 제출하여야 한다.

5.2.6 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

5.2.7 계약상대자는 사업수행 시 기상청이 지정한 장소에서 시스템 구축, 프로그램개발, 운영테스트 등의 업무를 수행한다.

5.3 검사 및 검수

5.3.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고, 본 규격서에서 정해진 모든 계약 이행을 완료 후 서면으로 검사 및 검수(이하 “검사”라 한다)요청서를 제출하여야 한다. 또한, 기상청은 계약상대자로부터 검사 요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

5.3.2 검사는 기상청에서 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에 계약상대자는 입회하여야 한다.

5.3.3 검사는 기상청에서 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

5.3.4 검수는 기상청에서 임명한 검수공무원에 의하여 행하며, 검사공무원에 의하여 수행된 검사결과를 기준으로 검수를 행한다, 계약상대자는 검수공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

5.4 하자보증 및 유지보수

5.4.1 하자보증기간은 검사 완료일로부터 1년으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

5.4.2 하자 보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 제공한다.

5.4.3 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용 처리는 계약 상대자가 부담하여야 한다.

5.4.4 무상유지보수는 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 어플리케이션을 포함한다.

5.4.5 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%이상)을 검사완료일 이전까지 납부(현금, 은행지급보증서 등) 하여야 한다.

5.5 교육훈련

5.5.1 계약상대자는 시스템의 원활한 운영 및 유지보수를 위해 기상청이 지정한 운용요원에 대하여 관리자 과정 및 사용자 과정에 대한 교육훈련(운용 및 유지보수)을 실시하여야 한다.

5.5.2 교육훈련은 시스템 설치 전 반드시 교육을 실시하되, 교육시기와 장소는 추후 기상청 담당공무원과 협의하여 결정한다.

5.5.3 교육훈련은 2회 이상 실시하며, 업무수행상의 필요에 의해 담당공무원의 교육훈련요구 시 1회 이상 추가교육을 실시한다. 또한, 관리 및 운영에 충분한 교육을 실시한다.

5.6 메뉴얼 제출

5.6.1 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한 매뉴얼 3부와 CD 3부를 제공하여야 한다.

5.6.2 메뉴얼에는 공급되는 모든 소프트웨어에 대한 재원과 작동, 조작 및 보수에 필요한 세부적 내용으로 구성되어야 한다.

5.6.3 매뉴얼로 제공되는 CD에는 개발에 포함된 프로그램의 기본 소스 및 개발에 포함된 자료를 포함한다.

5.7 대금지불

5.7.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지급한다.

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004.09.10-2004.09.18

나. 견적서 제출기한 : 2004.  09. 18. 13:00

다. 규격에 관한 문의 : 정보통신담당관실 이봉수(전화 02-835-0865)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

규격내용을 만족시킬 수 있는 기술적격업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체 중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개 업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시

예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)