구 매 규 격 서

번호	정부물품 분류번호	품 명 / 규 격	수량/단위
1	7010-310	수치예보업무용 워크스테이션	1

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 수치예보자료 저장 및 제공 등 자료관리에 사용되고 있는 수치예보업무용 워크스테이션의 성능보강을 위한 노후 워크스테이션 교체사업으로 신규워크스테이션과 기존 주변장치(백업장치)의 운영에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 수치예보업무용 워크스테이션은 슈퍼컴퓨터 및 전후처리시스템과 연계되어 연중 24시간 중단 없이 연속 운영되어야 하는 바, 수치예보자료의 안정적인 관리가 될 수 있도록 성능이 보장되어야 한다.

1.2.2 수치예보업무용 워크스테이션은 자료관리를 목적으로 하고 있어, 수치예보과에서 운영중인 수치예보자료 저장장치(SDLT320, RMO-S551, SDX-700C)들을 지원하며, 저장장치의 최고 성능을 낼 수 있도록 인터페이스가 구성되어야 한다.

1.2.3 계약상대자는 본 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 조립품은 납품할 수 없다.

1.2.4 계약상대자는 납품되는 시스템에 대하여 정품인증서 및 라이센스 원본을 납품시 제출하여야 한다.

2. 구성요소

2.1 수치예보업무용 워크스테이션	1조

2.2 수치예보업무용 워크스테이션 구성도

3. 기술사항

3.1 수치예보업무용 워크스테이션 하드웨어

3.1.1 프로세서     : UltraSPARC-III 1.2GHz 이상(캐시 8MB이상)

3.1.2 주기억장치   : 2GB 이상

3.1.3 보조기억장치 : 200GB 이상 (FC-AL방식의 10000rpm 이상)

3.1.4 그래픽카드   : 해상도가 24Bit 컬러 1280□1024 이상 지원

3.1.5 모니터       : TFT LCD 19□이상

3.1.6 네트워크     : 10/100BaseT 1개 이상

3.1.7 ODD장치    : DVD-ROM 10배속 이상

3.1.8 자료저장장치 : 4mm DAT(DDS-4, 20/40GB 지원)

3.1.9 백업장치 I/F : PCI Dual Ultra3 SCSI Host Adapter(LVD)

3.2 수치예보업무용 워크스테이션 소프트웨어

3.2.1 운영체제     : Solaris 8.0 이상

3.2.2 컴파일러     : Fortran 77/90/95, C/C++ 지원하는 상용 프로그램

3.2.3 응용프로그램 : 아파치 웹서버

3.2.4 보안프로그램 : 서버 침입탐지 및 방지 소프트웨어,

네트워크 트래픽 분석 및 모니터링 프로그램

3.3 운영중인 백업장치의 효율적인 운영 지원

3.3.1 SDLT320 장치의 안정적인 운영과 최고성능이 확보될 수 있도록 SCSI 인터페이스 추가 및 환경설정 지원

3.3.2 RMO-S551(SONY, 5.1GB ODD) 광저장장치의 일고 쓰기가 완벽하게 구현될 수 있도록 인터페이스 보강 또는 환경설정 지원

3.3.3 SDX-700C(8mm Tape, 30GB) 장치를 완벽하게 읽고 쓰기가 가능하도록 지원

4. 기타사항

4.1 입찰자의 자격요건

4.1.1 국가 및 공공기관에 동 사업이상의 사업실적이 있는 업체이어야 한다.

4.2 계약범위

4.2.1 구매계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동 소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검사, 검수 등 일체를 포함한다.

4.2.2 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되어 있으므로, 본 사업목적 달성을 위해 발생되는 추가 비용은 운용 목적에 부합하는 범위 내에서 계약상대자가 부담한다.

4.2.3 본 규격서는 시스템에 대한 최소 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계 규정에 따른다.

4.3 납품 및 설치

4.3.1 계약상대자는 물품공급계약을 체결한 날로부터 20일 이내에 기상청이 지정한  곳에 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

4.3.2 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 모든 제품은 제조사의 정품으로 납품하여야 한다.

4.3.3 계약상대자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견이 우선한다.

4.3.4 계약상대자는 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

4.3.5 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

4.4 검사 및 검수

4.4.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고, 본 규격서에서 정해진 모든 계약 이행을 완료 후 서면으로 검사 및 검수(이하 □검사□라 한다)요청서를 제출하여야 한다. 또한, 기상청은 계약상대자로부터 검사 요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.4.2 검사는 기상청에서 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에 계약상대자는 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용(규격서 내용의 준수를 검사하기 위하여 소요되는 비용)을 부담하여야 한다.

4.4.3 검사는 기상청에서 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4.4.4 검수는 기상청에서 임명한 검수공무원에 의하여 행하며, 검사공무원에 의하여 수행된 검사결과를 기준으로 검수를 행한다, 계약상대자는 검수공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4.5 하자보증 및 유지보수

4.5.1 하자보증기간은 검사 완료일로부터 1년으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.5.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 제공한다.

4.5.3 무상유지보수는 하드웨어, 소프트웨어를 포함한다.

4.5.4 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%이상)을 검사완료일 이전까지 납부(현금, 은행지급보증서 등) 하여야 한다.

4.6 대금지불

4.6.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지급한다.

5. 행정사항

가. 규격서(과업지시서) 인터넷 게재기간 : 2004.10.12-2004.10.16

나. 견적서 및 산출내역서 제출기한 : 2004. 10. 16. 13:00

- 규격 및 산출내역 상세 작성 요망

다. 규격(제안서 제출)에 관한 문의 : 수치예보과 김진철(전화 02-836-5475)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 및 산출내역서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

규격내용을 만족시킬 수 있는 기술적격업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체 중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개 업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시

예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)