구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7025-163	1	국지수치예보시스템 자료저장장치	대	1

1. 개요

본 규격서는 기상청 수치예보과에서 운용하고 있는 국지수치예보시스템 자료저장장치의 성능 보강에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2.1. 상기 물품은 기상청 수치예보과에서 운용하고 있는 국지수치예보시스템(GP7000)의 자료저장장치(RAID)와 연동되어 운영되어야 함으로, 국지수치예보시스템과 연결에 전혀 하자가 발생하지 않아야 하며, 연결하여 사용 시 국지수치예보시스템의 안정성이 절대 보장되어야 한다.

2.2. 계약상대자는 본 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 조립품은 납품할 수 없다.

2.3. 계약상대자는 납품되는 시스템에 대하여 정품인증서 및 라이센스 원본을 납품 시 제출하여야 한다.

2.4. 시스템 구성도(별첨1 참조)

3. 보강내역

3.1. 자료저장장치(RAID)	1 대

3.2. 서버용 인터페이스	1 개

4. 기술사항

4.1. RAID 제어장치

4.1.1. 프로세서	: RISC 400MHz 이상

4.1.2. 외부 I/F	: 2Gbps Fibre Channel

4.1.3. 내부 I/F	: 1.5Gbps SATA Disk Channel

4.1.4. 캐시 메모리	: 1GB 이상

4.1.5. RAID 레벨	: 0, 1, 0+1, 3, 5 이상 지원

4.1.6. 통신장치	: 10/100Mbps Ethernet Port

4.2. 하드디스크	: SATA 방식 250GB(rpm 7200이상) 14개 이상(최대 16개 베이 지원)

4.3. 외형규격	: 19□Rackmount Chassis(3U)

4.4. 전원공급장치	: 460watt 이상 Dual 구성

4.5. 냉각 팬	: Dual 구성

4.6. 디스크, 전원공급 장치, 냉각 팬 Hot-Swap 기능 지원

4.7. 서버용 인터페이스 : 2Gbps Fibre Channel HBA

5. 기타사항

5.1 입찰자의 자격요건

5.1.1 국가 및 공공기관에 동 사업이상의 사업실적이 있는 업체이어야 한다.

5.1.2 입찰자는 정보통신사업법 제 14조에 의거, 정보통신사업등록을 필한 자이어야 한다.

5.2 계약범위

5.2.1 구매계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동 소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검사, 검수 등 일체를 포함한다.

5.2.2 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만이 규정되어 있으므로, 본 사업목적 달성을 위해 발생되는 추가 비용은 운용 목적에 부합하는 범위 내에서 계약상대자가 부담한다.

5.2.3 본 규격서는 시스템에 대한 최소 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계 규정에 따른다.

5.3 납품 및 설치

5.3.1 계약상대자는 물품공급계약을 체결한 날로부터 14일 이내에 기상청이 지정한  곳에 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

5.3.2 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하며, 모든 제품은 제조사의 정품으로 납품하여야 한다.

5.3.3 계약상대자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견이 우선한다.

5.3.4 계약상대자는 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

5.3.5 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

5.4 검사 및 검수

5.4.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고, 본 규격서에서 정해진 모든 계약 이행을 완료 후 서면으로 검사 및 검수(이하 □검사□라 한다)요청서를 제출하여야 한다. 또한, 기상청은 계약상대자로부터 검사 요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

5.4.2 검사는 기상청에서 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에 계약상대자는 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용(규격서 내용의 준수를 검사하기 위하여 소요되는 비용)을 부담하여야 한다.

5.4.3 검사는 기상청에서 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

5.5 하자보증 및 유지보수

5.5.1 하자보증기간은 검사 완료일로부터 1년으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

5.5.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 제공한다.

5.5.3 무상유지보수는 하드웨어, 소프트웨어를 포함한다.

5.5.4 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%이상)을 검사완료일 이전까지 납부(현금, 은행지급보증서 등) 하여야 한다.

5.6 대금지불

5.6.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지급한다.

< 별첨1 >

시스템 구성도

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2004. 11. 16 - 2004. 11. 22

나. 견적서 제출기한 : 2004.  11. 22. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 수치예보과 김진철(전화 02-836-5475)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)