구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7010-310	1	기상대 홈페이지용 웹 시스템 / 소형컴퓨터	대	2

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 35개 기상대 홈페이지를 각각 구축하는데 필요한 시스템을 구매하고, 이의 운영을 위한 시스템 소프트웨어를 설치하여 최적화하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 구매물품의 기능, 성능, 특성, 기술지원요구사항 등을 순서대로 나열

1.2.2 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 한다.

1.2.3 본 장비는 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성되어야 하며, 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

1.2.4 입찰자는 납품 대상 제품이 외국산인 경우 서버 제조사와의 관계를 증명할 수 있는 증빙서류를 입찰제안서에 제출하여야 한다.

1.2.5 시스템이라 함은 본 웹 시스템 운영에 필요한 모든 하드웨어 및 상용O/S, 응용 어플리케이션을 포함한다.

1.2.6 시스템 설치라 함은 본 웹 시스템 운영에 필요한 어플리케이션 설치 및 설치 장 소까지의 네트워크 연결에 필요한 부대설비 공사(Rack 탑재, 네트워크 케이블공사 등)를 포함한다.

1.2.7 구매 계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동 소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검수 등 일체를 포함한다.

1.2.8 납품장비의 접속 방식 및 프로토콜은 국내·외 기술기준 및 국제 표준 규격에 적합하여야 한다.

1.2.9 납품하는 기상대 홈페이지 구축용 시스템은 현재 기상청에서 Backup DB서버로 운영중인 SUN Enterprise 5500 시스템의 DB에 필요한 기상자료를 파싱하고 호출할 수 있는 프로그램을 지원해야 하며, 기상대 35곳의 디스크 파티션을 적절히 배분 설정하고 인터넷 서비스를 위한 기본 환경을 구축하여 html, php, asp, jsp 등 각각의 프로그램이 오라클 DB와 연동하면서 정상적으로 웹 서비스 할 수 있도록 설정하여야 한다. 또한, 35개 기상대에서 각각 게시판 기능을 사용할 수 있도록 현재 구축되어 있는 기상청 웹 게시판을 이용하거나 보안성이 뛰어난 범용의 무료 게시판 툴을 설정하고 운영할 수 있는 기반을 구축하여야 한다.

2. 구성내용

2.1 구성장비

2.1.1 H/W (웹 리눅스 시스템, O/S 포함)  -----------------------	2대

2.2 구성도

3. 기술사항

3.1 아래에 기술되는 기술사항은 시스템 1대에 한한 것으로 동일장비의 동일사양으        로 2대를 납품해야 함

3.2 Hard Disk와 Memory의 추가적인 증설이 용이해야 함.

3.3 현재 기상청 웹 DB용으로 사용하고 있는 SUN Enterprise 5500 서버의 오라클          DB를 사용할 수 있도록 플랫폼 및 드라이버를 기본적으로 제공, 설치하여야 함.

3.4 기상청에서 향후 사용할 웹 시스템으로서 안정적이고 효율적인 동작이 보장되어	야 함.

3.5 시스템 세부규격

3.5.1 CPU : Intel Xeon MP(또는 DP) Processor 3.0GHz이상 2개

3.5.2 L2 Cache : 1MB 이상

3.5.3 System Bus : 600MHz 이상

3.5.4 메모리 : DDR SDRAM 3GB, 최대 8GB 이상

3.5.5 하드디스크 : SCSI Controller 2채널, 10,000RPM 이상 72GB□4 또는 146GB□2

3.5.6 I/O 슬롯 : 3개 이상

3.5.7 네트워크 카드 : Dual 100/1000Mbps Ethernet controller 이상

3.5.8 보조저장장치 :  CD-ROM Drive, 24X MAX

3.5.9 전원공급장치 : 400W 이상 1+1 Redendant Supply, Hot Swap 지원

3.5.10 운영체제 : Linux

3.5.11 시스템 Type

3.5.11.1 19" 표준 Rack mount(기상청 제공)에 장착할 2U Rack Type

Rack Rail이 필요할 경우 계약상대자 제공

3.5.11.2 메인보드와 Chassis는 반드시 동일사 제품이어야 함(조립제품 불가)

3.5.12 소프트웨어

3.5.13 O/S : 리눅스 (한글 RedHat 7.3 Pro 이상 상용제품)

3.5.14 어플리케이션 : 웹서버·WAS (프리웨어 가능)

3.5.15 NFS, TCP/IP, Telnet, SSH, Ftp 등 기본서비스 가능

3.5 시스템 구축 및 설정

3.5.1 기상대용 웹 시스템

3.5.1.1 각 시스템에 Disk 파티션을 나누어 기상대별로 약 7G 할당 계정 부여

3.5.1.2 서버#1에 부산청, 대전청 소속 기상대(합계 18곳) 배정

3.5.1.3 서버#2에 광주청, 강원청, 제주청 소속 기상대(합계 17곳) 배정

3.5.1.4 지방청 그룹권한별로 apache와 tomcat 등 응용어플리케이션을 관리할 수 있도록 권한 설정 (지방청별로 각각의 apache, tomcat 데몬을 설치하고 운영할 수 있도록 지원)

3.5.1.5 ROOT관리자와 Group(지방청 및 기상대)관리자의 권한을 명확히 설정하여하나의 지방청에서 프로그램 장애가 발생했을 경우, 타 지방청에 영향을 주지 않아야 함

3.5.1.6 35개 기상대의 초기화면(DB Access) 제공

3.5.2 기상대 DB 시스템

3.5.2.1 이미 구축되어 있으나 기상자료를 파싱해서 DB에 집어넣는 프로그램 개발필요(약 10개 정도)

3.5.2.2 COMIS DB에서 기상대 DB로 기상 원시자료를 전송하며, 각 기상대에서의 DB쿼리는 동일한 1개의 User name으로 가능하도록 함

3.5.2.3 게시판은 기존 기상청 게시판 프로그램을 이용하거나 별도로 개발하여 각각의 해당 기상대에서 운영할 수 있도록 설정

4. 현행 기상청 웹시스템 세부규격

4.1 Client 환경 : Windows / IE 5.5 이상

4.2 시스템 환경

4.2.1 모델명 : LG-IBM X-345 (5대)

4.2.2 운영체제 : Linux Redhat 9

4.2.3 CPU/Memory : 3Ghz x 2 / 3Gb

4.2.4 HDD : SCSI 144Gb

4.2.5 웹서버/WAS : Webtob / Jeus

4.2.6 DBMS : Oracle 8i (별도 서버에서 운영 : SUN E5500)

5. 기타사항

5.1 납품설치조건

5.1.1 납품·설치기한은 계약일로부터 40일 이내로 한다.

5.1.2 납품되는 장비는 반드시 표준규격의 Rack에 탑재하여 설치되어야 한다.

5.1.3 계약대상자는 본 공사의 실시 설계서 및 공정 계획도, 세부가격 명세서를 포  함한 사업이행 계획서를 계약체결한 날로부터 5일 이내에 서면으로 제출하고,  전 설치공정에 대하여 일주일 단위로 공사 진행 실적과 계획을 정기적으로 제 출하여 감독공무원의 확인을 받아야 한다.

5.1.4 제출된 실시설계서와 현장환경이 부합하지 않을 경우에는 감독공무원의 지시 에 따라 수정하며 이에 따른 제반 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

5.1.5 현장설치와 시험운영은 계약상대자의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 하  며, 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하 고, 안전 사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.1.6 계약상대자는 당해 계약의 이행에 필요한(육상운송비, 해상운송비, 각종 보험  료, 창고료, 시설공사비, 설치비 등)일체의 비용을 부담하여야 한다.

5.1.7 계약상대자는 시설공사 부분에 대하여 사전에 현장상황을 파악한 후 기상청   담당공무원과 협의하여 시설공사를 하여야 한다. 만일 기상청 시설물 파손시  에는 즉시 원상 복구하여야 한다.

5.1.8 계약상대자는 허브와 리눅스서버를 연계하는 Network 구성을 위한 케이블 공사를 Duct 등 기존 관로를 이용하거나 신설하여 설치하여야 한다.

5.1.9 본 공사 시공 시 예비 조치 및 안전관리에 만전을 기함으로써, 인명 및 장비  의 피해가 발생되지 않도록 하여야 한다.

5.1.10 본 공사 시공 시 계약서에 포함되지 아니한 소량의 소요 자재는 시공자 부담  으로 시공 완료할 것이며, 자재의 선정 및 공급은 공사 품질의 향상을 위해  기상청과 협의하여 조치하여야 한다.

5.2 매뉴얼

5.2.1 계약상대자는 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한 운영메뉴얼, 사용  자 메뉴얼, reference, 국문 메뉴얼 등과 관련자료를 CD 또는 책자로 각 1부   씩 제출하여야 한다.

5.3 검사

5.3.1 계약상대자는 계약 기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회 하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고 본 규격서에서 정해진 모든 계약 이행을 완  료 후 서면으로 검사 및 검수요청서를 제출하여야 한다

기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 □검사□라한다)를 완료한다.

5.3.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

5.3.3 검사 결과 하자발생 등 계약조건을 이행하지 못한 것으로 판단될 시에는 기상 청의 요구에 의해 계약상대자는 납품 설치한 모든 장비를 철거 및 회수하며  이에 따르는 모든 비용을 부담하여야 한다.

5.4 하자이행보증

5.4.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 기본적으로 1년으로 하되, 제품 납   품업체에서 제시한 하자 보증기간이 1년 이상인 경우에는 그것을 따르도록   하며, 동기간 중 장비 장애 발생시 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여   야 한다.

5.4.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%   이상)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야   한다.

5.5 대금지불 : 검사완료 후 일괄 지불한다.

5.6 기타 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선 한다.

6. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 3. 5 - 2005. 3. 11

나. 견적서 제출기한 : 2005. 3. 11. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 정보화담당관실 이용상(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)