구 매 규 격 서

□ 건명 : 기상예보해설 동영상 제작용 장비 구매

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
6350-112	1	실시간 영상선택기(scan-converter)	대	1
7010-307	2	영상 편집 장비	대	1
7030-120	3	영상 캡쳐 보드	개	1
5836-100	4	DVD 영상 녹화	대	1
5836-100	5	DVD 셋톱박스	대	1
7110-901	6	렉형 데스크	식	1

1. 개요

본 규격서는 고화질의 기상예보 해설 동영상을 신속히 제작하기 위한 최소한의 규격을 정한 것임

2. 구성내용

2.1 실시간 영상 선택기(Scan-converter)	1대

2.2 영상 편집 장비	1대

2.3 영상캡쳐보드	1대

2.4 DVD 영상 녹화	1대

2.5 DVD 셋톱박스	1대

2.6 렉형 데스크	1식

2.7 구성도

3. 기술사항

3.1 실시간 영상 선택기(scan-converter)

3.1.1 장치

3.1.1.1 사용범위 : 맥켄토시와 일반 PC의 비디오 장치 사용 가능

3.1.1.2 해상도 : 320*200에서 1280*1024까지 가능

3.1.1.3 주파수 : @ 31-71 kHz, analog RGB non-interlaced video, on an HD-15F connector for Mac and DB-15F for PC (using supplied reversible cable)RS-232 input

3.1.1.4 코넥터 : 3핀 Phoenix connector

3.1.2 출력

3.1.2.1 출력단자

Composite video, on a BNC connectorY/C (S-Video), on a 4-Pin connectorComponent video, on three BNC connectorsSync input, looping, on a BNC connectorSDI Video, on a BNC connectorMac output, on a DB-15F connectorPC output, on an HD-15F connector

3.1.3 변환

입력 : Computer generated video, 320x200 to 1280x1024 @ 31-71 kHz

출력 : 525 line 60 Hz NTSC video or 625 line 60 Hz PAL video

3.1.4 최저사양

3.1.1부터 3.1.3까지의 조건을 만족하는 제품 중 SWPro IID(Scan Do사 제작)와 동종 또는 그 이상의 제품

3.2 영상 캡쳐 보드

3.2.1 캡쳐할 수 있는 범위

모든 QuickTime and DirectShow programs, including Apple Final Cut Pro, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Discreet Combustion, Apple Shake, Discreet Cleaner, Color Finesse, Microcosm, Apple DVD Studio Pro and iDVD, as well as still graphics applications like Adobe Photoshop and PowerPoint 와 같은 그래픽 응용프로그램과 호환

3.2.2 오디오

Balanaced (XLR) 2-channel analog input/output

SPDIF/AES digital audio monitor, 1 channel

3.2.3 Input and Output Connectors

3.2.3.1 비디오

SDI Video: 2 x 2 BNC input/2 x 2 BNC output

YUV Component: 1x 3 BNC input/1x 3 BNC output

3.2.3.1 오디오

Stereo Balanced Analog Audio: (2) XLR inputs/(2) XLR outputs

SPDIF Digital Audio: (1) RCA output

Control : RS-422

Time Code: Genlock BNC input on breakout cable

3.2.4	Real-Time Output

SDI analog video

3.2.5 크기

1.9 x 6.4 x 12cm

3.2.6 최저사양

Matrox의 SWRTX-SDI 제품과 동종이거나 그 이상의 성능을 발휘하는 제품

3.3 영상 편집 장비

3.3.1 CPU : Intel□ Pentium□ 4 Processor with Hyper-Threading Technology 3.20EGHz

3.3.2 OS : Microsoft Windows XP Professional

3.3.3 VGA : 64MB NVIDIA Quadro NVS 280 64 MB

3.3.4 RAM : DDR ECC SDRAM PC3200 2GB

3.3.5 System HDD : SATA 80GB

3.3.6 CD-RW : 48X/24X/48X Max

3.3.7 RAID HDD : SATA 250GB 2개

3.3.8 최소사양 :  Intellistation MPro (IBM)와 동종 또는 그 이상의 성능을 발휘하는 제품

3.4 DVD 콤비레코더

3.4.1 VTR : 6헤드, 하이파이 스테레오, 3D 서라운드 사운드

3.4.2 DVD 플레이어와 레코더 기능

재생가능 영상물 : DVD, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, JPEG CD, KODAK PPICTURE CD 재생

기록방식: 기록 방식: DVD□R(Video Mode), DVD□RW (+VR Mode), DVD-RW(VR Mode/Video Mode)

3.4.3 DVD 최대 6시간 레코딩

3.4.4 DV(IEEE1394) 입력 단자

3.4.5 7 in 2 멀티 메모리카드 슬롯 채택 (CF/MD/SD/SMC/MMC/MS/MS Pro 사용 가능)

3.5 DVD 레코더 셋톱박스

3.5.1 기능: -녹화목록 구간삭제/저장/Hidden/Looking 각 목록의 Sorting/다중선택/다중동작

3.5.2 디지털/아날로그 방송 수신(ATSC/NTSC)

3.5.3 HDD 내장: 160G HDD가 내장, HD기준으로 16시간의 HD영상을 저장

3.5.4 메모리 카드 슬롯 사용

3.5.5 7-in-2 멀티 슬롯 장착: CF/MD/SD/SMC/MMC/MS/MS Pro 등 총 7종의 메모리 카드와 직접 연결

3.5.6 MP3 플레이어 기능:

3.5.7 돌비 디지털 사운드 지원(5.1ch)

3.5.8 방송 프로그램 정보화면(EPG)

3.5.9 DVD-R/DTV 통합 UI

3.5.10 MV/DV 방식의 IEEE1394 단자

3.5.11 HDMI 단자

3.5.11.1 전면 AV 입력단자, S-Video 입력단자, DV (DV캠코더만 연결 가능)

3.5.11.2 후면 AV 입력단자 x 2, AV 출력단자, S-Video 출력, 컴포넌트 출력, RGB 출력, IEEE1394, HDMI 출력,

3.5.12 HD 방송 디지털 녹화 가능

3.5.13 아날로그 겸용(ATSC/NTSC) 가능

3.5.14 HD급(1080i/720p) 영상출력 가능

3.5.15 EPG(Electronic Program Guide) 가능

3.5.16 HDMI (High Definition Multimedia Interface) 기능 포함

3.6 렉형 데스크

3.5.1 크기 60*80*120cm

3.5.2 재질 스테인레스

3.5.3 동영상제작 장비 일체를 설치할 수 있어야 하며, 판서용 모니터를 수평으로 넣을 수 있어야 함

4. 기타사항

4.1 납품 및 설치조건

4.1.1 계약상대자는 계약일로부터 10일 이내에 기상청이 지정하는 장소에 완전한 형태로 납품 설치하여야 한다.

4.1.2 납품된 제품은 저작권 등의 법률적 문제가 발생하지 않아야 하면 발생시 계약상대자가 책임을 진다.

4.1.3 납품된 제품은 기상예보 해설 동여상을 제작하기에 적절하게 구성되어야 한다.

4.1.4 구성에 필요한 제반 비용 및 자재는 계약상대자가 부담한다.

4.1.5 실시간 영상 캡쳐 보드는 영상편집장비에 장착되어 원할히 기능을 수행 되어야 한다.

4.1.6 향후 관리와 유지보수 상의 문제점을 최소화하기 위하여 주요 구성품 및 부품은 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

4.1.7 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.8 계약상대자는 시스템 설치 시 시스템의 성능과 기능 향상을 위하여 검사공무원의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 설치하여야 하며, 소요되는 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

4.1.9 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고, 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 납품 설치 후 내부 시험 테스트를 걸쳐야 한다.

4.2.2 정상적으로 동영상을 제작하여 인터넷으로 방송 될 때 검사가 완료된 것으로 본다.

4.2.3 계약상대자는 본 규격서에 정해진 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 □검사□라 한다)를 제출하여야 한다. 기상청은 검사 요청서를 접수한 날로부터 14일 이내에 검사 및 검수를 완료한다.

4.2.4 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

4.2.5 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4.3 하자보증 및 유지보수

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 동기간 중 시스템(하드웨어 및 소프트웨어)의 장애 발생 시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.3.2 하자보증기간 중의 A/S는 On-call base 방법으로 실시하여야 한다.

4.3.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.4 대금지불

검사완료 후 일괄 지불한다.

4.5 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대해서는 기상청의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 5. 3 - 2005. 5. 9

나. 견적서 제출기한 : 2005. 5. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 기상홍보과 김성우(전화 02-836-3158)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)