구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목 번호	품명/규격	단위	수량
7010-310	1	소형컴퓨터 구매	대	2

1. 개요

1.1 개요

1.1.1 본 규격서는 기상정책고객서비스 통합 관리용 및 언론 홍보 실적 관리용 서버를 구입하기 위한 최소한의 규격을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준 이상의 장비를 납품하여야 한다.

1.2.2 납품 대상 제품은 형식승인을 얻은 제조사의 정품이어야 하며(제조사 증명자료 제출), 조립품은 납품할 수 없으며, 최신 기종이어야 하며 단종 또는 단종 예정인 품목이 아니어야 한다(기 생산된 제품으로 성능향상을 발표하고 모델명을 달리한 경우도 이에 해당한 것으로 본다)

1.2.3 본 장비는 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성되어야하며, 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

1.2.4 PIMS용으로 납품되는 제품은 국정홍보처 서버와의 연결 및 정책고객서비스 제도를 이용하는 데 하자가 없어야 한다

1.2.5 계약상대자는 서버의 운영 관리를 위한 OS와 납품하는 소프트웨어를 구매  부서의 요구에 따라 설치하여야 한다.

1.2.6 계약상대자는 납품을 제품의 모든 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 제조사가 발급한 정품보증서와 Licence 원본을 납품시 제출하여야 한다.

1.2.7 본 사업에 필요한 설비의 설치 및 유지보수 공사와 이에 따르는 부대공사는 정보통신공사업법 제3조에 의거 정보통신공사업의 자격요건을 갖춘자가 도급 및 시공해야 한다.

2. 구성내용

2.1 소형컴퓨터 : 2대

2.1.1 기상정책고객서비스 통합 관리(PIMS)) 소형 컴퓨터 (1대)

국정홍보처	□	소형컴퓨터 PIMS	□	본청 및 5개지방기상청

2.1.2 언론홍보 실적관리용 소형 컴퓨터

본청 지방청 기상대	□	소형컴퓨터 (언론홍보실적관리)

3. 기술사항

3.1. 소형컴퓨터 대별 규격

3.1.1 중앙처리장치(CPU) 및 메인보드

□ AMD Opteron 2.6G 이상 2개

□ L2/L3 Cache : CPU 당 1MByte 이상

3.1.2 메모리(RAM) : DDR(PC3200) SDRAM 8G Byte (1개당 1G  Byte 이상)

3.1.3 운영체제 :

□ 리눅스 Redhat AS3 Standard 이상

3.1.4 I/O : PCI slot 5개 이상

3.1.5 스토리지

□ 내장 디스크 : 146G Byte 이상 5개

□ RAID 레벨 0/1/5 지원, Ultra-320 이상 /10000RPM

□ 디스크 5개중 3개는 기상청이 지정하는 별도 장비에 설치되어야 한다.

3.1.6 NIC

□ 10/100 Fast Ethernet 1 port 이상(네트워크카드와 케이블 포함)

□ Gigabit 1port 이상(네트워크카드와 케이블 포함)

3.1.7 전원 : 전원공급장치 450W 1개 이상

3.1.8 부대장치

□ DVD-RW/CD 콤보 드라이브(내장): CD R/W 24배속 이상 1개

□ 1.1/2.0 지원 USB port(내장) 2개이상

3.1.9 LCD모니터 : 19□(1280□1024이상, 휘도 300cd/□이상, 명암비 700이상) 1개

3.1.10 키보드와 광마우스 각 1개

3.1.11 외형: 타워형

3.2 연결

3.2.1 서버 1대는 국정홍보처와 통신 될 수 있도록 구성되어야 한다.

4. 기타사항

4.1 납품 및 설치조건

4.1.1 계약상대자는 계약일로부터 10일 내 기상청이 지정하는 장소에 완전한 형태로 납품 설치하여야 한다.

4.1.2 납품된 제품은 저작권 등의 법률적 문제가 발생하지 않아야 하며 발생시 계약상대자가 책임을 진다.

4.1.3 구성에 필요한 제반 비용 및 자재는 계약상대자가 부담한다.

4.1.4 향후 관리와 유지보수 상의 문제점을 최소화하기 위하여 주요 구성품 및 부품은 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

4.1.5 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.6 계약상대자는 시스템 설치 시 시스템의 성능과 기능 향상을 위하여 검사공무원의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 설치하여야 하며, 소요되는 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

4.1.7 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고, 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 계약상대자는 본 규격서에 정해진 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 □검사□라 한다)를 제출하여야 한다. 기상청은 검사 요청서를 접수한 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.2.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

4.2.3 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 한다.

4.3 하자보증 및 유지보수

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, 동기간 중 시스템(하드웨어 및 소프트웨어)의 장애 발생 시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.3.2 하자보증기간 중의 A/S는 On-call base 방법으로 실시하여야 한다.

4.3.3 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.3.4 하자보증기간 동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가시 무상으로 최신버전으로 교체하여야 한다.

4.3.5 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용처리는 계약상대자가 부담하여야 한다.

4.4 대금지불 : 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.5 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대해서는 기상청의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 6. 3 - 2005. 6. 9

나. 견적서 제출기한 : 2005. 6. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 장비담당관실 임나영(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)