구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7010-310	1	디지털예보시스템개발용서버	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

1.1.1 본 규격서는 기상청 디지털예보 시스템의 개발과 개선을 위해 안정성 및 효율성을 만족하는 기존의 디지털예보 시스템(H/W와 S/W) 중 개발 시스템을 구성하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 한다.

1.2.2 모든 납품 대상 제품은 반드시 제조사의 정품으로 납품하여야 하며, 조립품은 납품할 수 없으며, 최신 기종이어야 하며 단종 또는 단종 예정인 제품이 아니어야 한다(기 생산된 제품으로 성능향상을 발표하고 모델명을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 본다).

1.2.3 향후 서버 관리와 유지보수 상의 문제점을 최소화하기 위하여 디스크어레이 등 주요 구성품 및 부품은 서버 제조사에서 공급하는 정품만을 사용하여야 한다.

1.2.4 시스템 설치라 함은 본 시스템이 설치 운영될 장소의 네트워크 연결 및 설치에 필요한 부대설비 공사(네트워크 케이블 등)를 포함한다.

1.2.5 본 장비는 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성되어야 하며, 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

1.2.6 입찰자는 형식 승인을 얻은 제품으로 제안하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 증빙자료(제조자 증명원)를 입찰제안서에 첨부하여 제출하여야 한다.

1.2.7 본 장비가 외국 도입 기종일 경우 입찰자와 기기제조사의 관계를 명시하고, 양 사의 관계를 증명할 수 있는 증빙서류를 입찰제안서에 제출하여야 한다.

1.2.8 계약상대자는 서버의 운영 관리를 위한 OS와 납품하는 소프트웨어를 구매 부서의 요구에 따라 설치하여야 한다.

1.2.9 계약상대자는 구매물품 납품시 기상청에서 운영중인 기존시스템을 사용 목적에 맞게 통합할 수 있도록 하여야 한다. 필요한 경우 프로그램을 수정하거나 자료를 변환하여 새로운 환경에서도 오류없이 완벽하게 운영되도록 하여야 한다.

1.2.10 계약상대자는 납품할 시스템의 원 제조사로부터 제품공급 및 기술지원 확약서를 발급 받아 납품시에 원본를 제출하여야 한다.

1.2.11 계약상대자는 납품할 시스템의 모든 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 제조사가 발급한 정품보증서와 License 원본을 납품시 제출하여야 한다.

1.2.12 신규로 구입되는 디지털 개발용 서버는 기상청이 기존에 설치되어 있는 디지털예보용 서버들과 같이 기상청이 요구에 따라 1개의 RACK에 통합 설치되어 정상적으로 작동하여야 한다.

1.2.13 디지털예보용으로 구매되는 모든 하드웨어, 소프트웨어, 부대장비는 기상청이 원하는 위치에 설치되어야 하며, 정상적으로 작동하여야 한다.

1.2.14 MySQL(4.X), Python(2.3.X), Apache(2.0.50), Tomcat(5.0.27), WGRIB, NCAR 그래픽(4.1), JAVA 2, SDK(1.4.2.04), FLASH MX, PHP 등의 기상청 보유 또는 동급 이상의 소프트웨어를 기상청이 원하는 시스템에 설치되어야 하며, 정상적으로 작동하여야 한다.

1.2.15 본 사업에 필요한 설비의 설치 및 유지보수 공사와 이에 따르는 부대공사는 정보통신공사업법 제3조에 의거 정보통신공사업의 자격요건을 갖춘자가 도급 및 시공해야 한다.

1.2.16 본 사업은 소프트웨어산업진흥법 제24조의2(중소소프트웨어사업자의 사업참여 지원)에 의거 대기업인 소프트웨어사업자의 사업참여 하한금액(정보통신부고시 제2004.3.6.)기준 이상인 대기업은 본 사업의 입찰 참여를 제한 한다.

2. 시스템 구성내역

2.1 구성내역

2.1.1 하드웨어…………………………………………………………… 총 1종 2조

2.1.1.1 개발용서버 2조

2.1.2 소프트웨어………………………………………………………… 총 3종 8식

2.1.2.1 OS 2식

2.1.2.2 서버 백신 3조

2.1.2.3 서버 레지스터 3조

2.1.3 부대장비

2.1.3.1 레이저 프린터 1조 ……………………………………………총 1종 1식

2.2 기상청 디지털예보 시스템 구성도

2.3 기상청 디지털예보용 각종 장비의 설치 위치

2.3.1 디지털예보용 서버의 설치 위치

그림은 보안상 제외

2.3.2 하드웨어

2.3.2.1 개발용 서버 2조 : 슈퍼컴 센터(기상청 본청 3층)에 위치

2.3.3 소프트웨어

2.3.3.1 OS 2식 : 개발용 서버

2.3.3.2 서버 백신 3식 : 미들웨어 서버 및 개발용 서버

2.3.3.3 서버 레지스터 3식 : 미들웨어 서버 및 개발용 서버

2.3.4 부대장비

2.3.4.1 레이저프린터 1식

3. 기술규격

3.1 개발용서버 조별 규격

3.1.1 CPU 및 메인보드 :

□ AMD Opteron 848(2.2GHz) 이상 4개

□ L2/L3 Cache : CPU 당 1MByte 이상

3.1.2 메모리 : DDR SDRAM 8GByte(1개당 1GByte 이상) 이상

3.1.3 I/O :  PCI SLOT 5개 이상

3.1.4 스토리지 :

□ 내장디스크 : 146GByte 이상 2개(Ultra-320 이상 /10000RPM 이상)

□ RAID 컨트롤러 :  RAID 레벨 0/1/5 지원

3.1.5 NIC :

□ 10/100/1000 Fast Ethernet 1port 이상(네트워크카드와 케이블 포함)

□ 1000Base-SX(광Type) 1port 이상(네트워크카드와 케이블 포함)

3.1.6 전원 : 전원공급장치 2개 이상

3.1.7 부대장치 :

□ DVD 드라이브(내장) : 1개 이상

□ 1.0지원 USB port(내장) : 2개 이상

3.1.8 기타:

□ 신규로 구성되는 서버는 기존에 설치된 KVM 스위치에 연결되어야 하며, 간단한 KVM 스위치 조작으로 서버와 연결되어 마우스와 키보드 입력이 가능해야 하고 터미널 화면이 깨지지 않고 정상적으로 표출되어야 한다.

3.2 OS 1식 규격

3.2.1 Window Server 2003 Enterprise (1개)

3.2.2 Red Hat Enterprise ES3, AMD 64bit용(1개)

3.3 서버 백신 1식 규격

3.3.1 Window 2003 Server NT용

3.4 서버 레지스터 1식  규격

3.4.1 Window 2003 Server NT용

3.5 레이저프린터 조별 규격

3.5.1 인쇄 방식 : 레이저젯 자동 프린터

3.5.2 해상도 : 1200DPI 이상

3.5.3 복사속도 : 최고 18ppm, A4

3.5.4 연결방식 :

□ 고속 Ethernet 내장 네트워크카드

□ USB 2.0 이상

3.5.5 프린터 언어 : HP PCL 5e, 확대 가능한 폰트 25개 내장

3.5.6 메모리 : 8MB 이상

3.5.7 지원용지 : A4, 봉투, 투명용지, 엽서, 라벨

4. 기타사항

4.1 납품 및 설치

4.1.1 계약상대자는 물품 공급계약일을 체결한 날로부터 10일 이내에 기상청이 지정한 곳에 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

4.1.2 제출된 실시설계서와 현장 시스템 환경이 부합하지 않을 경우에는 감독공무원 지시에 따라 수정해야 하며 이에 따른 제 경비는 계약상대자 부담으로 한다.

4.1.3 계약상대자는 시스템 납품 시 계약자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

4.1.4 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.5 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

4.1.6 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영, 프로그램 및 자료이전 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

4.1.7 계약상대자는 계약조건의 실행과 현장 감독, 설치작업 진행을 결정할 수 있는 책임자를 설치 공사 현장에 상주시켜야 한다.

4.1.8 계약상대자는 본 시스템 설치시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

4.1.9 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족 여부를 중점 시험하고, 본 규격서의 정해진 모든 계약 이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 □검사□라 한다)를 제출하여야 한다. 기상청은 계약자로부터 검사 요청을 접수한 날부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.2.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 일체의 비용을 부담하여야 한다.

4.2.3 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 하고 검사공무원이 그 책무를 이행할 수 있도록 설치 관련 기록일지 및 사진철 등을 포함한 모든 필요시설과 지원을 하여야 한다.

4.2.4 계약자는 본 시스템 설치 기간 중 작업일지를 기록 관리하고, 중요 공정과정에 대하여는 사진 기록철, 각종 증빙자료 및 제품보증서 등을 따로 작성하여 검사 시 감독공무원에게 제출하여야 한다.

4.3 하자보증 및 유지보수

4.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년 이상으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생 시 계약상대자 on-call basis 개념으로 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완하여야 한다.

4.3.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 최신버전으로 교체하여야 한다.

4.3.3 하자보증기간동안 계약자는 월 1회 이상의 정기적으로 종합적인 운영 상태를 점검하여야 하며, 또한 기상청의 요구 시마다 점검하되 무료로 행하여야 하고 점검일지를 기상청에 제출하여 시스템 담당자의 확인을 득하여야 한다.

4.3.4. 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용처리는 계약상대자가 부담하여야 한다.

4.3.5 무상유지보수는 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 어플리케이션을 포함한다.

4.3.6 본 시스템의 치명적인 결함으로 문제점 발견 시 또는 정상적인 운영이 곤란할 경우 무상유지보수 기간과 관계없이 계약상대자는 무상으로 이를 해결하여야 한다.

4.3.7 무상 하자보증기간 경과 후에도 시스템의 지속적인 유지보수를 위하여 기상청과 계약상대자가 상호 협의하여 유지보수계약을 맺을 수 있다.

4.3.8 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사 완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.4 메뉴얼

4.4.1 계약상대자는 납품시 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한(운영메뉴얼, 사용자메뉴얼, 시스템 관련 메뉴얼 등) 매뉴얼 풀셋트를 CD 또는 책자 등으로 제공하여야 한다.

4.5 대금지불

4.5.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.6 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005.10. 5 - 2005.10.11

나. 견적서 제출기한 : 2005.10.11. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 측기관리과 전인철(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 강광현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 강광현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)