구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7050-220	1	지진계 이설용 통신장비( ROUTER)	식

1. 개요

본 규격서는 지진관측망 보강을 위하여 신설 및 이전 설치되는 지진관측소 3소의 통신망 확보를 위한 통신장비인 라우터를 구매하는데 필요한 최소한의 기술 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2.1 지진계 관리기관인 기상관서와 외부 지진계실 사이에 디지털 전용회선 64kbps 속도의 통신망을  구축이 필요하므로 이를 지원하여야 한다.

2.2  계약자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 제품(소프트웨어/하드웨어포함)을 정품으로 납품 하여야한다.

3. 구성내역

3.1 라우터………………………………………………………………………………… 6대

3.3 구성도

4. 기술사항

4.1 라우터 ( CISCO 2600 시리즈 동등 또는 이상 )

4.1.1 Processor             : 20 MHz 이상

4.1.2 Flash Memory        : 8Mbytes(최대 16Mbytes 지원)

4.1.3 DRAM Memory       : 16Mbytes 이상

4.1.4 V.35 Cable            : DTE Male to Smart Serial, 10 Feet

4.1.5 고정형 LAN 포트      : 100Mbps Ethernet 포트

4.1.6 고정형 WAN 포트     : 1 WAN 포트

4.1.7 Routing 프로토콜 지원 : RIP/RIP2, OSPF, BGP/BGP4, EGP, IGRP,

NHRP, PIM 지원

4.1.8 다양한 계층의 WAN 지원 : 프레임 릴레이, 전용선, X.25등 지원

4.1.9 Rack-Mount kit     : 19 inches kit 제공

4.1.10 전 원               : Free Volts

5. 기타사항

5.1 설치(납품)조건

5.1.1 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 20일 이내에 기상청이 지정한 장소에 완전한 형태로 납품하여야 한다.

5.1.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.2 하자보증 및 유지보수

5.2.1 본 시스템을 구성하는 모든 장비의 하자보증 기간은 검사를 완료일로부터 1년으로 하며, 제품납품업체에서 제시한 하자보증기간이 1년 이상인 경우에는 그것을 따르도록 한다.

5.3 기타

5.3.1  본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005.10. 5 - 2005.10.11

나. 견적서 제출기한 : 2005.10.11. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 지진기획과 이세종(전화 02-841-7663)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 강광현(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 강광현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)