구매 규격서

H.S.K. No.	품명/규격	단위	수량
9015.80.3000	파고계/WRT9(Wave & Tide Recorder)	대	1

1. 일반사항

1.1 개 요

본 규격서는 기상청이 연안 파랑 관측 예비품 확보를 위한 파고측정장비의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반사항

1.2.1 공급대상 물품은 반드시 기상청의 기상측기 검정에 합격하여 검정증명서 및 시험성적서를 제출하여야 하며, 기상청의 기상측기검정규정에 의한 검정대상기상측기 이외의  측기는 제작사의 자체 시험성적서 또는 제작국의 공인 시험성적서를 제출하여야  한다.

2. 구성내역

2.1 파고계	1조

3. 기술규격

3.1 파고계

3.1.1 관측요소 : 최대파고, 유의파고, 파주기, 조위, 수온

3.1.2 파고 및 조위 수감부

3.1.2.1 형식 : 압력식 파고계(WTR-9)

3.1.2.2 최대 설치 수심 : 60m

3.1.2.3 수온 : 관측범위 -2.5 ∼ +35□, 정확도 □0.1□, 해상도 0.04□

3.1.2.4 압력(조위) : 관측범위 0 ∼ 60m 수심, 해상도 7Pa

3.1.2.5 유의파고 : 관측범위 0 ∼ 20m, 해상도 2cm

3.1.2.6 주기(Zero Crossing Period) : 관측범위 0 ∼ 20초, 해상도 0.02초

3.1.2.7 최대파고 : 관측범위 0 ∼ 25m, 해상도 2.5cm

3.1.2.8 자료저장간격 : 0.5, 1시간, 2시간 .....

3.1.2.9 공급전원 : 7 ∼ 14 V DC, 배터리 백업 9V/15Ah

3.1.2.10 소모전력 : 정지모드 100□, 동작모드 10□

4. 기타사항

4.1 설치(납품)조건

4.1.1 계약상대자는 계약체결 한 날로부터 10일이내에 기상청장이 지정한 장소에 납품하여야 한다.

4.1.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하고 산재보험         에 가입하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.4 계약상대자는 당해 계약의 이행에 필요한(항공료, 해상운송비, 시설공사비 및          설치비 등)일체의 비용을 부담하여야 한다.

4.2 검사(검수 포함)

4.2.1 계약상대자는 납품 후 검사요청서를 제출하여 검사를 득한다. 단, 검사요청서에는 제작사의 시험성적서가 포함되어야 한다.

4.2.2 기상청은 검사 요청서가 접수된 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.3 대금지불

4.3.1 검사완료 후에 일괄하여 지불한다.

4.4 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 검사공       무원의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 12. 5 - 2005. 12. 9

나. 견적서 제출기한 : 2005. 12. 9. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 고층해양기상팀 김준형(전화 02-2181-0808)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-2181-0244)

마. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)