구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7025-163	1	전자문서시스템용 성능보강	조	1

1. 일반사항

1.1 개요

1.1.1 본 규격서는 기상청 전자문서시스템의 안정성 및 효율성을 향상시키기 위해 요구되는 성능을 보강하는데 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품해야 한다.

1.2.2 모든 납품 대상 제품은 반드시 서버 제조사에서 공급하는 정품으로 납품해야 한다.

1.2.3 본 장비는 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성되어야 하며, 사후 관리 및 확장이 용이해야 한다.

1.2.4 입찰자는 납품 장비가 외국산인 경우 서버 제조사와의 관계를 증명할 수 있는 기술지원확약서(Certification)를 입찰시 제출해야 한다.

1.2.5 본 장비는 현재 기상청에서 운영하고 있는 전자문서 시스템과 완벽한 호환이 가능해야 하며, 정상 가동을 위한 테스트 및 필요한 모든 기술지원을 해야 한다.

1.2.6 계약상대자는 납품 대상 물품에 대하여 제조사가 발급한 정품보증서와 License 원본을 납품 시 제출해야 한다.

2. 성능 보강 내용

2.1 구성내역

2.1.1 CPU/메모리………………………………………………………… 2CPU/8GB

3. 기술규격

3.1 CPU(기존 SUN V880장비에 추가 장착)

3.1.1 64bit RISC/1.2GHz 2CPU

3.1.2 L2 Cache : CPU 당 8Mbyte 이상

3.2 메모리(기존 SUN V880장비에 추가 장착)

3.2.1 8GByte

3.3 기타사항

3.3.1 납품되는 2CPU, 8Gbytes Memory Board를 현재 기상청에서 운영하고 있는 전자문서시스템(SUN Fire V880)의 DB서버에 장착하고, DB서버에 장착되어 있는 2CPU, 4Gbytes Memory Board를 WEB서버로 이전하여 장착한다.(결과적으로 DB서버는 6CPU/16Gbytes Memory, WEB서버는 6CPU/12Gbytes Memory)

3.3.2 전자문서시스템 외장 디스크로 이용하고 있는 DISK Array의 Volume을 잔여 디스크(약 200GB)를 포함하여 재조정하고, 그에 따르는 파일시스템 구성 및 데이터 이관 작업을 수행한다.

4. 기타사항

4.1 납품 및 설치

4.1.1 계약상대자는 물품 공급계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 기상청이 지정한 곳에 납품 및 설치를 완료해야 한다.

4.1.2 계약상대자는 현장실사를 해야 하며, 전 설치공정에 대하여 설치 진행 계획과 실적을 1주일 간격으로 제출(e-mail 또는 FAX) 해야 한다.

4.1.3 제출된 실시설계서와 현장 시스템 환경이 부합하지 않을 경우에는 감독공무원의 지시에 따라 수정해야 하며 이에 따른 제 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

4.1.4 계약상대자는 시스템 납품 시 계약상대자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

4.1.5 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립해야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

4.1.6 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

4.1.7 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

4.1.8 계약상대자는 계약조건의 실행과 현장 감독, 설치작업 진행을 결정할 수 있는 책임자를 설치 공사 현장에 상주시켜야 한다.

4.1.9 계약상대자는 본 시스템 설치시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 해야 한다.

4.1.10 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지해야 한다.

4.2 검사 및 검수

4.2.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족 여부를 중점 시험하고, 본 규격서의 정해진 모든 계약 이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 “검사”라 한다)를 제출해야 한다. 기상청은 계약상대자로부터 검사 요청을 접수한 날부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.2.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회해야 하고 이에 소요되는 일체의 비용을 부담해야 한다.

4.2.3 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응해야 하고 검사공무원이 그 책무를 이행할 수 있도록 설치 관련 기록일지 및 사진철 등을 포함한 모든 자료들을 준비해야 한다.

4.2.4 계약상대자는 본 시스템 설치 기간 중 작업일지를 기록 관리하고, 중요 공정과정에 대하여는 사진 기록철, 각종 증빙자료, 정품인증서 및 제품보증서 등을 따로 작성하여 검사요청서에 포함시켜야 한다.

4.3 하자보증 및 유지보수

4.3.1 사업 전반에 대한 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년 이상으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생 시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완해야 한다. 단, 납품제품에 대한 생산자 제품 보증기간이 1년 이상인 경우에는 제품의 보증기간을 따른다.

4.3.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 최신버전으로 교체해야 한다.

4.3.3 하자보증기간동안 계약상대자는 월 1회 이상 정기적으로 종합적인 운영 상태를 점검하고, 정기 점검 외에 기상청에서 요구가 있을시 점검에 성실히 임해야 하며 점검일지를 기상청에 제출하고 시스템 담당자의 확인을 득해야 한다.

4.3.4. 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용처리는 계약상대자가 부담해야 한다.

4.3.5 무상 하자보증기간 경과 후에는 시스템의 지속적인 유지보수를 위하여 기상청과의 상호 협의를 통해 계약상대자는 유지보수계약에 응할 수 있다.

4.3.6 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사 완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부해야 한다.

4.4 대금지불

4.4.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

4.5 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이 우선한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 2. 22 - 2005. 2. 28.

나. 견적서 제출기한 : 2005. 2. 28. 18:00(fax:02-835-3942)

다. 규격에 관한 문의 : 정보화담당관실 김성진(전화 02-2181-0401)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

마. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

바. 계약자 결정 : 규격내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)