(계약자 결정과정)

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 6. 2 - 2006. 6. 8.

나. 견적서 제출기한 : 2006. 6. 8. 18:00(fax:02-835-3942)

다. 규격에 관한 문의 : 기상통보관실 박중환(전화 02-2181-0623)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

마. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정하고 개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

물 품 구 매 요 구 규 격 서

□ 구매사유

o 광디스크 어레이

- FAS 시스템 과거 DATA의 안정적인 운용을 위한 스토리지 증설

- 연구목적 및 사후분석용으로 사용되는 FAS 과거 DATA는 현 디스크의 잦은 고장으로 인해 이용자의 불편 증가

- 현 디스크의 잦은 고장

● 하드 디스크 교체 250GB * 1 IDE HDD 교체 : 2005. 4. 12.

● 하드 디스크 교체 250GB * 1 IDE HDD 교체 : 2005. 11. 14.

● 250GB * 2 IDE HDD Fail으로 인하여 RAID 구성이 깨어짐  HDD 교체후 새로 RAID 구성 완료함 : 2006. 01. 09.

- 2006. 01. 09. 하드 디스크 2개의 장애로 DATA 복구가 안 되었고, DVD로 백업했던 것으로 다시 복구하는데 많은 시간을 소비하였음. 이처럼 현 장비로써는 DATA 유실 가능성이 매우 커, 저장 시스템을 듀얼화 하여 안정적인 DATA 관리가 필요함

□ 시스템 요구사양

o 광디스크 어레이

- 디스크 컨트롤 보드

● Xeon CPU 3.0Ghz * 1 이상 (최대 두 개 CPU 지원)

● Cache Memory : 1GB (최대 16GB)

- 광 Gigabit Ethernet Ports : 2개

- 600W * 2 Power Supply

- 확장 SCSI for Tape backup

- 디스크 드라이브 Interface: SATAII 방식, 400GB, 7,200RPM 지원

- 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID(RAID 0/1/0+1/3/5/6) 및 Hot Swap 지원

- Global Dynamic Hot Spare로 스토리지 캐비넷 안의 모든  디스크 드라이브에 대한 자동 대체 기능

- 물리적 실용량 6TB 이상(최대 확장 용량 12개이상 디스크 드라이브)

- Server와 Storage간 I/O path 장애 시 무 중단, 자동 Failover 지원

- GUI 기반의 스토리지 관리 소프트웨어 제공

- Configuration, 장애 감시, 성능 감시, Snap 기능, SNMP 지원

- 다양한 유저 쿼터 권한 (읽기, 쓰기, 읽기/쓰기, 읽기/쓰기/지우기) 지원

- Veritas BackupExec Agent 지원

- LUN Partitioning & On-Line Expansion기능 및 Fabric Switch 지원

- 디스크 드라이브 온라인 추가 확장 가능

- 이 기종 서버 간 동시 스토리지 공유 기능 지원

- 3U 이하의 Rack Type

- 1년간 시스템(H/W, S/W)무상유지보수 제공