(계약자 결정과정)

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 11. 3(금) - 2006. 11. 9.(목)

나. 견적서 제출기한 : 2006. 11. 9. 18:00(fax:02-835-3942)

다. 규격에 관한 문의 : 기후예측과 임주연(전화 02-2181-0849)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

마. 견적서 제출 : 총무과 황정철(fax: 02-835-3942)

바. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정하고 1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
	1	장기예측지원시스템 / 외장디스크	조	1
	2	장기예측지원시스템 / 보조기억장치	조	1

1. 개 요

본 규격서는 장기예측지원시스템의 저장용량 증설에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2.1 계약상대자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준 이상의 시스템을   납품하여야 한다.

2.2 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계 규정에     따르며 국가계약에 관련한 규정에 명시되지 않은 사항은 아래규정을 적용한다.

2.2.1 국내․외 관련 제 규정, 규격 및 표준

2.2.2 국제 표준화 기구(ISO), 국제 전기통신연맹(ITU-T)권고

2.2.3 전자공업협회(EIA), 미 표준화기구(ANSI)

2.2.4 KS 표시품 또는 품질인증

2.3 계약상대자는 납품할 시스템의 모든 하드웨어와 소프트웨어에 대하여 제조사로   부터 제품공급증명확인서(정품보증서)와 License 원본 및 제안제품에 대한 기술지원확약서를 받아 납품시에 제출해야 한다.

2.4 구매 계약에는 제반 관련장비, 부속장비, 연동장비, 시스템 소프트웨어 및 연동        소프트웨어와 장비운송, 설치, 네트워크, 시험, 검수 등 일체를 포함한다.

2.5 납품장비의 접속 방식 및 프로토콜은 국내․외 기술기준 및 국제 표준 규격에        적합하여야 한다.

2.6 시스템이라 함은 본 웹 시스템 운영에 필요한 모든 하드웨어 및 상용O/S, 응용       어플리케이션을 포함한다.

2.7 시스템 설치라 함은 본 웹 시스템 운영에 필요한 어플리케이션 설치 및 설치 장       소까지의 네트워크 연결에 필요한 부대설비 공사(Rack 탑재, 네트워크 케이블        공사 등)를 포함한다.

2.8 본 시스템은 24시간 상시 운영하기 위한 내구성과 안정성을 갖도록 구성되어야       하며, 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

2.9 납품하는 시스템은 현재 기상청에서 운영중인 SUN Ultra60 서버 및  SunOS 5.6 등과 연동하여 사용할 수 있어야 한다.

3. 구성내용

3.1 구성장비

3.1.1 외장디스크  ---------------------------------------------	1조

3.1.2 보조기억장치 ---------------------------------------------	1조

4. 기술사항

4.1 일반사양

4.1.1 현재 장기예측지원시스템인 SUN Ultra60 서버 및 SunOS 5.6과 완벽한 호환이 이루어져야 하며, 장기예측지원시스템으로서 안정적이고 효율적인 동작이 보장되어야 한다.

4.2 시스템 세부규격

4.2.1 외장디스크

품 명	요 구 사 양	비 고
CPU	◦ Processor : Intel80321 64bit RISC 이상
Cache Memory	◦ Memory 512MB (최대 1GB이상)
Raid 구성	◦ RAID Level : 0,1,0+1,3,5,30,50
Host Channel	◦ Fiber Channel 2 port(FC-AL x 2)
디 스 크	◦ 용량 : 1.4TB 이상 ◦ 최대 확장성 : 18TB이상 (Disk : 146GB /300GB 10,000 rpm 지원)
기 능	◦ 컨트롤러 기반의 하드웨어 RAID 및 Hot Swap 지원 ◦ FAN 이중 보호 방식 제공 ◦ GUI 기반의 스토리지 관리 소프트웨어 제공 ◦ 전원공급장치 이중 보호 방식 제공 (300W x 3 w/PFC) ◦ Environment Monitor Control 제공 ◦ Array Roaming 기능 제공 ◦ 디스크 드라이브 온라인 추가 확장 가능 ◦ 이 기종 서버 간 동시 스토리지 공유 기능 지원 ◦ 3U 이하 Rack Type ◦ Global Dynamic Hot Spare로 스토리지 캐비넷 내 모든 디스크 드라이브에 대한 자동 대체 기능 ◦ OEM 제품 불가
Option	◦ HBA Card * 1EA

4.2.2 보조기억장치

- DAT : SUN용 백업 장치, 36/72 * 1EA(Tape 10개이상)

5. 기타사항

5.1 납품 및 설치

5.1.1 계약상대자는 물품 공급계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 기상청이 지정한 곳에 납품 및 설치를 완료해야 한다.

5.1.2 계약상대자는 시스템 납품 시 계약상대자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

5.1.3 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립해야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.1.4 계약상대자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

5.1.5 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

5.1.6 계약상대자는 계약조건의 실행과 현장 감독, 설치작업 진행을 결정할 수 있는 책임자를 설치 공사 현장에 상주시켜야 한다.

5.1.7 계약상대자는 본 시스템 설치시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 해야 한다.

5.1.8 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지해야 한다.

5.2 검사 및 검수

5.2.1 계약상대자는 계약기간 내에 기상청이 지정한 감독공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족 여부를 중점 시험하고, 본 규격서의 정해진 모든 계약 이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 “검사”라 한다)를 제출해야 한다. 기상청은 계약상대자로부터 검사 요청을 접수한 날부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

5.2.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회해야 하고 이에 소요되는 일체의 비용을 부담해야 한다.

5.2.3 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약상대자는 검사공무원의 정당한 요구에 응해야 하고 검사공무원이 그 책무를 이행할 수 있도록 설치 관련 기록일지 및 사진철 등을 포함한 모든 자료들을 준비해야 한다.

5.2.4 계약상대자는 본 시스템 설치 기간 중 작업일지를 기록 관리하고, 중요 공정과정에 대하여는 사진 기록철, 각종 증빙자료, 정품인증서 및 제품보증서 등을 따로 작성하여 검사요청서에 포함시켜야 한다.

5.3 하자보증 및 유지보수

5.3.1 사업 전반에 대한 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년 이상으로 하며 동기간 중 시스템의 장애 발생 시 계약상대자는 즉시 무상으로 교체 또는 수리, 보완해야 한다. 단, 납품제품에 대한 생산자 제품 보증기간이 1년 이상인 경우에는 제품의 보증기간을 따른다.

5.3.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 최신버전으로 교체해야 한다.

5.3.3. 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용처리는 계약상대자가 부담해야 한다.

5.3.4 무상 하자보증기간 경과 후에는 시스템의 지속적인 유지보수를 위하여 기상청과의 상호 협의를 통해 계약상대자는 유지보수계약에 응할 수 있다.

5.3.5 계약상대자는 하자보증기간동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5% 이상)을 검사 완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부해야 한다.

5.4 메뉴얼

5.4.1 계약상대자는 납품시 본 구매물품의 운용, 개발, 유지보수에 필요한(운영메뉴얼, 사용자메뉴얼, 시스템 관련 메뉴얼 등) 매뉴얼 풀셋트를 CD 2장과 책자 2부로 제공해야 한다.

5.5 대금지불

5.6.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

5.6 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이 우선한다.