(계약자 결정과정)

1. 구매규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 11. 28(화) ~ 2006. 12. 4(월)

2. 견적서 제출기한 : 2006. 12. 4. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 구매규격서에 관한 문의 : 정보통신담당관실 이봉수(전화 02-2181-0420)

4. 견적 및 계약에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(fax:02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구매 규격서

(관제시스템 서버제어모듈 보강)

1. 개요

1.1 개요

본 규격서는 기상청 정보통신센타 및 전산자원센터에 설치된 각종 서버의 통합 운영․관리 및 장애 시 신속한 복구지원과 각 센터의 출입보안 보강, 서버의 용도별, 관리자별, 시스템 운영체계별로 상호연계 하여 운영․관리의 최적화를 구성하고 또한, 추가 사업 및 변경 등 서버증설과 전산자원 확장관리에 능동적으로 대처할 수 있는 기반을 마련하기 위한 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2..1 납품하는 물품은 다음과 같이 Avocent사의 제품으로 정품 이어야한다.

□ H/W

구 분	세부내역	수 량	비 고
DSR4020	4 digital users, 1 local user, 16 systems switch	2
AV1400-104	1 user, 8 systems with rack mount kit	5
DSRIQ	Server Interface Module	15	O/S 종류별 합계
AVRIQ	Server Interface Module	40	O/S 종류별 합계

□ S/W

구 분	세부내역	수 량	비 고
DSView User	DSView 3 software - 5-User add-on license	1
DSV3-SPOKE	DSView 3 software - 1 Spoke add-on license - includes one year maintenance	1

2.2 계약 상대자는 납품하는 모든 물품의 설치와 기상청이 요구하는 설정 작업 및 케이블링 작업을 수행하여야 한다.

3. 구성내용 및 기술 사양

3..1 구성내역/기술 사양

3.1.1 DSR4020 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1대

- KVM Switch 규격 : 4 digital users, 1 local user, 16 systems switch

- 타입 : Rack Mount Type 공간 활용을 위해 1U 이하

3.1.2 AV1400-104 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   5대

- KVM Switch 규격 : 1 local user, 8 systems

- 타입 : Rack Mount Type 공간 활용을 위해 1U 이하

3.1.3 DSRIQ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   15개

- Server Interface Module(mouse, keyboard, monitor) 일체형

- 서버와 DSR KVM 연결 및 AV1400과 DSR KVM UTP 연결

- SUN, HP, IBM 등의 모든 장비와 호환 가능 할 것(멀티벤더, 멀티플랫폼)

3.1.4 AVRIQ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   40개

- Server Interface Module(mouse, keyboard, monitor) 일체형

- 서버와 KVM Switch 연결 UTP 케이블 제작 및 연결

- SUN, HP, IBM 등의 모든 장비와 호환 가능 할 것(멀티벤더, 멀티플랫폼)

3.1.5 DSView3-5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   1개

- DSView 3 Software - 5User add-on Licence

3.1.6 DSV3-SPOKE  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1개

- DSView 3 Software - 1 Spoke add-on licence - includes one

3.1.7  KVM Cable

- 안정성을 위해 전용 Cable 사용 : 총 55대의 서버 연결

4. 특수조건

4.1 계약범위

4.1.1 본 장비를 구동하기 위한 연동 소프트웨어 일체를 포함한다.

4.1.2 본 장비는 기상청이 지정한 장소에 납품․설치하여야 한다.

4.2 특수사항

4.2.1 계약자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하고, 본 장비를 계약자가 직접 시공하여야 한다.

4.2.2 계약자는 형식 승인을 득 한 제품으로 납품해야 한다.

4.2.3 계약자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견에 우선 한다.

4.2.4 계약자는 계약된 시스템 및 장비들의 일부를 부득이 변경하고자 할 경우 기상청과 협의한 후에 처리 한다

4.2.5 계약자의 직원은 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

4.3 납품 및 설치

4.3.1 계약자는 시스템 납품 및 설치를 계약 후 15일 이내에 완료하여야 한다.

4.3.2 계약자는 시스템 납품 시 공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

4.4 검사 및 검수

4.4.1 계약상대자는 모든 장비납품  완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

4.4.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 한다.

4.5 하자이행보증 및 대금지불

4.5.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.5.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.5.3 대금지불은 검사 및 검수 완료 후에 일괄 지불한다.

5. 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이  우선한다.