(계약자 결정과정)

1. 규격서 인터넷 게재기간 : 2007. 2. 28(수) - 2006. 3. 6.(화)

2. 견적서 제출기한 : 2007. 3. 6(화) 18:00(전화 02-835-3942)

3. 규격에 관한 문의 : 기상교육담당관실 정상훈(전화 02-2181-0475)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(전화 02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구매 규격서

(이러닝영상교육시스템)

1. 개요

1.1 계약명 : 기상청 이러닝영상교육시스템 구매

1.2 개요

본 규격서는 원격교육 학점은행제 평가인정 교육기관 신청과 관련하여 원격기상대학을 운영하기 위한 화상영상교육시스템 구매에 필요한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2..1 납품하는 물품은 원격 영상강의가 원활하게 이루어 질 수 있도록 하여야 하며

2.2 원격 영상교육시 필요한 교육자료를 상호 공유할 수 있어야 한다

2.3 강의 내용을 저장할 수 있어야 하며, 원격 작동이 손쉽게 구성되어야 한다.

2.4 원격 영상 교육은 기상청 통신망을 이용하여 실시간 영상강의가 구현될 수 있도록 구성되어져야 하며, 기상청 코텍장비를 통하여 장비가 연결 작동될 수 있도록 하여야한다.

2.5 기상청 1층 시청각실 후면에 있는 코텍장비와 원격 영상 교육시스템은 천정으로 은폐 선로구성을 하여 미관상 좋게 설치한다

2.6 음향시설을 구성하고, 화상영상강의에 필요한 모니터(PDP)는 벽에 설치하며, 카메라는 강의가 이루어 질 수 있는 위치에 고정하여야 한다.

2.7 기상청 통신망에 연결하는데 필요한 예산을 편성하여야 하며, 인력과 기술을 제공하여야 한다

2.8 원격교육 기록을 별도의 시스템을 통하여녹화할 수 있도록 프로그램을 구축하여야 하며 한다.

2.9 계약 상대자는 납품하는 모든 장비의 설치와 기상청이 요구하는 장소에 설정 작업을 수행하여야 한다.

3. 구성내용 및 기술 사양

3.1 구성내역/기술 사양

3.1.1 Audio System

- Audio Mixer -------------------1EA

(1) 기 능

본 기기는 2Mic/Line4 Stereo Compact Mixer 입니다.

(2) 특 성

가. Ultra-low noise 마이크 프리앰프

나. 3-Band EQ를 갖춘 2개의 평형 mic/line입력

다. 각 입력 채널의 Post-fader EFX출력

라. 48V 팬텀 전원

마. 컨트롤품과 헤드폰 출력

바. 60mm 페이더를 통한 평형 마스터 출력

사. +4/-10의 입력 신호 선택 버튼이 있는 4개의 스테레오 억스 리턴

- 무선 마이크 Receiver ----------1EA

(1) 기  능

본 기기는 WIRELESS MIC.의 RF 신호를 수신하는 기기로써 다음과 같은 사양에 준한다.

(2) 특  성

가. 사용 주파수 대역                    :     740 ~ 752 MHz

나. 최대 동시 사용 채널 수              :     10채널

다. 오디오 주파수 특성                  :     45 ~ 1kHz

라. 오디오 출력 커넥터                  :     Baranced XLR

마. 최대 출력 레벨                      :     +7dB(XLR 600Ω 부하)

바. 자동 주파수 선택

사. 자동 송신기 설정

아. 12MHz 밴드폭 내에서 선택 가능한 480개의 주파수

자. 탈착 가능한 1/4 파장 안테나

차. 마이크로프로세서 - 컨트롤 다이버시티

카. 주파수 및 전원 잠금 기능

- 무선 마이크 - Tie --------------1EA

(1) 기  능

무선 기기로 이동시 사용되는 TIE 마이크로써 감도 및 특성이 우수하여야 하며, 다음과 같은 사양에 준한다.

(2) 특  성

가. 사용 주파수 대역                    :     740 ~ 752 MHz

나. 최대 동시 사용 채널 수              :     10채널

다. 오디오 주파수 특성                  :     45 ~ 1kHz

라. RF 출력                            :     최대 10mW

마. 건전지 수명                         :     최대 8시간

바. 파워 On/Off 스위치

사. 트랜스미터 ON: 파워/배터리 LED 녹색, 배터리 잔량이 부족: 빨간색

아. 3 단계 배터리 잔량 아이콘

자. 단일지향성

차. 콘덴서형 핀 마이크

카. 주파수 대역 : 50-17,000 Hz

타. 저장 설정을 위한 SET 버튼

파. 오디오 게인 컨트롤 조절

- Boundary Microphone----1EA

(1) 기  능

본 기기는 마이크에 내장된 프리앰프와 프로그래밍이 가능한 무소음 박막 스위치 및 자동 믹서나 기타 주변기기에 연결할 수 있는 입출력 장치를 제공하는 바운더리 MIC.로써 다음과 같은 사양에 준한다.

(2) 특  성

가. 주파수 응답                   :     50 to 17,000 Hz

나. 출력 임피던스                 :    EIA Rated at 150Ω(180Ω actual)

다. 감도 (at 1kHz)                :     ±27.5 dBV/Pa (4.22 mV)

라. 최대 음압 레벨                :     117.0 dB

마. 신호대 잡음비                 :     71.0 dB

바. 등가 잡음 노이즈 (A-weighted) :     23.0 dB

사. 다이내믹 레인지               :     94.0 dB

아. Common Mode Rejection      :     45dB minimum, 10Hz to 100kHz

3.1.2 Video System

- P/T Camera -------------------1EA

(1) 기  능

본기기는 고속 PAN/TILT 줌 렌즈가 내장되어 발언자 추적이 용이한 일체형 칼라 카메라로써 다음과 같은 사양에 준한다.

(2) 특  성

가. Video SIGNAL    :     NTSC

나. Image Sensor     :     1/4-type EXview HAD CCD

다. Effective Pixels    :     768(H) x 494(V)

라. H. Resolution     :     470TV lines

마. Lens             :     18x zoom, f=4.1 mm (wide) to 73.8 mm (tele)

바. H. Angle of View     :     2.7' (tele end) to 48' (wide end)

사. Shortest Subject Dist   :     100mm(WIDE end), 600mm(TELE end)

아. Min. illumination       :     3.5 lx (F1.8)

자. Pan / Tilt             :     Pan: ±170º , Tilt: -30º to +90º

차. Power Requirements    :     DC 10.8 ~ 13.0V

- RGB Switcher --------------1EA

(1) 기능

본 기기는 RGBHV 및 평형 스테레오 오디오 신호용 고성능 매트릭스

스위처로써 특정 또는 모든 입력을 특정 또는 모든 출력으로 동시에

스위칭 할수 있습니다.

(2) 특성

가. 고대역폭 : Full load 시 300MHz(-3dB)

나. HDTV 호환가능

다. 제어 : 전면 패널, RS-232c

라. Take버튼 : 한꺼번에 여러 스위치를 실행

마. 메모리 저장 : 필요한 때 불러와서 실행할 프리셋으로 여러 스위칭 값

저장

바. 표준 19인치 랙 마운트 3U

- PC Interface ---------------------1EA

(1) 기  능

본 기기는 컴퓨터 비디오 그래픽 신호용 컨버터로 VGA 신호를 BNC Type의 RGBHV  신호로 전환하는 장비로써 다음과 같은 사양에 준한다.

(2) 특  성

가. 입력     :    HD15F 컨넥터 루핑 아날로그 R, G, B 신호 (0.7Vpp/75Ω), H & V 동기

나. 출력     :   BNC 컨넥터 아날로그 R, G (컴포지트 동기 지원 또는 비지원), B 신호

다. 비디오 대역폭 (- 3dB)        :     350MHz.

라. 미분 게인                     :     0.07%

마. 비디오 S/N비                 :     71 dB

바. EQ. 컨트롤                   :     0 ~ + 9.7dB @ 5MHz. Analog

사. 크기                          :     12cm x 7.5cm x 2.5cm

- Video Codec(기존설비) ------------------1EA

- PDP TV ---------------1EA

(1) 기능

본 기기는 PDP 42인 TV입니다.

(2) 특성

가. 화면크기 :42인치

나. 방식 : Plasma Display panel

라. 셋탑박스 : 일체형

마. 해상도 : HD급 (1024 * 768)

바. 밝기 : 1,300cd

사. 명암비 1000 : 1

아. 시야각 : 170도 이상

자. 소비전력 : 310W

3.1.3 판서 시스템

- 판서 모니터(19인치) -----1SET

(1) 기 능

본 기기능 전자칠판 기능을 하는 판서 모니터 입니다.

(2) 특 성

가. 화면사이즈 :19인치

나. Touch option : 판서형 터치

다. PC RGB Display

- 교수용 PC & 프로그램 ------1SET

(1) 기능

본 기기능 교수용 컴퓨터 입니다.

(2) 특성

가. CPU : 펜티엄4 - 641 , 3.2GHz

나. 메모리 : 1GB, DDR2

다. HDD : 320GB

라. OS : 윈도우 XP(추후 윈도비스타로 업데이트 가능)

3.1.4 영상 편집 시스템

- 영상편집 PC ------------1EA

(1) 기능

본 기기능 교수용 컴퓨터 입니다.

(2) 특성

가. CPU : 펜티엄4 - 641 , 3.2GHz

나. 메모리 : 1GB, DDR2

다. HDD : 320GB

라. OS : 윈도우 XP(추후 윈도비스타로 업데이트 가능)

- 17인치 모니터 ------1EA

(1) 기 능

본 기기능 17인치 모니터 입니다.

(2) 특 성

(가) 해상도 :1280 * 1024

(나) 명암비 : 600 : 1

(다) 17인치 TFT LCD

- 영상 편집 보드 ----------------1EA

(1) 기 능

본 기기능 USB 2.0을 지원하는 하드웨어 방식의 영상편집 보드 입니다.

(2) 특 성

가. 전송방식 : USB 2.0, USB1.1

나. 전송속도 : 480Mbps

다. 접속 플러그 : RCA, S-Video

라. 해상도 : 720 * 480

3.2 이러닝 영상교육시스템 구성도는 다음과 같다

<이러닝 영상교육 시스템>

4. 특수조건

4.1 계약범위

4.1.1 본 장비를 구동하기 위한 연동 소프트웨어 일체를 포함한다.

4.1.2 본 장비는 기상청이 지정한 장소에 납품․설치하여야 한다.

4.2 특수사항

4.2.1 본 계약은 정보통신공사업에 따라 정보통신공사 면허를 가진 사업자가 수행하여야 한다.

4.2.2 계약자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 장비를 납품하여야 하고, 본 장비를 계약자가 직접 시공하여야 한다.

4.2.3 계약자는 형식 승인을 득 한 제품으로 납품해야 한다.

4.2.4 계약자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청의 의견에 우선 한다.

4.2.5 계약자는 계약된 시스템 및 장비들의 일부를 부득이 변경하고자 할 경우 기상청과 협의한 후에 처리한다

4.2.6 계약자의 직원은 본 계약업무 수행 중 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

4.3 납품 및 설치

4.3.1 계약자는 시스템 납품 및 설치를 계약 후 20일 이내에 완료하여야 한다.

4.3.2 계약자는 시스템 납품시 공급 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

4.4 검사 및 검수

4.4.1 계약상대자는 모든 장비납품  완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

4.4.2 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회하여야 한다.

4.5 하자이행보증 및 대금지불

4.5.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 한다.

4.5.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사완료일까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

4.5.3 대금지불은 검사 및 검수 완료 후에 일괄 지불한다.

5. 본 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의 의견이  우선한다.