(계약자 결정과정)

1. 규격서 인터넷 게재기간 : 2007. 5. 3(목) - 2007. 5. 9.(수)

2. 견적서 제출기한 : 2007. 5. 9(수) 18:00(전화 02-835-3942)

3. 규격에 관한 문의 : 태풍황사팀 임재철(전화 02-2181-0678)

4. 견적(계약)에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0245)

5. 견적서 제출 : 운영지원과 황정철(전화 02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

구 매 규 격 서

1. 계약건명 : 황사 모니터링시스템 구축

2. 일반사항

2.1 개요

본 규격서는 황사 상황을 상시 감시함으로서 황사분석 및 예보의 신속․정확성을 높이기 위한 황사 모니터링 시스템을 구매하는데 필요한 최소 사양을 정한 것이다.

2.2 일반기술사항

2.2.1 본 황사 모니터링 시스템은 황사관측자료를 비롯한 여러 화면을 근무자가 한눈에 파악할 수 있도록 기상청에서 운영하는 종합기상정보시스템과 연계 구축하여야 한다.

2.2.2 다중의 상황에 대한 모니터링을 집중하여 관제할 수 있도록 하여 사용자 및 기타 이용자들의 가용성을 극대화하여야 한다.

2.3 시스템 구성도

3. 구성내용

3.1 황사 모니터링 시스템 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1조

3.1.1 운영 PC ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2대

3.1.2 노트북 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1대

3.1.3 LCD TV ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3대

3.1.4 PC Interface ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2개

4. 기술사항

4.1 황사 모니터링 시스템

4.1.1 운영 PC ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2대

4.1.1.1 시스템

- 운영체제 : OS(Microsoft® Windows Vista Home Premium)

- 소프트웨어 : 한글 2007 및 한글 MS 오피스 2007 Professional

- CPU : Intel Core2 Duo Processor E6400(2.13 GHz)

- 메인보드 : 칩 셋 : ATI Rdeon RC410S

- 메모리 : 메 인 : 2048MB DDR2 667MHz SDRAM (1024MB x 2)

4.1.1.2 멀티미디어

- 그래픽 : nVidia Geforce 7650GS(PCI-Express)

- 메모리 : 512MB

- 포트 : D-SUB, DVI, TV-out

- 사운드 : HD Audio Controller (ALC882, 7.1ch)

4.1.1.3 저장장치

- HDD : 500GB (7200rpm) Serial ATA HDD(삼성 복원 솔루션 10GB)

- ODD : Super-Multi(w/Light cribe)

- 멀티메모리카드슬롯 : 10-in-1

- 통 신 : 유선 LAN : Realtek 10/1000Mbps Gigabit LAN (On Board)

- 본체 I/O포트 : 전면포트 : 2*USB 2.0, 1*Speaker, 1*MIC Port

4.1.1.4. 키보드/마우스 : 106키/무선마우스

4.1.1.5 화상카메라/스피커 : 130만 화소/5.1채널

4.1.1.6 모니터

- 21“ TFT-LCD 모니터(1600 × 1200) 2대

4.1.1.7 프린터

- HP 포트스마트 프린터(열전사 잉크젯)

- 인쇄 품질(컬러, 고품질) : 최대 4800 최적화 dpi 컬러

- 인쇄 품질(흑백, 고품질) : 최대 dpi 모드에서만 회색으로 컴퓨터에서 인쇄할 때 최대 4800x1200 최적화 dpi

- 인쇄 속도 : 흑백 A4기준(초안 품질 : 28 ppm / 고품질 : 2.5 ppm)

- 인쇄 속도 : 컬러 A4기준(초안 품질 : 26 ppm / 일반품질 : 4 ppm)

- 인쇄 속도 : 컬러사진 10 × 15 기준(초안 품질 : 10초 / 일반품질 : 90초)

- 최대 용지함 수 : 추가 낱장 특수 용지함 각1개

- 권장 용지 : 인화지(광택, 새틴, 무광택, 디지털 파인 아트지), 일반 용지, 코팅지, 브로셔 용지 및 필름, 투명필름, 배너 용지, 전사용지

- 표준 용지 크기 : A3 297x420 mm, A4 210x297 mm, B5 176x250 mm, 봉투: DL 220x110 mm, C6 114x162 mm, 인화지: A4 210x297 mm, 10x15 cm(절단 탭 사용 또는 사용 안 함)

- 양면 인쇄 옵션 : 없음

- 기본 메모리 : 64MB

- 네트워크 기능 : 이더넷 포트 사용

- 호환 네트워크 운영 체제 : Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition

- 표준 연결 : 고속 USB - USB 2.0 사양과 호환, 이더넷 802.3 10/100 Base-TX

- 크기(가로x세로x높이) : 673x429x241 mm

- 무게 : 17.1kg

4.1.2 노트북 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1대

4.1.2.1 운영체제 : OS(Microsoft Windows  XP Media Center Edtion 2005)

4.1.2.2 소프트웨어 : 한글 2007 및 한글 MS 오피스 2007 Professional

4.1.2.3 CPU : Intel Coresolo M UVL Processor - U1400(1.2GHz)

4.1.2.4 메모리 : 메인 1024MB PC5300 (DDR2 667MHz)

4.1.2.5 HDD : 60GB (4200rpm, 1.8"HDD)

4.1.2.6 디스플레이 : LCD : 12.1" WXGA (1280*768)

4.1.2.7 그래픽 : Intel GMA 950

4.1.2.8 플래쉬 메모리: SD 4GB

4.1.2.9 통신

- 유선통신 : 10/100M Ethernet LAN (Intel)

- 무선통신 : Intel PRO/Wireless 2200BG(802.11bg)

4.1.2.10 오디오 : AC97, SRS WOW Sound (3D Sound)

4.1.2.11 키보드 : 83key Full size keyboard

4.1.2.12 I/O 포트 : 2 USB (USB 2.0), IEEE1394 (6pin), RJ11, RJ45, SVHS, Headphone-out, Mic-in, VGA

4.1.2.13 무게 : 1.18 kg

4.1.3 LCD TV ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3대

4.1.3.1 화면크기 : 42"

4.1.3.2 사양 : Full HD LCD

4.1.3.3 크기 : 1113.3 x656.5x88.5 (mm) (벽걸이 형)

4.1.3.4 무게 : 30.1kg

4.1.3.5 해상도 : 1920 x 1080

4.1.3.6 밝기 : 550cd/㎡

4.1.3.7 해상도 : 1024 X 768

4.1.3.8 음성출력 : 20W

4.1.3.9 PC입력 : D-sub / HDMI

4.1.4 PC Interface ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2개

4.1.4.1 SIGNAL INPUT

- 1 CH ANALOG R.G.B 신호 (75Ω UNBALANCED)

- INPUT LEVEL : 1 Vp-p (D-SUB 15P)

4.1.4.2 SIGNAL OUTPUT

- 2 CH ANALOG R.G.B 신호 (75Ω UNBALANCED)

- OUTPUT LEVEL : 1 Vp-p (D-SUB 15P)

- IN/OUTPUT CONNECTOR : HD D-SUB 15P

5. 기타사항

5.1 납품조건

5.1.1 계약자는 계약을 체결한 날로부터 10일 이내로 기상청에서 지정한 장소에 본 물품을 완전한 형태로 설치 또는 납품하여야 한다.

5.2 설치(납품)조건

5.2.1 계약상대자는 시스템 납품 시 계약상대자와 기상청간에 품목 및 수량을 확인하고 납품명세서에 서명 날인하여 양측 모두 보관한다.

5.2.2 계약상대자는 본 물품의 검사가 완료될 때까지 안전대책을 수립하여야 하며 안전사고 발생에 따른 민사, 형사상의 책임을 져야한다.

5.2.3 계약상대자는 구매물품의 현장설치, 시험운영 등 모든 작업을 계약상대자의 전문기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

5.2.4 계약상대자는 통관 후 당해 계약의 이행에 필요한 운송비, 설치비 등 일체의 비용을 부담하여야 한다.

5.2.5 계약상대자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

5.2.6 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지해야 한다.

5.3 하자이행보증

5.3.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년으로 하며, A/S는 On-call Base 방법으로 실시하여야 한다.

5.3.2 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%)을 검사요청일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

5.5 대금지불

5.5.1 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

5.6 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의견이 우선한다.