건축설계경기지침서

(국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사)

2007.  9.

기     상     청

-  목     차  -

1. 사업개요	1

2. 건축설계경기의 방법 및 자격․일정 등	2

3. 작품접수 및 제출도서 작성	3

4. 설계 개요	6

5. 건축설계지침	7

6. 심사 및 입상작 선정	11

7. 기타	12

8. 첨부서류	14

9. 각종서식	14

1. 사업개요

가. 사업의 목적

1) 2009년 도입 예정인 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기의 안정적 운영 기반환경을 제공하기 위한, 국가기상슈퍼컴퓨터센터를 신축하기 위함

2) 국가기상슈퍼컴퓨터센터의 특수성을 살리고 융통성 있는 공간구성, 기능성, 경제성(관리측면과 기능의 합리성) 및 주변 환경과의 조화와 예술성을 갖춘 미래지향적인 건축물을 설계하는데 있음

나. 사업개요

1) 사 업 명 : 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사

2) 위    치 : 충북 청원군 오창읍 양청리 802번지

3) 규    모

가) 부지면적 : 23,092.2㎡

나) 건축연면적 : 7,273㎡±5% 이내

다) 층    수 : 지하 1층, 지상 2층

※ 층수는 미관 및 기능, 주변 환경, 대지여건 등을 고려하여 설계자의 의도에 따라 조정가능

라) 구    조 : 철근콘크리트, 철골 또는 철골철근콘크리트

마) 용도지역지구 : 중심상업지역

4) 예정공사비 : 23,229,000천원(부가가치세 포함)

- 위 공사비는 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축과 관련한 토목공사비(부대공사 포함), 건축공사비(기계공사 포함), 전기ㆍ통신공사비 등 일체의 공사비 임

5) 예정설계용역비 : 약 930,000천원(부가가치세 포함)

6) 설계기간 : 2008. 3. 31.까지

7) 용역범위 : 아래 공사의 기본설계 및 실시설계

가) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 제반분야의 설계

나) 건축사법에 의한 기본업무 이외의 아래와 같은 업무도 본 용역에 포함한다.

(1) 설계관련 추가 업무

(가) 건축협의 등 수속대리 업무

(나) 모형, 투시도(조감도), 사진 영상물(발주처와 협의하여 정함)

(다) 색채디자인 기본계획 (내외장재 색채의 기본계획을 설계도면에 표시)

(2) 조사․계획 업무

(가) 계획 및 경제성 검토, 전 일정의 검토

(나) 예산계획 등에 관한 협력

(다) 부지측량, 지반조사, 사전환경성(환경, 재해, 상수도 등)검토

(라) 조사․검토에 바탕을 둔 조사보고서, 설명서 등의 작성

2. 건축설계경기의 방법 및 자격․일정 등

가. 건축설계경기의 방법 : 제한공개경기

나. 설계경기 추진일정

1) 설계경기공고 : 2007.  9. 12.(수)

2) 응모신청서 교부 및 등록 : 2007.  9. 18.(화)～ 2007.  9. 19.(수) (09:00～18:00)

3) 현장설명 : 2007.  9. 20.(목) 14:00

4) 질의서 접수기간 : 2007.  10. 2.(화) 18:00까지

5) 질의회신 : 2007. 10. 5.(금)

6) 작품접수기간 : 2007. 11. 12.(월) (09:00～18:00)

7) 당선작 발표 : 2007. 11. 15.(목) (예정)

※ 상기일정은 변경될 수 있으며, 변경된 일정은 별도 통보

다. 건축설계경기의 참가자격

1) 건축사법에 의한 건축사 자격을 취득하고, 동법에 의하여 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 최근 10년 이내에 연면적 5,000㎡ 이상 규모의 공공업무시설 또는 IDC(Internet Data Center) 또는 슈퍼컴퓨터센터(슈퍼컴퓨터의 운영기반시설을 말함)의 설계실적이 있는 자

※ IDC : 인터넷 및 전산업무에 필요한 서버, 전용회선, 네트워크 관리 등의 서비스를 위하여 대규모 기반설비를 갖춘 건물

2) 등록일 현재 업무정지중인 업체(자)는 등록할 수 없음

- 작품 접수 시에 건축사협회 등 공인기관에서 발급한 증빙서류를 첨부할 것

3) 상기 자격에 해당하는 자간의 공동응모(공동이행방식)도 가능함

- 응모 신청한자 간에 공동응모가 가능하며 이 경우에는 작품 접수 시에 관련서류(대표자 선임계 등)를 제출하여야 함

라. 응모신청서의 교부 및 등록

1) 교부 및 등록기간 : 2007.  9. 18.(화) ～ 2007.  9. 19.(수) (09:00～18:00)

2) 등 록 처 : 기상청 운영지원과 (☎ : 02-2181-0251) ※ 우편접수(등록)는 불가

3) 구비서류

가) 설계경기 응모신청서 1부(서식 1)

나) 건축사사무소 등록증 및 건축사면허증 사본  각 1부

다) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

라) 대표자 선임계 1부

(서식 2 : 업체간 공동응모 또는 대표 2인 이상 법인건축사사무소에 한함)

마) 설계실적증명서류

바) 공동응모자의 경우 상기 해당서류를 각각 제출하여야 함

마. 현장설명

1) 일    시 : 2007.  9. 20.(목) 14:00

2) 장    소 : 기상청 4층 국제회의실

3) 참가자격 : 설계경기 응모신청서를 접수한 업체

바. 질의답변

1) 질의기간 : 2007. 10. 2.(화) 18:00까지

2) 질 의 처 : 기상청 운영지원과 (☎ : 02-2181-0251, FAX : 02-835-3944)

3) 질의답변 : 2007. 10. 5.(금)

가) 지침서, 제공도서 또는 본 용역에 관한 질의는 첨부서식(서식 3)을 사용하여야 하며, 답변은 질의자에게 서면 통보 또는 기상청 인터넷 홈페이지(www.kma.go.kr)에 공개 일괄 게재한다.

나) 질의방법은 직접접수, 우편물(질의마감 시까지 기상청 도착분에 한한다) 또는 전송에 의한 방법에 한한다.(전송의 경우에는 접수사실을 반드시 구두로 확인하여야 한다)

다) 질의서에는 질의자의 회사명, 주소, 응모대표자 성명, 전화번호 및 E-mail주소를 반드시 기재한다.

라) 질의서에 대한 답변 사항은 본 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

3. 작품접수 및 제출도서 작성

가. 작품접수

1) 접수기간 : 2007.  11. 12.(월) (09:00～18:00)

※ 작품접수 마감시간은 기상청 도착시간으로 하며, 작품과 접수자가 동시에 도착해야 함

2) 접 수 처 : 기상청 운영지원과

3) 제출서류 : 건축설계경기 참여신청서(서식 7)

4) 제출도서의 종류

가) 심사용 도판(판넬, A1)          4매

나) 설계도면(A3)                  20부

다) 설계설명서(A4)                20부

5) 응모등록을 하지 않은 자는 작품을 접수할 수 없으며, 응모작품 수는 응모자별로 1점에 한함

나. 제출도서의 익명성

1) 정부규격봉투(기상청에서 제공)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류(서식 7)를 넣어 봉인한 후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출한다.

2) 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 공개하지 않는다.

3) 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 사무소명 또는 어떠한 암호나 기호도 표시되어서는 아니 되며 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

4) 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

다. 제출도서의 작성

1) 공통사항

가) 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나) 설계도면, 설계도판 및 설계 설명서의 표현은 흑․백색으로만 표기 가능하며, 색채를 사용할 수 없다.(다만, 조감도는 색채를 사용할 수 있음)

다) 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표시한다.

라) 주요 실의 명칭 및 면적, 시설은 해당 실에 직접 기재한다.

마) 모든 도면 및 제출도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 등 외국어를 사용하지 않으면 표현할 수 없는 경우에는 외국어를 사용할 수 있다.

바) 제출된 도서(작품)는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사) 설계도판, 설계도면 등 제출도면의 축척은 임의 작성한다.

아) 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표기는 아라비아 숫자만으로 표기하고 업체명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

자) 심사용 도판, 설계도면, 설계 설명서에는 테두리선을 표시하지 않는다.

※ 테이프제본 등 응모작도서의 좌․우측이나 편철 반대방향여백에 특정로고 표시불가

2) 심사용 도판(4매)

가) A1(594㎜×841㎜)의 도판 1매 단위로 하여 단변이 수직이 되도록 작성한다.

나) 도면은 작품심사 시 게시가 가능하도록 두께 10㎜의 백색 압축스티로폼보드에 부착하여 제출한다.

다) 도판 도면에 사용하는 모든 글씨체는 중고딕 또는 고딕체로 제목 40point, 부제목 24point, 설명 15point를 사용하여야 한다.(부제목, 설명 등을 보조하기 위한 테두리(□)의 사용은 금지함)

라) 작품 심사시 게시되는 도판의 조합은 다음과 같다.

설계개요

배치도

평면도(층별)

입면도

주단면도

조감도

마) 도판 1 : 설계개요 및 배치도 작성

(1) 설계개요 : 건물, 마감, 주차, 조경 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 핵심개념 등에 대한 사항을 표기

(2) 배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 부대시설 배치계획 및 이격거리 등을 작성하고 지하구조물은 점선으로 표기

바) 도판 2 : 평면도 작성

각 층별로 작성하고 지상1층 평면도는 외부동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 대지내외의 상황 및 외부공간계획을 함께 표현

사) 도판 3 : 입면도 2면 및 주단면도(종․횡)

아) 도판 4 : 조감도(색채사용 가능하고 별도액자로 제작하지 않는다)

3) 설계도면(20매)

가) 규격 : A3(가로420㎜×세로297㎜)크기로 좌측을 철하여 제출한다.

나) 분량 : 총 20쪽 이내(표지를 포함하여, 양면에 인쇄하였을 경우 2쪽으로 간주, 간지 삽입시 1쪽으로 간주)

다) 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색(코팅지 등 사용불가)의 일반복사용지로 한다.

라) 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 도면으로 제출할 수 있다.

마) 도면의 종류

(1) 표지는 별지(서식 8)에 의한다.

(2) 목차

(3) 설계개요

(4) 배치도(건축물, 도로, 주차장, 조경계획 등을 표기)

(5) 각 층별 평면도

(6) 입면도(4면)

(7) 단면도(종․횡)

(8) 기타(도판에 표기하지 못한 사항)

4) 설계설명서(20부)

가) 규격 : A4(가로210㎜×세로297㎜) 크기로 상부를 편철하여 제출한다.

나) 분량 : 총 40쪽 이내(표지를 포함하며, 양면에 인쇄하였을 경우 2쪽으로 간주, 간지 삽입시 1쪽으로 간주)

다) 재질 : 표지 및 내용지 모두 백색(바탕무늬 없는 것)의 일반복사용지(코팅지 등 사용불가)로 한다.

라) 작성방법

(1) 표지는 별지(서식 9)에 의한다.

(2) 글씨크기 : 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 13포인트)는 신명조체로 작성한다.

(3) 줄 간격 등 : 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 20mm, 아래쪽 15mm, 좌․우측 각 20mm, 머리말․꼬리말 각 10mm로 한다.

(4) 작성순서

(가) 표지(서식 9)

(나) 목차

(다) 건축개요 및 시설면적표(서식 4)

(라) 층별(2층으로 설계시) 세부용도 및 면적표(서식 5)

(마) 기본계획방향

(바) 대지현황분석

(사) 건축계획(배치, 평면, 단면, 입면 등)

(아) 재료마감표

(자) 조경 및 외부 공간 계획

(차) 구조 및 설비계획

(카) 에너지절약계획․대체에너지설비설치 및 이용에 관한 계획

(타) 신 공법, 신소재 등에 관한 사항

(파) 관련법규 검토서(서식 6)

(하) 공사일정 및 추정예상 공사비 개략내역서

4. 설계 개요

가. 적용범위

1) 본 지침은 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사 건축설계 현상공모 설계 시에 적용한다.

2) 관계법규에 맞지 않거나 설계자의 의도 등 특별히 필요할 경우는 달리 적용할 수 있다.

나. 기 능

업무의 변화에 대비하여 가변성 있게 계획하여야 하고, 공간의 연계성이 유지되도록 경제성, 기능성, 시공성을 고려하여 설계하여야 하며, 각각의 실내공간은 그 용도에 적합하도록 기능적이며 아름답게 계획하여야 한다.

다. 구 조

1) 건축계획 의도를 건축공간으로 구체화하고 안전성, 경제성, 시공성, 경량성, 환경성을 갖춘 합리적인 구조가 되도록 계획한다.

2) 시설물의 견고성 및 기능이 확보할 수 있도록 건축구조, 설비 및 건축구조 부재의 합리적인 내구성의 향상에 노력한다.

라. 미 관

국가기상슈퍼컴퓨터센터의 특수성과 충북 청원군 오창과학산업단지 주변 자연환경을 조화롭게 표현한 현대감각의 건축물로서 창조적인 디자인이어야 한다.

마. 안전, 보안

1) 방범, 방재, 방진, 방습, 방서(충), 내진 등에 대한 안전대책이 고려되어야 하며, 불의의 재난․사고에 대한 충분한 대책을 강구하여야 한다.

2) 사고예방, 안전, 보안 대책시설 설계를 강구하며, 특히 전산시설 및 기반시설에는 출입자를 감시ㆍ통제할 수 있는 시스템을 구성하여야 한다.

바. 에너지 효율성 제고

1) 건물의 배치와 형태․공간 계획 시에는 주변 환경을 최대한 활용토록 하고 에너지 손실방지 등 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

2) 건물의 이용효율 극대화와 근본적인 에너지 절약을 위해서 신기술을 도입하여 설계에 반영할 수 있다.

사. 자재, 경제성

1) 신기술(자재)․신 공법 및 친환경 자재의 사용을 고려하며, 공사비가 절감될 수 있도록 기능인력 및 자재수급 등을 감안하여 합리적인 공법을 충분히 검토하여야 한다.

2) 설계에 사용하는 각종 재료와 제품은 국산자재를 사용함을 최대한 고려하고 KS제품과 기타 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하도록 한다. 단, 외국산 자재를 사용 시에는 선정사유 및 근거자료를 제시하고 사후 관리시 편의성과 교환성을 고려하여 발주기관과 협의 후 채택한다.

아. 창 호

1) 실내에 면하는 모든 외기의 창은 복층유리를 사용하거나 이중창으로 설계하는 것을 원칙으로 한다.

2) 외부에 면하는 창은 자연환기가 가능하도록 한다.

3) 창호는 여닫음이 경쾌하고 하중이나 외력에 의해 변형이 없는 안전한 구조 및 자재로 한다.

4) 휴게실 공간 등의 창호 계획시는 내부에서 아늑한 공간이 창출될 수 있도록 계획한다.

자. 환 기

지하층의 환기는 Dry Area 등 자연환기가 가능하도록 계획한다.

차. 조명배치계획

1) 각 공간 및 디자인에 알맞은 조명계획을 수립, 반영하여야 한다.

2) 일반 사무실 공간과 슈퍼컴퓨터 현업실 등 24시간 운영 공간을 구분하여야 한다.

카. 유지 보수

시설물의 안전관리, 보전 및 보수 등 건물 유지보수의 효율성을 고려하여 설계하여야 하며, 필요한 비용, 인력, 장비 등 시설물의 유지관리방법을 제시하여야 한다.

타. 장애인․노인․임산부 등의 편의시설

1) 장애인 등의 이용편의를 위하여 관련 법률 및 설비기준에 적합하게 설계하여야 한다.

2) 주차장, 화장실 등 편의시설 고려, 정문 출입구 바닥 높이 조정

3) 승강기 설치 시 승강기의 진․출입 방향 전환 또는 정면 공간 확보

파. 기 타

1) 기본설계 시 발주처와 협의하여 인테리어 설계범위를 확정하여 설계를 진행한다.

2) 본 설계지침서에 명기되지 않은 사항은 발주처 규정에 따른다.

5. 건축설계지침

가. 배치계획

1) 대지의 활용

가) 건물의 용도, 규모, 입지조건을 충분히 고려하여 대지 효용도를 높이고 고객의 편의성과 시설물 관리자의 관리 및 운영에 대한 배려와 장래 시설확장이 가능하도록 합리적으로 배치한다.

나) 지역의 역사적, 문화적 환경 및 자연적 환경과의 연관성을 고려하고 주변 환경과의 조화를 이루도록 설계하되 각종 장비의 하중과 강풍에 견딜 수 있도록 설계 한다.

2) 건물의 배치

가) 건물의 정면성이 강조될 수 있도록 배치하며 가능하면 사무공간이 있는 건물은 남향배치, 전산실은 외기의 영향이 최소화될 수 있는 배치를 원칙으로 한다.

나) 문화적이고 쾌적한 환경 창조와 그 쾌적성을 지속화 할 수 있도록 사용 및 유지 관리의 편의성을 도모한다.

3) 조 경

가) 조경이 환경 및 경관의 형성에 중요한 요소가 되고, 방재 및 에너지의 효율적인 이용에도 지대한 영향을 끼침을 고려한다.

나) 조경 포장은 불투수 토양포장 저감대책, 우수저장의 확보대책의 일환으로 콘크리트 등 불투수성 재료의 사용은 가급적 지양하고 경제적이고 환경친화적인 포장방법을 지향할 것이며 우수가 지하로 침투되도록 조성한다.

나. 평면계획

1) 동 선

가) 건물과 각 실의 기능을 면밀히 검토하여 합리적인 동선계획이 되도록 배치한다.

나) 적절한 Core 계획을 통한 동선의 압축으로 공용면적을 최소화 한다.

2) 평 면

가) 장래의 업무형태, 기능, 수용시설의 변화에 적절히 적응할 수 있도록 호환성과 유연성을 고려하여야 한다.

나) 장래 실(room) 변경 등이 용이한 내부 칸막이벽은 건식 및 이동식 경량칸막이를 원칙적으로 설계하여야 한다. 다만 방음․차음 및 기타 여건상 부득이한 경우 제외한다.

다) 불필요하거나 과다한 Open Space를 가급적 억제한다.

라) 모듈 설정시 자재(철골, 철근, 유리 등) 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재낭비를 최소화 한다.

마) 장비반입을 고려한 적정 개구부 폭 확보로 시공효율을 제고하고 준공 후 유지보수 효율을 고려한다.

3) 면적산출

가) 실의 기능과 업무형태의 변화 등을 고려하여 스페이스 프로그램을 작성 후 융통성 있게 계획한다.

나) 스페이스 프로그램은 설계설명서에 포함시켜야 한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 국가기상슈퍼컴퓨터센터의 이미지를 부각하고 주위환경과 조화되며, 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 계획한다.

2) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여, 열손실을 방지하고 방음․방수ㆍ방충 등의 영향을 고려해야하며, 특히 전산시설은 항온항습 및 보안 등의 유지를 위하여 창문 등의 설치를 가급적 지양하고 필요시 최소한으로 한다.

3) 입면디자인 특성을 살릴 수 있는 범위에서 과도한 다양성 보다 가급적 단순화하여 기능위주의 입면계획으로 경제적이며 내구성이 있는 자재를 사용할 수 있도록 한다.

4) 디자인 개념을 침해하지 않는 범위에서 형태위주의 난해한 Mass를 가능한 단순화 및 최소화하여 공사비절감과 공사기간 단축을 고려한다.

라. 단면계획

1) 사무자의 작업 공간, 채광, 용적 등 각사무실의 기능을 고려하여 계획한다.

2) 가급적 건물 내부 단차가 생기지 않도록 계획하여 계단 및 구조물 변화 감소로 인한 시공성 향상 안을 제시한다.

3) 기능별 최소한의 층고지침 마련으로 불필요한 공사비 낭비요인 배제한다.

4) 기능상 필요한 경우 스페이스를 충분히 고려한다.

마. 재료계획

1) 유지보수가 용이하고 미려하여야 한다.

2) 코아 및 방화구획 등 불가피한 경우를 제외하고 실의 구획 및 실별 칸막이 등은 경량칸막이로 계획한다.

3) 재료선정에 따른 초기 투입비용과 유지관리 비용을 동시 고려한 경제성을 검토한다.

4) 특별히 차음성이 요구되지 않을 경우 최소한 경량 칸막이로 계획하여 공사비 절감, 시공성 향상 및 공간구성의 Flexibility를 도모한다.

바. 구조계획

1) 건물의 골조는 건물의 기능, 규모, 경제성, 시공성 등을 검토, 가장 합리적인 구조로 설계자의 의도에 따라 정한다.

2) 공간변화와 신축성을 고려하여 벽체 구조물의 배치를 지양한다.

3) 가능한 구조평면은 대칭으로 하되, 부득이 비대칭으로 할 경우 건물의 부동침하가 없도록 기초방식을 결정한다.

4) 특히 전산시설과 기반시설은 장래 확장성에 대비하여 증축 및 내진설계를 고려한다.

사. 주차계획

1) 차량의 통행이 교차되지 않도록 한다.

2) 주차계획은 현부지 상황이나 지반여건, 주위환경, 공사비, 관련법규 등을 고려하여 경제적이며 유지관리에 편리하도록 계획하여야 한다.

아. 기계설비, 전기 및 통신(IBS) 계획

1) 설비, 전기, 통신은 IBS방식과 슈퍼컴퓨터 및 기타 부대장비 설치에 따른 설비, 전기 부하용량을 고려한 적정 규모를 산정하여 최적의 시스템을 구성하고 안전성, 신뢰성, 기능성, 경제성 등에 중점을 두어 유지관리의 일원화 및 에너지 절약이 가능하여야 하고 최상의 근무환경이 조성될 수 있도록 계획을 수립 한다

2) 설계자는 관련법규 및 제반규정, 현장여건 등을 충분히 숙지하고 자체 조사하여 설계에 반영하여야 하며 발생되는 문제점에 대한 보완, 검증 등 모든 책임은 설계자에게 있다

3) 슈퍼컴퓨터 반․출입 공간 및 기계설비 설치실(기계실 등)에 대한 적정 공간을 확보하고, 각 공간(실)의 기능 및 환경유지에 필요한 열원, 공조(냉난방: 각실 제어), 위생, 환기, 자동제어 및 소방설비 등을 설계한다.

4) 기반시설 중 진동이 심하여 전산장비에 영향을 주는 장비는 가급적 별개의 동에 설치하도록 설계한다.

5) 설계의 일반적 사항에 아닌 특별한 공정이 필요한 경우에는 특기설명서를 별도 작성하여야 한다.

6) 설계자는 감독관의 세부 검토가 필요하다고 인정하는 주요시스템 및 장비에 대해서는 검토서를 제출하여야 하며 승인을 득한 후 이를 설계에 반영하여야 한다.

7) 화재예방을 위한 소방설비를 갖추어야 하며, 특히 전산실에는 전산실에 적합한 소화설비를 갖춰야 하며, 소화전 및 스프링클러 등 소방법에 적용되는 배선은 내화전선을 사용해야한다.

8) 전기보안용 접지 단자반을 설치하고, 접지저항을 측정하기 위한 시험용 단자를 설치하고 각 층마다 별도의 접지단자함을 설치한다.

9) 피뢰시설은 1종 접지를 원칙으로 한다.

10) 슈퍼컴퓨터는 대용량의 전력소모 및 발열 장비이므로 공ㆍ수냉식 냉각시스템이 필요하며 이를 감안하여 설계하여야 한다.

자. 업무 공간 배치

1) 업무시설(사무 공간), 기반시설(전기실, 기계실 등), 전산시설(슈퍼컴퓨터실 등)의 배치는 슈퍼컴퓨터의 특수성을 감안하여 설계 한다.

2) 기반시설은 전산시설이 설치될 장소와 근접되도록 설계한다.

3) 전산시설은 슈퍼컴퓨터 등의 장비 설치에 필요한 수냉식 배관, 전력선 및 통신선 등의 설치를 위해 이중마루(Access Floor)를 설치하고, 점검이 용이한 구조를 갖도록 한다.

4) 전산실의 이중마루는 최소 600mm 이상의 높이로 하고, 하중은 3.5ton/3.3㎡이상 견딜 수 있도록 한다.

5) 통신용과 전력용 케이블, 기계설비 닥트는 분리하도록 한다.

6) 홍보 및 방문자를 위한 동선에 전산시설(슈퍼컴퓨터실)을 견학할 수 있도록 한다.

7) 전산시설은 슈퍼컴퓨터 설치 등을 위해 타 실보다 150%이상의 층고를 갖도록 하여 전산실의 열용량을 크게 한다.

차. 제공 도서

1) 건축설계경기지침서(기상청 홈페이지 : www.kma.go.kr)

2) 토지이용계획확인서 사본

3) 지적도 사본

6. 심사 및 입상자 선정

가. 작품심사

1) 건축설계경기심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)는 “건축설계경기운영지침(건설교통부고시 제2005-172호)”에 따라 관련분야 전문가 및 관련 공무원으로 구성한다.

2) 설계 심사기준 및 방법은 심사위원회에서 당일심사 기준을 정하여 그에 따라 심사하고 당선작을 결정한다.

3) 심사위원은 심사 완료시까지 공개하지 않는다.

나. 심사평가 기준(안)

1) “건축설계경기운영지침(건설교통부고시 제2005-172호)”에 의해 구성된 심사위원회에서 응모 작품을 평가한다.

2) 심사위원회에서 표결방식에 따라 1차 심사에서 응모작품 중 채점대상 작품을 우선 선정한 후, 2차 심사에서 1차 심사에 통과된 작품을 채점 평가한다.

3) 채점대상작품 선정 후에는 토론을 거쳐 개별평가 및 채점실시

4) 2차 심사 평균점수와 설계지침위반 감점을 합산하여 최고 점수를 받은 작품을 당선작으로 확정하고 2, 3순위 작품을 우수작, 가작으로 선정한다.

5) 평가항목 및 배점기준(안)

평 가 항 목	평 가 내 용	배점
계		100
설계의 예술성, 작품성, 기능성 및 안정성	o 건축구조 및 시공계획의 기술성, 시공성 및 안전성 o 건축계획의 예술성, 작품성 및 기능성 o 슈퍼컴퓨터 등 관련 장비 배치의 적정성 등 o 주변 환경과의 조화와 문화의 기여도 o 경제성 및 공공성 등 o 대안제안과 신기술 및 공법의 제시	30 30 15 10 10 5

다. 작품의 실격 및 감점기준

1) 설계경기 참여자 간의 공정한 평가를 기하기 위하여 법규 및 설계도서 작성 지침 등을 위반하여 작성한 경우 아래와 같이 실격 및 감점기준에 따라 처리한다.

2) 실격처리는 실격기준에 의거 우리 청에서 검토 후 검토결과를 심사위원회에 상정하여 실격처리의 적정성 여부를 심의결정하고 실격결정시 평가대상에서 제외한다.

3) 설계지침위반 감점점수는 최대 5점을 넘지 않도록 한다.

가) 실격기준

(1) 연면적이 지침서에 제시한 건축연면적 범위를 벗어난 설계

(2) 제출도서 작성기준 및 설계지침의 중대한 위반사항이 있는 경우

(3) 예정 공사비 23,229,000천원(토목ㆍ건축ㆍ기계ㆍ전기ㆍ통신 공사비 등 포함)을 초과하여 제출한 경우

나) 감점기준

구 분	분 야	감정기준	감점한도	비고
지침위반	도판을 세로로 작성. 도판, 설계 도면, 설계설명서의 규격, 재질 위반	0.5점/도서종류별	3점
	제출도서에 응모자의 인지가 가능 하도록 도서 작성기준을 위반한 경우	0.5점/도서종류별
	심사 전 심사위원을 접촉하여 사전 작품을 설명하는 경우	2점
도서작성 기준위반	제출도서 부족	0.2점/부당	2점
	설계도서 기준매수 초과	0.2점/매당
	제본방법 미 준수	0.2점/도서종류별
	색상의 표현위반	0.2점/매당

라. 심사결과 발표

1) 일  시 : 2007. 11. 15.(목)(예정)

2) 심사결과는 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 공지사항에 게재하고 당선작 및 입상작에 대해서는 개별통지

마. 입상 작품 수 및 보상

1) 당선작 및 입선작 특전

- 당선작 1점 : 국가기상슈퍼컴퓨터센터 설계권 부여

- 우수작 1점 : 상금 700만원

- 가  작 1점 : 상금 300만원

2) 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작 및 입선작을 선정하지 않을 수 있다.

7. 기 타

가. 당선작 설계자의 의무

1) 당선작 설계자는 심사위원회의 보완요구 사항과 발주기관의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 실시설계 시 수정․보완하여 이를 설계에 반영하여야 한다.

2) 당선작의 설계자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 설계용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 다음과 같은 사정 등으로 본 사업 또는 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

가) 사업의 취소

나) 당선작 결정 후 4개월 이상 용역발주(계약) 지연

다) 당선작(입상작 포함) 설계자가 허위, 부당한 방법으로 당선(입상포함)된 경우에는 발주기관은 당선을 무효로 할 수 있으며 당선자와 계약을 체결하지 않을 수 있다. 이미 계약을 한 경우에는 계약을 무효로 할 수 있다.

라) 당선자는 설계용역 계약을 체결할 때 다음 분야의 설계면허(자격)가 없는 경우에는 관련규정에 의한 설계자격자와 공동도급계약을 체결하거나 하도급 승인을 받아야  하며, 공동도급계약을 체결할 경우 대표자는 당선자가 된다.

(1) 전기분야는 전력기술관리법에 의한 전문설계업 제1종 이상 등록자

(2) 정보통신분야는 정보통신공사업법에 의한 용역업자

(3) 소방분야는 소방공사업법에 의한 일반소방시설설계업 등록자

마) 당선자는 설계용역 수행시 각종 법령에 정하는 인․허가, 승인 및 지반(지질)조사 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

나. 저작권

당선자에 대한 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

다. 작품 반환

1) 응모작품은 작품심사 결과발표일로부터 7일 이내에 반출하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

2) 위의 기간 내에 반출하지 않은 작품은 임의로 처분하며, 이에 대하여 응모자는 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

라. 작품 전시

필요시 입상작을 전시할 수 있다.

마. 설계권 부여

1) 당선자가 자의 또는 타의에 의하여 실시설계의 수행이 불가능할 경우, 차점자(우수작)에게 설계용역권을 부여할 수 있으며 이에 대하여 당선자는 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역비는 기상청 국가기상슈퍼컴퓨센터 신축공사 관련 2008년 확보예정인 설계비 내에서 예정 설계금액 및 건축사용역대가 산정기준을 조정하여 적용한다.

3) 당선작 발표 후 설계기간은 계약일로부터 2008년 3월 31일까지로 한다.

바. 유의 사항

1) 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사하여야 하며, 당해부지 지반․지질 및 인접지의 여건을 고려하여 계획하여야 한다.

2) 응모자는 모든 관계법규 및 제반 규정에 적합하게 계획하여야 한다.

3) 당선작으로 선정되어 설계용역계약 체결 시 우리청의 계약조건 및 과업지시를 이행하여야 한다.

8. 첨부서류

o 참고 1 : 슈퍼컴퓨터센터 시설별 소요면적(예시)

9. 각종서식

가. 건축설계경기 응모신청서	(서식  1)

나. 대표자 선임계	(서식  2)

다. 건축설계경기 서면질의서	(서식  3)

라. 건축개요 및 시설면적표	(서식  4)

마. 각층별 세부용도 및 면적표	(서식  5)

바. 관련법규 검토서	(서식  6)

사. 건축설계경기 참여신청서	(서식  7)

아. 설계도면 표지서식	(서식  8)

자. 설계설명서 표지서식	(서식  9)

<참고 1>

국가기상슈퍼컴퓨터센터 시설별 소요면적(예시)

시 설 명		수 량	면적(㎡)	비 고
업무시설	센터장실	1소	50(15평)	부속실 포함
	행정협력팀	1소	87(26평)	과장1인*17+과원10인*7=
	운영관리팀	1소	206(62평)	과장1인*17+과원27인*7=
	연구개발ㆍ기술지원팀	1소	115(35평)	과장1인*17+과원14인*7=
	국제회의실	1소	150(45평)	50㎡+0.7(정원-20인), 준비실, 통역실 등 포함
	소회의실	1소	50(15평)	20인 이하
	시청각(세미나)실	1소	60(18평)	준비실+세미나
	방문자연구실	2소	60(18평)	Visiting Service Room(국내외 외부방문연구개발자 사용)
	소강의실	1소	99(30평)	기상 IT 교육실, NMC BackUp 센터
	소 계		877(265평)
기반시설	기계실	1소	992(300평)	공조기, 냉동기, 펌프, 기계관리실 등
	전기실	1소	595(180평)	변압기, 특고압반, 정류기, 전기관리실 등
	발전기실	1소	529(160평)	발전기, 흡음시설
	UPS 및 축전지실	1소	430(130평)	UPS, 축전기실, TR 등
	방재실	1소	99(30평)	전력, 기계, 소방, 가스, 정화조 등 종합제어
	소 계		2,645(800평)
전산시설	슈퍼컴실	1소	1,984(600평)	슈퍼컴 3, 4호기, 각 종 서버, 백업 스토리지 등
	현업운영실	1소	264(80평)	시스템 모니터링 및 현업 및 유지보수 인력 운영실, 지진공동 사용
	통신시스템실	1소	66(20평)	국내외 유무선통신 등 시스템 실
	전산자료 등 보관실	1소	33(10평)	전산자료, 전산 소모품 및 물품, 전자자료관 등
	소 계		2,347(710평)
관리시설	경비실	1소	45(14평)	근무자수×3㎡
	당직실 및 수위실	1소	30(9평)	당직자수×10㎡
	용원실(남녀)	2소	33(10평)	용역(청소, 시설유지 등)관리실
	소 계		108(33평)
공용시설	체력단련실	1소	75(23평)	75㎡+(정원 - 100인)×0.16
	휴게실	2소	34(10평)	9.9㎡+(정원-24인)×0.22㎡ (남녀휴게실)
	샤워실	2소	30(9평)	남녀샤워실
	공용부분	1소	1,157(350평)	현관, 복도, 화장실 등
	소 계		1,296(392평)
합 계			7,273(2,200평)

: 청사시설기준표에 의한 기준

[서식1]

건축설계경기 응모신청서
※ 접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호) (E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호)
기상청에서 주최하는 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사 설계경기(현상설계) 공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 건축사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출시 공동응모자란에 기재함 2007. . . 신 청 인 : (인) 기 상 청 장 귀하
----------------------------------------------------------- 절 취 선 ------------------------------------------------------------
설계경기(현상설계) 응모신청 접수증
※ 접수번호 :								접수인
건 축 사 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건 축 사)				주민등록 번 호

[서식2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 (공동)대표로서 기상청에서 시행하는 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사의 설계경기(현상설계)에 응모함에 있어 공동응모자 ○○○ 건축사사무소 (공동)대표 ○○○를 응모자 대표로 선임하며 설계경기에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2007.     .     .

○○○ 건축사사무소

(대표)건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계

사무소가 합동으로 작품을 제출시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

기  상  청  장 귀하

[서식3]

건축설계경기 질의서
대 표 자 (건 축 사)		신 청 접수번호
건 축 사 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-mail	반드시 기재
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 직접접수, 우편물(반드시 등기우편 발송, 접수기간 내 우리청 접수분에 한함) 및 전송(02-835-3944, 전송시 접수사실을 반드시 구두확인 하여야 함)으로 제출 가능하며, 질의회신 내용은 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr)에 일괄 게재합니다.

[서식4]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건 물 개 요	공 사 명
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡( )평
	도로현황
	연 면 적	㎡( )평
	건축면적	㎡( )평
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외 부 마 감
설 비 개 요
주 차 개 요
조 경 개 요
기 타 사 항

[서식5]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계	면 적
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식6]

관 련 법 규 검 토 서

연번	법규명 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비고

[서식7]

건축설계경기 참여신청서
접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
위와 같이 기상청에서 주최하는 국가기상슈퍼컴퓨터센터 신축공사 설계를 위한 설계경기(현상설계)에 참여를 신청합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판(A1) 4매 2. 설계도면(A3) 20부 3. 설계설명서(A4) 20부 2007. . . 신 청 인 : (인) 기 상 청 장 귀하

-----------------------------------------------------------절  취   선 --------------------------------------------------------

설계경기 작품 접수증
접 수 번 호			접수인
설계사무소명
대표자(건축사)
발 주 기 관	기 관 명	기 상 청
	주 소	서울특별시 동작구 신대방동 460-18
	전화번호(FAX)	02-2181-0251 (02-835-3944)
	홈페이지	www.kma.go.kr

[서식8]

설계도면 표지서식

국가기상슈퍼컴퓨터센터

건축설계경기 설계도면

2007.  .

[A3횡 백색 일반복사용지 좌측편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-32point, 년도 글씨-24point, 중앙정렬)]

[서식 9]

설계설명서 표지서식

국가기상슈퍼컴퓨터센터 건축설계경기

설계설명서

2007.   .

[A4종 백색 일반복사용지 상부편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-24point, 년도 글씨-20point)]