(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 2. 28(목) - 2008. 3. 5.(수)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 3. 5.(수) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 정보화기술운영과 임병철(전화 02-2181-0420)

4. 제안서 제출 : 정보화기술운영과 임병철(전화 02-2181-0420)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 정보화기술운영과에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 재공고를 시행하며 재공고시에도 1개 업체만 제안서를 통과할 시에는 자체 수의계약으로 진행함.

옥외용 대형전광판 유지보수 제안서 작성지침

1. 제안서 제출 유의사항

1.1 본 규격서에 대하여 제안서 본문은 간단 명료한 표현으로 제안사의 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

1.2 제안사는 제안서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 제안서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 제안서를 작성할 수 있다.

1.3 제안서 제출은 기상청 제출용 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 2부를 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

1.4 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안 설명을 할 수 도 있다.(단, 설명이 필요시 일정은 제안사별로 별도 통보)

2. 제안서 작성요령

I.  제안사 소개

1. 회사 소개

○ 제안사 소개를 기술

○ 제안사의 주요연혁을 기술

○ 현재의 사업 현황 기술

○ 제안사의 자본금 등 기술

2. 조직 및 인원현황

○ 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

○ 기술자의 기술자격증 보유 현황과 경력 등의 인적사항을 제시

3. 주요사업영역 및 실적

○ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

○ 각 5년간의 사업실적을 정부 및 공공기관을 중심으로 기술

Ⅱ. 제안 유지보수

1. 유지보수 대상 및 범위에 대한 지원대책

2. 효율적인 유지보수 방안 및 인력관리 방안

Ⅲ. 제출 서류

1. 정보통신공사업자 및 소프트웨어사업자 등록증 사본 1부

2. 최근 3년내 동일규모의 장비 유지보수 실적 증명서 1부

3. 기술인력 10인 이상의 국민연금 또는 의료보험 납부 증명서 1부

4. 기술인력 자격증 증빙자료 1부

3. 제안서 심사 평가 기준

구 분	세부평가항목	배점
제안서 내용의 충실도 (10점)	o 제안서 작성형식의 준수(遵守)정도 o 제안서 내용의 명확도 o 기상청 관련 유지보수 업무 이해의 정확도	10
조직 및 인원현황 (20점)	o 지원인력의 경력 및 기술력 o 보유인원 현황 및 인력관리 방안	20
주요사업영역 및 실적 (20점)	o 관련 사업 수행 실적 o 유지보수 능력의 충족성	20
유지보수 업무의 적합성 (30점)	o 유지보수 대상 및 범위에 대한 지원대책 o 효율적인 유지보수 방안 및 인력관리 방안	30
제출 서류의 만족도 (20점)	o 제출서류의 제출 여부 및 만족도	20
합 계		100점

3.1 제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체를 기술적격업체로 선정하며, 평가결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

과업지시서

제 1 조 (목적)

본 계약은 "갑"(기상청)이 운영하고 있는 옥외용대형전광판(이하 “전광판”이라 함) 및 제어용 서버가 원활히 운영될 수 있도록 하기 위하여 "을"(계약업체)이 유지보수 하는 용역(이하 "유지보수 용역")에 대한 제반사항과 임무를 규정하고 이를 성실히 수행하도록 하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 (유지보수대상)

1) Full Color 전광판(부대품 포함) 및 제어용 서버 1식

2) 총 장비가 : 425,000,000원

제 3 조 (유지보수범위 및 기간)

"을"은 계약기간 중 제2조에서 정한 유지보수 대상에 대해 다음 사항을 "갑"의 요청 시 제5조와 제6조에 의거 또는 적당한 시기에 "갑"에게 제공한다.

1) 전광판의 점검, 장애처리 및 시설 관리

2) 제어용 서버 점검 및 장애 처리

3) 소규모 수리부품의 교체 및 장비 소제

4) 유지보수 기간 : 계약 후 1년

제 4 조 (소규모 수리부품)

유지보수범위 중 제3조 3)항의 소규모 수리 부품의 정의는 다음과 같다.

1) 전광판 및 서버의 휀

2) 전광판의 LED 소자

3) 단일부품가격이 10만원 미만이 부품

제 5 조 (유지보수 수행방법)

1) “갑”은“을”의 보수사항을 감독하기 위하여 감독공무원(이하 “검사공무원”이라 한다.)을 지정할 수 있다.

2) “을”은 “갑” 또는 검사공무원의 지시와 감독에 따라 장비를 매월 1회 이상 정기예방점검 및 보수하여야 한다.

3) “을”은 장비의 비정상 상태 및 비정상 상태가 예견되어 ”갑“또는 검사공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

4) 검사공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상 가동이 이루어지지 아니하거나 사고가 발생하였을 경우에는 그것은 모두 “을”의 책임으로 한다.

5) “을”은 유지보수 점검내역을 붙임의 양식에 기록하여 “갑”에게 제출하여야 한다.

제 6 조 (시설공사 추가비용)

단순한 기술지원이나 인력지원이 아닌 보수에 필요한 물품구매가 요구되는 다음 경우 “갑”이 추가비용을 지급한다.

1) 천재지변 및 불가항력적인 사고로 인해 발생한 고장 수리

2) 전광판의 개조, 교환, 변경, 이전 또는 추가시설을 요청한 경우

3) LED 등 대규모 청소, 도색이 필요한 경우

4) 전광판 운영 프로그램의 변경 및 수정의 경우

5) 월 총 수리부품 비용이 월 대가금액의 20% 초과 시

제 7 조(장비의 장애발생시 보수 이행)

1) “을”은 언제나 “갑”의 보수요구를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 “갑”의 보수요구 통보를 접수치 못하게 된 상황은 “을” 책임으로 한다.

2) “을”은 “갑”의 보수요구를 받은 시각으로부터 정상근무일에는 2시간이내에 토․일요일 등(국경일 포함)에는 3시간이내에 보수에 착수하여야 한다.

3) 보수에 착수하지 아니한 경우에는 보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당 월 보수 대가의 1/720의 금액을 그 달의 월 보수 대가 지급 시 차감하여 지급하며 이 경우 “을”은 이의를 제기할 수 없다.

제 8 조 (유지보수 보장의 예외사항)

1) 아래와 같은 사유로 발생한 장애에 대하여 “을”은 그 책임을 면하며, 유지보수를 위하여 투입된 부품비는 “갑”이 부담한다.

가. “갑”의 운영자에 의한 고의나 중대한 과실에 의한 고장

나. 낙뢰 등 천재지변에 의한 고장

다. 하드웨어 노후화로 인한 수리 불가능할 경우

2) “갑”이 제 1항의 기술적 소명자료를 요구하는 경우에는 “을”은 이에 응해야 한다.

제 9 조(이전)

계약기간 중 “갑”의 사정으로 인하여 이전 및 신규설치의 필요성이 발생되었을 경우 “을”은 이전에 적극 협조하되 장비 이전 등에 비용이 소요되는 경우 “갑”의 부담으로 한다.

제 10 조(인력확보)

1) “을”은 본 계약을 원활히 수행할 수 있는 자격을 소지한 유지보수요원 1인 이상을 확보하여야 한다.

제 11 조 (상호협력)

1) "갑"과 "을"은 유지보수에 필요한 사항에 대해 상호 제반협조를 하여야 한다.

2) 원활한 유지보수를 위하여 "을"이 현장에서 지원서비스를 제공하는 동안 "갑"은   위임자를 작업현장에 배석시킬 수 있다.

제 12 조 (대금지급)

대금은 매 월 지급을 원칙으로 하며, 대금청구 시 정기점검내역을 작성하여 제출 요청하여야 한다.

제 13조 (사고책임)

업무 수행 상 발생한 제반 사고와 고의 또는 과실로 인한 재산 및 인명사고에 대해서  “을”이 민․형사상의 일체의 책임을 진다.

붙임 1)

기 상 청(Korea Meteorological Administration)

장비 점검 보고서							결재	담당		사무관	과장
점검부서					점검장비
점검일시					점검자			서명
작업구분		□ 정기점검 □ 장비장애지원 □ 기타( )
서비스 형태		□ 무상 □ 유상 □ 기타( )
처리내용
	추후조치사항
점검 및 복구시작시간						점검 및 복구완료시간
소요시간						작업완료여부			Y / N

[시스템 구성]

운영컴퓨터                   표출컴퓨터

스위치

옥외전광판

[전광판 모듈 구성]

- 사용모듈 : VL480F421-01S

- 가로(24모듈)×세로(14모듈)= 총 336모듈

- 화면크기 (pixel) : 384×224

[파워 서플라이 구성]

- 종류 : Fine Suntronix ESF1500A-05

- 규격 : 1500W×48ea, 200W×14ea(운영용 1ea, 제어용 1ea)

[컨트롤러 구성]

- 서브 컨트롤러 : 28개, 확장컨트롤러 : 5개