(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 4. 23(수) - 2008. 4. 29.(화)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 4. 29.(화) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 자료관리서비스팀 김은숙(전화 02-2181-0890)

4. 제안서 제출 : 자료관리서비스팀 김은숙(전화 02-2181-0890)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 자료관리서비스팀에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의시담을 통한 수의계약으로 진행함.

제안요청서

World Best 365

세계기후자료 품질검사 체계 설계연구 사업

2008. 4.

담당 부서	자료관리 서비스팀	담당자	기상연구관 이은정	TEL: 02-2181-0886	FAX: 02-842-3677
			기상주사보 김은숙	TEL: 02-2181-0890

목        차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 사업 개관	1

2. 추진목표 및 전략	1

Ⅱ. 세계기후자료 DB 구축현황	2

1. 구축 경과	2

2. 과년도 사업경과	2

Ⅲ. 제안요청 내용	3

1. 사업범위	3

2. 주요 과업내용	3

3. 산출물 형태	4

4. 사업수행	6

Ⅳ. 제안사항	8

1. 용역계약특수조건	8

2. 입찰 제안서 작성 및 평가기준	13

[붙임 1] 기술제안서 평가기준	14

[별첨 1] 지상기상관측 비실시간 품질검사 조건	15

[별첨 2] WMO-No.8 기기관측의 불확실성과 장비의 성능	22

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업 개관

○ 사 업 명 :『세계기후자료 품질검사 체계 설계 연구 사업』

○ 사업기간 : 계약 후 5개월 이내

2. 추진목표 및 전략

	추진 목표
○ 기상청의 국제위상 상승에 따른 국제 기상서비스 체계 구축 ○ 세계기후자료 DB 품질강화를 통한 고품질의 세계기상자료제공 ○ 대국민 서비스 체계구축

	추진 전략
○ 세계기후자료 및 국내 관측자료에 대한 품질검사 알고리즘 개발 - 국내외에서 사용 중인 품질검사 알고리즘 조사 및 적용가능성 검토 - 품질검사 알고리즘의 장단점 비교 및 검사 프로세스 개선방안 제시 - 선택된 알고리즘의 적용방법 연구 ○ 세계기후자료 DB 품질관리강화로, 양질의 관측자료 생산 및 정보제공 - 종합기상정보시스템(COMIS) 사업에 적용하여 현업화

Ⅱ. 세계기후자료 DB 구축 현황

1. 구축 경과

○ 세계주요도시 기후자료 DB 구축에 대한 청장님 업무지시(‘07. 02. 09.)

○ 기후자료 품질관리 종합계획 수립(‘07. 06. 28.)

○ COMIS-3 2차년도 사업을 통한 세계기후자료 DB 구축 (‘07. 05. ～ 12.)

2. 과년도 사업성과

○ COMIS-3 2차년도 사업을 통한 세계기후자료 DB 구축

- GTS 및 미국 국가기후자료센터(NCDC)로부터 자료 수신

- 일통계자료 생산 단계에서 기본적인 품질관리 적용

- 종합기상정보시스템에 자료 조회 및 다운로드 기능 개발

- 세계기후자료 DB 구축 내용

대상자료		원시자료	통계자료	지점수	자료기간	표출형태	COMIS메뉴
GTS 자료	지상 (SYNOP)	시간자료	일,월,연통계	8,712	1996.1.1~	집계표 시계열	GTS>조회>나라별
	기후 (CLIMAT)	월자료	-	2,893	2007.2.28~	집계표	GTS>조회> CLIMAT
	고층기후 (CLIMAT-TEMP)	월자료	-	535	2007.2.28~	집계표	GTS>조회> CLIMAT TEMP
NCDC 자료	GSOD	일자료	월,연통계 일평년/월평년 (1971-2000)	9,570 7,216/2,586	1929.8.1~	집계표 시계열	GTS>NCDC >조회 GTS>NCDC>평년
	1961-1990 평년값	월자료	-	2,588	-	집계표

Ⅲ. 제안요청 내용

1. 사업범위

○ GTS(Global Telecommunication System) 자료

- 시간자료 - 지상관측자료(SYNOP), 해상관측자료(SHIP)

- 월자료 - 기후관측자료(CLIMAT), 고층기후관측자료(CLIMAT-TEMP)

○ 기상청 : 지상관측, 자동기상관측 매분자료

- 이번 사업에서는 세계기후자료 DB로 수집되는 지상관측자료(SYNOP), 해상 관측자료(SHIP), 기후관측자료(CLIMAT), 고층기후관측자료(CLIMAT-TEMP) 에 대하여 실시간/비실시간품질관리체계 설계를 연구하고, 기상청 지상관측 및 자동기상관측 매분자료를 이용하여 비실시간품질관리 체계를 연구하여 그 결과를 2008년도 COMIS 사업에 적용하여 현업화 하고자 함.

2. 주요사업 내용

○ 품질검사 알고리즘 개발 대상

▪GTS(Global Telecommunication System) 자료

- 지상관측자료(SYNOP) : 풍향, 풍속, 기온(최고,최저기온 포함), 이슬점온도, 습도, 기압, 강수

- 기후관측자료(CLIMAT) : 풍향, 풍속, 기온, 이슬점온도, 습도, 기압

- 기후관측자료(CLIMAT) : 기온(최고, 최저기온 포함), 기압, 일조시간, 강수량, 풍속

- 고층기후관측자료(CLIMAT-TEMP) : 고도, 기온, 이슬점온도, 풍향, 풍속

▪기상청 매분관측자료

- 지상관측 : 풍향, 풍속, 기온, 이슬점온도, 습도, 기압, 강수량, 적설․신적설, 지중온도, 구름, 일기현상, 일사, 일조, 지면상태, 기사

- 자동기상관측 : 풍향, 풍속, 기온, 습도, 강수량

○ 국내외에서 사용 중인 품질검사 알고리즘 조사 및 적용가능성 검토

RQMOD에 적용한 품질검사 방법의 적용가능성

WMO　World Weather Watch monitoring, ECMWF, NCDC 및 호주 기상청 등에서 실시하는 품질검사 방법 조사

- 기타 학술 학술논문 등에서 제시한 방법 조사

- 실시간/비실시간 품질검사의 방법론적 차이 조사

○ 품질검사 알고리즘의 장단점 비교 및 검사 프로세스 개선 방안 제시

조사된 품질검사 알고리즘의 장단점 비교 후 기상청 적용 가능성 제시

- 현 품질관리 체계의 개선 및 신규 개발 방안 제시

▪종합기상정보시스템의 GTS 지상관측자료의 실시간/비실시간 품질검사 방법 신규 개발

▪지상관측자료에 대해 기 개발된 비실시간 품질검사(AQC : Automatic Quality Control 별첨 참조) 방법 개선

▪자동기상관측자료의 비실시간 품질검사 방법 신규 발굴

○ 선택된 알고리즘의 적용방법 연구

일정기간 자료를 대상으로 품질검사를 실시하고 결과 검증

▪ 품질검사 결과(오류율) 제시, 오류 판정 원인 제시

종합기상정보시스템(COMIS)에 구현 가능한 알고리즘 설계서 작성

※ 본 사업에서 개발된 알고리즘 중 일부는 2008년도 COMIS 사업에 적용하여 현업화할 예정임

3. 산출물 형태 : 완료보고서

○ 사업수행평가

대상자료	품질검사 알고리즘	알고리즘 리스트 장단점 조사내용	기상청업무 적용 가능성	결과검증 보고내용	알고리즘 설계서
GTS SYNOP	실시간/비실시간
GTS SHIP	실시간/비실시간
GTS CLIMAT	실시간/비실시간
GTS CLIMAT-TEMP	실시간/비실시간
지상관측	비실시간
자동기상관측	비실시간

○ 결과검증 보고

- 검증기간 : 최소 1년

- 지점 : GTS 및 자동기상관측의 경우 주요지점 선별 가능

- 방법 : 각 자료별 선별한 품질검사 알고리즘을 이용하여 품질검사 실시

- 결과분석 : 품질검사 실시 후 품질의 향상정도를 제시

▪ 품질검사 결과(오류율) 제시

▪ 오류 판정 원인 및 실제 오류율 제시

○ 품질검사 알고리즘 설계서

- COMIS DB에서 구현 가능한 품질검사 알고리즘 설계

4. 사업수행

가. 일반 사항

1) 기상청에서 기 조사된 내용은 사업자 측의 요구 시 가능한 범위에서 제공한다.

2) 계약자는 과제를 수행함에 있어서 기상전문가(석사 이상 전공자, 경력 5년 이상) 각 1인 이상을 해당업무 수행에 참여시켜야 한다.

3) 계약자가 과제의 수행을 위해 기상청과 관련된 기상청 전문 인력의 지원이 필요한 경우 기상청과 협의하여 지원을 받을 수 있다.

4) 계약자는 사업을 수행함에 있어서 필요에 따라 전문가 초청하거나 기상청 직원을 포함한 관련자를 선진국 및 선진 전문기관에 파견 요청할 수 있으며, 이에 필요한 비용은 계약자가 부담한다.

5) 사업 수행에 필요한 자료에 대하여 기상청에 요구 시, 계약자가 필요한 전문 인력을 기상청에 파견하여 수행할 수 있다. 다만, 이 경우에는 기상청의 승인을 받아야만 한다.

6) 2개 이상의 기관이 한 “분야”에 참여하여 사업을 수행하는 경우 기상청과 계약자간 의 업무 협조는 한 기관으로 단순하고 통일된 방식이어야 한다.

7) 본 사업을 위해 기상청이 제공하는 모든 자료는 본 사업 이외의 목적으로 사용될 수 없다. 또한 계약자는 사업과 관련하여 얻은 정보를 기상청과 협의 없이 외부로 유출하지 않아야 한다.

8) 본 사업의 결과로 산출되는 일체의 지적 재산권은 기상청이 가지며, 계약자는 기상청의 허가 없이 다른 용도로 사용할 수 없다.

9) 개발공정에서 산출되는 모든 문서화자료는 □글이나 MSWORD 혹은 파워포인트로 작성된 문서와 그림 파일등을 제공하여야 한다.

10) 계약자 요청에 의한 자료제공 시 자료제공에 따른 경비 및 용역업무 추진과 관련한 제반비용은 계약자가 부담하여야 한다.

11) 사업 추진과 관련하여 계약자가 기상청과 협의할 사항이 있을 경우 계약자는 업무협의에 따른 비용을 부담하여야 한다.

12) 사업 수행 과정에서 계약 당사자간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우 적용 우선순위는 다음과 같다.

(가) 구매규격서(과업지시서)

(나) 입찰 제안서

(라) 관계법령(국가계약법 및 기타 용역관련 법규)

13) 본 구매규격서(과업지시서)에 기술되지 않은 사항은 계약 당사자간의 협의로 결정한다.

나. 일정 및 용역 관리

1) 계약자는 용역 계약 체결 후 7일 이내에 사업수행 계획서, 사업 책임자를 포함한 투입인력 전원의 이력서, 서약서 등이 포함된 착수계를 제출(3부)하여야 한다.

2) 기상청은 계약자에게 필요시 착수발표회를 요구할 수 있다.

3) 계약자는 계약 후 1개월 경과시 그 동안의의 업무 수행내역과 다음 시기 업무계획을 사업 수행 계획서와 비교한 진도보고서를 기상청에 제출하고, 필요시 중간 발표회를 갖는다.

4) 용역담당 기관은 최종 완료보고서 제출 시 제본된 하드카피 10부와 CD ROM 5매를 제출하고, 용역 결과보고회를 개최한다.

Ⅳ. 제안사항

1. 용역계약특수조건

제1조(목적) 이 일반용역계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 기상청 재무관과 계약상대자가 체결하는 일반용역 계약 (사업명: “세계기후자료 품질검사 체계 설계 연구”)의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 달리 정하는 경우를 제외하고는 일반용역계약일반조건안(이하 “일반조건”이라 한다) 및 조달청 물품구매계약특수조건 및 조달청일반용역적격심사세부기준에서 정한 바에 따른다.

제3조(신의성실 의무) 계약상대자는 본 용역사업을 계약서에 따라 성실히 수행할 수 있도록 당해 도급 업무에 종사하는 전종업원에게 계약업무의 내용을 주지시키도록 하여 최신기술과 최선의 방법을 적용하여 이를 이행하여야 한다.

제4조(계약이행 및 관리책임) ① 계약상대자는 본 계약을 성실하게 이행하기 위하여 투입인력을 적정하게 배치하고 지도감독과 교육훈련을 수시 실시하여 “선량한 관리자로서의 주의의무”를 다하여야 하며, 계약상대자를 대리한 관리책임자를 선임하여 기상청에게 통지하여야 한다.

② 계약상대자는 선임된 관리책임자에게 다음의 업무를 담당하게 한다.

1. 계약상대자의 투입인원에 대한 노무(복무)관리 및 작업상 지휘감독

2. 본 계약업무 이행에 관한 기상청과의 업무연락 및 조정

③ 계약상대자는 투입 인원에 대한 인사, 보안유지, 근무에 관한 규정을 제정하여 현장에 비치하고, 투입인원에 대하여 정기 및 수시로 교육하여야 하며, 투입인원의 위생관리, 안전관리, 방화 및 작업규율 유지에 일체의 책임을 진다.

④ 계약상대자는 투입인원으로 인하여 발생한 문제에 대하여는 전적으로 형사적․민사적 책임을 져야 하며, 근로기준법, 산업재해보상법, 의료보험법 등 제반 관련법령을 준수하여 필요한 조치를 취하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자에게 있다.

제5조(용역수행) ① 본 계약의 이행기간은 계약일로부터 5개월까지 이다.

② 계약상대자는 계약 체결후 7일이내에 산출내역서, 사업수행계획서, 용역책임자와 참여 기술자의 이력서(일괄계약방식으로 수행하는 소프트웨어 사업은 용역책임자의 이력서), 서약서 등이 포함된 착수계를 기상청에 제출, 승인을 얻어야 한다.

③ 기상청은 착수계 및 계약서대로 계약이행여부를 점검하고 용역의 효율적인 추진을 위하여 감독 또는 필요한 자를 용역수행에 참여시켜 구체적인 용역수행 방향제시, 문제점 지적, 대책 강구 등 조치를 취할 수 있다.

④ 기상청은 본 계약에 대한 용역사업을 추진하기 위하여 정기적으로 사업진행과정의 설명 및 자료제출을 요구할 수 있고 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

제6조(인력의 투입 및 교체, 업무감독) ① 본 용역수행에 필요한 해당 기술분야의 충분한 경험과 기술을 가진 인력을 투입하여야 한다.

② 계약상대자는 기상청 감독자의 정당한 용역업무 지시사항에 대하여 순응하여야 하며 특별한 사안에 대하여는 계약상대자와 기상청이 협의하여 시행한다.

③ 용역사업 과정에서 특정 기술자에 대한 기상청의 정당한 교체요구가 있을 때에는 계약상대자와의 협의 하에 그 기술자를 교체하여야 하며, 계약상대자의 사정으로 기술자를 교체하고자 하는 경우에는 사전에 기상청에 통보하여 승인을 얻어야 한다.

④ 기타 본 용역수행에 투입되는 기술자의 채용, 교체 등은 기술 용역계약 일반조건 제11조를 준용한다.

제7조(자료제공 및 기술지원) ① 계약상대자가 용역수행에 필요한 자료를 요청할 경우 기상청은 가능한 범위 내에서 필요한 자료를 제공하여야 한다.

② 계약상대자는 기상청이 제공한 자료를 기상청의 허락 없이 복사 또는 제3자에게 공개할 수 없다.

③ 본 용역이 완료되어 활용 시 사업수행에 문제점이 발견될 때 이의 해결을 위해서 계약상대자는 필요한 기술지원을 하여야 한다.

제8조(편의제공 및 경비부담) 기상청은 계약상대자에게 원활한 이행을 위하여 필요로 하는 사무실(탈의실), 물품창고, 전력, 전화, 용수공급 등의 편의를 가용 범위 내에서 제공할 수 있다.

제9조(과업내용의 추가, 변경 및 해석) ① 계약상대자는 과업내용 중 계약담당공무원으로부터 경미한 사항의 수정 또는 추가를 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

② 계약상대자는 계약의 기본방침에 대한 변동없이 과업내용서상 용역수행에 필요하거나 발전적인 사항에 대하여 의견을 제시할 수 있다.

③ 과업내용의 변경이 계약금액의 조정을 수반하는 경우에는 기술 용역계약 일반조건 제17조제3항의 규정에 의하여 처리한다.

④ 과업내용의 해석상 계약상대자와 발주자(또는 수요자)간 이견이 있을 때는 발주자(또는 수요자)의 해석이 우선한다. 다만, 계약상대자에게 중대한 부담이 되는 사안은 쌍방합의하에 의하되, 합의되지 않는 경우에는 기술 용역계약 일반조건 제36조에 규정한 분쟁해결 절차에 따른다.

제10조(검사) ① 계약상대자는 기술 용역계약 일반조건 제20조에 의거 계약서상의 납품기한까지 해당용역 기상청에 서면으로 검사요청하고, 기상청의 검사에 적극 협조하여야 한다.

② 기상청은 검사기간이 장기간 소요되어 특별히 계약시 따로 정한 경우 외에는 통보받은 날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 검사를 완료하여야 한다. 다만, 계약상대자의 비협조 또는 준비부족인 경우에는 계약상대자의 책임으로 간주한다.

제11조(지체상금) ① 계약상대자가 계약기간 내에 용역수행을 완료하지 못하였을 때에는 그 만료일로부터 지체일수 매1일에 대하여 계약금액의 1000분의 2.5에 상당하는 금액을 지체상금으로 결정하고 이를 납품대가에서 공제한다.

② 용역수행 완료일은 계약상대자가 검사를 요청한 날을 기준으로 하여 계약상대자의 사유로 인하여 검사․검수기간을 초과하였을 때도 초과한 기간만큼 지체상금이 부과된다.

제12조(물가변동으로 인한 계약금액 조정) 기술 용역계약 일반조건 제15조의 규정에 의하여 물가변동으로 인한 계약금액을 조정할 때에는 (품목조정률, 지수조정률)을 적용한다.

제13조(용역대금정산) ① 계약상대자는 계약내역에 따라 기상청에 용역이행대금을 청구하고 기상청은 직접 계약상대자에게 용역대금을 지급하여야 한다.

제14조(특허권 또는 저작권의 침해) 본 용역의 수행에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였다하여 손해배상 청구소송이 제기되면 계약상대자는 피해자측과 합의배상 및 모든 책임을 진다. 만약, 특허권 또는 저작권 침해로 본 용역을 사용할 수 없을 경우에는 계약상대자는 용역대금을 전액 반납하여야 한다.

제15조(하자담보 및 A/S등) ① 계약상대자는 용역이 납품된 때부터 1년간 하자보수 및 무상A/S를 실시하여야 한다. 다만, 동 기간이 경과되었더라도 그 기간내에 하자보수 및 A/S를 요청한 경우에는 기상청에서 하자보수 및 무상A/S기간이 종료되었음을 확인한 날에 하자보수 및 무상A/S기간이 종료된다.

② 계약상대자는 제1항에 정한 하자담보책임을 보증하기 위하여 계약금액의 100분의 5에 상당하는 금액을 현금 또는 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제 37조 제2항 각호의 보증서 등으로 기상청에 납부하여야 한다.

③ 계약상대자가 하자담보책임기간중 기상청으로부터 하자보수 및 무상A/S요구를 받고 정당한 사유없이 이에 불응한 경우에는 제2항에 정한 하자보수보증금은 국고에 귀속된다.

④ 계약상대자는 일반용역 수행에 참여한 기술자들의 신변변동이 있을 경우에는 하자보수 및 무상A/S에 지장이 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

제16조(소유권 등) 본 용역의 소유권과 사용권은 기상청이 가진다. 다만, 계약상대자가 필요한 경우 기상청의 허락을 받아 사용할 수 있다.

제17조(타법령의 준용등) 이 특수조건에 명기하지 아니한 사항에 대하여는 계약상대자와 기상청간의 협의에 의한 당해용역의 개별계약에 의하거나, 국가를당사자로하는계약에관한법률, 동시행령과 기타 계약에 관한 법령, 예규 및 조달청의 물품구매계약특수조건 등 관계법령과, 일반 상거래관례에 따른다.

제18조(분쟁의 해결) ① 본 특수조건 및 일반조건에 규정된 것을 제외하고 계약이행에서 발생하는 분쟁은 기상청과 계약상대자의 합의 하에 해결하도록 한다.

② 본 용역과 관련하여 소송이 발생할 경우 관할 법원은 기상청의 소재지 관할법원으로 한다.

2. 입찰 제안서 작성 및 평가기준

가. 입찰 제안서 작성 요령

1) 과제의 개요

2) 업무수행

가) 업무수행 방법

나) 업무 추진일정

다) 관련분야 경험

3) 관리방안

가) 투입인력의 자질, 경력 및 유사 연구 실적

나) 투입 인력의 규모

다) 업무협조 방안

4) 제안업체 소개자료

나. 기술 평가기준

1) 본 용역의 평가는 기술평가로만 구분하여 평가하되 본 용역의 특성상 시스템 개발에 필요한 기본 알고리즘 개발 등의 기술의 비중이 크므로 최소한의 품질을 보장할 수 있도록 기술 평가의 비중을 100점의 85점 이상을 합격으로 한다.

2) 제안서의 공정한 평가를 위하여 내․외부의 전문가로 구성된 평가위원회를 구성하여 평가함

3) 기술 평가기준은 다음(붙임 1. 기술제안서 평가기준)과 같다.

4) 기술평가결과는 공개하지 않는다.

[붙임 1] 기술제안서 평가기준

평가요소	제안서 해당항목	평가기준	평가점수	비고
과제의 이해	가) 과제의 개요	① 과제 이해의 정확성 - 입찰서 작성형식의 준수 정도 ② 과제의 요구사항 분석 정도 - 입찰서 내용의 명확성	10
과제 구현방안	나) 업무수행	① 업무수행방법 - 과제수행 방법론의 합리성, 현실성, 구체성 - 과제와 관련된 전문지식의 활용도 - 과제 해결의 창의성, 기술의 난이도 - 제안 내용의 효과적인 제시	25
		② 업무추진일정 - 업무 추진일정의 합리성, 현실성, 구체성	5
		③ 관련분야 경험 - 관련분야 연구/개발 실적 : 과제와 연관 정도, 규모, 개수	20
관리	다) 관리방안	① 투입인력의 자질 : 경력과 전문성, 유사연구/개발실적 ② 인력투입의 적정성 - 수행조직(인적구성), 업무분장, 인력 투입계획, 인력별 이력사항 등) ③ 기상청과 용역수행기관들간의 효율적인 업무협조 방안	20
지원	라) 지원방안	시험운영, 교육훈련, 유지보수방안, 기밀(전산망)보안, 비상대책 및 기술이전계획, 기타 지원사항의 내용과 일정이 구체적이고 실질적으로 작성되었으며, 기상청에 실질적인 도움이 되는 정도	10
기타	마) 제안업체 소개자료	① 제안업체의 사업분야와 과제내용과의 관련성 ② 제안업체의 전문인력 보유현황 ③ 제안업체의 과제수행과 관련된 강점(과거실적과 조직, 기타 등으로 판단할 때) ④ 제안에 나타난 성실성 - 객관성 입증 자료 제출	10
총 계			100

[별첨 1] 지상기상관측 비실시간 품질검사(AQC) 조건

[표 1] 요소별 AQC 조건

요소	ERROR명	A Q C 조 건
기압	A1 A2 A3 A4 A5 A6	o 정시 현지기압<정시 해면기압 o |(해면기압-현지기압) - (3시간전해면기압-3시간전현지기압)| <1.0hPa o 최저해면기압≤해면기압≤최고해면기압 o 극기압 시각=00시 일 때 전일최저해면기압≤극기압≤전일최고해면기압 o 전일 극기압 시각=24시 일 때 최저해면기압≤전일극기압≤최고해면기압 o 극기압 시각=관측시각 일 때 극기압 = 해당 시각 해면기압
기온	T1 T2 T3 T4 T5	o |평균기온-{(최고기온+최저기온)/2}|≤3.0℃ o 최저기온≤정시기온≤최고기온 o 극기온시각=00시 일 때 전일최저기온≤극기온≤전일최고기온 o 전일 극기온시각=24시 일 때 최저기온≤전일극기온≤최고기온 o 극기온시각=관측시각 → 극기온=정시기온
습도 ․ 노 점 온 도 ․ 증기압	H1 H2 H3 H4 H5	o 노점온도≤기온 o 최소습도≤관측시각습도 o 최소습도시각=00시 일 때 최소습도≥전일최소습도 o 전일최소습도=24시 일 때 최소습도≤전일최소습도 o 최소습도시각 = 관측시각 → 최소습도=관측시각습도

요소	ERROR명	A Q C 조 건
강수량	P1 P2 P3 P4	o 일강수 있음 ↑ 강수계속시간 있음←→ 1시간 최다강수 있음 ↓ 10분간 일기번호(01～15,22) 있음 o 매시강수(4월～10월)≤1시간 최다강수 o 1시간 최다강수≤10분간 최다강수×6 o 일 강수량≤월별 Range
적 설 ․ 신 적 설	N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8	o 신적설 있음→강수량 있음 o 신적설 있음→최심신적설 있음 o 최심신적설 있음↔현상번호(05,06,08～11,22) 있음 o 신적설≤최심신적설 o 최심신적설≤최심적설 o 적설 있음→최심적설 있음 o 적설≤최심적설 o 적설 있음→12≤지면상태≤16, 지면온도≤7℃ 17≤지면상태≤19, 지면온도≤5℃
바람	W2 W5 W6 W7 W8 W9	o MOD(풍향/9)=0, 2, 5, 7 o 매시풍속≤최대풍속 o 풍향=0 → 풍속≤0.4㎧(수정 필요) o 1.0㎧≤(최대순간풍속/최대풍속)≤3.0㎧ o |일평균풍정-매시평균풍속|≤2.0㎧ o 전일 24시풍속≤최대풍속
지면상태	R1 R2 R3 R4 R5 R6	o 지면상태 0 → 이전 12시간 강수≤5.0㎜ o 지면상태 1 → 지면온도≥-1.0℃ o 지면상태 2～3 → 지면온도≥0℃ and 이전 12시간 강수 있음 o 지면상태 4～5,10～11 → 지면온도≤7℃ o 지면상태 12～14,16 → 지면온도≤7℃, 적설 있음 o 지면상태 17～19 → 지면온도≤5℃, 적설 있음

요소	ERROR명	A Q C 조 건
지중온도		관계(m) 시간		03		09	15		21
	U1 U2 U3 U4 U5	0.0 0.05 0.1 0.2 0.3		-20～40 -10～30 -10～30 -5～30 -3～30		-20～50 -10～30 -10～30 -7～30 -7～30	-10～65 -7～50 -7～30 -5～30 -3～30		-20～30 -10～35 -7～35 -5～35 -3～30
	U6 U7 U8	단위:℃ o 0℃≤(최저기온-최저초상온도)<10℃ o |(0.5, 1, 1.5m지온-전일0.5, 1, 1.5m지온)|≤10℃ o |(3, 5m지온-전일(3, 5m)지온|≤5℃
시정	V1	시정<1㎞, 전운량=10, 중․하층운량=10 → 운형=Blank, 일기현상 (10～18) 있음
			≡2 :		0 ～ 0.2㎞ 미만
			≡1 :		0.2 ～ 0.5㎞ 미만
			≡0 :		0.5 ～ 1㎞ 미만
			=2 :		1 ～ 2㎞ 미만
			=1 :		2 ～ 4㎞ 미만
			=0 :		4 ～ 10㎞ 미만
구름	C1 C2 C3	o 운형 있음→운량 있음, 운고 있음(중하층운량이 1이상 일 때) o 전운량≥중․하층운량 → 운형이 3～9만 존재할때 전운량>중․하층운량 → 운형 0,1,2 존재할 때 o 운 형 6, 7, 8, 9 ≤ 2㎞ 운 형 3 → 2 ～ 5㎞ 운 형 4 → 2 ～ 4㎞ 운 형 5 → 2 ～ 3㎞

요소	ERROR명	A Q C 조 건
일기현상	S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12	o 현상번호 (16, 18) 있음→ 안개계속시간 존재 o 현상번호 (25, 26) 있음→ 최저초상온도 ≤ 0℃ o 현상번호(25～32) 있음 → 최저기온 ≤ 0℃ o 일기현상 있음 → 극값 현상번호 있음 o 일기현상 (01,02,04,14) → 기온>-1℃, 강수량 있음 운량>5, 운형(4～9) 있음 o 일기현상 (03,05～13,22) → 기온<3℃, 강수량 있음 운량≥5, 운형(4～9) 있음 o 일기현상 (16,18) → 시정<1㎞ o 일기현상 (17,19) → 습도≥60% o 일기현상 (20,22) → 풍속≥3.0㎧ o 일기현상(5～6, 8～11, 22) → 강수계속시간 있음 o 일기현상 (70～72) → 운형9 있음 o 운량 유, 운형 무 → 일기현상(16, 18, 40～46) 있음
일 사 ․ 일 조	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6	o 가조시수→계속증가 또는 감소 o 매시일사 000→매시일조 00 o 매시일조 00 →매시일사<3.35MJ/m2 o 매시일사≤1시간 최다 일사 o 일조합계≤가조시수 o 일사합≤일사일합계, 월별Range
기타	E1 E2 E3 FF RR	o 0.0㎜≤소형증발량-대형증발량≤10.0㎜ o 극값 있음 ↔나타난 시각 있음 (강수 10분, 1시간최다는 기상대 0.2㎜, 관측소 0.5㎜ 이하는 제외) o 00≤시간≤24 00≤분≤59 o 자료누락 또는 없어야할 자료 기입 o Range Error

[표 2] 요소별 관측값 범위(에러명 : RR)

요 소	Range 적용 범위
	1, 2, 12월	3, 4, 10, 11월	5～9월
기온	-30～25℃	-20～35℃	-3～40℃
최저초상온도	-30～20℃	-25～25℃	-5～30℃
매시풍향	0～36
매시풍속	0～20㎧
최대풍속	0～50㎧
최대순간풍속	0～65㎧
풍정합	0～9900
습도	5～100%
이슬점온도	-40～18℃	-30～25℃	-20～35℃
증기압	1～45hPa
현지기압	890～1040hPa
해면기압	950～1045hPa
운량	0～10
운고	0～5㎞
운형	0～9
시정	0～40㎞
기상현상번호	1～72
일강수량, 09-09시강수	0～150㎜	0～300㎜	0～500㎜
1시간강수량	-	0～80㎜	0～150㎜
10분간강수량	-	0～25㎜	0～50㎜
신적설, 적설	0～100㎝	0～70㎝
증발량	0～15㎜
가조시수	0～120	0～140	0～150
일조	0～1hr
일사	0～3.40MJ/m2	0～4.07MJ/m2	0～4.92MJ/m2
지면상태	0～19
지면온도	-20～35℃	-10～50℃	0～65℃
0.05m지중	-20～25℃	-10～35℃	0～50℃
0.1m지중	-15～20℃	-10～32℃	5～37℃
0.2m지중	-10～18℃	-10～30℃	5～37℃
0.3m지중	-10～18℃	-5～28℃	5～35℃
0.5m지중	-5～18℃	-5～27℃	5～35℃
1m지중	0～20℃	0～27℃	5～30℃
1.5m지중	0～20℃	0～25℃	5～30℃
3m지중	3～27℃
5m지중	3～25℃

[표 3] 지면상태에 따른 통계코드

ERROR	CODE	지면상태	AQC조건
G1	00 06 07 08	지표면이 건조(지면에 갈라짐이 없으며, 먼지 또는 모래먼지는 일어나지 않음). 지표면은 건조된 먼지 또는 모래로 덮여 있으나 완전히 덮여 있지는 않음. 지표면은 건조된 먼지 또는 모래로 얇게 완전히 덮여 있음. 지표면은 건조된 먼지 또는 모래로 보통 또는 두텁게 덮여 있음.	이전 12시간 내 강수≤5.0㎜
G2	01	지표면이 습윤함.	지면온도≥-1.0℃
G3	02 03	지표면에 물이 고여 있음(지표면에 크고 작은 물웅덩이가 생김). 지표면에 유수가 있음.	지면온도≥0℃ 이전 12시간 내 강수 있음.
G4	04 05 10 11 15	지표면이 얼어 있음. 지표면이 빙막으로 덮여 있음. 지표면이 얼음으로 거의 덮여 있음. 지표면의 1/2 미만이 다져진 눈 또는 습성눈(얼음의 유무에 관계없이)으로 덮여 있음. 지표면의 1/2 미만이 푸석푸석한 건성눈으로 덮인 상태.	지면온도≤7.0℃
G5	12 13 14 16	지표면의 1/2 이상이 다져진 눈 또는 습성눈(얼음의 유무에 관계없이)으로 덮여 있으나 완전히 덮인 상태는 아님. 지표면은 다져진 눈 또는 습성눈이 균일하게 완전히 덮인 상태. 지표면은 다져진 눈 또는 습성눈으로 불균일하게 덮인 상태. 지표면의 1/2 이상이 푸석푸석한 건성눈으로 덮인 상태(완전히 덮인 상태는 아님).	지면온도≤7.0℃ 적설 있음.
G6	17 18 19	지표면이 푸석푸석한 눈으로 균일하게 완전히 덮인 상태. 지표면이 푸석푸석한 눈으로 불균일하게 완전히 덮인 상태. 지면이 눈으로 두텁게 완전히 덮인 상태.	지면온도≤5.0℃ 적설 있음.
G7	09	지표면이 대단히 건조하여 균열이 있음.	20일간 강수≤1.0㎜

[표 4] 기사란 Error Code별 AQC 내용

Code	A Q C 내 용
F1	기상현상 간에는 “－”가 있어야 한다.
F2	정시는 강도가 현상부호에 따라온다.
F3	VS가 있으면 시정 장애현상 또는 강수현상이 따라온다.
F4	VS가 있으면 VS 강도는 점점 악화, VS 위에 ―가 있으면 VS 강도는 점점 호전
F5	우박은 직경이 나타나야 한다.
F6	뇌전은 방향과 거리가 있어야 한다.
F7	부분강수, 천둥, 용오름, 회오리바람, 먼지보라, 번개는 방향이 나타나야 한다.
C1	안개계속시간을 구하여 지상 table의 안개계속시간과 같아야 한다.
C2	강수계속시간을 구하여 지상 table의 강수계속시간과 같아야 한다.
C3	정시에 안개현상이 있으면 시정이 1㎞ 미만이어야 한다.
C4	정시에 시정장애 현상이 있으면 시정이 10㎞ 미만이어야 한다.
C5	강수관련 기사 code가 있으면 매시 강수량이 있어야 한다.
C6	눈 관련 기사code가 있으면 지상 table의 신적설이 있어야 한다. (단, 노장에 눈이 1/2 미만으로 덮여 있을 때는 제외)
C7	서리(Hoar frost; 국내식 통계 Code 25)와 수상(Air hoar; 국내식 통계 Code 28)이 있으면 최저초상온도≤0℃이어야 한다.
C8	기사란에 있는 현상부호는 극값 및 1회 관측값란의 일기현상에 있어야 한다.(일기현상번호 80 이상은 제외)

[별첨 2] WMO-No.8 기기관측의 불확실성과 장비의 성능