(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 6. 24(화) - 2008. 6. 30.(월)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 6. 30.(월) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 지진감시과 김환승(전화 02-2181-0785)

4. 제안서 제출 :  지진감시과 김환승(전화 02-2181-0785)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 지진감시과에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 자체 수의시담을 통한 수의계약으로 진행함.

배열식 지진관측망용 분석시스템

유지보수용역 과업지시서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
		배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수용역	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

1.1.1 본 과업지시서는 기상청에 도입되어 운영하고 있는 배열식 지진관측망용 분석시스템의 유지보수용역에 필요한 입찰요건을 정한 것이다.

1.1.2 배열식 지진관측망용 분석시스템은 기상청에 설치 운영되고 있다.

2. 대상장비

2.1 배열식 지진관측망용 분석서버 ------------------------ 2 대

2.2 콘솔 서버 --------------------------------------- 2 대

2.3 지진자료 저장장비 --------------------------------- 1 대

* 배열식 지진관측망용 분석시스템의 주요 항목 [계약특수조건 첨부 1] 참조

3. 특수조건

3.1 입찰서 제출 유의사항

3.1.1 본 규격서에 대하여 입찰서 본문은 간단 명료한 표현으로 제안사의 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

3.1.2 제안사는 입찰서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

3.1.3 입찰서 제출은 기상청 제출용 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 2부를 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

3.1.4 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안 설명을 할 수도 있다.(단, 설명이 필요시 일정은 제안사별로 별도 통보)

3.2 입찰서 구성 및 세부 작성요령

3.2.1 입찰서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁

3. 회사 현황 및 매출액 추이

4. 조직도 및 인원 현황

5. 주요 사업 영역

Ⅱ. 관련 사업 실적 및 사례

1. 관련 사업 실적

2. 관련 사업 사례

Ⅲ. 제안 배경

1. 제안 목적과 범위

2. 구성 및 검토

Ⅳ. 제안 유지보수

1. 제안 유지보수 개요

2. 제안 유지보수 방법

Ⅴ. 향후 지원 대책

3.2.2 입찰서 세부 작성요령

I. 제안사 소개

1. 회사 소개

○ 제안사 소개를 기술

2. 회사 연혁

○ 제안사의 주요연혁을 기술

3. 회사 현황 및 매출액 추이

○ 현재의 사업 현황 기술

○ 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

○ 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

○ 기술자의 기술자격증 보유 현황과 경력 등의 인적사항을 제시

5. 주요 사업 영역

○ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

○ 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부, 공공기관을 중심으로 기술

Ⅱ. 관련 사업 실적 및 사례

1. 관련 사업 실적

○ 유지보수 관련 실적으로 정부기관 중심으로 구축한 사례가 있어야 하며, 이에 대한 증빙자료를 제출

2. 관련 사업 사례

○ 구성도, 장비 수량 및 적용기술을 명시

Ⅲ. 제안 배경

1. 제안 목적과 범위

○ 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수를 위한 사항을 설명

2. 구성 및 검토

○ 배열식 지진관측망용 분석시스템 환경을 도식하고 유지보수를 위한 검토사항을 설명

Ⅳ. 제안 유지보수

1. 제안 유지보수 개요

○ 효율적인 유지보수 방안을 제시

2. 제안 유지보수 방법

○ 유지보수 인원의 경력 및 자격증, 교육실적 제시

○ 예비장비 보유량 제시

○ 지원 대책 제시

Ⅴ. 향후 지원 대책

○ 향후 유지보수관련 지원 대책을 제시

4. 입찰서 심사 평가 기준

4.1 입찰(제안)서의 평가는 구매 및 설치 규격서에 첨부한 평가기준과 방법으로 평가한다.(별첨자료1 참조)

4.2 입찰제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 평균 85점 이상인 업체 중에서 기술적격업체를 선정하며, 평가결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

5. 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선 한다.

[별첨 1] 입찰제안서 평가기준

구 분	세부평가항목	배점 한도	비 고
o입찰(제안)서 내용의 충실도 (10점)	o 입찰서 작성형식의 준수(遵守)정도 o 입찰서 내용의 명확도	10
o 공고과업지시서와 입찰(제안)서의 일치성 (10점)	o 업무이해의 정확도 o 공고과업지시서와 일치(一致)성	10	일반사항, 구성요소, 기술사항, 부(속)품, 기타요구사항 등
o제안 유지보수수행의 적합성 (45점)	o 계약특수조건의 만족도	15	객관성을 입증할 수 있는 관련증빙자료 및 설명자료 등을 근거로 평가함.
	o 유지보수 능력의 충족도 (유지보수 실적증명원 제시)	10
	o 유지보수 방향 및 목표설정의 정확도 - 절차, 체계, 이행방법 및 절차의 타당성 - 중요 부문별 유지보수 방안의 명확도 - 주요 예비물품 확보, 관리방안	20
o 제안서 및 과업지시서 만족도 (10점)	o 본 과업지시서에서 입찰(제안)사항을 증빙 또는 설명할 수 있는 각종 자료의 만족도	10
o 기술지원능력 (25점)	o 자격요건 및 자체기술인력 보유실태 (수행조직, 업무분장, 인력투입계획, 인력별 이력사항 등)	15	기술을 증명할 수 있는 자료 및 A/S지원 계획 등
	o 수리보장에 대한 증명원 제시 여부	10
합 계		100점

『배열식 지진관측망용 분석시스템』 유지보수용역 계약특수조건

기상청에서 운영중인 “첨부1”『2008년도 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수용역 물품내역서』및 “첨부2”『2008년도 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수 점검표』의 장비(이하 “장비”라 한다)에 대하여 월별 정기적인 유지보수 및 고장시 긴급보수(이하“보수”라 한다)등에 관한 유지보수용역 계약을 체결함에 있어 조달청 계약담당공무원(이하“갑”이라 한다)과 계약상대자(이하“을”이라 한다)간에 아래사항을 계약조건으로 한다.

제1조(총칙) “을”은 장비를 보수함에 있어 이에 필요한 기술과 인력, 기구, 기기, 재료 등을 “을”의 부담으로 하여 본 계약서에서 정하는 바에 따라 장비가 상시 정상가동 될 수 있도록 보수를 실시하여 국가지진방재 업무수행에 지장이 없도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

제2조(금액 및 대금지급방법) ① 본 장비의 유지보수용역계약 체결과 동시에 별도의 공문시행 없이도 “갑”은 “을”의 장비유지보수사항을 효율적으로 감독하기 위하여 기상청장에게 소속직원을 감독공무원(이하 “검사공무원”이라 한다)으로 지정토록 위임한 것으로 간주한다.

② “을”은 장비보수에 대하여 “갑” 또는 검사공무원의 지시와 감독에 따라 장비를 보수하여야 하며, 검사공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상가동이 이루어지지 아니하거나 사고가 발생하였을 경우에는 모두 “을”의 책임으로 한다.

③ 기상청장은 매월 장비보수에 대한 대가(이하 “월유지보수대가”라 한다)를 연간 계약금액 내에서 균등하게 분할 지급하되, 최종월분은 매월 지급한 누계액을 계약금액에서 차감한 금액으로 한다.

④ 계약기간은 계약일로부터 당해연도 12월 31일까지이며 최초 월유지보수대가는 계약일이 속하는 달로부터 한다(단, 계약후 장비의 월 정기유지보수를 이상 없이 수행한 경우에 해당)

⑤ 제3항의 규정에 의한 매월지급액은 익월 초에 지급하되 최종 월이 12월분인 경우에는 그 달의 말일 전에 지급한다.

⑥ “을”은 보수에 대한 대가청구시 검사공무원의 검사조서를 첨부하여 기상청장에게 제출 청구한다.

제3조(계약기간의 연장) 조달청 일반용역계약일반조건 제19조 적용

제4조(유지보수의무) ① “을”은 “장비”의 운용을 안정한 상태로 유지하기 위하여 하드웨어 및 소프트웨어 등의 정기보수와 긴급보수로 구분하여 수행하여야 한다.

가. 정기보수는 월 2회 실시한다. 이 경우는 사전에 검사공무원에게 정기보수계획서를 제출하여 정기보수에 필요한 작업시간을 사전승인 받은 후 실시하여야 한다. 또한 “을”은 그 결과를 첨부2『배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수점검표』를 검사공무원에게 제출하여야 한다.

나. 장비가 정상적이지 못하거나 예견되어 검사공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

다. “을”은 검사공무원의 요구가 있을 경우, 정기보수 시기를 변경하여 수행할 수 있다.

② “을”의 요원이 기상청에 방문하거나 작업을 하고자 할 경우에는 출입증을 반드시 교부 받아 패용 하여야 한다.

④ “을”은 유지보수를 위하여 기상청에 출입시키고자 하는 “을”의 요원 인적사항을 검사공무원에게 사전에 서면으로 통지하여야 하며, 인적사항이 통지되지 아니한 자가 “을”에 의하여 유지보수에 참여하여 사고가 발생된 경우에 그 일체의 문제는 “을”의 책임으로 한다.

⑤ “을” 또는 그의 요원이 유지보수를 실시하고자 하는 경우에는 검사공무원에게 유지보수내역을 구체적으로 설명하고 소정양식에 의거 그 내역과 이유를 구체적으로 소명할 수 있는 근거를 제시하여 확인 받아야 한다.

⑥ “을”의 요원은 첨부1 목록에 명시된 분석시스템에 대하여 적절한 기술을 갖춘 자로 하여야 하며, 분석시스템운영 및 유지상 필요한 보수서비스를 제공하여야 한다.

가. 장비의 장애보수를 위해 교체되는 부품은 개개의 품질, 성능, 재질면에 있어 교환 대상품과 비교하여 기능적, 성능적으로 동등 이상이어야 하며, “을”은 검사공무원에게 동의를 얻어 부품을 교체하여야 한다.

나. “을”은 유지보수 기간동안 분석시스템 유지보수를 효과적으로 달성하기 위해서 성능상 동등이상의 부품에 대하여 충분한 물량을 확보하여야 한다. 특히, 분석시스템 유지보수를 위해서 최신의 진단방법을 유지하여야 한다.

라. 시스템이나 직원의 안전에 위험한 구성 요소가 발견되었을 때 “을”은 신속히 검사공무원에게 알리고 위험요소를 수정하고 제거하기 위한 방법을 제시하여야 한다.

마. 기상청장이 장비에 대한 부가장치를 구입하고자 할 때 “을”은 기상청장의 요구에 기초하여 알 수 있는 범위에서 사전에 현재 운영 장비와의 호환성과 기술적 지원을 제공하여야 한다. 본 계약의 대상에서 제외된 부가장치의 보수는 검사공무원의 책임으로 실시하는 것으로 한다.

바. “을”이 정밀검사나 수리를 위해서 장비의 일부 부품을 다른 곳으로 보내고자 한다면 검사공무원의 동의를 얻어야 하며, 발송에 따른 위험에 대한 모든 것은 “을”의 책임으로 한다.

사. 하드웨어에 논리 불합리가 있고, 이것을 개정하는 FCO(Field- Change - Order)가 있는 경우에 “을”은 검사공무원에게, 사전에 개정내용과 그 개정공사에 필요한 시간을 통지하고, 검사공무원으로부터 동의를 얻은 후에 작업을 행한다.

⑦ “을”은 “첨부1” 목록에 명시된 소프트웨어에 대하여 적절한 자격을 갖춘 기술자로 하여금 “갑”이 해당 소프트웨어의 사용 허가 조건대로 사용할 수 있도록 하여야 하며, 소프트웨어 운영상 필요한 서비스를 제공하여야 한다.

가. “을”은 검사공무원의 동의 없이 소프트웨어의 업그레이드를 할 수 없다.

나. 기상청장의 요구로 업데이트와 새로운 버전을 설치하였을 경우 업데이트 또는 새로운 버전은 하나의 제품으로 간주하며, “첨부1” 목록의 규격이 수정된 것으로 한다.

다. “을”은 무상으로 업그레이드되는 소프트웨어는 새로운 수정판 및 이에 대한 설명서를 검사공무원에게 제공하여야 하며, 유상으로 업그레이드되는 소프트웨어의 새로운 수정판 및 설명서를 검사공무원에 제공하여야 한다.

라. “을”은 소프트웨어 장애 보고서를 작성하고 장애발생시 관련된 정보를 제공하여야 한다.

⑧ 기상청장이 장비의 업그레이드 차원에서 추진하는 부품 구입시 “을”은 행정절차, 구입방법, 구입추진 등 모든 과정에서 최대한 협조하여야 한다.

(단, CPU 및 메모리 관련부품, 신규시스템 구매시 제외)

⑨ “을”은 유지보수 대상시스템의 고장발생을 사전에 방지하고 최적의 상태를 유지시키기 위하여 다음과 같은 업무를 수행하여야 한다

가. 월 점검내용은 각 기기에 대한 MASSAGE조사, 현장점검, 각 기기의 외부동작 상태(LED조사 등), 피해 데이터의 복구작업을 실시하며, 조사된 내용은 반드시 검사공무원에게 보고하여야 한다.

나. “을”은 장애이력, 점검 데이터등을 항시 관리하고 시스템의 작동 상황을 정리하여 검사공무원에게 서면으로 보고하여야 한다.

다. “을”은 장애 발생시마다 즉시 대응을 하여 장애발생 출력 MASSAGE, ERROR STATUS 및 ERROR LOG등의 정보를 수집, 조사하고 TEST PROGRAM 기타 TOOL을 사용하여 장애 UNIT의 검출분석, 교환작업을 수행하여 시스템을 정상인 상태로 복구하여야 한다.

제5조(유지보수이행) ① “을”은 주․야간을 불문, 공휴일이라도 검사공무원의 장비유지보수 요구를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 하며, 유지보수 요구를 접수치 못하게 된 상황은 “을”의 책임으로 한다.

② 장비고장시 “을”은 장비가 위치한 현장에 지체 없이 출동하여 보수 완료하여야 하며, 제조회사에 수리를 의뢰하여야 할 경우에는 해당장비 수리완료시까지 “을”의 장비로 대체할 수 있다. 또한 유지보수 요구시각으로부터 근무시간의 경우는 12시간 이내, 근무시간 이외의 경우는 24시간내에 장비를 정상운용 시키지 못하였을 경우에는 그 시각으로부터 매시간당 월유지보수대가의 1/720의 금액을 그 달의 월유지보수 대가에서 차감 지급한다.

③ 유지보수 완료 후 24시간 이내에 동일한 고장이 발생하였을 때에는 최초 고장수리 요청시각으로부터 계속된 고장으로 간주하여 제2항의 규정을 적용한다.

④ 유상 소프트웨어 업그레이드 필요시 기술을 지원하고 경비는 기상청이 부담한다.

⑤ 장비유지보수와 관련된 새로운 기술 및 사용법, 환경 등이 변경되었을 경우 “을”은 즉시 그 사실을 검사공무원에게 인지시켜야 하며, 장비를 효과적으로 관리 운영할 수 있도록 최대한의 인적, 물적 지원을 제공하여야 한다.

제6조(면책사항) 다음 각 호1의 사유로 인한 유지보수 등의 비용에 대하여는 “을”이 부담하지 않는다.

가. 객관적이고 명백한 천재지변(입증책임은 “을”에게 있다) 또는 “을” 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고발생의 경우(“을”에 의하여 장비가 유지보수중 이거나 운송 또는 보관중인 경우는 제외)

나. 단일부품교체 또는 단일부품수리비 50만원 이상은 기상청이 부담한다.

제7조(장비의 이전) 계약기간 중 기상청의 사정으로 인하여 장비를 이전할 필요성이 발생되었을 경우 기상청은 구두 또는 서면으로 “을”에게 통보하여야 하며, 이 경우 상호협의 하에 장비이전․설치에 협조하고, 이전된 장비도 유지보수를 실시하여야 한다.

제8조(장비의 증감) “갑”은 계약기간중 장비의 수량을 증감시킬 필요성이 있을 경우 본 계약과 동일한 조건으로 장비내역에 추가 또는 삭감할 수 있으며, 유지보수료는 변경시행일로부터 일할계산 방식에 의하여 가감 지급한다.

② 장비의 증가로 인하여 계약금액이 상향조정될 경우 “을”은 규정에 의한 계약보증금을 추가로 납부하여야 한다.

제9조(정리의무) “을”은 유지보수 후 주변현장을 깨끗이 정돈하여 오염물질 등이 방치되지 않게 한다. 유지보수과정에서 발생된 잔재나 부산물은 “갑” 또는 검사공무원의 지시에 따라 “을”의 책임 하에 처리한다. 다만, “갑”또는 검사공무원에게 필요한 부품과 재활용 발생품은 검사공무원에게 인계하여야 한다.

제10조(종업원에 대한 책임) ① “을”은 그가 고용하는 직원의 신원에 대하여 책임을 지며 유지보수 중 도박, 풍기문란 등 공서양속에 반하는 행동을 하지 않도록 필요한 조치를 취할 책임이 있다.

② “을”은 그가 고용하는 사람이 안전사고 및 정비대상 장비 등에 위해한 행동을 함으로써 발생되는 일체의 사고에 대하여 민․형사상 책임을 진다.

제11조(업무감독 및 금지사항) “을”은 그의 직원이 업무를 수행함에 있어    “갑” 또는 검사공무원의 지시 감독사항이 있을 경우에는 이에 따르도록 유지보수 인력을 관리 감독하여야 하며, 다음의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

가. 기상청업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

나. 본 유지보수와 관련된 재화나 물품, 문서, 정보 등의 절취 또는 이를 습득하였을 경우 “갑”에게 신고하지 않는 행위

다. 기타 “갑”또는 검사공무원이 금지하거나 지시하는 사항을 위반하는 행위

제12조(채권양도 및 하도급의 금지) “을”은 이 계약으로 인하여 “갑”으로부터 존재하는 확정 또는 미 확정 채권을 타인에게 양도하거나 “갑”의 승낙 없이 유지보수업무를 타에 하도급 또는 위탁하여 시행할 수 없다.

제13조(계약보증금) 조달청 일반용역계약일반조건 제10조 적용

제14조(계약해지 및 해제) 조달청 일반용역계약일반조건 제29조 및 제30조 적용

제15조(손해배상 책임) 다음 각 호의 1에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 “을”은 “갑”의 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

가. “을”의 귀책사유로 인하여 “갑”의 건물 또는 시설 및 재산, 문서 등에 손상을 입혔을 때

나. “을”의 귀책사유로 인하여 청사 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를 입혔을 때

다. “을”이 “갑”의 소유 및 관리 하에 있는 물품 또는 “갑”으로부터 대여 받은 물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취하였을 때

제16조(민형사 책임) “을”또는 그의 직원은 기상청으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출, 누설하여서는 아니되며, 이를 어길 경우에는 민․형사상 책임을 진다.

제17조(감액 환수) ① “갑”은 계약체결 후 “을”의 귀책사유로 각종 계약조건을 위반하였을 경우 “갑”의 감액 또는 환불요구에 “을”은 이의 없이 승낙하여야 한다.

② 이 계약의 제반 계약조건이나 또는 금액의 산출 및 대금지급의 잘못이 발견되어 이를 정정하거나 환수할 필요가 있을 경우 “을”은 이 계약의 계약기간 내에는 물론 계약기간 만료 후에라도 착오대금의 환불 등 “갑”의 정정 요구사항에 대하여 지체 없이 응하여야 한다.

제18조(업무지시) “갑” 또는 검사공무원은 유지보수업무에 대하여 “을”에게 통상적이거나 긴급한 사항에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 “을”은 이를 소정양식에 기록유지하고 성실히 유지보수업무를 수행하여야 한다.

제19조(계약조항의 해석) 이 계약서 각조항의 해석에 의문이 있을 시에는 “갑”과 “을”이 상호 협의하여 정하되 협의가 성립되지 않았을 때에는 “갑”의 해석하는 바에 의하며, 본 계약해석의 우선순위는 계약서, 계약특수조건, 계약일반조건 순으로 하되 상호 보완적인 효력을 갖는다.

제20조(일반규정) 본 계약에 관한 소송의 관할은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

첨부 : 1. 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수용역 물품내역서 1부.

2. 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수 점검표 1부.

<첨부 1>

2008년도 배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수용역 물품내역서

1.배열식 지진관측망용 분석서버 및 콘솔서버                (단위: 천원)

구분	세부사항			수량	가 격	비 고
SUN Fire E25K	CPU	Type	SUN UltraSPARC IV+	2	491,310	'07년 도입
		Clock	1.5 GHz
		수량	8CPU (16core)
	Main Memory		64GB
	Cache Memory	L2	2MB (CPU on chip)
		L3	32MB
	내장 Disk		584GB (146GB 4ea)
	Network	1000B-SX	2 port
		100/1000 TP	4 port
		2Gbps HBA	4 port
	DVD-ROM		1ea
	4mm DAT		1ea
	S/W	OS	SUN Solaris 10
		Compiler	C/C++, Fortran, Java
SUN Ultra 20	CPU	Type	AMD Opteron 1200 Series	2
		Clock	1.8GHz
		수량	1 CPU
	Main Memory		ECC DDR2 512MB
	Cache Memory	L2	1MB
		L3	none
	내장 Disk		SATA 80GB(1ea)
	Network	10/100/1000 BASE-T Gigabit	2 port
	DVD-ROM		1ea
	S/W	OSm	SUN Solaris 10
소계 ①				4

2. 지진자료 저장장치                                       (단위: 천원)

구분	세부사항			수량	가 격	비 고
SUN StorEdge 9985	Disk	전체 Size	2,044 GB	1	138,178	‘07년 도입
		수량	10K rpm 146GB * 14ea
	Channel		2Gbps FC 8 Channel
	Cache		20GB+5GB(S-Memory)
	Architecture		Universal Star Network
	RAID		0,1,0+1,5,6 지원
	SAN Switch	model	Brocade SilkWorm 200E
		수량	2ea
		사양	FC 8Port
			회선당 4Gbps 지원
			128bps 스위치 대역폭
소계 ①				1

<첨부 2>

배열식 지진관측망용 분석시스템 유지보수 점검표

①점검(요청)내용 (수시, 정기, 고장)
②점검 시간		접수시간 및 방법
		점검 및 수리 시간		일 시 ～ 월 일 시
③ 유지보수점검 장비내역
장비명	점검 수행 내역 및 상태				비 고
④점검종합 및 의견 및 향후 계획
상기와 같이 용역업수를 수행 하였습니다. 2008년 월 일 ⑤점검자 소속 : 직책: 성명: (인)
⑥확인자 의견 소속 : 직책 : 성명: (인)