기상관측장비 입찰제안서 표준평가표

- 대상장비 : 라디오존데, AWS, ASOS, 안개관측장비 -

평가 부문	평가항목	배점 한도	세부평가 내용	평점
사업수행 능 력 (15점)	경영 상태 (5점)	5	○ 신용평가등급 확인서(회사채 신용평가등급에 준함) ① AAA에 준하는 등급 ② AA+, AA0, AA-에 준하는 등급 ③ A+에 준하는 등급 ④ A0에 준하는 등급 ⑤ A-에 준하는 등급 ⑥ BBB+에 준하는 등급 ⑦ BBB0에 준하는 등급 ⑧ BBB-에 준하는 등급 ⑨ BB+, BB0에 준하는 등급 ⑩ BB-에 준하는 등급 ⑪ B+, B0, B-에 준하는 등급 ⑫ CCC+에 준하는 등급	5.00 4.95 4.92 4.88 4.83 4.78 4.75 4.72 4.67 4.62 4.58 4.17
	납품 및 설치 실적 (10점)	6 2 2	○ 최근 3년 이내 제안요청물과 동등이상 물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 최근 3년 이내 제안요청물과 유사물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 기본점수 ※ 기 납품한 장비를 제안할 경우 최근 1년간의 가동율, 오류율 등이 일정 수준 이하이면 모두 0점 처리 ※ 납품 및 설치실적 : 납품 및 설치 금액 / 추정가격	6.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 0.5 2.0
사업수행기 술 (60점)	기술 및 기능 (50점)	50	○ 표준규격의 적합성 ① 라디오존데 기온, 기압, 습도관측센서의 규격 만족도 (15점) ② 레윈존데 관측장비의 바람관측 규격 만족도 (10점) ③ 라디오존데 무선송수신장치 규격 만족도 (2.5점) ④ 라디오존데 크기, 중량, 전원 규격 만족도 (2.5점) ⑤ 라디오존데의 규격 만족도 (2.5점) ⑥ 비양기구 규격 만족도 (5점) ⑦ 낙하산 규격 만족도 (2.5점) ⑧ 얼레 규격 만족도 (2.5점) ○ 지상수신장비 기능의 적정성 ① 지상점검장치, 지상수신장치의 기능 만족도 (5점) ② 자료분석장치, 안테나의 기능 만족도 (5점) ※ 우수, 보통, 미달 3단계로 구분 - 배점 15점 : 우수(15점), 보통(13.5점), 미달(3점) - 배점 10점 : 우수(10점), 보통(9점), 미달(2점) - 배점 5점 : 우수(5점), 보통(4.5점), 미달(1점) - 배점 2.5점 : 우수(2.5점), 보통(2.0점), 미달(0.5점)	15 10 2.5 2.5 2.5 5 2.5 2.5 5 5
	제안시스템 이해도 (10점)	10	○ 특수 규격 등 만족도 ① 지상수신장치와의 호환성 또는 무상제공 여부 (5점) ② 제안요청서의 이해 및 작성의 충실도 (5점)	5 5
사업관리 부 문 (15점)	사업수행조직 (5점)	3 2	○ 참여 기술인력의 적정성 및 전문성 A등급. 기술사 또는 기능장 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 B등급. 기사 또는 산업기사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 C등급. 기능사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 D등급. 기술인력 미 보유 ○ 조직체계의 적정성(상대평가)	0.84 0.75 0.64 0.54 0.54 0.43 1.7 2.0
	신뢰정도 (5점)	5	○ 제안제품에 대한 사실 확인서(원본), 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수 ① 제조사(공급사)증명원, 카탈로그(사양 포함), 기술지원확약서 ② 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수	2.5 2.5
	설치시험운영 (3점)	3	○ 설치 및 시험운영계획의 적정성(상대평가) ① 설치일정계획의 적정성 ② 시험운영계획의 적정성	2.0 1.0
	시공관리 (2점)	2	○ 안전, 공정관리 등 시공관리계획의 적정성(상대평가) ① 안전사고 예방 적정성 ② 공정관리 적정성	1.0 1.0
지원부문 (10점)	교육훈련 (3점)	3	○ 교육훈련 방법, 내용, 충실도(상대평가) ① 교육훈련 방법(강사 이력 포함) ② 교육훈련 내용 ③ 교육훈련 충실도	1.0 1.0 1.0
	사후관리 및 장애대책 (7점)	4 3	○ 사후관리 전략, 조직 등의 적정성(상대평가) ① 사후관리 전략(투입인력 포함) ② 사후관리 조직(수도권, 지방 등) ○ 장애 또는 사고 대응책(상대평가) ① 장애 또는 사고 접수 및 처리절차 등 ② 장애 또는 사고 처리시한	2.0 2.0 1.5 1.5
합 계		100		100

□ 라디오존데

□ AWS(방재용)

평가 부문	평가항목	배점 한도	세부평가 내용	평점
사업수행 능 력 (15점)	경영 상태 (5점)	5	○ 신용평가등급 확인서(회사채 신용평가등급에 준함) ① AAA에 준하는 등급 ② AA+, AA0, AA-에 준하는 등급 ③ A+에 준하는 등급 ④ A0에 준하는 등급 ⑤ A-에 준하는 등급 ⑥ BBB+에 준하는 등급 ⑦ BBB0에 준하는 등급 ⑧ BBB-에 준하는 등급 ⑨ BB+, BB0에 준하는 등급 ⑩ BB-에 준하는 등급 ⑪ B+, B0, B-에 준하는 등급 ⑫ CCC+에 준하는 등급	5.00 4.95 4.92 4.88 4.83 4.78 4.75 4.72 4.67 4.62 4.58 4.17
	납품 및 설치 실적 (10점)	6 2 2	○ 최근 3년 이내 제안요청물과 동등이상 물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 최근 3년 이내 제안요청물과 유사물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 기본점수 ※ 기 납품한 장비를 제안할 경우 최근 1년간의 가동율, 오류율 등이 일정 수준 이하이면 모두 0점 처리 ※ 납품 및 설치실적 : 납품 및 설치 금액 / 추정가격	6.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 0.5 2.0
사업수행 기 술 (60점)	기술, 기능 및 제안시스템 이해도 (60)	16	○ 센서부의 사양을 포함한 기술사항의 적합성 ①. 풍향센서 ② 풍속센서 ③ 프로펠러형 풍향․풍속센서 ④ 기온센서 ⑤ 강수량센서 ⑥ 강수유무센서 ⑦ 기압센서 ⑧ 습도센서	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
			※ 평가기준 : ① ~ ⑧항의 각 센서별로 규격 및 기술사항 적합 시 해당 평점 2점에 대해 만점을 부여, 부적합 시 “0”점 부여 후 합산 평가
		10	○ 데이터로거부의 적합성 ① 데이터로거의 일반사항 ② 데이터로거의 사양 ③ 데이터로거의 전원공급기 및 서지보호기 ④ 데이터로거의 함체	4.0 2.0 2.0 2.0
			※ 평가기준 : ① ~ ④항의 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		10	○ 부대장비 및 부대설비의 적합성 ① 비상전원공급기의 일반사항 ② 배터리 ③ 누전차단기 ④ 비상전원공급기 함체 ⑤ 기상실황판(LCD) (셋톱박스 포함) ⑥ 측기탑, 차광통․강수유무계․풍향풍속센서 설치대 ⑦ 피뢰침 설치대	2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0
			※ 평가기준 : ① ~ ⑦항의 부적합 세부항목 당 0.5점씩 감점하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		14	○ 장비교체(설치)공사의 적합성 ① 일반사항(관측시설 개선 포함) ② 측기탑 교체(설치) ③ 데이터로거(함체) 교체(설치) ④ 센서 교체(설치) ⑤ 비상전원공급기(함체) 설치 ⑥ 기상실황판 교체(설치) ⑦ 통신 및 전원 케이블 교체(설치) ⑧ 피뢰설비 및 장비접지 시공	2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0
			※ 평가기준 : 각 항목별로 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산 평가 하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		5	○ 일반 조건 수용 및 적합성 ① 교체(설치)대상 지점 ② 공통 및 추가 관측요소 ③ 규격사항 또는 동동 이상 장비 제안 ④ 강서, 용산, 금천지점의 온도센서 무선화 방안 제안 ⑤ 위성(오브콤)통신방식을 유선통신(모뎀)으로 전환 설치	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
			※ 평가기준 : 각 항목별로 수용 또는 적합시 평점 만점 부여, 불수용 또는 부적합 시 “0”점 부여 후 합산 평가
		5	○ 전체 및 세부구성도의 적합성 ① 센서, 측기탑, 데이터로거의 전체 구성도 ② 센서, 측기탑, 데이터로거의 세부 구성도 ③ 자료전송 네트워크 구성 ④ 자료전송 네트워크 적용기술	1.0 2.0 1.0 1.0
			※ 평가기준 : ①~④항의 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
사업관리 부 문 (15점)	사업수행조직 (5점)	3 2	○ 참여 기술인력의 적정성 및 전문성 A등급. 기술사 또는 기능장 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 B등급. 기사 또는 산업기사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 C등급. 기능사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 D등급. 기술인력 미 보유 ○ 조직체계의 적정성(상대평가)	0.84 0.75 0.64 0.54 0.54 0.43 1.7 2.0
	신뢰정도 (5점)	5	○ 제안제품에 대한 사실 확인서(원본), 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수 ① 제조사(공급사)증명원, 카탈로그(사양 포함), 기술지원확약서 ② 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수	2.5 2.5
	설치시험운영 (3점)	3	○ 설치 및 시험운영계획의 적정성(상대평가) ① 설치일정계획의 적정성 ② 시험운영계획의 적정성	2.0 1.0
	시공관리 (2점)	2	○ 안전, 공정관리 등 시공관리계획의 적정성(상대평가) ① 안전사고 예방 적정성 ② 공정관리 적정성	1.0 1.0
지원부문 (10점)	교육훈련 (3점)	3	○ 교육훈련 방법, 내용, 충실도(상대평가) ① 교육훈련 방법(강사 이력 포함) ② 교육훈련 내용 ③ 교육훈련 충실도	1.0 1.0 1.0
	사후관리 및 장애대책 (7점)	4 3	○ 사후관리 전략, 조직 등의 적정성(상대평가) ① 사후관리 전략(투입인력 포함) ② 사후관리 조직(수도권, 지방 등) ○ 장애 또는 사고 대응책(상대평가) ① 장애 또는 사고 접수 및 처리절차 등 ② 장애 또는 사고 처리시한	2.0 2.0 1.5 1.5
합 계		100		100

※ 동등물품이라 함은 기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 일사, 일조, 강수량 등의 대기상태 및 기상현상을 데이터로거를 통하여 자동으로 관측하는 기상관측장비를 말하며, 유사물품이라 함은 자동적설관측장비를 말함.

□ ASOS(종관용)

평가 부문	평가항목	배점 한도	세부평가 내용	평점
사업수행 능 력 (15점)	경영 상태 (5점)	5	○ 신용평가등급 확인서(회사채 신용평가등급에 준함) ① AAA에 준하는 등급 ② AA+, AA0, AA-에 준하는 등급 ③ A+에 준하는 등급 ④ A0에 준하는 등급 ⑤ A-에 준하는 등급 ⑥ BBB+에 준하는 등급 ⑦ BBB0에 준하는 등급 ⑧ BBB-에 준하는 등급 ⑨ BB+, BB0에 준하는 등급 ⑩ BB-에 준하는 등급 ⑪ B+, B0, B-에 준하는 등급 ⑫ CCC+에 준하는 등급	5.00 4.95 4.92 4.88 4.83 4.78 4.75 4.72 4.67 4.62 4.58 4.17
	납품 및 설치 실적 (10점)	6 2 2	○ 최근 3년 이내 제안요청물과 동등이상 물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 최근 3년 이내 제안요청물과 유사물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 기본점수 ※ 기 납품한 장비를 제안할 경우 최근 1년간의 가동율, 오류율 등이 일정 수준 이하이면 모두 0점 처리 ※ 납품 및 설치실적 : 납품 및 설치 금액 / 추정가격	6.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 0.5 2.0
사업수행 기 술 (60점)	기술, 기능 및 제안시스템 이해도 (60)	16	○ 센서부의 사양을 포함한 기술사항의 적합성 ①. 풍향센서 ② 풍속센서 ③ 프로펠러형 풍향․풍속센서 ④ 기온센서 ⑤ 강수량센서 ⑥ 강수유무센서 ⑦ 기압센서 ⑧ 습도센서	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
			※ 평가기준 : ① ~ ⑧항의 각 센서별로 규격 및 기술사항 적합 시 해당 평점 2점에 대해 만점을 부여, 부적합 시 “0”점 부여 후 합산 평가
		10	○ 데이터로거부의 적합성 ① 데이터로거의 일반사항 ② 데이터로거의 사양 ③ 데이터로거의 전원공급기 및 서지보호기 ④ 데이터로거의 함체	4.0 2.0 2.0 2.0
			※ 평가기준 : ① ~ ④항의 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		10	○ 부대장비 및 부대설비의 적합성 ① 비상전원공급기의 일반사항 ② 배터리 ③ 누전차단기 ④ 비상전원공급기 함체 ⑤ 기상실황판(LCD) (셋톱박스 포함) ⑥ 측기탑, 차광통․강수유무계․풍향풍속센서 설치대 ⑦ 피뢰침 설치대	2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0
			※ 평가기준 : ① ~ ⑦항의 부적합 세부항목 당 0.5점씩 감점 하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		14	○ 장비교체(설치)공사의 적합성 ① 일반사항(관측시설 개선 포함) ② 측기탑 교체(설치) ③ 데이터로거(함체) 교체(설치) ④ 센서 교체(설치) ⑤ 비상전원공급기(함체) 설치 ⑥ 기상실황판 교체(설치) ⑦ 통신 및 전원 케이블 교체(설치) ⑧ 피뢰설비 및 장비접지 시공	2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0
			※ 평가기준 : 각 항목별로 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산평가 하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
		5	○ 일반 조건 수용 및 적합성 ① 교체(설치)대상 지점 ② 공통 및 추가 관측요소 ③ 규격사항 또는 동동 이상 장비 제안 ④ 강서, 용산, 금천지점의 온도센서 무선화 방안 제안 ⑤ 위성(오브콤)통신방식을 유선통신(모뎀)으로 전환 설치	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
			※ 평가기준 : 각 항목별로 수용 또는 적합시 평점 만점 부여, 불수용 또는 부적합 시 “0”점 부여 후 합산 평가
		5	○ 전체 및 세부구성도의 적합성 ① 센서, 측기탑, 데이터로거의 전체 구성도 ② 센서, 측기탑, 데이터로거의 세부 구성도 ③ 자료전송 네트워크 구성 ④ 자료전송 네트워크 적용기술	1.0 2.0 1.0 1.0
			※ 평가기준 : ①~④항의 부적합 세부항목 당 1.0점씩 감점하여 합산 평가하되, 감점이 많아 해당 항의 평점범위를 초과할 경우 다른 항에 연계하여 감점처리 후 합산 평가
사업관리 부 문 (15점)	사업수행조직 (5점)	3 2	○ 참여 기술인력의 적정성 및 전문성 A등급. 기술사 또는 기능장 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 B등급. 기사 또는 산업기사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 C등급. 기능사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 D등급. 기술인력 미 보유 ○ 조직체계의 적정성(상대평가)	0.84 0.75 0.64 0.54 0.54 0.43 1.7 2.0
	신뢰정도 (5점)	5	○ 제안제품에 대한 사실 확인서(원본), 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수 ① 제조사(공급사)증명원, 카탈로그(사양 포함), 기술지원확약서 ② 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수	2.5 2.5
	설치시험운영 (3점)	3	○ 설치 및 시험운영계획의 적정성(상대평가) ① 설치일정계획의 적정성 ② 시험운영계획의 적정성	2.0 1.0
	시공관리 (2점)	2	○ 안전, 공정관리 등 시공관리계획의 적정성(상대평가) ① 안전사고 예방 적정성 ② 공정관리 적정성	1.0 1.0
지원부문 (10점)	교육훈련 (3점)	3	○ 교육훈련 방법, 내용, 충실도(상대평가) ① 교육훈련 방법(강사 이력 포함) ② 교육훈련 내용 ③ 교육훈련 충실도	1.0 1.0 1.0
	사후관리 및 장애대책 (7점)	4 3	○ 사후관리 전략, 조직 등의 적정성(상대평가) ① 사후관리 전략(투입인력 포함) ② 사후관리 조직(수도권, 지방 등) ○ 장애 또는 사고 대응책(상대평가) ① 장애 또는 사고 접수 및 처리절차 등 ② 장애 또는 사고 처리시한	2.0 2.0 1.5 1.5
합 계		100		100

※ 동등물품이라 함은 기온, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 일사, 일조, 강수량 등의 대기상태 및 기상현상을 데이터로거를 통하여 자동으로 관측하는 기상관측장비를 말하며, 유사물품이라 함은 자동적설관측장비를 말함.

□ 안개관측장비

평가 부문	평가항목	배점 한도	세부평가 내용	평점
사업수행 능 력 (15점)	경영 상태 (5점)	5	○ 신용평가등급 확인서(회사채 신용평가등급에 준함) ① AAA에 준하는 등급 ② AA+, AA0, AA-에 준하는 등급 ③ A+에 준하는 등급 ④ A0에 준하는 등급 ⑤ A-에 준하는 등급 ⑥ BBB+에 준하는 등급 ⑦ BBB0에 준하는 등급 ⑧ BBB-에 준하는 등급 ⑨ BB+, BB0에 준하는 등급 ⑩ BB-에 준하는 등급 ⑪ B+, B0, B-에 준하는 등급 ⑫ CCC+에 준하는 등급	5.00 4.95 4.92 4.88 4.83 4.78 4.75 4.72 4.67 4.62 4.58 4.17
	납품 및 설치 실적 (10점)	6 2 2	○ 최근 3년 이내 제안요청물과 동등이상 물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 최근 3년 이내 제안요청물과 유사물품의 납품 및 설치실적 ① 100% 이상 ② 60% 이상 ~ 100% 미만 ③ 30% 이상 ~ 60% 미만 ④ 5% 이상 ~ 30% 미만 ○ 기본점수 ※ 기 납품한 장비를 제안할 경우 최근 1년간의 가동율, 오류율 등 이 일정 수준 이하이면 모두 0점 처리 ※ 납품 및 설치실적 : 납품 및 설치 금액 / 추정가격	6.0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.5 1.0 0.5 2.0
사업수행기 술 (60점)	기술 및 기능 (50점)	20 20 10	○ 시스템 구성 기술의 타당성 - 종합적인 시스템 구성 기술의 적합성 ․ 우수(10.0), 보통(8.5), 미흡(6.0) - 센서 규격 및 자료처리 기술의 적합성 ․ 우수(10.0), 보통(8.5), 미흡(6.0) ○ 안개관측장비 운영기능의 타당성 - 데이터로거 및 자료수집부 구성기능의 적합성 ․ 우수(10.0), 보통(8.5), 미흡(6.0) - 안개관측센서, CCTV, 데이터로거 구현기능의 적합성 ․ 우수(10.0), 보통(8.5), 미흡(6.0) ○ 부대설비(철탑, 전원공급, 접지, 케이블 등)의 적합성 - 우수(10.0), 보통(8.5), 미달(5.0)	10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
	제안시스템 이해도 (10점)	5 5	○ 안개관측망 종합관측 시스템 이해도 - 우수(5.0) 보통(4.25), 미달(2.0) ○ 제안 시스템과 기존 시스템과의 호환성 정도 - 우수(5.0) 보통(4.25), 미달(2.0)	5.0 5.0
사업관리 부 문 (15점)	사업수행조직 (5점)	3 2	○ 참여 기술인력의 적정성 및 전문성 A등급. 기술사 또는 기능장 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 B등급. 기사 또는 산업기사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 C등급. 기능사 보유 ① 3인 이상 ② 3인 미만 D등급. 기술인력 미 보유 ○ 조직체계의 적정성(상대평가)	0.84 0.75 0.64 0.54 0.54 0.43 1.7 2.0
	신뢰정도 (5점)	5	○ 제안제품에 대한 사실 확인서(원본), 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수 ① 제조사(공급사)증명원, 카탈로그(사양 포함), 기술지원확약서 ② 제안서 구성 및 세부작성 요령 준수	2.5 2.5
	설치시험운영 (3점)	3	○ 설치 및 시험운영계획의 적정성(상대평가) ① 설치일정계획의 적정성 ② 시험운영계획의 적정성	2.0 1.0
	시공관리 (2점)	2	○ 안전, 공정관리 등 시공관리계획의 적정성(상대평가) ① 안전사고 예방 적정성 ② 공정관리 적정성	1.0 1.0
지원부문 (10점)	교육훈련 (3점)	3	○ 교육훈련 방법, 내용, 충실도(상대평가) ① 교육훈련 방법(강사 이력 포함) ② 교육훈련 내용 ③ 교육훈련 충실도	1.0 1.0 1.0
	사후관리 및 장애대책 (7점)	4 3	○ 사후관리 전략, 조직 등의 적정성(상대평가) ① 사후관리 전략(투입인력 포함) ② 사후관리 조직(수도권, 지방 등) ○ 장애 또는 사고 대응책(상대평가) ① 장애 또는 사고 접수 및 처리절차 등 ② 장애 또는 사고 처리시한	2.0 2.0 1.5 1.5
합 계		100		100

※ 동등물품은 시정현천계, AMOS(시정계가 포함된 항공기상관측장비)를 말하며, 유사물품은 ASOS(종관기상관측장비), AWS(방재용자동기상관측장비), AAOS(농업기상관측장비)를 포함한다.

※ 평가기준

1. 신용평가등급

○ 신용평가등급은 신용정보의이용및보호에관한법률 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 전일 이전에 평가한 유효기간 내 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급, 등급평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용평가등급 확인서’(이하 ‘등급확인서’라 함)를 기준으로 평가한다. (다만 「조달청 신용평가등급 조회시스템」또는「중소기업제품 공공구매 종합정보망」에 의하여 신용평가등급 조회가 가능한 경우에는 동 시스템 조회결과에 의해 평가할 수 있다.)

○ 제안자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

○ 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급으로 심사한다.

※ 증빙서류 제출 : 신용평가등급확인서

< 신용평가 등급 >

회사채	기업어음	기업신용평가
AAA		AAA
AA+, AA0, AA-	A1	AA+, AA0, AA-
A+	A2+	A+
A0	A20	A0
A-	A2-	A-
BBB+	A3+	BBB+
BBB0	A30	BBB0
BBB-	A3-	BBB-
BB+, BB0	B+	BB+, BB0
BB-	B0	BB-
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하

2. 납품 및 설치실적(입찰공고일로부터 최근 3년 이내)

○ 계약목적물과 동등이상 물품이란 성능, 품질 등이 해당입찰대상 물품 이상인 것으로서 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합되는 경우에 평가한다.

○ 계약목적물과 유사물품이란 해당입찰 대상물품과 동일 종류로 성능, 품질 등이 동등 미만인 것으로 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 평가한다.

○ 기본점수 2점을 부여하고, 기본점수에 동등이상 물품과 유사물품의 평가항목을 합산하여 평가한다.

☞ 실적금액 = 납품 및 설치실적(부가세 제외) ÷ 추정가격

※ 증빙서류 제출 : 물품납품실적증명원 또는 물품납품실적확인서

○ 기 납품한 장비를 제안할 경우 제안일로부터 최근 1년간의 가동율, 오류율 등이 일정 수준 이하일 경우 감점(0점)한다.

3. 기술 및 기능

○ 사업부서에서 직접 작성

4. 제안시스템 이해도

○ 사업부서에서 직접 작성

5. 참여인력의 적정성 및 전문성

○ A, B, C, D등급을 합산하여 평가하되 중복하여 평가할 수 있다, 다만 동일인이 2 이상의 자격증을 가진 경우에는 중복하여 평가하지 아니한다.

○ 기술인력 미보유업체는 D등급의 평점으로 평가하고, 기술인력 보유업체는 D등급의 평점과 해당되는 A, B, C등급의 평점을 합산하여 평가한다.

※ 증빙서류 제출 : 관련 자격증 사본, 보험가입 증명서류(고용보험, 국민건강의료보험  국민연금)

6. 조직체계의 적정성

○ 설계, 시공, 관리 등 지원조직을 상대 평가한다.

7. 상대평가 적용기준

○ 등급별 배분은 A등급(10%), B등급(20%), C등급(40%), D등급(20%), E등급(10%)으로 하고, 점수는 A등급(100%), B등급(90%), C등급(80%), D등급(70%), E등급(60%)으로 배분

< 상대평가시 응찰사수별 배분표 >

응찰사 수	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	1	2	1	1

☞ 동점자 발생시는 동점업체 모두를 상위등급으로 평가