제주지방기상청 청사 신축공사

건축 설계공모 지침서

2012.  9.

목       차

Ⅰ. 설계공모의 개요	1

1. 목    적	1

2. 사업개요	1

3. 공모방식	2

4. 건축설계공모의 참가자격	2

5. 추진일정	2

6. 응모신청서 교부 및 등록	2

7. 현장설명	3

8. 질의 및 회신	3

9. 응모작품 접수	3

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출	4

1. 공통사항	4

2. 심사용 도판	4

3. 설계도면	4

4. 설계설명서	5

5. 응모도서의 제출	6

6. 제출도서의 익명성	6

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정	7

1. 작품심사 기준과 방법	7

2. 심사결과 발표	8

3. 입상작품수 및 보상	8

4. 당선자에 대한 조건	9

5. 응모작품 반환	9

6. 공모규정의 준수	9

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침	10

1. 일반기준	10

2. 지능형건물 계획	11

3. 에너지 절약 계획	11

4. 분야별 설계기준	12

※ 각종 서식	18

Ⅰ. 설계공모의 개요

1. 목 적

현 제주지방기상청 청사는 1983년도에 신축되어 노후 협소하여 선진 기상업무 수행에 한계가 있어 쾌적한 근무환경을 조성하고, 제주도가 국제도시와 보물섬 관광지로 부응하고 있음. 이에 따라 제주지방기상청 청사를 편리성, 기능성, 경제성 및 주변 환경과의 조화와 예술성을 갖춘 미래지향적이고, 기상청 상징성의 건축물을 설계하는데 있어서 설계자들에게 참여의 기회를 제공하고 공정한 경쟁을 통하여 우수한 설계안의 확보와 설계자 선정의 공정을 기하기 위함

2. 사업개요

가. 공 모 명 : 제주지방기상청 청사 신축공사 설계용역

나. 신축위치 : 제주시 일도1동 1186번지 등 11필지

다. 부지면적 : 6,636㎡

라. 건축연면적

- 청사 신축면적 : 3,214㎡ ± 5%이내

- 관측장소(노장) 조성 : 25m×25m

마. 층    수 : 지하 1층, 지상 3층

- 외관은 미관, 기능, 주변 환경, 대지여건 등을 고려 설계자의 의도에 따라 조정가능

바. 지역지구 : 일반상업지역

사. 총 공사비(예정) : 8,976백만원

- 위 공사비는 제주지방기상청 청사 신축 및 관측장소 조성과 관련한 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경공사 및 관급자재 등 일체의 공사비임

아. 설 계 비(예정) : 290백만원

※ 총공사비와 설계비는 발주기관의 사정에 따라 향후 달라질 수 있음.

자. 설계용역기간 : 계약일로부터 90일간(3개월)

차. 용역범위 : 청사신축 및 관측장소 조성 공사 일체의 설계(지질조사, 현황측량 포함), 건축협의 등 인허가 수속 일체

3. 공모방식 : 일반 공개공모

4. 건축설계공모의 참가자격

가. 공고일 현재 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 등록을 필한 자(공동응모 가능. 단, 대표자 1인을 선임해야함)

나. 단, 설계 당선자는 용역계약 시 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 설계에 대한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 관련법 등 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나, 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 함

다. 단, 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지와 기타 행정관청의 행정처분을 받은 자 등은 본 설계공모에 참여할 수 없음

5. 추진 일정

구 분	공 모 일 정	비 고
건축설계공모 공고	2012. 9. 28.(금)
응모신청서 교부 및 등록	2012. 10. 4.(목) ~ 5.(금)	마감일 18:00까지 접수 (등기우편, 직접 방문 접수)
현 장 설 명	2012. 10. 11.(목)
질의서 접수	2012. 10. 15.(월)~16.(화)	18:00까지 접수 (등기우편, 직접 방문 접수)
질 의 회 신	2012. 10. 23.(화)
응모작품 접수	2012. 11. 27.(화)	09:00 ~ 18:00 (제주지방기상청 기획운영팀)
당선작 발표	2012. 12. 6.(목)

※ 일정은 발주기관의 사정에 따라 달라질 수 있음.

6. 응모신청서 교부 및 등록

가. 교부 및 등록기간 : 2012. 10. 4.(목) ~ 5.(금) (09:00 ~ 18:00)

나. 등록처 : 제주지방기상청 기획운영팀(☏ : 064-726-0368) / 등기우편 및 방문접수

다. 구비서류

1) 응모신청서 1부(서식1)

2) 건축사사무소 등록증 사본(원본대조 필) 1부

3) 건축사면허증 사본(원본대조 필) 1부

4) 사업자등록증 사본(원본대조 필) 1부

5) 공동 응모일 경우 협정서, 대표건축사 선임계(서식2), 공동참여자 명단

6) 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

7) 서약서 1부(서식3)

7. 현장설명

가. 일    시 : 2012. 10. 11.(목) 14:00

나. 장    소 : 제주시 일도1동 1186번지 (제주지방기상청 회의실, 2층)

8. 질의 및 회신

가. 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있을 경우 첨부서식(서식4)을 사용하여 명시된 기간(2012. 10. 15.～16.)내에 직접 및 등기우편에 의한 방법에 한하여 접수가 가능하나(질의 마감시간까지 제주지방기상청 도착분에 한한다) 등기우편의 경우에는 질의 신청자가 접수여부를 반드시 확인하여야 한다.

나. 질의는 응모자(업체)별 1회에 한한다.

다. 질의사항에 대한 답변은 2012. 10. 23.까지 모든 응모자에게 서면 또는 메일로 통보한다.

라. 질의사항에 대한 답변 사항은 본 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

마. 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접관련이 없는 사항이나 질의서가 관련서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

9. 응모작품 접수

가. 접수기간 : 2012. 11. 27.(화) 09:00～18:00(근무시간 내 접수처 도착에 한함)

나. 접 수 처 : 제주시 일도1동 1186번지

제주지방기상청 기획운영팀 (☏ : 064-726-0368)

다. 제출서류 : 건축설계공모 참여신청서(서식8)

라. 제출도서의 종류

1) 심사용 도판(판넬, A1)        4매

2) 설계도면(A3)                15부

3) 설계설명서(A4)              15부

4) 도면 CD                      1부

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출

1. 공통사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나. 설계도면, 설계도판 및 설계 설명서의 표현은 흑․백색으로만 표기 가능하며, 색채를 사용할 수 없다.(다만, 조감도는 색채를 사용할 수 있음)

다. 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표시한다.

라. 주요 실의 명칭 및 면적, 시설은 해당 실에 직접 기재한다.

마. 모든 도면 및 제출도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

바. 제출된 도서(작품)는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사. 설계도판, 설계도면 등 제출도면의 축척은 임의 작성한다.

아. 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표기는 아라비아 숫자만으로 표기하고 업체명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

자. 심사용 도판, 설계도면, 설계 설명서에는 테두리선을 표시하지 않는다.

※ 테이프제본 등 응모작도서의 좌․우측이나 편철 반대방향 여백에 특정로고 표시불가

2. 심사용 도판(4매)

가. 도판 규격은 A1(594㎜×841㎜) 규격으로 제작한다.

나. 작품심사 시 게시가 가능하도록 10㎜ 압축스티로폼보드(백색)에 부착하여 제출한다.

다. 설계도판에는 익명의 원칙을 위하여 불필요한 인식표기를 금지한다.

라. 심사용 도판구성

1) 조감도(투시도)               1매

2) 설계개요 및 배치도          1매

3) 평면도(각 층)                1매

4) 입면도, 주단면도(종, 횡)      1매

3. 설계도면(15부)

가. 규격은 A3(297㎜×420㎜) 용지에 장변을 수평으로 좌측을 철하여 제출한다.

(접착제 제본만 가능, 스프링 등은 불가)

나. 분량은 표지를 포함하여 총 20쪽 이내로 한 면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 도면 모두 백색(코팅지 등 사용불가)의 일반복사용지로 하고 채색을 하지 않는다. 단 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함

라. 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 도면으로 제출할 수 있다.

마. 도면의 종류(예시)

1) 표지는 별지(서식9)에 의한다.

2) 목차

3) 설계개요

4) 배치도(건축물, 관측장소, 도로, 주차장, 부지조성 및 조경계획 등을 표기)

5) 각 층별 평면도

6) 입면도(4면)

7) 단면도(종․횡)

8) 기타(도판에 표기하지 못한 사항)

4. 설계설명서(15부)

가. 규격은 A4(210㎜×297㎜)용지 크기로 장 방향을 종으로 상부를 편철하여 제출한다.

나. 분량은 표지를 포함하여 총 30쪽 이내로 한 면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 설계설명서 모두 백색(바탕무늬 없는 것) 용지로 하며 채색을 하지 않는다. 단, 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함.

라. 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계설명서로 제출할 수 있다.

마. 작성방법

1) 표지는 별지(서식10)에 의한다.

2) 글씨크기 : 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 13포인트)는 신명조체로 작성한다.

3) 줄 간격 등 : 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 15m/m, 아래쪽 15m/m, 좌․우측 각 20m/m, 머리말․꼬리말 각 10m/m로 한다.

4) 작성순서

가) 표지(서식10)

나) 목차

다) 건축개요 및 시설면적표(서식5)

라) 층별 세부용도 및 면적표(서식6)

마) 기본계획방향

바) 대지현황분석

사) 건축계획(배치, 평면, 단면, 입면 등)

아) 재료 마감표

자) 조경 및 외부 공간 계획

차) 구조 및 설비계획

카) 에너지절약계획․신재생에너지 이용에 관한 계획

타) 관련법규 검토서(서식7)

파) 공사일정 및 추정예상 공사비 개략내역서

5. 응모도서의 제출

가. 응모등록을 하지 않은 업체의 작품은 접수하지 아니한다.

나. 응모도서는 오손되지 않게 포장하여야 한다.

다. 응모도서는 참가자 각 1점으로 한정한다.

라. 우편접수는 하지 않는다.

마. 제주지방기상청에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

바. 응모도서 접수 시 접수증을 교부한다.

6. 제출도서의 익명성

가. 규격봉투(제주지방기상청에서 제공)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류(서식8)를 넣어 봉인한 후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출한다.

나. 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉해 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 사무소명 또는 어떠한 암호나 기호도 표시되어서는 아니 되며 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

라. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

마. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 공모기간동안 적용된다.

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사 기준과 방법

가. 설계공모의 작품심사는 “설계공모운영지침(국토해양부 고시 제2012-446호)”에 따라 설계공모 심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 구성하여 발주자가 정한 배점기준에 의하여 심사한다.  다만, 평가항목의 세부평가기준은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있으며, 필요한 경우 평가항목 또는 배점기준을 조정할 수 있다.

나. 응모자는 작품 심사결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 심사위원회 명단은 심사 결과 발표 시에 공개한다.

다. 심사 및 당선작 선정방법

1) 접수된 작품의 수가 3개를 초과하는 경우 심사위원회는 작품심사를 1,2차로 구분하여 실시한다.

2) 1차 심사에서는 2차 심사를 위한 최종 3개 작품을 선정한다.

3) 2차 심사는 심사배점표의 평가분야별 배점에 따라 아래와 같은 방식으로 최종 입상작을 선정한다.

가) 평가는 상대평가로 실시한다.

나) 각 평가분야별 배점기준에 따라 가, 나, 다로 각 1개 작품을 평가하고 분야별 점수는 【배점×평가승수】로 계산한다.

※ 평가승수 : 가(100%), 나(90%), 다(80%)

다) 평가분야별 최종점수는 심사위원별 점수를 합산하여 심사위원의 수로 나누어 산출한다. 점수산정은 소수점 셋째자리에서 반올림하여 산출한다.

라) 작품별 최종점수는 평가분야별 최종점수를 합산하여 산출한다.

마) 작품별 최종점수가 높은 순으로 입선작(당선작, 우수작, 가작)을 선정한다.

4) 최종 점수가 동일한 작품이 2개 이상인 경우에는 심사위원회에서 결정하는 방법으로 최종 당선작을 결정한다.

5) 평가항목 및 배점기준(안)

평 가 항 목	세부평가기준	배점
계		100
배치계획	o 배치계획, 동선계획, 옥외공간 계획, 조경계획	40
건축계획	o 청사 평면계획, 입면계획 o 주차장 계획, 구조계획 o 시공계획의 기술성 및 안정성	40
설비계획	o 에너지절약형 및 친환경건축물 계획	20

라. 작품의 실격처리

1) 설계공모 참여자 간의 공정한 평가를 기하기 위하여 법규 및 설계도서 작성 지침 등을 위반하여 작성한 경우 아래와 같이 실격기준에 따라 처리한다.

2) 실격처리는 실격기준에 의거 우리 청에서 검토 후 검토결과를 심사위원회에 상정하여 실격처리의 적정성 여부를 심의결정하고 실격결정시 평가대상에서 제외한다.

3) 실격기준

가) 제출도서에 참가자의 인지가 가능한 암호나 기호가 표기된 경우

나) 지침서에 제시한 연면적을 초과한 경우

다) 예정공사비 8,976백만원(토목․건축․조경․기계․전기․통신 공사비 등 포함)을 초과하여 제출한 경우

라) 직․간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

마) 관련법규에 위배되는 등 실현 불가능한 설계안을 제출한 경우

바) 그 밖의 심사위원회에서 응모작품의 실격이라고 의결한 경우

2. 심사결과 발표

가. 일  시 : 2012. 12. 6.(목)(예정)

나. 심사결과는 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 내 소속기관(제주지방기상청) 공지사항에 게재하고 당선작 및 입상작에 대해서는 개별통지

3. 입상 작품 수 및 보상

가. 입상 작품 내역 및 보상

1) 당선작(1점) : 제주지방기상청 청사 신축 설계용역 권리 부여

2) 우수작(1점) : 상금  500만원

3) 가  작(1점) : 상금  300만원

나. 심사위원회는 심사결과 공모목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 및 입선작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 당선자에 대한 조건

가. 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자(공모 당선자)를 낙찰자로 결정하며, 낙찰자와의 설계용역계약은「국가를당사자로하는계약에관한법률」에 따라야 한다.

나. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주 부서의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완․수정해야 한다.

다. 당선자는 중간 및 실시설계 시에는 지질조사를 실시하여 적합한 기초구조를 결정하고, 사업의 진행에 필요한 각종 심의, 인가, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계도서 등이 자료제출 및 보고는 발주처의 요구 또는 관할기관이 필요로 하는 적기에 제공하고 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 설계자가 부담한다.

라. 당선자는 설계기간 중 기상청의 요구에 따라 친환경 예비인증 및 건물에너지효율등급 인증 등 인․허가에 필요한 각종 인증업무를 수행하여야 한다.

마. 당선자는 이 지침서와 기상청에서 정하는 과업지시서를 준수해야 하며, 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우에는 기상청의 해석에 따라야 한다.

바. 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 실시설계 용역을 체결할 의무를 갖는다. 다만, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

사. 당선자는 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우 다음 순위자(우수작)에게 설계권을 부여할 수 있으며, 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여받은 상금은 반환한다.

5. 응모작품 반환

가. 설계공모 입상작은 반환치 않으며, 저작권 등 모든 권리를 기상청에 귀속하며 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

나. 응모작품은 작품심사 결과 발표일로부터 7일 이내에 반환받아야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

다. 반환기간 내 반환 받지 않은 작품은 기상청에서 임의 처분하여도 이의를 제기할 수 없다.

6. 공모규정의 준수

가. 응모자는 작품을 제출함으로써 공모규정의 각 조건을 수락하는 것으로 간주하며 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

나. 본 공모에서 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 기상청의 동의 없이는 본 공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

다. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후, 모든 관계법규와 제반규정사항에 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침

1. 일반기준

가. 청사의 외관은 기상청의 상징성을 감안하여 제주특별자치도의 정서와 특성을 살리면서 부지 주위 경관(산지천 등)과 조화를 이루어야 한다. 특히, 제주만이 가지고 있는 이미지와 연계하여 독창적인 디자인 도입 및 다양한 공간구성으로 지역발전에 기여할 수 있는 기능성 등을 두루 갖춘 청사를 건립해야 한다.

나. 건물의 안정성을 확보하고 경제적인 건물이 되도록 설계하며, 현대적 이미지로 국민들에게 친근감을 줄 수 있는 제주지방기상청만의 상징성을 구현하여야 한다.

다. 기능성, 조형성 및 예술성, 친환경성 등을 고려하여 시대적으로 한 단계 앞선 미래지향적인 건축의 방향을 제시하여야 한다.

라. 직원들의 업무능률 극대화를 위하여 조망, 일조, 채광, 환기, 방범 및 방재, 방음 등이 편리하여 쾌적한 환경으로 유지관리가 용이하도록 설계한다.

마. 설계도서 및 각종 자료는 객관적인 타당성을 제시할 수 있는 내용이어야 하며, 건축법 및 기타 관련 법규에 위배되지 않도록 설계하고, 본 지침서에 명기되지 아니한 사항이라도 본 시설의 기능유지에 필요한 사항은 계획에 포함되어야 한다.

바. 설계는 새로운 공법과 기술을 적극 도입하여 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 크고 안전하여야 하며, 외형상으로도 안정되고 유지관리 및 에너지 절약과 미적 구비조건을 갖추어야 한다.

사. 본 공사에 필요한 모든 자재는 국내생산 자재를 사용함을 원칙으로 하며, 국산품이 없거나 조잡한 자재에 대하여는 부득이 외국산 자재를 사용하여도 무방하나, 사후 유지관리에 편의와 교환성을 고려하여야 하며 가능한 반영구적인 자재를 사용하도록 한다.

아. 향후 여건 변화에 대응할 수 있는 경제성과 제주의 정체성을 겸비한 친환경적인 우수한 작품을 설계해야 한다.

자. 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 및 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 기타 관련법등에 적합하도록 설계한다.

2. 지능형건물(IBS : Intelligent Building System) 계획

가. 건물자동화 관련시설은 다음사항을 충분히 조사, 연구하여 건축계획 시 시스템 도입을 적극 반영되도록 하여야 한다.

1) 건물자동화시스템 (Building Automation : BA)

- 건물방재시스템, 중요기자재감시시스템, 에너지절감시스템 등

2) 사무자동화시스템(Office Automation : OA)

- 정보서비스 및 문서관리, 일반사무처리

3) 정보통신시스템 (Tele- communication : TC)

- 기상청, 제주지방기상청, 각 기상대 상호간 효율적인 정보․통신망 구성 방안

4) 통합보안시스템 (Integrated Security : IS)

- Card-Key System, CC-TV, 자동 방범셔터 설치 등

5) 기타

○ 향후 자동화 관련 설비의 Up-Grade를 대비한 고려

○ 설치공간을 고려한 층고 계획 및 개․보수 공간 고려

3. 에너지 절약(Energy Saving) 계획

가. 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화할 수 있는 전기 및 기계설비 시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 태양열에너지 등 신재생 에너지를 활용할 수 있는 계획이 요구된다.

나. 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍성, 단열성 등 에너지 절약형 구조로 설계하고, 주출입구 및 부출입구에는 회전문이나 방풍실 및 에어커튼을 설치한다.

다. 창호는 고효율 에너지 기자재 인증품목인 고기밀성 단열창호(System창호)를 설치하여 에너지절감 및 방음, 방범, 기밀성을 확보를 할 수 있도록 하여야 하며, 유리는 열전달을 감소시켜 냉․난방부하를 줄일 수 있도록 복층유리, 이중창 등을 사용한다.

라. 자연채광을 최대한으로 반영하고 자연환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도로 설계하며 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)의 1면 이상 자연채광이 가능하도록 고려한다.

마. 건축자재, 기계 및 전기설비는 고효율 에너지 절약형 인증제품을 사용하고 고효율 시스템으로 설계한다.

바. 에너지절약 건축물 구축을 위하여 “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(지식경제부고시 제2012-18호)”을 준수하고 국토해양부장관이 정하는 “건축물의 에너지 절약 설계기준” 및 “건물 에너지 효율등급인증에 관한 규정”에 적합하여야 한다.

4. 분야별 설계기준

가. 배치계획

1) 공간배치의 효율성, 차후의 융통성, 관리보안상의 측면을 고려하고, 조화로운 공간계획 및 기능별 분리에 의한 합리적 동선계획을 추구한다.

2) 지형조건을 고려하여 조경 공간, 주차장구역, 차량/보행자 진․출입구역 등 대지이용계획을 합리적으로 결정한다.

3) 건물의 배치는 채광 및 주변 환경(보행로 및 도로, 주차장, 부대시설의 배치 등)을 고려하고 관련법규 및 규정에 적합하도록 계획하고 향후 증축을 고려한다.

4) 조경, 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하고, 단열을 고려하여 옥상공원(휴식, 운동 공간)이 조성될 수 있도록 설계한다.

5) 배치계획에는 부지 내에 관측업무 수행을 위한 관측노장(25m×25m)을 조성한다.

나. 평면계획

1) 지방기상청 수준의 기능별 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

2) 주출입구 로비는 개방적인 공간으로 계획하여 시각적 개방감을 최대한 확보한다.

3) 각 사무실이나 창고 등은 장비나 무거운 물건 운반이 용이하도록 출입문 크기를 고려하여 설계한다.

4) 건물 내 모든 시설은 장애인 편의시설 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

5) 시설별 소요면적(참고1)을 기준으로 계획하되 경미한 면적증감은 유사 건축물의 사례를 비교․분석하여 각 영역에 적절히 적용할 수 있다.

※ 시설별 소요면적(참고1)은 시설배치에 대한 의견이며, 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 협의하여 설계하여야 한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 제주지방기상청 청사의 이미지를 부각하고 주위환경과 조화되며, 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 계획한다.

2) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열손실을 방지하고 방음․방수ㆍ방충 등의 영향을 고려한다.

3) 창호는 풍향, 풍속을 고려하여 개폐조절이 가능하도록 설계한다.

4) 입면디자인 특성을 살릴 수 있는 범위에서 과도한 다양성 보다 가급적 단순화하여 기능위주의 입면계획으로 경제적이며 내구성이 있는 자재를 사용할 수 있도록 한다.

5) 디자인 개념을 침해하지 않는 범위에서 가능한 단순화 및 최소화하여 공사비절감을 고려한다.

라. 단면계획

1) 지반면은 가능하면 인접도로 및 인접부지의 지표면보다 낮지 않도록 계획하고, 지표면의 배수가 잘 되도록 설정한다.

2) 근무자의 작업 공간, 채광, 용적 등 각 사무실의 기능을 고려하여 설계한다.

3) 기능별 조닝(zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직 동선이 원활하여야 한다.

4) 현업시설의 특수성을 감안 주요 실의 층고를 적절히 설정하고 실 규모, 용도 및 기능에 적합하게 조절한다.

마. 구조계획

1) 공사비, 공간규모, 건축의 성격 등을 고려하여 설계지침서에 요구한 내용을 제일 잘 표현할 수 있는 구조를 적용하여야 한다.

2) “건축물의 구조기준 등에 관한 규칙” 등 제반 관련법규 및 규정에 적합하도록 설계한다.

바. 조경계획

1) 주변 환경과 조화를 이루는 환경 친화적이며, 건물과 녹지의 유기적인 관계가 유지되도록 조경계획을 수립한다.

2) 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 장소로 구성하여야 한다.

3) 부지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 제주특별자치도 건축조례 조경기준에 따르고, 주변여건에 적합한 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

사. 기계설비 계획

1) 각 실의 용도에 적합한 설비를 하여 쾌적성, 위생성, 경제성 등이 확보되도록 하고 TAB(Testing adjusting Balancing)를 통해 건축물의 설비적 환경시스템을 검토․조정토록 하여 에너지 낭비요인을 제거․보완토록 고려한다.

2) 설비시스템은 효율성이 높고 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이한 것으로 계획하고, 소음, 진동, 오염물질의 배출 등 공해 발생을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

3) 부하변동에 대응할 수 있는 유연성을 확보할 수 있어야 한다.

4) A.D, P.S는 시설유지 공간 등을 위하여 적절한 위치 및 면적을 확보한다.

5) 냉난방 열원공급 및 부대설비를 중앙 집중관리로 설계하고, 층별, 실별, 공간별로 개별제어 가능한 시스템으로 구축하여 경제성을 추구한다.

6) 보일러, 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지하며 에너지절약이 될 수 있도록 대수분할 또는 비례제어, 풍량 제어 등의 방식을 채택한다.

7) 보일러의 배출수․폐열․응축수 및 공조기의 폐열, 생활배수 등의 폐열에 대한 회수 및 재이용 방안을 검토한다.

8) 위생기구설비는 장애인 편의시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙에 적합하게 하여야 한다.

9) 기타 소화, 경보 및 피난 설비 등을 현행 법규에 맞도록 설계하여야 한다.

아. 전기·통신설비 계획

1) 시스템 배치의 변경, 확장에 유연하고도 신축성 있게 대처 가능 하도록 하고, 시스템의 운용․보수․점검 등 유지관리가 용이하도록 하여야 하며, 안정성을 갖추도록 계획한다.

2) 수변전설비, 조명설비 등의 종합제어감시 및 운영관리가 가능한 자동제어설비를 채택한다.

3) 수변전설비는 정전 또는 사고시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원은 무정전화하여 신뢰성을 확보하며 향후 증설․확장에 대비할 수 있도록 충분한 전력용량을 확보할 수 있는 시스템으로 구성한다.

4) 비상발전기는 설계용량과 장비용량을 포함한 비상전원 설비를 설치하여 전원의 안전성을 확보하여야 하고, UPS는 기상장비 등 중요한 부분을 포함하여 24시간 무정전 시스템으로 시설운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

5) 전기실은 누수, 침수 및 습기와 결로가 생기지 않는 구조로 설계하여야 한다.

6) 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 건축의장과의 조화를 도모하여야 한다. 조명회로 구성은 부분 점․소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

7) 전관 및 옥외 방송설비, CATV설비, 옥외가로등설비, 방범설비, CCTV설비 등을 설계에 포함한다.

8) 통신설비계획은 미래지향적 기술기준을 적용한 초고속 정보통신시설을 갖추어야 하고, 안정성과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하며, 네트워크 설비는 이용자가 자유롭게 어느 곳에서도 이용할 수 있도록 설치한다.

< 참고 1 >

제주지방기상청 청사 시설별 소요면적(예시)

o 청사(3,214㎡/지하1층, 지상3층)

시 설 명		수 량	면적(㎡)	비 고
업무시설	청장실(2층)	1소	95	청장실, 접견실, 비서실, 화장실 포함
	기획운영팀(2층)	1소	80	과장1인*17+과원 9인*7=
	예보과(1층)	1소	73	과장1인*17+과원 8인*7=
	예보현업실(1층)	1소	148	예보관1인*17+과원11인*7+영상장비 등 54
	기후과(2층)	1소	108	과장1인*17+과원 13인*7=
	민원실(1층)	1소	40	민원담당자 10, 민원인 대기 30
	순사무실 면적		544
	소회의실(1층, 2층)	2소	82	영상회의실(2층 / 66)
	대회의실(3층)	2소	300	국제회의실(3층 / 130 / 각종 협의회 등)
	홍보 전시관(1층)	1소	150	기상․기후변화 체험, 기상장비 체험, 기상업무 등 홍보․전시
	예보관실(2층)	1소	50	현업근무자 연구활동 공간
	전산실(2층)	1소	66	전산장비 및 통신장비, 렉 등
	소 계(A)		1,192
공용시설	구내식당(지하)	1소	100	60인 * 1.5㎡(주방 포함)
	소 계(B)		100
	문서고(3층)	1소	115	문서 및 기록물자료실
저장시설
	기상자료실(3층)	1소	82	기상서적 및 연구서적, 전자자료관
	공동창고(3층)	1소	82	사무용품 등 물품 보관
	과별 물품보관실	3소	50	1층(16), 2층 2소(34)
관리시설	소 계(C)		329
	기상장비 관리실(2층)	1소	50	관측장비 점검 및 검정
	용원실(남녀 / 2층)	2소	40	2인×10㎡ 용역(청소, 시설유지 등) 관리실
편의시설	소 계(D)		90
	체력단련실(지하)	1소	100	20종×5
	휴게실(1층, 2층)	2소	50	남녀 휴게실(1층 / 33)
	샤워실(1층)	2소	30	남녀 샤워실, 탈의실 포함
운영시설	소 계(E)		180
	발전기실(지하)	1소	33	발전기 33
	전기실(지하)	2소	50	수배전 17, UPS 33
	기계실(지하)	1소	33	기계실 33
	소 계(F)		116
전용면적 소계(A+B+C+D+E+F)			2,007
공용면적 소계			1,207	전체면적의 38%
합 계(전용면적 + 공용면적)			3,214

※ 설계시 시설 등 면적에 대한 조정․추가 가능

[ 서식 1 ]

건축설계공모 응모신청서
※ 접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호) (E-mail)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)				주민등록 번 호
	소 재 지				전화번호 (FAX번호)
제주지방기상청에서 주최하는 제주지방기상청 청사 신축공사 설계 공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류 (공고문 참조) ※ 두 업체 이상의 건축사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출 시 공동 응모자란에 기재함 2012. . . 신 청 인 : (인) 제주지방기상청장 귀하
------------------------------------------------절 취 선 --------------------------------------------------
설계공모 응모신청 접수증
설계 공모명 : 제주지방기상청 청사 신축공사 설계								접수인
※ 접수번호 :
건 축 사 사무소명				전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건 축 사)				주민등록 번 호

[서식 2]

대 표 자 선 임 계

본인은 ○○○ 건축사사무소의 (공동)대표로서 제주지방기상청에서 시행하는 제주지방기상청 청사 신축공사의 설계공모에 응모함에 있어 공동응모자 ○○○ 건축사사무소 (공동)대표 ○○○를 응모자 대표로 선임하며 설계공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2012.     .     .

○○○ 건축사사무소

(대표)건축사 ○○○

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계

사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함.

제주지방기상청장 귀하

[서식 3]

서     약     서

제주지방기상청장 귀하

본인은 제주지방기상청에서 추진하는 『제주지방기상청 청사 신축공사 』건축설계 공모에 응모함에 있어 건축설계지침 내용의 제반사항을 반드시 준수할 것이며, 만일 이를 소홀히 하여 발생되는 사항에 대해서는 제주지방기상청에 어떠한 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히, 심사위원회의 심사결과에 대하여 어떠한 경우에도 이의를 제기하지 않고 민․형사상의 책임을 감수하겠기에 이에 서약서를 제출합니다.

2012년    월    일

회 사 명 :

주    소 :

대표자 :                               (인)

전화번호 :

[서식 4]

건축설계공모 질의서
대 표 자 (건 축 사)	(인)	신 청 접수번호
건 축 사 사무소명		전화번호 (FAX번호)
소 재 지		E-mail	반드시 기재
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	※ 질의서는 직접접수, 우편물(반드시 등기우편 발송, 접수기간 내 우리청 접수 분에 한함)만으로 제출 가능함.

[서식 5]

건축개요 및 시설면적표

구 분		설 계 내 역	비 고
건 물 개 요	공 사 명
	대지위치
	지역지구
	대지면적	㎡( 평)
	도로현황
	연 면 적	㎡( 평)
	건축면적	㎡( 평)
	건 폐 율	%
	용 적 률	%
	구 조
	층 수
	최고높이	m
외 부 마 감
설 비 개 요
주 차 개 요
조 경 개 요
기 타 사 항

[서식 6]

층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계	면 적
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 7]

관 련 법 규 검 토 서

연번	법규 및 조항	대 상	법적기준	설계기준	비고

[서식 8]

건축설계공모 참여 신청서
접 수 번 호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건 축 사)		주민등록번호
	소 재 지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
위와 같이 제주지방기상청에서 주최하는 제주지방기상청 청사 신축공사 설계를 위한 설계공모에 참여를 신청합니다. 첨부 1. 심사용 설계도판(A1) 4매 2. 설계도면(A3) 15부 3. 설계설명서(A4) 15부 2012. . . 신 청 인 : (인) 제주지방기상청장 귀하

-----------------------------------------------------------절  취   선 --------------------------------------------------------

설계공모 작품 접수증
설계 공모명	제주지방기상청 청사 신축공사 건축설계		접수인
접 수 번 호
설계사무소 명
대표자(건축사)
발 주 기 관	기 관 명	제주지방기상청
	주 소	제주시 건입동 1123-13번지
	전화번호(FAX)	064-726-0368 (064-721-0368)
	홈페이지	http://jeju.kma.go.kr(제주지방기상청)

[서식 9]

설계도면 표지서식

제주지방기상청 청사 신축공사

건축설계공모 설계도면

2012.  .

[A3횡 백색 일반복사용지 좌측편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-32point, 년도 글씨-24point, 중앙정렬)]

[서식 10]

설계설명서 표지서식

제주지방기상청 청사 신축공사

건축설계공모 설계설명서

2012.   .

[A4종 백색 일반복사용지 상부편철 (신명조, 크기 : 제목 글씨-24point, 년도 글씨-20point)]