2024년도 기상관측장비 구매 사업 현황

□ 2024년에 구매할 기상관측장비는 기상청, 국립기상과학원, 한국기상산업기술원에서 조달청 나라장터를 통하여 구매 사업을 추진할 예정입니다. 발주시기, 설치장소·수량, 주요규격(안) 등은 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

번호

장비명

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

레윈존데 비양기구

- 라디오존데

(자동/고층현업)

10,940개

자동고층

관측장비용/

백령도, 흑산도, 제주도, 포항, 강릉, 창원, 덕적도, 안마도, 기상관측선, 차량 등

2,886

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년  6월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 압	측정범위 : 1050㍱ ∼ 5㍱ 분 해 능 : 0.1㍱ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16㎞ : 1 ㍱ 16㎞ 초과 : 0.6 ㍱
기 온	측정범위 : 50℃ ∼ -90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16 ㎞ : 0.4 ℃ 16 ㎞ 이상 : 0.8 ℃
습 도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 12 ㎞ : 상대습도 6 % 12 ㎞ ∼ 17 ㎞ : 상대습도 10 %

⦁WMO 비교관측 결과 3이상의 결과치 제품

⦁무선송수신장치: 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레 등 부대장비 포함

⦁도달고도

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

기상청 관측정책과

(이봉수 사무관 042-481-7342)

한국기상산업

기술원

사업기획실

(최득환 실장

070-5003-5410)

2

고층기상관측용

자동발사장치

1대

고층기상관측/

추풍령

800

외자/

협상계약

‘24년  2월

‘24년 12월

⦁레윈존데를 상층으로 띄워 지상으로부터 약 30km까지 고도별 기상요소 측정

- 관측요소: 풍향, 풍속, 기압, 기온, 습도

⦁ 관측주기: 1일 4회(00, 06, 12, 18UTC)

⦁ 기술규격

- 최소 40개 이상의 라디오존데 장착

- 비양 기구에 가스 자동 주입

- 사용주파수: 405.15∼406MHz

- 운영환경 조건

· 기온 -40℃∼+50℃, 풍속 21m/s이상, 강수량 90mm/3h 이상, 일적설 30cm 이상

기상청 관측정책과

(이봉수 사무관 042-481-7342)

3

기상관측차량

1대

위험기상감시/

제주

170

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 10월

⦁차량 규격

- 승합차 또는 미니버스급

- 자동변속기, 운전자격: 1종 보통

⦁기상관측 수행(지상, 고층, 드론)환경 구축

- 자동기상관측장비(기온 등 6개 요소) 탑재

- 기상관측드론, 고층기상관측시설 탑재 공간 확보

⦁현장 브리핑 시스템 및 사무공간 구축

- 대형모니터(방수): 60인치 이상, 4면 분할, PC와 연결

- 업무용 노트북, 사무용품(의자, 책상 등)

⦁자체 전원(상용전원수용, 인버터, 배터리 등) 구축

⦁통신 시설(VPN 기능이 탑재된 LTE급 이상) 구축

⦁차량의 도입에서 개조에 따른 인허가 수행

4

종관기상관측장비

(ASOS)

13대

종관

기상관측/

13개소

884

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서)와의 연동

⦁관측요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압, 적설 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

기상청 관측정책과

(이봉수 사무관 042-481-7342)

한국기상산업

기술원

사업기획실

(최득환 실장

070-5003-5410)

기상청 관측정책과

(이봉수 사무관 042-481-7342)

한국기상산업

기술원

사업기획실

(최득환 실장

070-5003-5410)

5

방재기상관측장비

(AWS)

70대

방재기상관측

/70개소

3,332

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서, 운고센서)와의 연동, 영상관측장치 포함

⦁관측요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압, 적설 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

6

시정계

28대

시정 관측/ 28개소

308

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁ 측정범위: 10 m ～ 25000 m 이상

⦁ 정 확 도: ±10 % 이내(10 m ～ 10000 m 미만), ±20 % 이내(10000 m 이상)

⦁ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁ 샘 플 링: 매 10～15초

⦁ 분 해 능: 10 m

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

7

운고계

20대

구름 높이 등 관측/20개소

600

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁ 측정범위: 10 m ～ 7500 m 이상

⦁ 정 확 도: ±10 m(1000 m 미만), ±30 m(1000 m 이상)

⦁ 운용환경: -40 ℃ ～ +60 ℃

⦁ 샘 플 링: 매 15～60초

⦁ 분 해 능: 10 m

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

8

도로

기상관측장비

10대

도로 기상, 노면 관측/

거점 도로관측용

1,442

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 11월

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 온도, 강수량, 적설, 습도, 기압, 시정, 노면온도, 노면상태, 운고·운량, 일사·일조

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

⦁광학식 노면센서

- 노면온도: -40℃ ∼ +60℃

- 노면상태: 마름, 젖음, 눈, 결빙 등

50대

도로 기상, 노면 관측/

거점 도로관측용

3,184

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 11월

⦁관측요소: 통합센서(온·습도, 풍향, 풍속, 기압), 노면온도, 노면상태, 강수량, 시정

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

⦁광학식 노면센서

- 노면온도: -40℃ ∼ +60℃

- 노면상태: 마름, 젖음, 눈, 결빙 등

65대

도로 안개 관측/ 안개다발지역

1,985

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 11월

⦁관측요소: 노면온도, 시정

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

79대

도로 결빙 관측/ 결빙다발지역

3,634

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 11월

⦁관측요소: 노면온도, 노면상태

⦁광학식 노면센서

- 노면온도: -40℃ ∼ +60℃

- 노면상태: 마름, 젖음, 눈, 결빙 등

9

해양기상부이

(10M 원반형)

1대

원해역 해양기상 감시/ 서해북부

1,200

내자/

협상계약

’24년  1월

’24년 10월

⦁형태: 10 m 원반형 부이

⦁설치지점: 남해 원해역(수심 80 m내외)

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동·해양기상관측장비의 표준규격」참조

※ 관측주기: 30분 이내, 전력과 통신시스템 구성필수

기상청

관측정책과

(이봉수 사무관 042-481-7342)

한국기상

산업기술원

장비사업실

(이영재 실장

070-5003-5420)

10

해양기상부이

(3M, 원반형)

2대

먼바다 해양기상관측/ 추자도, 예비

700

내자/

협상계약

’24년  1월

’24년 10월

⦁형태: 3 m 원반형

⦁재질: (본체: 알루미늄 5083 이상), (상부: 알루미늄 6061 이상), (하부: 스테인리스 STS316 이상)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동·해양기상관측장비의 표준규격」참조

※ 관측주기: 30분 이내, 전력과 통신시스템 구성필수

11

연안부이

12대

해양기상관측/

미정

1,050

내자/

협상계약

’24년  3월

’24년 11월

⦁형태: 원반형, 직경 2 m 내외

⦁재질: Polyethylene 등(제조사 제안 가능)

⦁관측요소: 파고, 파주기, 수온, 기온, 기압, 풍향·풍속

※「기상측기 형식승인·검정 관련 규정」참조

※「자동·해양기상관측장비의 표준규격」참조

※ 관측주기: 30분 이내, 전력과 통신시스템 구성필수

12

표류부이

10대

해양기상관측/

미정

130

내자/

규격가격

’24년 1월

’24년 6월

⦁본체: 플라스틱, FRP 등 재질 / 직경 400∼500㎜ 구형

⦁수감부: 수온계, 기압계, 파고계 등

⦁통신부: 위성통신 모듈 및 안테나

⦁전원부: 3개월 이상 전원공급 가능한 배터리팩

13

등표기상관측장비

1대

해양기상관측/

미정

30

내자/

협상계약

’24년 1월

’24년 8월

⦁형태: 등표 위에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 오륙도

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 기온, 기압, 습도 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

14

온도정밀측정장비

(온도계기준기)

5대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

100

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁온도계기준기(5대)

- 온도 범위 : -200 ℃ ∼ 661 ℃

- 정확도 : ±0.004 °C at 0 °C

- 측정저항 범위 : 0 ∼ 500 Ω

- 분해능 : 0.1ppm / 0.001 mΩ / 0.01 mK

기상청 계측표준협력과

(김용업 사무관 042-481-7352,

고남석 주무관

042-481-7355)

기상청 계측표준협력과

(김용업 사무관 042-481-7352,

고남석 주무관

042-481-7355)

기상청 계측표준협력과

(김용업 사무관 042-481-7352,

고남석 주무관

042-481-7355)

15

습도챔버

(노점기준기 포함)

4대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

326

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁습도챔버(2대)

- 습도 범위: 10 ∼ 98 %

⦁기준노점계(2대)

- 이슬점 범위: -40 ℃ ∼ 95 ℃

- 상대습도 범위: 0.5 ∼ 100 %

- 온도 범위: -200 ℃ ∼ 661 ℃

- 정확도: ±0.004 °C(0 °C)

16

기압챔버

(기압컨트롤러)

2대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

155

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁기압챔버(1대)

- 압력 범위: 100 ∼ 1100 hPa

⦁기압컨트롤러(1대)

- 압력 범위: -1 ∼ 210 bar

- 정확도: 0.01 %

- 안정도: 0.003 % 미만

17

내한·내열 챔버

9대

형식승인 기준장비/  기상·지진장비 인증센터(오창)

1,080

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁내한·내열 챔버(9대)

- 온도범위: - 75 ℃ ∼ 180 ℃

18

태양광 시험기준장비

7대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

148

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁썬트랙커(1대)

- 정밀도: < 0.1°passive tracking, /< 0.02° active tracking

⦁직달일사계(기준기)(1대)

- 측정범위: 0 ∼ 4000 W/[eqn: m ^{2}]

- 측정 파장범위: 200 ∼ 4000 nm

⦁전천일사계(1대)

- 측정범위 : 0 ∼ 4000 W/[eqn: m ^{2}]

- 파장범위 : (20% point) 190 to 4000 nm

- 파장 범위 : (50% point) 200 to 3600 nm

⦁UVA복사계(1대)

- 측정범위: 0 ∼ 90 [eqn: W/m ^{2}]

- 스펙트럼 범위: 315 ∼ 400 nm

⦁UVB복사계(1대)

- 측정범위: 0 ∼ 9 [eqn: W/m ^{2}]

- 스펙트럼 범위: 280 ∼ 315 nm

⦁UVE복사계(1대)

- 측정범위: 0 ∼ 0.9 [eqn: W/m ^{2}]

- 스펙트럼 범위: 250 ∼ 400

⦁적외복사계(1대)

- 측정범위: 0 ~ 1000 W/[eqn: m ^{2}]

- 스펙트럼 범위: 4.5 ∼ 42 µm

19

고층 시험장비

1대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

1,500

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁고층시험장비(1대)

- 대류권∼성층권의 기압, 온도, 습도 환경 재현 장비

- 온도: -70 ∼ 40℃

- 저노점 발생: -65℃에서 습도10 ∼ 40%RH 구현

- 압력제어: 5 ∼ 500hPa

20

파고·파향 시험장비

1대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

500

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁파고·파향 시험장비(1대)

- 최대파고: 5m,

- 파고편차: 5mm이하

- 최소 파주기: 3.0 Sec

21

시정·운고계 시험장비

2대

형식승인 기준장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

150

내자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁시정계(1대)

- 관측범위: 10 ∼ 20,000 m

⦁운고계(1대)

- 관측범위: 0 ∼ 13 km

22

현장용 기상관측

검정장비

17대

현장 기상관측

검정용 기준기/

검정지역센터

(원주,상주,진주)

200

내자/

규격가격

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁온도챔버 및 온도기준기: 5개

- 온도기준기

· 측정온도범위: -40 ∼ 100 ℃

· 정확도: ± 0.01 ℃

- 온도챔버

· 측정온도범위: -25 ∼ 150 ℃

· 온도 분해능: 0.01 ℃

· 블록 홀 구성: 블록에 1/4 in 홀 구멍 6개 구성

· 무게: 9 kg 이내

· 전원: 230 V (± 10 %) 50/60 Hz

⦁기압 기준기: 2대

- 측정범위: 500 ∼ 1100 hPa

- 정확도: 0.1 hPa (20 ℃ ∼ 25 ℃ 범위 기준)

⦁풍향 기준기: 2대

- 각도판

· 크기: ∅240mm, 재질: 알루미늄

· 각도표시 간격: 1°간격

- 지지대

· 크기(높이): 450 ∼ 1,000 mm

· 형태: 삼각지지대로 4단 높이 조절이 가능

⦁풍속기준기: 2대

- 3배형 풍속계

· 측정범위: 0 ∼ 75 m/s

· 정확도: 10 m/s 미만에서 0.3 m/s 이내, 10 m/s 이상에서 3 % 이내

· IP등급: IP65 이상

- 자료수집기(풍속계용)

· 프로세서: 마이크로 프로세서

· 통신인터페이스: TCP/IP, RS232, RS485를 모두 지원

· 아날로그 채널: 6개 이상(Differential 채널 3개 이상 포함)

· 디지털/주파수 채널: 4개 이상/ 2개 이상

· 메모리: 4MB 이상

· A/D bit: 13 bit 이상

· 키패드장치: 디스플레이가 장착된 키패드

· 자료수집기 함체 및 이동형 케이스

⦁강수량 기준기: 6대

- 측정 용량: 20 mm(628 ml)

- 잔량측정 피펫: 0.1 ∼ 0.5 mm(0.01 mm 간격)

- 피펫 밸브: 고무소재

- 휴대용 가방: 플라스틱

- 펄스 카운터: 무전원 카운터

23

지진검정장비

3대

지진관측장비 검정장비/ 기상·지진장비 인증센터(오창)

1,630

외자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁저주파 가진시스템(2대)

- 감도검사, 주파수응답 검사, 선형성 검사

⦁지진기록계 검정장비(1대)

- 시각오차 검사, 전압선형성 검사, 전압안정도

기상청

지진화산기술팀

(김명수 사무관

02-2181-0084)

24

지진관측장비

(조성공사 제외)

85대

지진관측/전국

2,736

외자/

협상계약

‘24년  1월

‘24년 12월

⦁지진기록계 40대

- 동적범위(Dynamic Range): 130dB 이상

- 실시간 자료 전송(Protocol)은 Antelope, SEEDlink, earthworm 등의 방식으로 매초마다 동시에 다른 목적지 3곳 이상 가능, 전송시간은 ‘패킷지연시간’과 ‘통신지연시간’을 합해 2.8초 이내

⦁시추공형 가속도지진센서 41대(예비품 포함)

- 성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

- 동적범위: DC ～ 50Hz 범위에서 120dB 이상

- 주파수영역: DC ～ 50Hz 범위에서 3dB 이하이며,

1 ～ 20Hz 범위에서 3% 이하

- 민감도: 명목감도와 측정감도 편차 3% 이하(주파수 1Hz)

⦁시추공형 광대역속도지진센서 4대(예비품)

- 성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

- 동적범위: 0.0083 ～ 40Hz 범위에서 130dB 이상 등

- 주파수영역: 0.01 ～ 8Hz 범위에서 3% 이하

- 민감도: 1,000Vs/m 이상

화산관측장비

(조성공사 제외)

12대

지진·화산활동 관측/제주

⦁지진기록계 4대

- 동적범위(Dynamic Range): 130dB 이상

- 실시간 자료 전송(Protocol)은 Antelope, SEEDlink, earthworm 등의 방식으로 매초마다 동시에 다른 목적지 3곳 이상 가능, 전송시간은 ‘패킷지연시간’과 ‘통신지연시간’을 합해 2.8초 이내

⦁지표형 광대역속도지진센서 4대

- 성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

- 동적범위: 0.0083 ～ 40Hz 범위에서 130dB 이상 등

- 주파수영역: 0.01 ～ 8Hz 범위에서 3% 이하

- 민감도: 1,000Vs/m 이상

⦁GNSS 4대

- 수신신호: GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS

- 페이즈 센터 재현성(안정성): 1mm 이하

- 최대 페이즈 이심율은 2mm

- 안테나 이득: 37dB 이상

25

예비용

공항기상관측장비

(AMOS)

4대

공항기상관측/

김포, 울산, 여수공항

600

내자/

협상계약

‘24년  1월

’24년 11월

⦁관측센서 규격

- 자동기상관측장비의 표준규격: 풍향‧풍속(초음파식), 온‧습도, 강수량

- ICAO 규격: 시정‧현천(전방산란), 기압

※ 예비용 AMOS는 장비장애시 필수적인 기상정보 생산을 위해 최소한의 센서로 구성

항공기상청 정보기술과

(백종호 사무관, 032-222-3061)

26

저층급변풍경고장비

(LLWAS)

1대

저층급변풍 탐지/

양양공항

900

내자/

협상계약

‘24년  1월

’24년 11월

⦁관측센서 규격

- 자동기상관측장비의 표준규격: 풍향‧풍속(초음파식)

⦁급변풍 탐지 알고리즘 : LLWAS phase Ⅲ

27

연직바람관측장비

(Wind Profiler)

2대

고층기상관측/

김포공항

1,000

외자/

협상계약

‘24년  2월

’24년 11월

⦁최대송신출력: 1㎾ 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2㎑ ∼ 30㎑

⦁펄스폭: (High 모드) 2㎲ 이하, (Low 모도) 1㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27dBi 이상

⦁유효안테나면적 : 2.8㎡ 이상

⦁송신주파수: 1.29㎓

⦁점유주파수대역폭: 15㎒

⦁빔폭: 3㏈ 전력포인트에서 9° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2㎞ 이상, 강수대기 5㎞ 이상

28

연직바람관측장비

1대

연직바람관측

/강원 현내

(설치장소 변동 가능성 있음)

400

외자/

협상계약

‘24년  2월

‘24년 12월

⦁운용주파수: 1.29 GHz

⦁최대송신/평균송신 출력: 1kW 이상/ 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2 ∼ 30 kHz

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode) 1 ㎲ 이하

⦁점유주파수대역폭: 15 MHz 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 km 이상, 강수대기 5 km 이상

⦁관측주기: 10분

기상레이더센터

레이더운영과

(권두순 사무관 02-2181-0815)

29

지상

GNSS 수신기

2대

지상위치정보 측정/

2소(미정)

40

내자/

규격가격

‘24년 3월

‘24년 9월

⦁수신기

- 수신채널은 540개 이상

- 수신위성: GPS(L1/L2C/L2P/L5), GLONASS(L1/L2C), Galileo(E1/E5A/E5B), Beidou(B1/B2/B3), QZSS(L1/L2C), SBAS(지원)

- 정지측량: 수평 3mm +0.1ppm RMS, 수직3.5mm+0.4ppm RMS

⦁안테나(수신기와 동일한 제조사의 제품)

- 측위신호: GPS(L1/L2C/L2P/L5), GLONASS(L1/L2C), Galileo(E1/E5A/E5B), Beidou(B1/B2/B3), QZSS(L1/L2C), SBAS(지원

- 안테나 gain: 37dB 이상

- 입력전원은 직류(DC) 3V 이상

국가기상위성센터

위성운영과

(김진영 사무관, 043-717-0254)

30

연구용

기상관측차량

1대

재해기상연구/

재해기상연구소

(강릉)

95

내자/

협상계약

‘24년  2월

‘24년 10월

⦁차량규격

- 차종: 준대형특럭, 4륜 구동, 자동변속기 장착

※ 차량예시: 렉스턴 칸, 콜로라도

⦁ 차량개조

- 헬륨 자동 상하차 및 시스템부 보관을 위한 적재함 제작

- 차량 상부에 기상측기 설치를 위한 탈착 프레임 제작(기상측기는 기 사용 물품 이동설치)

- 전원공급장치, 통신장비 설치(기 사용 물품 이동설치)

국립기상과학원

예보연구과

(임병환 연구관

033-913-1050)

31

드롭존데

150개

고층기상관측/

기상항공기

운영센터

(김포공항)

483

내자/

수의계약

‘24년  2월

‘24년  7월

⦁기상항공기 장착된 AVAPS-II(드롭존데 수신기)와 호환

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3 ∼ 1080 hPa, 기온: -90 ∼ +60 ℃

- 습도: 0 ∼ 100 %, 풍향: 0 ∼ 360°, 풍속: 0 ∼ 200㎧

국립기상과학원

관측연구부

(구태영 연구관

064-780-6592)

32

ARGO 플로트

6개

한반도 해양

기상관측/ 한반도 근해

170

외자/

규격가격

‘24년  2월

‘24년  9월

⦁관측요소: 수온, 염분, 압력 등 해양 관측

⦁관측방식: 해수면에서 정해진 압력까지 자동 관측하고 정해진 주기에 따라 해수면 위로 부상하여 통신위성을 통해 자료 전송

⦁관측주기: 최소 120회 이상

⦁수온센서: ± 0.005 ℃

⦁염분센서: ± 0.005 psu

⦁압력센서: ± 3 dbar

⦁플로트 프로파일링 깊이: 2,000dbar

국립기상과학원

관측연구부

(김백조 연구관

064-780-6591)

33

도플러

윈드라이다

1대

연직바람관측/보성표준기상

관측소

850

내자/

리스계약(5년)

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측요소 : 후방산란강도, 풍향, 풍속

⦁관측고도 : 6,000 m

⦁관측풍향 : 0 ∼ 360°

⦁관측풍속 : 0 ∼ 60 m/s

⦁공간해상도 : 25 m ∼ 75 m

⦁레이저 파장 : 1,500 nm ∼ 1,600 nm

⦁정확도 : ±2°(풍향), ±0.1 m/s 이하(풍속)

⦁등급: Laser eye safety class 1M

국립기상과학원

관측연구부

(김기훈연구관 064-780-6593) (홍선옥연구사 064-780-6598)

34

오존존데

57개대

성층권 오존 관측/

포항기후변화 감시소

150

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁오존센서

- ECC(Electrochemical Condensation Cell) 방식

- Interfacing: RF-protected Case로 2개 이상의 독립채널

- 필수도달고도: 30 hPa

- 운영환경: 내부온도 0℃ ∼ 40℃ 이내, 기압 1,050hPa ∼ 5hPa

⦁라디오존데

- 지상점검장치 또는 지상기상기상관측장비의 관측값과 비교하여 기압 ±3hPa 이내, 기온 ±1℃ 이내, 습도 ±4% 이내 만족

- 기압 1,050hPa ∼ 5hPa 측정, 분해능 0.1 hPa이하

- 기온 +50℃ ∼ -90℃ 측정, 분해능 0.1℃이하

- 최대송신거리: 200 km 이상

- 반송주파수: 400.15 ∼ 406.00MHz

국립기상과학원

기후연구부

(김영아 연구관 064-780-6625,

고홍표 주무관

064-780-6626)

국립기상과학원

기후연구부

(김영아 연구관 064-780-6625,

고홍표 주무관

064-780-6626)

국립기상과학원

기후연구부

(김영아 연구관 064-780-6625,

고홍표 주무관

064-780-6626)

35

자외선측정기

4대

(2조)

기후변화감시/

안면도, 고산 등

80

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 9월

⦁관측요소: 자외선A, 자외선B(홍반자외선)

⦁ 주요 기술규격

- 자외선A 측정기

· 측정파장범위: 315 ∼ 400 nm

· 측정범위: 0 ∼ 90 W/㎡

· 작동환경온도: -40 ∼ 60 ℃ 이상

- 자외선E 측정기

· 측정파장범위: 홍반자외선(ISO/CIE 17166:2019)

· 측정범위: 0 ∼ 0.9 W/㎡ 이상

· 작동환경온도: -40 ∼ 60 ℃ 이상

36

광흡수계수측정기

1대

기후변화감시/

안면도

54

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측요소: 광흡수계수, 블랙카본 농도

⦁주요 기술규격

- 관측항목: 광흡수계수 연속 관측

- 광   원: 7파장 이상(가시광선 영역내(370~700nm 포함)

- 적산효과 보정(dual spot technology)

- 관측원리: 블랙카본을 필터로 포집 후 투과광의 감소율을 관측, 2개 spot에 포집된 입자 동시 분석

- 관측분해능 : 0.001 μg/m3 이하

- 시간해상도 : 1 Hz 이상

- 검출한계: 0.005 μg/m3 미만

- 유    량: 0.2 ∼ 5 LPM

- 통신방식: Ethernet, RS232 or USB

- 시료필터: Teflon-coated glass fiber filter tape or PTFE

37

반응가스 교정기

1대

기후변화감시/

고산

60

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측요소: 제로가스, 표준가스

⦁주요 기술규격

- 제로가스공급기

· 관측범위: ① 유량: 30LPM 이상, ② 내장펌프: oil-less piston 타입, 응축수 자동 제거

· 정확도: SO2, NO, NO2, NH3 < 0.025 ppb

CO < 10 ppb, O3 < 0.3 ppb

Hydrocarbons < 0.25 ppb

- 질량유량교정기

· 관측범위: ① 유량: 희석 0∼20 LPM

② 표준가스 0∼100 cc/min

· 정확도: 유량정밀도 ± 1%, 유량재현성 ± 0.2%,

유량직선성 ± 0.5%

38

전천일사계

1대

기후변화감시/

안면도

20

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁주요 기술규격

- 파장범위: 285 ～ 3000 nm 포함

- ISO 9060 등급: Class A [sensitivity 8.5 μv/W/m2 이상]

- 응답시간 95%(sec): 2초 이내

- Zero offset (200W/m2): 7 W/m2 이하

- Zero offset (5K/hr): ± 2 W/m2

- 안정도 (%/년): ± 0.5 %

- 비선형성(1000W/m2): ± 0.2 % 이하

- 작동 온도 범위(℃): -40 ～ +80℃ 이내

39

공동감쇠분광기

1대

기후변화감시/

안면도

200

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측요소 : 이산화탄소, 메탄, 수분

⦁주요 기술규격

구분		이산화탄소	메탄	수분
정밀도 (1σ)	5초/5분 /60분	0.05 ppm /0.02 ppm /0.01 ppm 미만	1 ppb /0.5 ppb /0.3 ppb 미만	30 ppm /5 ppm /n.a. 미만
표류오차 (24시간)		0.1 ppm 미만	1 ppb 미만	-
측정주기		10초 미만	10초 미만	10초 미만
측정범위		250∼800 ppm 이내	300∼5000 ppb 이내	0~7%v H2O

40

태양추적기

3대

기후변화감시/

안면도, 고산, 울릉도

135

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측: 직달일사, 산란일사, 정밀필터복사계 거치용

⦁주요 기술규격

- 지향 정밀도: 수동추적 < 0.1° 이하, 자동추적/ < 0.02° 이하

- 탑재하중/운영온도: 20 Kg 이상 / -40 ～ 60°C

- 기존의 직달일사 및 산란일사, PFR 장비의 설치가 가능

41

탄소에어로졸

측정시스템

1대

탄소

에어로졸관측/기상1호

130

내자/

규격가격

‘24년  1월

‘24년  9월

[Total carbon analyzer]

⦁분석방법: CO2 검출기를 이용한 가열 분석법

⦁관측주기: 20분

⦁시료유량: 16.7 L/min

⦁관측한계: 300 ng/m3

⦁관측범위: 300 ∼ 300,000 ng/m3

[Black carbon monitor]

⦁분석방법: 광흡수법

⦁관측범위: 100 ㎍/m3 이하

⦁정 밀 도: 0.3 ㎍/m3 이하

⦁관측한계: 0.005 ㎍/m3 이하

⦁사용파장: 370, 470, 520, 590, 660, 880, 950 nm 7개 파장

국립기상과학원 기후연구부

(김수민연구관 064-780-6624,

유희정연구사 064-780-6632)

42

편광형 라이더식 운고계

1대

기후변화감시/

인천공항

141

내자/

규격가격

(리스)

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁관측원리: 구름 입자의 레이저 빛 후방산란 강도를 측정하여 운고를 산출(현재 운영 중인 운고계) + 2개의 편광방향에 대한 산란 편광비를 이용하여 액상·고체상 형태 구분이 더 명확해지고 안개, 먼지, 모래, 화산재, 연기 등도 탐지 가능

⦁관측요소: 운저고도(Cloud base heights), 후방산란강도 프로파일(Attenuated backscatter profile), 수평 및 교차편파 프로파일(Parallel and cross-polarized profile), 편광소멸도 프로파일(Depolarization ratio profile)

⦁기술규격(‘22년 도입위원회 자료)

- 관측 범위: 10 ∼ 12,000 m,  - 관측 해상도: 10 m 이하

- 관측 주기: 10 초 이하

국립기상과학원 기상응용연구부

(박영산 연구관 064-780-6662)

43

인공강우

관측장비

4대

기상조절 실험 검증/대관령, 수원

890

내자/

규격가격

(리스)

‘24년  3월

‘24년 10월

[라디오미터] 1대

⦁관측방식: 대기로부터 방출되는 마이크로파 주파수 영역의 복사에너지 수신

⦁관측요소: 연직고도별 습도, 기온, 강수 등

⦁기술규격

- 관측범위: 지상∼최대 10km(14채널)

- 연직해상도: 50m이하(0~0.5km), 100m이하(0.5~2km), 300m이하(2~10km)

- 관측정확도: 기온 ±0.25K(0-500m), ±0.5K(500-1200m), ±0.75K(1200-4000m), ±1K(4000-10000m), 상대습도 ±5%

[지상 구름입자 크기 관측세트] 2종

⦁관측원리: 레이저빔에 의해 미산란되는 구름의 분포 측정, 레이저 빔 어레이를 통과하는 입자의 명암이미지 측정

⦁기술규격

- 관측범위: 2∼50㎛(30채널), 50㎛∼3100㎛(62채널)

- 관측정확도: 2㎛(2∼50㎛), 50㎛(50㎛∼3100㎛)

[연직강우레이더] 1대

⦁관측원리 : 대기로 전자기파(Ka 밴드, Power: 0.05W) 연속 방사, 목표물에 후방 산란되는 신호 수신

⦁기술규격

- 관측범위: 고도(15m∼6km)

- 고도/시간분해능:10m~200m,/1s

- 채널수: 200개 이상

- 관측정확도: 반사도(10 dBZ/km), 최소강우강도(0.01mm/h)

국립기상과학원 기상응용연구부

(차주완연구관 064-780-6665)

44

연소탄

연소탄

1,200개

(분말 25톤 포함)

기상조절 실험용/

화약류저장소

700

내자/

규격가격

‘24년  3월

‘24년 10월

⦁기술규격

물품명	규 격	연소방식
흡습성물질 불꽃형 연소탄	재질: 종이, 크기: Ø 6cm×30cm 충전물 : 염화칼슘 100g 이상	o 전류 주입에 의한 불꽃 점화로 내부 충전물 즉시 연소
요오드화은 불꽃형 연소탄	재질: 종이, 크기: Ø 3cm×46cm 충전물: 요오드화은 20g 이상
요오드화은 투발식 연소탄	재질: 알루미늄, 크기: Ø 3cm×13cm 충전물: 요오드화은 2.2g 이상
실험 분말	주성분: 염화칼슘 또는 염화나트륨 입자크기: Ø 2∼20um 분포 피크 충전물: 주성분 90%이상	o 사출, 확산

국립기상과학원 기상응용연구부

(장기호 연구관 064-780-6664)

합계

37,958

(담당자/연락처: 계측표준협력과 문은수 주무관/ 042-481-7348)