관측업무규정

제    정 1999.  9.  6. 기상청훈령 제326호

일부개정 2001. 12. 31. 기상청훈령 제369호

일부개정 2002.  7. 11. 기상청훈령 제376호

(기상청직제개정에따른기상청

행정감사규정등일부개정령)

일부개정 2003.  1. 13. 기상청훈령 제382호

일부개정 2003.  8. 27. 기상청훈령 제390호

일부개정 2003. 11. 17. 기상청훈령 제393호

(지구대기감시규정)

일부개정 2005.  8. 30. 기상청훈령 제425호

일부개정 2005. 12. 14. 기상청훈령 제442호

일부개정 2005. 12. 22. 기상청훈령 제444호

일부개정 2006.  6.  1. 기상청훈령 제449호

전부개정 2007.  2. 15. 기상청훈령 제485호

일부개정 2007.  4. 16. 기상청훈령 제493호

일부개정 2008.  4.  4. 기상청훈령 제542호

일부개정 2008. 10. 31. 기상청훈령 제570호

일부개정 2009.  6. 29. 기상청훈령 제618호

(기상청 사무관리규정 시행세칙 등 일부개정령)

일부개정 2009.  8. 24. 기상청훈령 제633호

(일몰제 도입을 위한 「예보업무규정」 등 일부개정령)

일부개정 2010.  1. 20. 기상청훈령 제648호

일부개정 2010.  5. 14. 기상청훈령 제657호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상청 사무관리규정 시행세칙 등 일부개정령)

일부개정 2010.  7.  5. 기상청훈령 제665호

타규정개정 2010. 11. 30. 기상청훈령 제683호

(예보업무규정)

일부개정 2012.  8. 23. 기상청훈령 제735호

일부개정 2015.  3. 31. 기상청훈령 제796호

일부개정 2015.  7. 15. 기상청훈령 제806호

(기상청과 그 소속기관 직제 및 직제 시행규칙 개정에 따른

기상청 자체평가위원회 등 일부개정령)

제1장  총   칙

제1조(목적) 이 규정은 「기상법」(이하 ”법“이라 한다), 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「기상관측표준화법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에서 관측업무에 대하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2010. 1.20>

제2조(적용범위) 관측업무에 관하여 다른 법령에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2010. 1.20, 2015. 3.31.>

① “육상의 기상관측”이란 지상(地象)을 육상에서 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

1. “지상(地上)기상관측”이란 지면 부근 및 지상에서 본 구름을 포함한 기상요소와 일기현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

2. “지상기후관측”이란 기후조사를 목적으로 지정된 장소에서 기상요소와 일기현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

3. “농업기상관측”이란 농업과 밀접한 관계가 있는 기상현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

4. “지진관측”이란 지면 진동의 특성과 지진에 수반되는 현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

5. 삭제 <2015. 3.31.>

② “해상의 기상관측”이란 수상(水象)을 해상에서 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

1. “해양기상관측”이란 해양과 대기 경계의 기상과 밀접히 관련되는 여러 현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

2. “선박관측”이란 법 제9조제1항에 따라 지정된 선박 등을 활용하여 행하는 해양기상관측을 말한다.

③ “고층의 기상관측”이란 고층(高層)의 기상현상을 대기 중에서 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

1. “고층기상관측”이란 대기의 연직구조를 조사하기 위하여 고도별로 기상요소에 대하여 행하는 관측을 말한다.

2. “고층기후관측”이란 기후조사를 목적으로 지정된 장소에서 기상요소와 일기현상에 대하여 행하는 관측을 말한다.

3. “위성기상관측”이란 기상위성에 의하여 구름상태와 대기의 연직구조에 대하여 행하는 관측을 말한다.

4. “항공기상관측”이란 항공기 안전운항에 필요한 기상정보를 생산․제공하기 위하여 공항 및 인근 지역의 기상상태에 대하여 행하는 관측을 말한다.

5. “레이더기상관측”이란 기상레이더를 이용하여 강수강도와 강수입자의 움직임 등에 대하여 행하는 관측을 말한다. <개정 2015. 3.31.>

④ “그 밖의 관측”이란 관측방법 또는 관측목적에 따라 행하는 관측으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관측을 말한다.

1. “자동기상관측”이란 지상 또는 해양 등의 기상요소에 대하여 자동기상관측장비를 이용하여 행하는 관측을 말한다.

2. “정시관측”이란 제10조, 제13조, 제17조, 제21조에 따라 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다. <개정 2015. 3.31.>

3. “특별관측”이란 태풍·호우·대설 등으로 인하여 특별히 관측을 행하여야 할 필요성이 있다고 판단되어 별도의 지시 또는 관측기준에 따라 행하는 관측을 말한다.

4. “수시관측”이란 정시관측과 특별관측 이외의 시각에 행하는 관측으로서 별도의 지시에 의하여 행하는 관측을 말한다.

5. “기본관측”이란 국내․외적으로 교환될 수 있는 관측자료를 생산하거나, 해당분야의 중심적인 업무를 수행하는 기상관측을 말한다.

6. “보조관측”이란 국내적으로 교환될 수 있는 관측자료를 생산하거나, 해당분야의 보조적인 업무를 수행하는 기상관측을 말한다.

7. “위탁기상관측”이란 법 제44조에 따라 위탁하여 행하는 관측을 말한다.

제4조(기술지도) ①기상청장, 지방기상청장 및 항공기상청장은 소속기관 에 대하여 소관별ㆍ분야별로 관측업무에 대한 기술지도를 정기적으로 수행하여야 하며, 필요한 경우 수시로 이를 수행할 수 있다. <개정 2015. 3.31.>

②관측정책과장은 매년 관측업무 기술지도 시행계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.

③제2항에 따른 관측업무 기술지도 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 연간 관측업무 기술지도 시행 시기

2. 관측업무 기술지도 세부 점검 내용

[전문개정 2012. 8.23]

제5조(관측의 기준 및 방법 등)①기상현상에 관한 관측의 기술상의 기준 및 방법은 별표 1과 같다.

②관측시각은 동경 135도를 기준으로 한 한국표준시로 한다. 다만, 기상자료의 국제방송 등을 하고자 할 때에는 세계표준시를 사용할 수 있다

제6조(관측의 분류) 기상관서 또는 기상관측장소에서 행하는 관측은 다음과 같이 분류한다.

1. 지상기상관측

2. 고층기상관측

3. 해양기상관측

4. 기후관측

가. 지상기후관측

나. 고층기후관측

5. 항공기상관측

6. 농업기상관측

7. 위성기상관측

8. 레이더기상관측

9. 지진관측

10. 위탁기상관측

제7조(관측구분) 제6조에 따른 기본관측 및 보조관측의 업무범위는 별표 2와 같다.

제8조(비교관측) ① 지방기상청장은 새로운 관측환경의 변화 등으로 인해 기상관서의 관측장소를 직선거리 500미터 이상이거나 해발고도의 차이가 5미터 이상인 다른 장소로 변경하고자 할 때에는 이전하고자 하는 예정지에서 1년 이상의 비교관측을 수행하여야 한다.

② 비교관측을 실시하고자 하는 지방기상청장은 관측개시 전에 이를 기상청장에게 보고하여야 하며, 관측된 자료는 기상정보시스템에 전송되도록 사전에 조치하여야 한다.

③ 지방기상청장은 비교관측 시 안정적인 관측자료의 생산을 위해 노력하여야 한다.

④ 비교관측 결과의 분석ㆍ활용은 「기후자료 관리 및 기후통계업무 규정」에 따른다.

⑤ 관측기반국장은 비교관측에 필요한 세부사항을 별도로 정할 수 있다.

[전문개정 2012. 8.23]

제9조(관측결과의 통보) ①기상관서의 장은 이 규정이 정하는 바에 따라 관측한 결과를 정보통신망을 통하여 기상청장에게 전송하여야 하며, 기상청장은 전송된 자료를 수집․분석하여 각 기상관서에 통보하여야 한다. 다만, 정보통신망에 의한 전송이 불가능한 경우에는 모사전송기 등을 이용하여 통보하여야 한다.

②기상청장은 제1항의 관측결과를 세계기상기구가 정하는 바에 따라 국외 기상관서에 통보하여야 한다.

제2장  지상기상관측

제10조(관측의 요소 등) ⓛ지상기상관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다. <개정 2015. 3.31, 2015. 7.15.>

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	매 정시(1․2․19․20 ․22․23 제외)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		3․9․15․21	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

②기상관서의 장은 지상기상관측을 할 때 기상업무 수행 상 필요하다고 인정되는 경우에는 제1항의 관측 외에 특별관측을 행하여야 한다. <개정 2010. 7. 5.>

③기본관측은 제1항의 정시관측을 수행할 때 자동기상관측이 가능한 관측요소에 대하여는 자동기상관측을 원칙으로 한다.

④제1항의 관측 외에 방재를 목적으로 설치한 자동기상관측장비를 관할하는 기상관서의 장은 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무 등에 대하여 자동기상관측을 행하여야 한다.

⑤낙뢰관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	낙뢰분석시스템 관측	실시간	위치, 시각, 강도, 극성
보조관측	낙뢰관측장비 관측

⑥일사관측의 기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	매 정시	전천일사량, 직달일사량(9․12․15에 한함)
	필요시	파장별 일사량, 순복사량, 지면복사량
보조관측	매 정시	전천일사량
	필요시	직달일사량(9․12․15에 한함), 파장별 일사량

⑦황사관측의 관측장비․기준시각 및 요소는 다음과 같다. 단, 라이다의 관측시각은 계절이나 예보부서장의 요청, 기상상황 등에 따라 변경할 수 있다. <개정 2015. 3.31.>

관측구분	관측장비	관측기준시각	관 측 요 소
보조관측	부유분진측정기 (PM10)	매 5분	10㎛ 이하의 부유분진 농도(㎍/㎥)
	라이다	매 15분	소산계수, 비편광도

⑧황사관측 및 판정기준은 지상기상관측지침에서 따로 정한다.

제3장  고층기상관측

제11조(관측의 요소 등) ①고층기상관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다. <개정 2015. 3.31.>

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	레윈존데관측	9․21	기압(또는 고도), 기온, 풍향, 풍속, 습도(또는 이슬점온도)
보조관측	고층풍 관측	9․21	풍향, 풍속
	연직바람관측장비관측	매 10분	풍향, 풍속, 연직풍속

②고층기상관측 기상관서의 장은 제1항의 관측 외에 「예보업무규정」 제7조제2항 및 「방재기상운영규정」제13조에 따라 특별고층기상관측을 행하여야 한다. <개정 2010.11.30, 2015. 3.31.>

③고층기상관측 기상관서의 장은 별지 제1호서식의 월별 고층기상관측장비운영실적을 작성하여 매 분기 종료 후 15일까지 기상청장에게 보고하여야 한다.

제12조(레윈존데 재 관측) 관측기준시각의 레윈존데 관측에서 최종 도달고도의 기압이 100hPa에 미달할 경우에는 재 관측 하여야 한다. 다만, 재 관측하여도 최종 도달고도의 기압이 100hPa에 미달할 것으로 예상되거나 재 관측 시각이 이미 관측기준시각으로부터 2시간 이상 지났을 때에는 이를 행하지 아니할 수 있다.

제4장  해양기상관측

제13조(관측의 요소 등) 해양기상관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	3․6․9․12․15․18․21․24	파고
	자동 기상관측	매 정시	1. 기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 수온, 파고 2. 관할 해양기상관측자료 수집
보조관측	정시관측	3․6․9․12․15․18․21․24	파고

제14조(선박의 탑승관측) ①법 제10조 및 같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제7조에 따라 국내 및 국외 탑승관측을 실시하고자 하는 기상관서의 장은 다음 사항을 명백히 하여 해당기관을 관할하는 지방기상청장의 승인을 얻어야 한다. 다만, 본청 소속공무원의 경우에는 기상청장의 승인을 얻어야 한다. <개정 2010. 1.20>

1. 탑승목적

2. 탑승인원․기간 및 구간

3. 탑승하고자 하는 선박회사 및 선박명

4. 관측 자료의 이용 방안

5. 그 밖의 참고사항

②제1항의 규정에 따라 선박 탑승관측을 실시하고자 할 때에는 해당연도 계획을 매년 1월 말까지 기상청장에게 통보하여야 하며, 관측 시에는 관측 자료를 기상정보시스템에 입력하여야 한다. 국외 탑승관측 종료 후 20일 이내에 별지 제2호서식의 선박탑승관측결과보고서를 작성하여 기상청장에게 통보하여야 한다. 다만, 기상관측선은 별도 관련 규정에 따른다.

제5장  기후관측

제15조(관측의 요소 등) ①기후관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다. <개정 2010. 1.20>

관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
지상기후관측	3․6․9․12․15․18․21․24	제10조제1항의 규정에 의한 지상기상관측의 정시관측과 동일한 관측요소와 일조, 이슬점온도
	3․9․15․21	지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)
	9	대형증발량(4월부터 10월까지), 소형증발량, 지중온도(0.5m․1m․1.5m․3m․5m)
고층기후관측	9․21	제11조제1항의 규정에 의한 고층기상관측의 레윈존데 관측과 동일한 관측요소

②기후관측 기상관서의 장은 제1항의 관측을 할 때 해당기관의 여건에 따라 기상청장의 승인을 얻어 관측요소를 변경하거나 조정할 수 있다. <개정 2010. 7. 5.>

③지상기후관측 기상관서는 제1항의 관측 외에 계절관측을 수시로 행하여야 하며, 계절관측에 필요한 사항은 따로 지침으로 정한다.

④지상기후관측 기상관서의 장은 제1항의 관측을 할 때 자동기상관측이 가능한 관측요소에 대하여는 자동기상관측을 할 수 있다.

제16조(관측자료 보고) 기후관측 기상관서의 장은 제15조제1항에 따른 관측결과를 매월 세계기상기구가 정한 전문양식에 따라 작성하여 기상청장에게 보고하여야 하며, 기상청장은 이를 검토하여 다음달 5일까지 세계기상기구에 보고하여야 한다. <개정 2010. 1.20, 2010. 7. 5.>

제6장  항공기상관측

제17조(관측의 종류 등) ①항공기상관측의 자료교환범위와 관측종류는 다음과 같다. <개정 2015. 3.31.>

관측구분	자료교환범위	관측종류	비 고
기본관측	국내․국외	정시관측, 특별관측	◦대구·김해·청주·광주·포항·사천공항은 군규정이 정한 기준에 따름 ◦수시관측은 요구 시 통보
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측
보조관측	국내	정시관측, 특별관측
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측

②항공기상관측의 관측종류별 관측기준시각 및 관측요소는 다음과 같다. <개정 2010. 1.20, 2015. 3.31.>

관측종류	관측기준시각	관측요소	비고
정시관측	매 정시, 다만, 인천공항은 매 30분 관측추가	풍향․풍속(활주로 대표값), 시정(공항내 대표값), 활주로가시거리(착륙접지대의 대표값), 일기현상, 하늘상태, 기온, 이슬점온도, 기압(고도계 수정치 포함), 보충정보(활주로상태 및 해면상태 정보 포함)	정시관측 및 국지정시관측의 관측기준시각은 공항별로 해당 공항당국 및 항공사와 협의를 거쳐 관측시작 및 종료시각을 달리 정할 수 있음
특별관측	국제적으로 정한 기준에 해당할 때 다만, 30분 간격의 정시관측을 행하는 인천공항은 특별관측 생략
국지 정시관측	매 정시, 다만, 인천공항은 매 30분 관측추가	풍향․풍속(활주로 이․착륙지역 대표값), 시정(활주로 이․착륙지역 대표값), 활주로가시거리(활주로 이․착륙 및 중간지역의 대표값), 일기현상, 하늘상태, 기온, 이슬점온도, 기압(고도계 수정치 포함), 보충정보. 단, 활주로 각 지역별 계기관측이 가능하고, 입력 시스템이 완비된 경우에만 한함
국지 특별관측	별표3. 특별관측기준 또는 항공교통업무당국 및 이용자와 협의한 기준에 해당할 때
수시관측	항공기사고 발생시 또는 항공교통업무기관의 요청이 있을 때
※ “정시관측”이라 함은 당해 공항내 및 국내외로 전파할 목적으로 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다. ※ “국지정시관측”이라 함은 당해 공항내에만 전파할 목적으로 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다. ※ “특별관측”이라 함은 당해 공항내 및 국내외로 전파할 목적으로 국제적으로 정한 기준치에 도달하거나 이를 경과할 때 행하는 관측을 말한다. ※ “국지특별관측”이라 함은 당해 공항내에만 전파할 목적으로 항공교통업무당국 및 이용자와 협의한 기준에 도달하거나 이를 경과할 때 행하는 관측을 말한다.

③제1항 및 제2항에 따른 특별관측의 기준은 별표 3과 같다.

④항공기상관측을 할 때 비행장 비운영시간대에는 자동기상관측으로 행할 수 있다.

제18조(항공기 탑승관측) ①법 제10조 및 영 제7에 따라 항공기에 탑승하여 관측을 실시하고자 하는 경우 다음 사항을 명백히 하여 항공기상청장의 승인을 얻어야 한다.

1. 탑승목적

2. 탑승인원․기간 및 구간

3. 탑승하고자 하는 항공사 및 항공기

4. 관측 또는 예보검증 내용과 자료의 이용방안(비교분석내용 포함)

5. 그 밖의 참고사항

②제1항의 규정에 따라 항공기 탑승관측을 실시한 경우 탑승관측 종료 후 20일 이내에 별지 제3호 서식의 항공기탑승관측결과보고서를 작성하여 항공기상청장에게 보고하여야 한다.

제19조(관측결과의 통보) 항공기상관측 기상관서의 장은 제17조에 따라 관측한 자료 중 항공기상 정시관측 및 특별관측 자료를 정보통신망을 이용하여 항공기상청장에게 보고하여야 하며, 항공기상청장은 전송된 자료를 수집․분석하여 항공기상관측관서 및 국제민간항공기구에 통보하여야 한다.

제20조(항공기 관측자료의 활용) 항공기상청장은 법 제9조에 따라 수집된 자료를 항공기상지원에 적극 활용하고 지역항공항행협정으로 지정된 수집본부로 즉시 송신하여야 한다.

제7장  농업기상관측

제21조(관측의 요소 등) ①농업기상관측의 종류․기준시각․요소 및 기간은 다음과 같다. <개정 2010. 1.20, 2012. 8.23.>

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소	관측기간
기본관측	정시관측	9	대형증발량	4～10월
			소형증발량, 지하수위, 지중온도(0.5m ․1m․1.5m․3m․5m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	순복사, 온도(0.5m․1.5m․4m), 습도(0.5m․1.5m․4m), 풍속(1.5m․4m), 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
보조관측	정시관측	9	대형증발량	4～10월
			소형증발량, 지중온도(0.5m․1m)	연중
		3․9․15․21	지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중
	자동 기상관측	매 1분	순복사, 온도(0.5m․1.5m․4m), 습도(0.5m․1.5m․4m), 풍속(1.5m․4m), 토양수분, 지면온도, 지중온도(5㎝․10㎝․20㎝․30㎝)	연중

②농업기상관측 기상관서의 장은 제1항의 관측을 할 때 농업기상관측의 목적과 여건상 필요한 경우에는 기상청장의 승인을 얻어 관측요소를 조정할 수 있다. <개정 2010. 7. 5.>

③농업기상관측은 제1항의 정시관측을 수행할 때 자동기상관측이 가능한 관측요소에 대하여는 자동기상관측을 원칙으로 하며, 해당지역을 대표할 수 있는 곳에 설치하여야 한다.

제22조 삭제 <2008.10.31.>

제8장  위성기상관측

제23조(관측수행 기준 및 관측자료의 종류) ①위성기상관측을 할 때 위성종류․관측수행기준 및 관측 자료는 다음과 같다.

위성종류	관측수행기준	관측자료
정지기상위성	위성보유국의 관측스케줄에 의함	고해상도 영상자료
극궤도기상위성	위성이 한반도 상공을 30도 이상의 고도각으로 통과할 때	고해상도 영상자료, 연직탐측자료
지구관측위성	위성이 한반도 상공을 30도 이상의 고도각으로 통과할 때	고해상도 영상자료

② 삭제 <2008.10.31.>

③각 위성 종류별로 위성보유국의 스케줄에 따라 관측을 실시하되, 위성장비에 대한 점검 및 보수, 위성식에 의한 관측 불안정시에는 관측을 생략할 수 있다.

제24조(관측자료의 생산) 제23조의 규정에 따라 생산하여야 하는 자료는 다음과 같다. 다만, 계절변화 또는 장비점검을 위해 위성보유국이 관측스케줄을 변경할 때에는 생산자료의 종류와 시각을 조정할 수 있다.

구 분	정지기상위성	극궤도기상위성	지구관측위성
구름영상자료	전지구, 아시아, 한반도	아시아, 한반도, 채널합성 칼라	채널합성 칼라
분석영상자료	황사분석, 안개분석, 해수면온도분석, 태풍분석	황사분석, 안개분석, 해수면온도분석, 온․습도분석
위성분석수치자료	격자 해수면온도, 대기운동벡터, 격자 운량, 격자 히스토그램	격자 해수면온도
이진영상자료	전지구, 아태평양, 아시아, 한반도	아시아, 한반도

제25조(자료활용 등) 기상위성운영 관할의 장은 제24조에 따라 생산한 자료 중 다음의 자료를 기상정보시스템에 등록하여야 한다.

구 분	정지기상위성	극궤도기상위성	지구관측위성
구름영상자료	전지구, 아시아, 한반도	아시아, 한반도, 채널합성 칼라	채널합성 칼라
분석영상자료	황사분석, 안개분석, 해수면온도분석	황사분석, 안개분석, 해수면온도분석
이진영상자료	아태평양, 아시아	아시아

제9장  레이더기상관측

제26조(관측의 요소 등) 레이더기상관측의 범위․방법․요소는 다음과 같다.

관측종류	관측범위	관측방법	관측요소
기본관측	반경 280㎞ 이내	다중 고도각	반사도, 시선속도, 스펙트럼폭
보조관측	반경 500㎞ 이내	단일 고도각	반사도

[전문개정 2010. 7. 5.]

제27조(관측자료의 생산) 제26조에 따라 기상레이더관측소에서 생산하여야 하는 자료는 다음과 같다.

관측종류	생산자료	생산주기
기본관측	반사도, 시선속도, 스펙트럼 폭	10분 이내
보조관측	반사도	10분 이내

[전문개정 2010. 7. 5.]

제28조(자료제공 등) 기상레이더를 관리하는 부서의 장은 제27조에 따라 생산한 자료를 정보통신망을 이용하여 기상정보시스템에 제공하여야 한다. 다만, 기상레이더의 장애조치나 예방정비를 목적으로 필요에 의해 관측을 중지한 경우는 제외한다.

[전문개정 2010. 7. 5.]

제10장  지진관측

제29조(관측의 요소 등) ①지진관측의 방법 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측방법	관측요소
기본관측	지진계에 의한 관측	1. 진원시·진앙 및 규모 2. 지진파형 자료 3. 지진파 위상의 도착시간 4. 최대 지면가속도
	지구자기관측계에 의한 관측	1. 편각 2. 복각 3. 자기력
보조관측	체감에 의한 관측	1. 진도 및 현상 2. 해수면관측(해안관서)

[전문개정 2010. 7. 5.]

② 삭제 <2008.10.31.>

③지진관측과 관련한 세부사항은 별도의 지진업무규정에 따른다. <개정 2015. 3.31.>

제30조 삭제 <2008.10.31.>

제11장  위탁기상관측

제31조(위탁기상관측소의 지정) ①기상청장은 법 제44조제1항에 따라 국가기관 등에 관측을 위탁하고자 할 때에는 다음 각 호의 사항에 대한 타당성을 조사․검토하여야 한다. <개정 2010. 1.20, 2010. 7. 5.>

1. 관측환경 등 주변여건에 관한 사항

2. 기구 및 기능상 관측업무수행 능력에 관한 사항

3. 관측장비 및 관측요원의 확보에 관한 사항

4. 그 밖에 관측자료 수집방법 등에 관한 사항

②기상청장은 제1항에 따른 타당성의 조사 및 검토 결과 위탁함이 적정하다고 인정되어 위탁기상관측소(이하 “위탁관측소”라 한다)로 지정하고자 할 때에는 위탁받고자 하는 기관의 장으로부터 별지 제4호 서식의 위탁기상관측승낙서를 받아야 한다. <개정 2010. 7. 5.>

제32조(위탁기상관측자의 지정) 위탁관측소를 관할하는 기상관서의 장(이하 “위탁관측 관할관서장”이라 한다)은 지정된 위탁기상관측기관의 장이 추천한 자를 위탁기상관측자(이하 “위탁관측자”라 한다)로 지정하여야 한다.

제33조(위탁기상관측 계약체결) ①위탁관측소를 관할하는 기상관서의 장은 위탁기상관측기관의 장과 위탁기상관측 계약을 체결하여야 한다.

②위탁기상관측 계약서에는 최소한 다음 각 호와 같은 사항이 포함되어야 한다.

1. 위탁관측소의 위치, 관측요소

2. 위탁관측자의 인적사항

3. 위탁기상관측 수수료 등

제34조(위탁기상관측구분 및 요소 등) ①제31조에 따라 위탁관측소에서 행하는 위탁기상관측 구분별 관측의 기준시각 및 요소는 다음과 같다.

구분		관측기준시각	관 측 요 소
간이기상관측		10시	기온, 풍향, 풍속, 강수량, 적설량, 일기현상 등
등대기상관측	목측	6․9․12․15․18시(5월부터 9월까지) 7․9․12․15․17시(당해연도 10월부터 다음연도 4월까지)	전운량, 시정, 해면상태, 파고, 일기현상 등
	자동관측 (AWS)	매 1분	풍향, 풍속, 기온, 강수량 등

②위탁관측소를 관할하는 기상관서의 장은 위탁관측소의 여건에 따라 제1항의 관측요소를 기상청장의 승인을 얻어 조정할 수 있다. <개정 2010. 7. 5.>

제35조(관측결과의 보고) ①간이기상관측을 행하는 위탁관측소의 장은 관측결과를 관할기상관서의 장에게 다음달 10일까지 보고하여야 한다.

②등대기상관측의 목측관측을 행하는 위탁관측소의 장은 관측결과에 대하여 관측기준시각으로부터 20분 이내에 관할기상관서의 장에게 보고하여야 하며, 관할기상관서의 장은 즉시 기상청장에게 보고하여야 한다. 단, 자동화시스템을 이용하여 목측관측요소를 입력하는 경우에는 보고를 생략한다.

제36조(위탁관측의 해지) 위탁관측소를 관할하는 기상관서의 장은 위탁관측소가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 기상청장의 승인을 얻어 관측업무의 위탁을 해지할 수 있다. <개정 2010. 1.20, 2010. 7. 5.>

1. 두 달 이상 관측을 행하지 아니하였을 때

2. 관측성적이 극히 불량하여 관측목적을 달성하기 곤란한 때

3. 그 밖에 특별한 사유가 발생되어 취소가 불가피하다고 판단될 때

제12장  보   칙

제37조(관측장비의 관리) ①기상관서에서 직접관리를 할 수 없는 지역에 설치되어 있는 관측장비는 관리자를 정하여 관리하게 할 수 있다.

②관측장비의 관리자는 설치지역의 관공서, 공공기관의 장이 추천하는 자로 하며, 다만, 사유지에 설치된 경우에는 사유지의 소유자, 관리자 또는 임차인으로 한다.

③관측장비 관리자에게는 예산의 범위 안에서 월 80,000원 이하의 관리비를 지급할 수 있다.

제38조(재검토기한)  기상청장은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.<개정 2012. 8.23, 2015. 3.31, 2015. 7.15.>

[본조신설 2009. 8.24]

부   칙 <제485호, 2007. 2.15.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제493호, 2007. 4.16.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제542호, 2008. 4. 4.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제570호, 2008.10.31.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제618호 2009. 6.29.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제633호 2009. 8.24.>

이 규정은 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부   칙<제648호 2010. 1.20.>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부   칙<제657호 2010. 5.14.>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부   칙<제665호 2010. 7. 5.>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부   칙<제683호 2010.11.30.> (예보업무규정)

제1조(시행일) 이 규정은 2010년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 규정의 개정) ① 「관측업무규정」제11조제2항 중 “「예보업무규정」제9조제2항”을 “「예보업무규정」제7조제2항”으로 한다.

② 「기상청 전일근무관서 교대근무에 관한 규정」제3조제1항 중 “「예보업무규정」제46조”를 “「예보업무규정」제44조”로 한다.

부   칙<제735호 2012. 8.23.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제796호 2015. 3.31.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<제806호 2015. 7.15.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

관측의 기술상 기준 및 방법(제5조 제1항 관련)

구분	관측요소	관측기준		관측방법		사용기상측기
		관측단위	최소 위수	계측	목측
기상	기 온 습구온도 초상온도 기 압 증 기 압 습도(상대습도) 풍 향 풍 속 일 조 일 사 량 증 발 량 증발산량 강 수 량 적 설 이슬점온도 강수유무계 구 름 -형태 -양 -높이 시 정 대기현상 -물 -먼지 -빛 -전기	섭씨(℃) 섭씨(℃) 섭씨(℃) 헥토파스칼 (hPa) 헥토파스칼 (hPa) 백분율(%) 도(˚) 초당미터(m/s) 시간(h) 제곱미터당 메가줄(MJ/㎡) 밀리미터(㎜) 밀리미터(㎜) 밀리미터(㎜) 센티미터(㎝) 섭씨(℃) 기본형10종 10분수 미터(m) 미터(m)	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1 100 10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○	- - - - - - - - - - - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	온도계, 레윈존데 온도계 온도계 기압계, 레윈존데 통풍건습계 습도계, 통풍건습계, 레윈존데 풍향계, 측풍기구 풍속계, 측풍기구 일조계 일사계 증발계 증발산위계 강수량계, 우설량계 적설판, 자동적설관측장비 이슬점온도계, 온도계, 온습도계, 통풍건습계, 라디오존데 강수유무계 운량계 운고계 시정계 부유분진측정기, 라이다 낙뢰관측장비

구분	관측요소	관 측 기 준		관측방법		사용기상측기
		관측단위	최소 위수	계측	목측
지상	지면온도 지면상태 지중온도 토양수분 지 진 -진원시 -진앙 -규모 -지면가속도 -진도 화산폭발	섭씨(℃) - 섭씨(℃) 백분율(%) 초(시각) 위․경도 마그니튜드(M) 갈(gal) - -	0.1 - 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.01 - -	○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○	- ○ - - - - - - ○ ○	온도계 온도계 토양수분측정기 지진계 지진계 지진계 지진계 (체감 또는 관찰) 지진계, 위성
수상	수 온 수 위 물결(파랑) -높이(파고) -방향(파향) -주기(파주기)	섭씨(℃) 미터(m) 미터(m) 도(˚) 초(시간)	0.1 0.1 0.1 1 0.1	○ ○ ○ ○ ○	- - ○ - -	온도계, 위성 수위계 파고계 파고계 파고계

비고 ： 항공기상관측의 경우 기상의 관측요소 중 풍속단위는 노트(kt)(최소위수 1), 구름의 양은 8분수(최소위수 1), 그리고 구름의 높이는 피트(ft)(최소위수100)의 관측단위를 사용하여 관측한다.

※ 표에서 언급되지 않은 관측요소의 경우에는 해당기상관측 기상관서의 장이 정하는 바에 따른다.

[별표 2] <개정 2010.5.14, 2010. 7. 5, 2015. 3.31.>

관측분류에 따른 기본관측 및 보조관측별 업무범위(제7조 관련)

기본관측：◎,  보조관측：○

관측 지점명 관측 분류		본청		수 도 권 기 상 청									부 산 지 방 기 상 청
		관측기반국	기후과학국	수도권기상청	인천기상대	서울	백령도	파주	이천	동두천	강화	양평	부산지방기상청	울산기상대	창원기상대	진주	거창	통영
지상 기상관측				◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	○	○
고층 기상관측							◎	○							○
해양 기상관측					◎		○						○	○	○			◎
기후 관측	지상				◎	◎							◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측				◎												○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측		◎	○	○	○	○	○						○	○	○
낙뢰관측				○	○	◎	○	○								○
일사관측				○	○	◎							◎			○
황사관측			○	○	○	○	○				○			○		○

관측 지점명 관측 분류		부 산 지 방 기 상 청
		밀양	합천	남해	산청	거제	대구기상지청	안동기상대	포항	울릉도	구미	상주	울진	영천	의성	영덕	영주	문경
지상 기상관측		○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○
고층 기상관측									◎				○
해양 기상관측									◎	◎			○
기후 관측	지상								◎	◎
	고층								◎
항공 기상관측
농업 기상관측								○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측							○	○	○	○
낙뢰관측								○	○				○
일사관측							○	○	○
황사관측							○	○		○			○

관측 지점명 관측 분류		부산	광 주 지 방 기 상 청
		봉화	광주지방기상청	목포기상대	여수	흑산도	순천	완도	진도	해남	고흥	장흥	전주기상지청	남원	정읍	군산	고창	장수
지상 기상관측		○	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○
고층 기상관측						◎										○
해양 기상관측				◎	◎	○		○	○							○
기후 관측	지상			◎	◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측							○						◎
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측			○	○	○	○							○
낙뢰관측			○	○	○	○
일사관측			◎	○		○							○
황사관측			○			○			○				○			○	○

관측 지점명 관측 분류		광 주		대 전 지 방 기 상 청													강 원
		임실	부안	대전지방기상청	홍성기상대	서해해양기상관측기지	천안	보령	서산	부여	금산	청주기상지청	충주	추풍령	제천	보은	강원지방기상청	춘천기상대
지상 기상관측		○	○	◎	◎		○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	◎	◎
고층 기상관측						○											○
해양 기상관측					◎	○
기후 관측	지상			◎													◎	◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측					○							○						○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측				○	○	○						○					○	○
낙뢰관측					○							○						○
일사관측				◎	○							○					◎	○
황사관측						○	○											○

관측 지점명 관측 분류		강 원 지 방 기 상 청									제 주 지 방 기 상 청				항 공 기 상 청
		원주	동해	속초	철원	영월	대관령	홍천	인제	태백	제주지방기상청	서귀포	고산	성산	항공기상청	김포공항기상대	제주공항기상대	무안공항기상대
지상 기상관측		○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○
고층 기상관측		○		◎	○								◎
해양 기상관측			◎	○							◎
기후 관측	지상										◎
	고층												◎
항공 기상관측															◎	◎	◎	◎
농업 기상관측					○							○
위성 기상관측
레이더 기상관측															◎
지진관측											○				○	○	○	○
낙뢰관측			○				○				○	○
일사관측		○					○				○		○
황사관측				○		○	○						○

관측 지점명 관측 분류		항 공 기 상 청				국가기상위성센터	기상레이더센터
		김해공항기상대	울산공항기상대	여수공항기상실	양양공항기상실		구덕산	면봉산	오성산	관악산	광덕산	강릉	백령도	진도	고산	성산
지상 기상관측
고층 기상관측
해양 기상관측
기후 관측	지상
	고층
항공 기상관측		◎	○	○	○
농업 기상관측
위성 기상관측						◎
레이더 기상관측							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
지진관측		○	○	○	○
낙뢰관측
일사관측
황사관측							○			○	○

[별표 3]

항공기상특별관측 기준(제17조제3항 관련)

요소	특별관측기준치
풍 향 ․ 풍 속	1) 평균풍향이 최종보고에 나타나 있는 것보다 60°이상 변화하고 변화전과 또는 후의 평균풍속이 10kt(20㎞/h)이상일 때 2) 평균풍속이 최종보고에 나타나 있는 것보다 10kt(20㎞/h)이상 강해졌을 때 3) 평균풍속(gust)에 대한 변동이 최종보고에 나타나 있는 것보다 10kt(20㎞/h)이상 증가하고 이 변화 전과 또는 후의 평균풍속이 15kt(30㎞/h)이상일 때
시 정	시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 이를 경과할 때 또는 악화되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 때 기준치(m) : 800, 1500, 3000, 5000
활 주 로 가시거리	활주로가시거리가 호전되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 이를 경과할 때 또는 악화되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 때 기준치(m) : 150, 350, 600, 800
일기현상	다음 기상현상의 발생․종료 또는 강도의 변화가 있을 때 1) 어는 강수 2) 보통 또는 강한 강수(소낙성 포함) 3) 뇌전(강수 유) 4) 먼지보라 5) 먼지보라
	다음 기상현상의 발생․종료가 있을 때 1) 빙정 2) 어는 안개 3) 낮은 날림 먼지, 모래 또는 눈 4) 높은 날림 먼지, 모래 또는 눈(눈보라 포함) 5) 뇌전(강수 무) 6) 스콜 7) 깔때기구름(토네이도 또는 용오름)
구 름	1) 운량 ⅝이상인 최저운층의 운저고도가 높아지면서 다음 기준치중 하나 이상의 값과 같아지거나 이를 경과할 때 또는 낮아지면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 때 기준치 (ft/m):100/30, 200/60, 500/150, 1000/300, 1500/450 2) 운고 1500ft(450m)미만인 구름층의 운량이 다음과 같이 변할 경우 ․SCT 이하에서 BKN이상으로 될 때 ․BKN 이상에서 SCT이하로 될 때 3) 하늘이 차폐되어 수직시정이 호전되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값과 같아지거나 이를 경과할 때 또는 악화되면서 다음 기준치 중 하나 이상의 값을 경과할 때 기준치 (ft/m):100/30, 200/60, 500/150, 1000/300

[별지 제1호서식]
고층기상관측장비운영실적보고 (제11조제3항 관련) 지점： 년 월 일
관 측		종 말			소모품사용량				전문입력시각		비 고
날짜	시각 (UTC)	고도 (gpm)	기압 (hPa)	이유	존데	기구	낙하산	권하기	1차 PART A․B	2차 PART C․D	관측시 특이사항 또는 입력지연사유
합 계
재 고
210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제2호서식]
선박탑승관측결과보고서 (제14조제2항 관련) 년 월 일 보 고 자： 이용선박사명：
선박명 및 규모
항 로
중 간 기 항 지
출발시간			도착시간		운항거리
탑 승 관 측 자
소 속			직 급(직 위)		성 명
기사란：
210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제3호서식]
항공기탑승관측결과보고서 (제18조제2항 관련) 년 월 일 탑 승 관 측 자： 이용항공사명 및 편명：
기 종
항 로
경 유
비 행 고 도					도중고도 변경내용
출 발 시 간					도 착 시 간
전 항로상에 요란이 없거나 아주 약할때는 다음란에 체크 하시오(v)
강도 L - 약함 M - 보통 S - 강함 E - 심함				L M S E		L M S E		L M S E
요란위치 및 위도경도
요 란 발 생 시 간
지 속 시 간
요란종류	단 속 적
	지 속 적
비 행 고 도
비 행 속 도
비 행 속 도 의 증 감
기 온
풍 향 풍 속
구 름		운 중
		운중 또는 운외
		구 름 없 음
요란부근의 상 태		적 란 운 있 음
		뇌 우 있 음
		권 운 있 음
기사란：
“주” 요란의강도			L-약간불쾌 S-물품낙하	H-보행곤란 E-심한요동
210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)

[별지 제4호서식]

위탁기상관측승낙서

(제31조제2항 관련)

기관명：

주  소：

우리 기관은 「기상법」 제44조제1항에 따라 위탁기상관측소로 지정되는 것을

승낙하며, 위탁기상관측에 관한 제반규정을 준수하겠습니다.

년        월        일

기관장	성명		직인

기상청장 귀하

210㎜×297㎜(보존용지(2종) 70g/㎡)