기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차

제    정  2014.  9. 25. 기상청고시  제2014-8호

일부개정  2016.  8. 31. 기상청고시  제2016-8호

일부개정  2017. 10. 19. 기상청고시  제2017-8호

일부개정  2019.  3. 29. 기상청고시  제2019-3호

일부개정  2022.  8. 12. 기상청고시  제2022-9호

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제6조의2제4항에서 기상청장에게 위임한 기상관측자료의 품질등급 부여 기준 및 절차에 관하여 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2022. 8. 12.>

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2016. 8. 31., 2022. 8. 12.>

1. “수집가능개수”란 「기상법」 제2조제14호에 따른 기상정보시스템(이하 “기상정보시스템”이라 한다)을 통해 수집되어야 할 기상관측자료의 개수를 말한다.

1의2. “오류자료”란 기상정보시스템을 통해 수집된 기상관측자료 중 결측자료 및 제4조에 따른 품질검사 조건에 맞지 않는 자료를 말한다.

2. “정상자료개수”란 기상정보시스템을 통해 수집된 기상관측자료 중 오류자료로 분류되지 않은 자료의 개수를 말한다.

3. “정상자료율”이란 수집가능개수에 대한 정상자료개수의 비율을 백분율로 나타낸 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 「기상관측표준화법」의 적용을 받는 관측기관의 관측지점 중 기상정보시스템에 등록된 관측지점에 대하여 적용한다.

제4조(정상자료율의 산출) ① 정상자료율은 「기상관측표준화법」 제12조제2항에 따라 관측기관이 기상정보시스템에 전송한 기상관측자료를 사용하여 관측지점의 각 관측요소별로 산출하며, 월 단위로 소수 한자리까지 산출한다.

② 제1항에 따른 정상자료율 산출을 위하여 사용되는 기상요소와 기상관측자료의 품질검사 조건은 별표와 같다.

③ 각 관측지점의 정상자료율 평균은 해당 관측지점의 관측요소별 수집가능개수를 모두 합한 값에 대한 정상자료개수 합의 비율을 백분율로 나타낸 것을 말한다.

④ 각 관측기관의 정상자료율 평균은 해당 관측기관에 속한 관측지점별 수집가능개수를 모두 합한 값에 대한 정상자료개수 합의 비율을 백분율로 나타낸 것을 말한다.

[전문개정 2022. 8. 12.]

제5조(정상자료율 산출제외) ① 매월 1일 이후에 신규 등록된 관측지점이나 관측요소의 경우 제4조에 따른 정상자료율의 산출에서 제외한다. 매월 말일 이전에 폐쇄된 관측지점이나 관측요소의 경우에도 또한 같다.

② 관측기관이 별지 제1호서식의 관측중단사유서에 따라 관측중단 사유를 사전에 문서로 통보한 경우에는 해당 관측중단사유서에 명시된 관측중단 기간을 제4조에 따른 정상자료율의 산출에서 제외한다.

[전문개정 2022. 8. 12.]

제6조(품질등급 부여기준) 품질등급은 정상자료율에 따라 다음 표와 같이 부여한다.

품질등급	정상자료율(%)
우 수	80 이상
보 통	50 이상～80 미만
개선대상	50 미만

제7조(품질등급의 통보) 품질등급은 별지 제2호서식의 정상자료율 및 품질등급 결과통보서에 따라 매년 1월과 7월에 각 관측기관에 통보한다. 이 경우 1월에는 전년도 7월부터 12월까지의 월별 정상자료율과 품질등급을, 7월에는 해당 연도 1월부터 6월까지의 월별 정상자료율과 품질등급을 각각 통보한다.

[전문개정 2022. 8. 12.]

제8조(이의신청) ① 품질등급 결과에 이의가 있는 관측기관은 품질등급 결과를 통보받은 날부터 14일 이내에 별지 제3호서식의 품질등급 결과 이의신청서에 따라 이의를 제기할 수 있다. <개정 2022. 8. 12.>

② 기상청장은 제1항에 따른 관측기관의 이의신청을 받으면 그 타당성을 검토한 다음 이의신청을 받은 날부터 30일 이내에 반영 여부를 결정하여 그 결과를 해당 관측기관에 통보한다. 이 경우 관측기관의 이의신청을 반영하는 경우에는 재산출한 정상자료율 및 이에 따른 최종 품질등급 결과를 함께 통보한다. <개정 2022. 8. 12.>

[제목개정 2022. 8. 12.]

제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2017. 10. 19., 2019. 3. 29., 2022. 8. 12.>

부      칙<기상청고시 제2014-8호, 2014. 9. 25.>

이 고시는 2014년 9월 25일부터 시행한다.

부      칙<기상청고시 제2016-8호, 2016. 8. 31.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부      칙<기상청고시 제2017-8호, 2017. 10. 19.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부      칙<기상청고시 제2019-3호, 2019. 3. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부      칙 <기상청고시 제2022-9호, 2022. 8. 12.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표] <개정 2016. 8. 31., 2019. 3. 29., 2022. 8. 12.>

품질검사 조건(제4조 관련)

1. 물리한계검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	허용범위
기온	-40~60℃
일누적강수량	0~1,800㎜
강수유무	0, 10
풍향	0~360°
풍속	0~75㎧
기압	500~1,080hPa
상대습도	1~100%
일누적일사	0~45MJ/㎡
일누적일조	0~54,000s

2. 단계검사 기준(관측주기별 허용되는 최대변화량)

기상요소	관측주기
	1 분	5 분	10 분	30 분	60 분
기온	3℃		5℃	-	10℃
풍속	20㎧
최대순간풍속	30㎧	-	-	-	-
기압	10hPa				20hPa
상대습도	20%			-

3. 지속성검사 기준(지속시간 내 허용되는 최소변화량)

기상요소	지속시간	최소변화량
기온	180분	0℃
기압	180분	0hPa
풍향	240분	0°
풍속	240분	0m/s

4. 기후범위검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	월별 허용범위
기온	1월	-40~30℃
	2월	-35~35℃
	3월	-25~40℃
	4월	-20~45℃
	5월	-10~50℃
	6월	0~50℃
	7월	5~50℃
	8월	5~50℃
	9월	-5~45℃
	10월	-20~40℃
	11월	-30~40℃
	12월	-35~35℃

5. 내적일치성검사 기준(요소간 물리적, 통계적 기준의 불일치 판별)

기상요소	검사 기준
풍속	1분 최대순간풍속이 1분 풍속보다 작을 때, 1분 풍속과 1분 최대순간풍속은 모두 오류
최대순간풍속
일누적 일사	일사 값이 0일 때 일조 값이 0이면 정상, 아니면 오류
일누적 일조

[별표 2] 삭제 <2022. 8. 12.>

[별표 3] 삭제 <2022. 8. 12.>

[별표 4] 삭제 <2022. 8. 12.>

[별지 제1호서식] <신설 2022. 8. 12.>

관측중단사유서

기관명	관측중단 기간 및 사유					비 고
	지점 번호	지점명	시작일	종료일	사 유
ㅇㅇㅇ	0000	ㅇㅇㅇ	yyyymmdd	yyyymmdd

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

[별지 제2호서식] <신설 2022. 8. 12.>

정상자료율 및 품질등급 결과 통보서

기관명: ㅇㅇㅇ

기간: 0000년 00월

1. 요약 (관측지점수: 000개소)

관측요소	기온	풍향	풍속	습도	기압	강수	…	평균
정상자료율	(예시)90.0	85.0	88.1	95.5	60.3	45.5	…	80.7
품질등급	(예시)우수	우수	우수	우수	보통	개선 대상	…	우수

2. 관측지점별 정상자료율과 품질등급

지점번호	지점명	정상자료율								평균	품질등급
		기온	풍향	풍속	습도	기압	강수	…
(예시)90	속초	95.5	90.1	92.2	91.3	…				90.5	우수
⁝	⁝	⁝

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

[별지 제3호서식] <신설 2022. 8. 12.>

품질등급 결과 이의신청서

기관명	이의신청 대상 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	관측 기간	사 유
ㅇㅇㅇ	0000	ㅇㅇㅇ	00월
	0000	ㅇㅇㅇ	mm.dd.~mm.dd

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)