기상청고시 제 2014-07호(2014.9.25.)

기상관측시설 등급 기준

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제5조제3항에 따른 기상관측시설 등급 부여 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 「기상관측표준화법」이 정하는 바에 따른다.

제3조(등급 기준) ① 기상관측시설 등급은 기상관측시설의 평가 점수를 산출하여 다음 표에 따라 부여한다.

기상관측시설 등급	기상관측시설의 평가 점수
우 수	80점～100점
보 통	50점～80점 미만
개선대상	50점 미만

② 제1항의 평가 점수를 산출하기 위한 기상관측시설 등급 평가 기준은 별표 1과 같다.

제4조(등급 부여) ① 관측기관의 장은 6월 30일과 12월 31일을 기준으로 기상관측시설의 시설 현황과 자체 평가한 시설 등급 현황을 다음 달 10일까지 기상청장에게 제출하여야 한다.

② 기상청장은 제1항에 따라 제출된 시설과 등급을 확인할 수 있다. 이 경우에는 그 결과를 해당 관측기관에 통보하여야 한다.

제5조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2017년 9월 25일까지로 한다.

부      칙<기상청고시 제2014-07호, 2014.9.25.>

이 고시는 2014년 9월 25일부터 시행한다.

[별표 1] <제정 2014.9.25.>

기상관측시설의 등급 평가 기준 및 배점(제3조 관련)

1. 기상관측시설의 등급 평가 기준 및 배점

평가 요소(100점)	평가 항목(배점)
관측소 내 보유측기수 (5)	풍향·풍속계, 온도계, 강수량계, 강수유무계, 습도계 (각 1)
관측소 환경 (30)	주변 환경 (5)
	장애물의 유무 (15)
	면적(5)
	지면구성(3)
	방해요소, 울타리(각 1)
측기 설치환경 (25)	풍향․풍속계(25), 온·습도계(25), 강수량계(25), 기압계(25), 일사·일조계(25) 합의 평균 ※ 설치되지 않은 기상측기는 평가 제외
표준규격의 준수 (12)	센서 (4)
	자료처리 (4)
	단위 (2)
	마지막 자리 (2)
자료교환 및 관측시각 (10)	송․수신 (3)
	시각동기화 (3)
	관측주기 (2)
	수집주기 (2)
현장품질 관리 (15)	자동품질관리 (3)
	검․교정 (4)
	점검주기 (4)
	관리자 지정 (2)
	교육이수(2)
부대시설장비 (5)	배터리 (2)
	낙뢰보호시설 (3)

2. 기상관측시설의 등급 평가기준 상세내역

평가요소

(총 100점)

평가항목

(배점)

평가기준

①

관측소 내 보유측기

수(5)

풍향·풍속계(1)

- 있음(1), 없음(0)

온도계(1)

- 있음(1), 없음(0)

강수량계(1)

- 있음(1), 없음(0)

강수유무계(1)

- 있음(1), 없음(0)

습도계(1)

- 있음(1), 없음(0)

②

관측소

환경

(30)

주변환경

(5)

- 관측장소 반경 250m 내 잔디 또는 초지가 차지하는 범위

: 80%이상(5), 60%이상(4), 40%이상(3),
20%이상(2), 20%미만(1)

장애물의 유무

(15)

- 관측장소를 중심으로 8방위의 장애물 유무

: 장애물 유무 = (A×장애물없는방위수)+
{A×장애물있는방위수×(B1+B2+B3)÷n}

▪ A : 8방위 기준점수 = 1.875(15점÷8방위=1.875)

▪ n : 측기와 장애물간의 거리 기준 측기수(1～3)

▪ B1, B2, B3 : 장애물거리 상수(0～1)

	B1	B2	B3
해당 측기	풍향·풍속계	온·습도계	강수량계
배 점	10배 이상 (1) 3배 이상 (0.7) 3배 미만 (0)	3배 이상 (1) 3배 미만 (0)	2배 이상 (1) 2배 미만 (0)

※ 배점은 해당 측기와 장애물간 거리가 장애물 높이의 몇 배인가에 따라 부여

※ 장애물 : 수평 시야각 10° 이상이고, 설치된 측기보다 높은 것

- 관측장소 반경 100m 이내 열원(공장, 발전소, 배기터널 등)이 있을 경우(각 -1점)

<계산 예시>

풍향․풍속계와 강수량계가 있고 2방위에 장애물높이 5배 거리의 장애물이 있을 경우

(1.875×6)+{1.875×2×(0.7+1)÷2}=14.4375≒14.4

면적(5)

- 70m2 이상(5), 35m2이상(3), 35m2미만(0)

- 풍향·풍속계, 온·습도계 또는 강수량계만 설치 시

: 35m2이상(5), 35m2미만(2)

지면구성(3)

- 잔디(3), 맨땅(2), 그 외(0)

방해요소(1)

- 기상관측장비와 무관한 장비가 없음(1), 있음(0)

울타리(1)

- 있음(1), 없음(0)

평가요소 (총 100점)	평가항목 (배점)	평가기준(배점)
③ 측기설치 환경 (25)	각 측기별 평가점수 합의 평균(25) (해당측기: 풍향·풍속계, 온·습도계, 강수량계, 기압계, 일사·일조계)	- 풍향·풍속계(25) = 25 × 높이 ▪ 높이(지상) : 10m이상(1), 5m이상(0.7), 5m미만(0.4) ▪ 높이(옥상) : 7m이상(1), 4m이상(0.7), 4m미만(0) - 온·습도계(25) = 25 × (높이+설치환경) ▪ 높이 : 지상 또는 옥상 1.2～2m(0.5), 그 외(0) ▪ 설치환경 : 백엽상 또는 차광통(0.5), 기타(0) - 강수량계(25) = 25 × (높이+바람막이) ▪ 수수구 높이 30cm 이상 : 지상(0.7) 옥상(0.4) ▪ 수수구 높이 30cm 미만(0) ▪ 바람막이 있음(0.3), 없음(0) - 기압계(25) = 25 × (충격․진동+온도․바람) ▪ 충격․진동 : 있음(0.1), 없음(0.5) ▪ 온도․바람 : 변화 심한 곳(0.1), 변화 약한 곳(0.5) - 일사·일조계(25) = 25 × (그림자+반사체+하늘차폐+정비) ▪ 그림자 : 5°이상 있음(0.1), 없음(0.3) ▪ 반사체 : 주변에 있음(0.1), 없음(0.2) ▪ 하늘 차폐 : 3%이상(0.1), 3%미만(0.3) ▪ 정비 : 매일 정비 가능(0.2), 불가능(0) ※ 최종값은 각 측기별 점수 합에 대하여 평균한다. ※ 설치되지 않은 측기는 평가에서 제외
④ 표준규격준수 (12)	센서(4)	- 자동기상관측장비 표준규격 준수(4), 비준수(0)
	자료처리(4)	- 자동기상관측장비 표준규격 준수(4), 비준수(0)
	단위(2)	- 자동기상관측장비 표준규격 준수(2), 비준수(0)
	마지막자리(2)	- 자동기상관측장비 표준규격 준수(2), 비준수(0)
⑤ 자료교환 및 관측 시각 (10)	송․수신(3)	- 기상정보시스템 연결 : 연결(3), 비연결(0)
	시각동기화(3)	- 시각동기화 여부 : 동기화(3), 비동기화(0)
	관측주기(2)	- 표준 관측주기 : 준수(2), 비준수(0)
	수집주기(2)	- 표준 수집주기 : 준수(2), 비준수(0)

평가요소 (총 100점)	평가항목 (배점)	평가기준(배점)
⑥ 현장품질 관리 (15)	자동품질 관리(3)	- 데이터로거 품질관리 채택(2), 비채택(0) - 자체 관측시스템 품질관리 채택(1), 비채택(0)
	검․교정(4)	- 설치된 측기 중 검정 유효기간 준수한 측기의 비율 : 75% 이상(4), 50% 이상(3), 25%이상(2), 25% 미만(0) ※ 기상측기의 검정유효기간 ▪온도계, 기압계, 습도계, 풍향·풍속계, 강수량계 : 3년 ▪ 일조계, 일사계, 증발계 : 5년
	점검주기(4)	- 분기별 점검 횟수 : 1회 이상(4), 1회 미만(0) ※ 평가 시 관측시설 정기점검 일지 첨부
	관리자 지정(2)	- 지정되어 있음(2), 없음(0)
	교육이수(2)	- 측기 관리자의 기상관련 교육 이수(2), 비이수(0) ※ 해당 교육 과정 ▪ 기상청 또는 기상청 위탁교육기관 기상관측 관련 과정 ▪ 국토교통부의 수문 관련 과정
⑦ 부대시설 장비 (5)	배터리(2)	- 있음(2), 없음(0)
	낙뢰보호시설 (3)	- 있음(3), 없음(0)

※ 점수는 소수 첫째 자리까지 계산