기상관측자료의 교환을 위한 관측기관 사이의 통신 송ㆍ수신방식

제정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-33호

개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009-1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제12조제3항에 따른 기상관측자료의 원활한 교환을 위한 관측기관 사이의 통신 송․수신방식을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」 및 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청 고시 제2006-30호)이 정하는 바에 따른다.

제3조(통신 송․수신방식 설정 시 고려사항) 관측기관 사이의 통신 송ㆍ수신방식 설정 시 고려하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 기존의 통신운영체제를 가능한 유지하면서 기상관측자료 수집․품질검사․분배의 일원화

2. 기상관측자료 수집․분배의 신속성 및 효율성

3. 기상관측자료 송ㆍ수신의 안정성 및 경제성

4. 관측기관의 기상관측자료 통합관리를 위한 통신운영체제 마련

제4조(기상관측자료의 구조) 기상관측자료의 교환 시 기상관측자료의 구조는 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청 고시 제2006-30호)(이하 “자동관측 표준규격”라 한다) 제10조를 따라야 한다.

제5조(기상관측의 시각동기화) 기상관측자료의 원활한 송ㆍ수신을 위하여 기상관측의 시각동기화는 자동관측 표준규격 제11조를 따라야 한다.

제6조(기상관측자료의 송․수신방식) ①관측기관이 기상관측자료의 공동활용을 위하여 관측소에서 관측된 기상관측자료를 기상정보시스템으로 송․수신하는 방식은 다음 각 호와 같다.

1. 기상관측자료 수집부가 있는 다른 관측기관은 보유 수집부를 기상정보시스템에 연계하여 기상관측자료를 송․수신한다.

2. 기상관측자료 수집부가 없는 다른 관측기관은 관측소에서 가까운 기상관서(기상청의 본청․지방청․기상대)를 활용하여 기상관측자료를 송신한다.

②다른 관측기관은 기상관측자료를 보유 수집부를 통해 직접 수신 또는 기상정보시스템에 접속하여 활용할 수 있다.

제7조(기상관측자료의 송․수신 구성도) 제6조에 따른 기상관측자료의 송․수신을 위한 통신운영시스템의 구성도는 별표와 같다.

제8조(기상관측자료의 관측주기 및 수집 소요시간) ①기상관측자료의 관측주기는 다음 각 호와 같다.

1. 유선통신망 : 1분을 권장하되 5분도 가능

2. 무선통신망 : 10분을 권장하되 15분․30분․1시간도 가능

②기상관측자료의 수집 소요시간은 다음 각 호와 같다.

1. 유선통신망 : 1분 이내

2. 무선통신망 : 10분 이내

제9조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 24일까지로 한다.  [본조신설 2009.8.24]

부      칙<제2006-33호, 2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부      칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

〔별표〕

기상관측자료의 송․수신 통신운영시스템의 구성도(제7조관련)