기상측기별 설치기준

제정 2006. 6. 30. 기상청고시 제2006-34호

개정 2009.  8. 24. 기상청고시 제2009-1호

(일몰제 도입을 위한 「기상요소별 관측방법」 등 일부개정)

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제1호에 따른 기상요소별 기상관측환경에 관한 기준 중 기상측기별 설치기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」 및 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청 고시 제2006-30호)이 정하는 바에 따른다.

제3조(기상측기별 설치기준) ①기상측기의 설치는 세계기상기구의 기상측기배치 규정에 따르는 것을 원칙으로 하며, 기상요소별로 장애물 영향에 대한 민감도를 감안하여 배열하여야 한다.

②기상측기별 설치기준은 별표와 같다.

제4조(재검토기한) 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 개정, 폐지 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 8월 24일까지로 한다.  [본조신설 2009.8.24]

부      칙<제2006-34호, 2006.6.30>

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

부      칙<제2009-1호, 2009.8.24>

이 고시는 2009년 8월 24일부터 시행한다.

〔별표〕

기상측기별 설치기준(제3조제2항관련)

1.  풍향․풍속계

가. 장애물의 영향이 없는 경우 지면에서 10 m 높이에 설치하여야 하며, 건물 옥상에 설치할 경우 장애물과의 이격거리와 장애물의 높이에 따라 옥상 바닥면에서 최소 7 m 이상의 높이에 설치하여야 한다.

나. 풍향․풍속계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 4배 이상 이격되어 설치되어야 하며, 10배 이상을 원칙으로 한다.

2. 온․습도계

가. 지면이 잔디로 조성된 백엽상 또는 차광통 내부에 설치하여야 하며, 건물 옥상인 경우 차광통 내부에 설치하여야 한다.

나. 백엽상의 밑면은 지면에서 1.0～1.2 m 높이에 위치되도록 설치되어야 하며, 온․습도계는 백엽상 내부에서 지면으로부터 1.2～1.5 m 높이 되는 곳에 설치하여야 한다.

다. 차광통은 지면 또는 옥상 바닥면에서 1.2～2.0 m 높이에 설치되어야 하며, 2.5～10 m/s의 통풍 속도를 유지하여야 한다. 단, 옥상 설치는 주변의 환경을 고려하여 조절할 수 있다.

라. 지면온도계와 초상온도계는 지상에 설치하여야 하며, 온도계 주위 30 cm 이상의 공간을 확보하여 지면과 잔디에 설치하여야 한다.

마. 온․습도계는 주변 장애물로부터 그 장애물 높이의 최소 4배 이상 이격되어 설치되어야 한다.

바. 습도센서는 습도센서에 묻을 수 있는 오염물의 영향과 외부 충격을 최소화하기 위해 얇은 금속보호막으로 보호해야 한다.

3. 강수량계

가. 강수량계 수수구의 높이는 지면 또는 옥상 바닥면에서 30 cm 이상이어야 한다.

나. 강수량계는 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 2배 이상 이격되어 설치되어야 하며, 4배 이상을 원칙으로 한다.

다. 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.

4. 기압계

가. 대기와 완전히 밀폐되지 않은 곳에 설치하며 견고한 설치대, 보호 장비 등을 갖추어 악기상, 심한 온도변화 및 바람으로부터 보호되어야 한다.

나. 자동기상관측장비의 경우 데이터로거함 내부에 설치하여야 하며, 데이터로거함의 설치 위치는 측기탑의 가로대 바로 밑에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

5. 강수유무계

차광통이 위치한 곳의 반대편 가로대의 끝에 부착하는 것을 원칙으로 한다.

6. 일사․일조계

가. 장애물의 영향을 받지 않는 곳, 매일 장비의 표면 청소와 정상가동 체크 등 관리가 용이한 곳, 5° 이상의 태양고도각 유지로 그림자가 일사․일조계에 드리워지지 않는 곳, 수평면 위로 하늘의 3 % 이상이 장애를 받지 않는 곳, 주변에 일사․일조 관측에 영향을 주는 흰색이나 반사가 강한 물체가 없는 곳에 설치하여야 한다.

나. 자동기상관측장비의 경우 일사․일조계로부터 10m 이상의 이격거리에 데이터로거가 설치되어 있으면 관측 신호의 손실 최소화를 위해 별도의 신호변환기를 일사․일조계 부근에 설치하여야 한다.