기상청고시  제2017-8호

기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법 시행규칙」 제6조의2제4항에 따른 기상관측자료의 품질등급 부여 기준 및 절차를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 「기상법」과 「기상관측표준화법」이 정하는 바에 따른다.

② 그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “수집가능개수”란 기상정보시스템을 통해 수집되어야 할 기상관측자료의 개수를 의미한다.

2. “정상자료”란 기상정보시스템으로 수집된 기상관측자료 중 오류로 분류되지 않은 자료를 말한다. 이때, 결측자료와 별표 1의 품질검사 조건에 맞지 않는 자료를 오류자료로 분류한다.

3. “정상자료율”이란 수집가능개수에 대한 정상자료개수의 백분율을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는「기상관측표준화법」의 적용을 받는 관측기관의 관측지점 중 기상정보시스템에 등록된 관측지점에 대하여 적용한다.

제4조(정상자료율의 산출)

① 정상자료율은 「기상관측표준화법」제12조제2항에 따라 관측기관이 전송한 자료를 사용하여 산출한다.

② 정상자료율은 월 단위로 산출한다.

③ 정상자료율은 관측기관별 관측지점별로 별표 1의 기상요소를 대상으로 산출한다.

④ 평균은 자료개수로 가중 평균하여 산출한다.

⑤ 정상자료율은 소수 한자리 까지 산출한다.

제5조(정상자료율 산출제외) 다음의 각 항의 경우는 제4조의 정상자료율의 산출에서 제외한다.

① 매월 1일 이후에 신규 등록된 지점이거나 관측요소에 대하여는  정상자료율을 산출하지 아니한다. 매월 말일 이전에 폐쇄된 지점이거나 관측요소인 경우도 이와 같다.

② 관측기관이 기상관측의 중단사유를 사전에 별표 2와 같이 문서로 통보한 경우는 그 기간만큼 정상자료율의 산출에서 제외한다.

제6조(품질등급 부여기준) 품질등급은 정상자료율에 따라 다음 표와 같이 부여한다.

품질등급	정상자료율(%)
우 수	80 이상
보 통	50 이상～80 미만
개선대상	50 미만

제7조(품질등급의 통보)

① 품질등급은 1월과 7월에 관측기관에 통보한다. 이때, 1월에는 전년도 7월부터 12월까지 매월의 정상자료율과 품질등급을, 7월에는 해당 연도 1월부터 6월까지 매월의 정상자료율과 품질등급을 통보한다.

② 품질등급 결과를 통보할 때는 별표 3의 양식을 준용한다.

제8조(이의신청 제기)

① 품질등급 결과에 이의가 있는 관측기관은 별표 4의 이의신청서를 작성하여 이의신청 제기기간(결과를 통보한 날부터 2주 이내)에 이를 제기할 수 있다.

② 이의신청 처리는 접수 후 2주 이내에 함을 원칙으로 한다.

제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙<기상청고시 제2017-8호, 2017.10.19>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2016.8.31.>

품질검사 조건(제2조 관련)

1. 허용범위검사 기준

기상요소	허용범위
기온	-45～45℃
풍향	0～360°
풍속	0～75m/s
습도	0～100%
기압	800 ～ 1,120hPa
1시간 누적강수량	0～500mm
일누적강수량	0～1,500mm
강수유무	0, 10
일사	0～45 MJ/㎡
일조	0～54,000s

2. 단계검사 기준(관측주기별 허용되는 최대변화량)

기상요소	관측주기
	1분 또는 5분	10분 또는 15분	30분	60분
습도	10%	20%	30%	60%
기온	3℃	5℃	6℃
풍속	10m/s
기압	5hPa

3. 지속성검사 기준(지속시간 내 허용되는 최소변화량)

기상요소	지속시간	최소변화량
기온	180분	0℃
기압	180분	0hPa
풍향	240분	0°
풍속	240분	0m/s

[별표 2] 관측중단 사유서 (양식) <제정 2014.9.25.>

기관명	관측중단 기간 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	기 간	사 유
ㅇㅇㅇ	000	ㅇㅇㅇ

[별표 3] 정상자료율 및 품질등급 결과 <제정 2014.9.25.>

기관명: ㅇㅇㅇ

기간: 0000년 00월

1. 요약 (관측지점수: 000개소)

관측요소	기온	풍향	풍속	기압	습도	강수	…	평균
정상자료율	(예시)90.0	85.0	88.1	95.5	60.3	45.5	…	80.7
품질등급	(예시)우수	우수	우수	우수	보통	개선 대상	…	우수

2. 관측지점별 정상자료율과 품질등급

지점번호	지점명	정상자료율								평균	품질등급
		기온	풍향	풍속	기압	습도	강수	…
(예시)90	속초	95.5	90.1	92.2	91.3	…				90.5	우수
⁝	⁝	⁝

[별표 4] 품질등급결과 이의신청서 (양식) <제정 2014.9.25.>

기관명	이의신청 대상 및 사유				비 고
	지점 번호	지점명	관측 기간	사 유
ㅇㅇㅇ	00	ㅇㅇㅇ	00월