1. 개정이유 및 주요내용

「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2022.  .   .∼  .   .) 결과, 행정예고 전

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 협의 전

기상청고시  제        호

해양기상관측장비 표준규격 일부개정고시안

해양기상관측장비 표준규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한 기상측기의 규격 중 해양기상관측장비의 표준규격을 정함을 목적으로 한다.

제2조제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “그 밖에 이”를 “이”로, “정의는”을 “뜻은”으로 하며, 같은 항 제1호 중 “‘해양기상관측장비’라 함은”을 ““해양기상관측장비”란”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “‘해양기상관측부이’라 함은”을 ““해양기상관측부이”란”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “‘해양자동기상관측장비’라 함은”을 ““해양자동기상관측장비”란”으로 한다.

제3조를 삭제한다.

제4조 중 “제반 규정”을 “규정”으로 한다.

제5조제1항 본문 중 “기온”을 “해양기상 관측요소로서 기온”으로 하고, 같은 항 단서 중 “단”을 “다만”으로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항의 해양기상 관측요소 중 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는 관측센서의 규격은 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청고시) 제7조에 따르며, 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센서의 규격은 별표 1과 같다.

제6조제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “자료처리기”를 “자료처리기(관측된 자료를 수집ㆍ처리ㆍ저장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는 자료수집 및 처리장치를 말한다. 이하 이 조에서 같다)”로, “만족하여야”를 “만족해야”로 하며, 같은 항 제1호 및 제2호 중 “가능하여야 한다”를 각각 “가능할 것”으로 하고, 같은 조 제4항 중 “별표 3에 제시된 방법으로”를 “별표 3의 자료처리의 규격에 따라”로 하며, 같은 조 제5항 중 “맞추어”를 “맞춰”로 한다.

제7조제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항 중 “자료구조”를 “자료구조(통신망을 통한 관측자료의 전송 및 수집을 위하여 설정된 자료의 구조를 말한다)”로 한다.

제8조제2항 중 “부이본체”를 “해양기상관측부이 본체”로 한다.

제9조제1항을 삭제하고, 같은 조 제2항 중 “계류장치”를 “계류장치(해양기상관측부이를 고정하기 위하여 사용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된 장치를 말한다)”로 한다.

제10조를 다음과 같이 한다.

제10조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

별표 1부터 별표 4까지를 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표1]

관측센서의 규격(제5조제2항 관련)

관측센서	규 격	비고
온도계(수온)	◦ 측정방식 : 전기저항 또는 전기전압 ◦ 측정범위 : -2 ℃ ~ +40 ℃ ◦ 불 확 도 : ±0.1 ℃ 이내
파고계	◦ 측정범위 : ․ 유의파고 : 0 m ~ 15 m ․ 파주기 : 3 초 ~ 18 초 ◦ 불 확 도 : ․ 유의파고 : ±0.5 m 또는 ±10 % 이내 ․ 파주기 : ±1.0 초 이내

[별표2]

자료처리기의 규격(제6조제3항 관련)

가. 해양기상부이 등

구 분	규 격	비고
메모리	◦ 프로그램 메모리 : 8 KB 이상 ◦ 주 메모리 : 128 KB 이상 ◦ 자료저장 메모리 : 1 MB 이상 - 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있어야 한다. - 전원중단, 통신장애에 대비하여 2개월 이상의 자료를 저장할 수 있어야 한다.
채 널	◦ 아날로그 채널: 8개 이상(Differential 채널 포함) ◦ 디지털 채널 : 8개 이상 ◦ 주파수 채널 : 2개 이상 ◦ A/D bit : 12 bit 이상

나. 파고부이

구 분	규 격	비고
메모리	◦ 프로그램 메모리 : 128KB ◦ 주 메모리 : 2KB ◦ 자료저장 메모리 : 2G
채 널	◦ 아날로그 채널: 8채널 이상 - A/D bit : 12 bit 이상 ◦ 디지털 채널 : 4채널 이상

[별표 3]

자료처리의 규격(제6조제4항 관련)

관측요소	자료처리의 규격
기온 기압 습도 수온	◦ 자료단위 : 0.1 ℃(기온), 0.1 hPa(기압), 1 %(습도), 0.1 ℃(수온) ◦ 샘플링 간격 : 10초 ◦ 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지 ◦ 자료처리 시간간격 : 30분 또는 1시간 - 매 정시 전 10분 동안의 60개 자료를 평균하여 정시자료를 산출한다.
풍향 풍속	◦ 자료단위 : 0.1 ㎧(풍속), 1˚(풍향) ◦ 샘플링 간격 : 1초 ◦ 관측시간 : 매 정시 10분 전부터 정시까지 ◦ 자료처리 시간간격 : 30분 또는 1시간 - 매 1초 간격으로 3초 동안 3개의 샘플링된 자료를 평균하고 1초 간격으로 이동 평균하여 순간풍향․풍속을 산출한다. - 매 정시 전 10분 동안의 600개 풍향․풍속자료를 벡터평균하여 정시자료를 산출한다. - 매 정시 전 10분 동안의 600개 풍속자료를 비교하여 최대값과 그 때의 풍향을 1시간 최대순간풍향․풍속으로 산출한다.
유의 파고 파주기	◦ 자료단위: 0.1 m(파고), 0.1 초(주기) ◦ 샘플링 간격 : 1초 이하 ◦ 관측자료 수 : 512개 이상으로 한다. 단, 512×2n(n=0,1,2,...)으로 증대 ◦ 관측시간 : 관측자료 수와 샘플링 간격을 고려하여 결정 - 예 : 1024개 자료를 관측할 경우 8.533분(=1024×0.5초/60초) 전부터 정시까지 ◦ 유의파고와 파주기는 해수면의 변위를 다음과 같이 스펙트럼 분석하여 산출한다. 유의파고 = 4[eqn: sqrt {m _{0}}] 파주기 = [eqn: sqrt {{m _{0}} over {m _{2}}}] m0 = [eqn: int _{0} ^{INF } {E(f)df}] m2 = [eqn: int _{0} ^{INF } {f ^{2} E(f)df}] f : 주파수 E(f) : 해수면의 변위를 스펙트럼 분석으로 구한 주파수별 분산밀도

[별표 4]

자료구조의 규격(제7조제2항 관련)

가. 해양기상부이 자료구조

부이ID	메시지 포맷 타입	년월일	시간	위도	경도	평균풍속1	풍향1	최대풍속1
#00022101	0	11/06/15	12:00:00	37.32695	129.59910	2.5	215	3.1
평균풍속2	풍향2	최대풍속2	기온1	습도1	기온2	습도2	기압	수온1
2.6	212	3.3	19.0	98	19.1	98	1014.1	18.5
수온2	유의파고	평균파고	파주기	파향	스펙트럼1	스펙트럼2	스펙트럼3	스펙트럼4
18.5	0.6	0.3	3.4	301	0.0	0.0	0.0	0.0
스펙트럼5	스펙트럼6	스펙트럼7	스펙트럼8	스펙트럼9	스펙트럼10	스펙트럼11	스펙트럼12	스펙트럼13
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
스펙트럼14	스펙트럼15	스펙트럼16	스펙트럼17	스펙트럼18	스펙트럼19	스펙트럼20	스펙트럼21	스펙트럼22
0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
스펙트럼23	스펙트럼24	스펙트럼25	스펙트럼26	스펙트럼27	스펙트럼28	스펙트럼29	스펙트럼30	스펙트럼31
0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배터리전압	등명기전류	해치상태1	해치상태2	해치상태3	해치상태4	침수상태1	침수상태2	침수상태3
13.0	0.2	0	0	0	0	1	1	1
침수상태4	부이방향	최대파고	예비1	예비2	예비3	BIT	배터리 전압2	배터리 전압3
1	201.7	0.9	0.9	0.1	0.0	88	13.0	13.0
배터리 전압4
13.0

나. 파고부이 자료구조

시작	부이ID	일련번호	년월일	시간	유의파고	최대파고	평균파고
#	22496		160615	12:00:00	0.1	0.1	0.1
파주기	수온	위도	경도	배터리전압	상태코드	Dummy
0.1	0.1	37°29.29′	126°21.15′	0.1	ffff	,=

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항의 규정에 의해 정확한 해양기상관측자료를 수집할 수 있도록 해양기상관측장비의 표준규격에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제4조제2항에서 기상청장에게 위임한 기상측기의 규격 중 해양기상관측장비의 표준규격을 정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」및 동법 시행령과 시행규칙이 정하는 바에 따른다.	제2조(정의) <삭 제>
② 그 밖에 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	② 이 --------------------------- 뜻은 -----------.
1. ‘해양기상관측장비’라 함은 해양과 대기 경계에서 기상과 밀접히 관련되는 여러 현상(이하 “해양기상현상”이라 한다)을 관측하는 장비를 말한다.	1. “해양기상관측장비”란 --------------------------------------------------------------------------------------------------.
2. ‘해양기상관측부이’라 함은 해수면 위에 부유하며 해양기상현상을 관측하는 해양기상부이 및 파고부이를 말한다.	2. “해양기상관측부이”란 -----------------------------------------------------------------------.
3. ‘해양자동기상관측장비’라 함은 해양의 구조물과 선박 등에 설치되어 해양기상현상을 관측하는 장비를 말한다.	3. “해양자동기상관측장비”란 -----------------------------------------------------------------.
제3조(적용범위) 관측기관이 사용하는 해양기상관측장비의 규격은 「산업표준화법」 제11조 및 제12조에 따라 한국산업표준으로 고시되어 있는 사항을 제외하고는 이 고시에서 정하는 바에 따른다.	<삭 제>
제4조(적용기준) 해양기상관측장비의 표준규격은 세계기상기구가 정한 제반 규정을 준수하는 것을 원칙으로 한다.	제4조(적용기준) ------------------------------------------ 규정------------------------------.
제5조(관측요소 및 관측센서) ① 해양기상관측장비는 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도, 유의파고, 파주기, 수온을 관측할 수 있어야 한다. 단, 관측기관의 관측 목적에 따라 해양기상 관측요소를 선택할 수 있다.	제5조(관측요소 및 관측센서) ① --------------- 해양기상 관측요소로서 기온---------------------------------------. 다만-----------------------------------------------------.
② 제1항에 제시된 관측요소를 측정하는 관측센서의 규격은 다음과 같다. 1. 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는 관측센서의 규격은 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청고시) 제7조의 규정에 따른다. 2. 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센서의 규격은 별표 1과 같다.	② 제1항의 해양기상 관측요소 중 기온, 풍향, 풍속, 기압, 습도를 측정하는 관측센서의 규격은 「자동기상관측장비의 표준규격」(기상청고시) 제7조에 따르며, 유의파고, 파주기, 수온을 측정하는 관측센서의 규격은 별표 1과 같다.
제6조(자료처리기) ① 자료수집 및 처리장치는 관측된 자료를 수집ㆍ처리ㆍ저장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는 장치를 말한다.	제6조(자료처리기) <삭 제>
② 자료처리기는 다음 각 호의 조건을 만족하여야 한다.	② 자료처리기(관측된 자료를 수집ㆍ처리ㆍ저장하며 관측센서와 통신장치를 제어하는 자료수집 및 처리장치를 말한다. 이하 이 조에서 같다)--- 만족해야 ---.
1. 관측센서가 추가되거나 관측센서의 종류가 변경되었을 때 하드웨어의 변경 없이 소프트웨어로 제어가 가능하여야 한다.	1. ------------------------------------------------------------------------------ 가능할 것
2. 소프트웨어 및 펌웨어의 개선 변경이 가능하여야 한다.	2. ----------------------------- 가능할 것
③ (생 략)	③ (현행과 같음)
④ 자료처리기는 원시 관측자료를 별표 3에 제시된 방법으로 처리하여 매 정시 자료를 생산할 수 있어야 한다.	④ ------------------------ 별표 3의 자료처리의 규격에 따라 ----------------------------------.
⑤ 자료처리기는 자체 시각을 국내의 표준시각으로 맞추어 주는 작업을 실시할 수 있어야 한다.	⑤ ------------------------------------- 맞춰 -------------------------------.
제7조(자료구조) ① 자료구조는 통신망을 통한 관측자료의 전송 및 수집을 위해 설정된 자료의 구조를 말한다.	제7조(자료구조) <삭 제>
② 자료구조의 규격은 별표 4와 같다.	② 자료구조(통신망을 통한 관측자료의 전송 및 수집을 위하여 설정된 자료의 구조를 말한다)---.
제8조(해양기상관측부이 본체) ① (생 략)	제8조(해양기상관측부이 본체) ① (현행과 같음)
② 부이본체는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 7년 이상을 견딜 수 있어야 한다.	② 해양기상관측부이 본체-------------------------------------------.
제9조(계류장치) ① 계류장치는 해양기상관측부이를 고정하기 위하여 사용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된 장치를 말한다.	제9조(계류장치) <삭 제>
② 계류장치는 바닷물의 염분에 의한 부식에 최소 2년 이상을 견딜 수 있어야 한다.	② 계류장치(해양기상관측부이를 고정하기 위하여 사용되는 계류선, 체인, 앵커 등으로 구성된 장치를 말한다)---.
제10조(재검토기한) 기상청장은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제10조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.