	보 도 자 료	기상청 2000. 12. 26. 11:00
	담당: 기상청 지진담당관 조영순	문의전화 : 841-7663

기상청, 지진 진도계급 바꾼다

기상청(청장 文勝義)은 2001년 1월 1일부터 새로운 지진 진도(震度)계급을 사용한다.

진도계급이란 「지진이 발생하였을 때 어떤 장소에 나타난 지진동(地震動)의 세기를 수치로 표현한 것으로, 사람의 느낌이나 주변의 물체 또는 구조물의 흔들림 정도를 정해진 기준에 따라 계급화한 척도」이다.

우리나라는 현재까지 일본기상청(JMA)에서 정한 JMA 진도계급을 사용하였으나 내년부터는 국내의 학계 및 연구계의 의견을 반영하여 많은 나라에서 사용하고 있는 MM 진도계급을 사용한다.

JMA 진도계급은 지진의 세기를 8단계로 구분하였으나 MM 진도계급은 12단계로 보다 세분하여 지진의 세기를 나눈다. 지진이 많이 발생하는 일본의 영향을 받아 우리나라는 일본이 1949년에 만든 진도계급을 사용하여 오다가 이번에 세계적으로 학계에서 기준으로 채택하고 있고, 미국 등 많은 나라에서 사용하고 있는 MM 진도계급을 국제적인 추세에 맞추어 사용하기로 하였다.

이로써, 우리나라도 국제간 지진 진도계급 표기에 관한 학술상 혼돈을 피하고 지진관련 연구의 국제화에 기여할 수 있게 되었다.

기상청은 전국 27개 지점에 지진계를 설치·운영하고 있으며, 지진이 발생하면 지진이 발생한 위치와 규모, 지진에 의해 일어난 현상 등을『지진통보』문을 통하여 즉각 대외에 발표한 후 전국의 소속기관으로부터 지진관측보고를 취합, 종합 분석하여 지역별 진도를 결정하고 이를 기상청 홈페이지를 통하여 외부에 발표한다.

한편, 기상청은 1995년 12월에 지진업무 전담부서인 지진담당관을 신설, 1997년부터는 지진관측망 확충사업을 추진하여 최신 디지털방식의 지진관측망 27소와 지진가속도관측망 63소를 구축하여 지진 및 지진해일 감시업무에 만전을 기하고 잇다. 또한 금년 4월 과학기술부로부터 지진연구업무를 이관받아 지진관측과 분석 기술 등 지진방재기술연구에도 많은 노력을 기울이고 있다.

규모와 MM진도의 대응관계

규 모	MM 진도	현 상 설 명
1.0 - 3.0	Ⅰ	Ⅰ. 특별히 좋은 상태에서 극소수의 사람을 제외하고는 전혀 느낄 수 없다.
3.0 - 3.9	Ⅱ - Ⅲ	Ⅱ. 소수의 사람들, 특히 건물의 윗층에 있는 소수의 사람들에 의해서만 느낀다. 섬세하게 매달린 물체가 흔들린다.
		Ⅲ. 실내에서 현저하게 느끼게 되는데 특히 건물의 윗층에 있는 사람에게 더욱 그렇다. 그러나 많은 사람들은 그것이 지진이라고 인식하지 못한다. 정지하고 있는 차는 약간 흔들린다. 트럭이 지나가는 것과 같은 진동, 지속시간이 산출된다
4.0 - 4.9	Ⅳ - Ⅴ	Ⅳ. 낮에는 실내에 있는 많은 사람들이 느낄 수 있으나 옥외에서는 거의 느낄 수 없다. 밤에는 일부 사람들이 잠을 깬다. 그릇, 창문, 문 등이 소란하며 벽이 갈라지는 소리를 낸다. 대형트럭이 벽을 받는 느낌을 준다. 정지하고 있는 자동차가 뚜렷하게 움직인다.
		Ⅴ. 거의 모든 사람들이 느낀다. 많은 사람들이 잠을 깬다. 약간의 그릇과 창문 등이 깨지고 어떤 곳에서는 석고 (plaster)에 금이 간다. 불안정한 물체는 넘어진다. 나무, 전신주 등 높은 물체의 교란이 심하다. 추시계가 멈춘다
5.0 - 5.9	Ⅵ - Ⅶ	Ⅵ. 모든 사람들이 느낀다. 많은 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어 나간다. 무거운 가구가 움직인다. 떨어진 석고와 피해를 입은 굴뚝이 일부 있다
		Ⅶ. 모든 사람들이 밖으로 뛰어 나온다. 설계 및 건축이 잘된 건물에서는 피해가 무시될 수 있고, 보통 건축물에 서는 약간의 피해가 있으며, 열등한 건축물은 상당한 피해를 입는다. 굴뚝이 무너지고 운전하고 있는 사람들이 느낄수 있다.

규 모	MM 진도	현 상 설 명
6.0 - 6.9	Ⅶ - Ⅸ	Ⅷ. 특별히 설계된 구조물에는 약간의 피해가 있고, 일반 건축물은 부분적인 붕괴(崩壞)와 더불어 상당한 피해를 일으키며, 열등한 건축물에서는 아주 심하게 피해를 준다. 창틀로부터 창문이 떨어져 나간다. 굴뚝, 공장 재고품, 기둥, 기념비, 벽들이 무너진다. 무거운 가구가 넘어진다. 모래와 진흙이 소량 쏟아져 나온다. 우물물의 변화가 있고 운전자가 방해를 받는다.
		Ⅸ. 특별히 설계된 구조물에도 상당한 피해를 준다. 잘 설계된 구 조물은 기울어진다. 구조물에는 큰 피해를 주며, 부분적으로 붕괴한다. 일반건물은 기초에서 벗어 난다. 땅에는 금이 명백하게 간다. 지하 파이프도 부러진다.
7.0이상	Ⅹ이상	Ⅹ. 잘 지어진 목조 구조물이 파괴된다. 대개의 석조 건물과 그 구조물이 기초와 함께 무너진다. 땅에 심한 금이 간다. 철도가 휘어진다. 산사태가 강둑이나 가파른 경사면에서 생기며 모래와 진흙이 이동된다. 물이 튀어나오며, 둑을 넘어 쏟아진다
		□. 남아 있는 석조 구조물은 거의 없다. 다리가 부서지고 땅에 넓은 균열이 간다. 지하 파이프가 완전히 파괴된다. 연약한 땅이 푹 꺼지고 지층이 어긋난다. 기차선로가 심하게 휘어진다
		□. 전면적 피해 발생. 지표면에 파동이 보인다. 시야와 수평면이 뒤틀린다. 물체가 하늘로 던져진다.

※ 용어해설

o 규모 : 지진발생시 방출되는 에너지의 총량에 대응되는 것으로서 지진자체 의 크기를 말함.

o 진도 : 어떤 장소에 나타난 지진동의 세기를 사람의 느낌이나 주변의 물체 또는 구조물의 흔들림 정도를 수치로 표현한 것으로 정해진 설문을 기준으로 계급화한 척도임.

o MM진도 : MM(Modified Mercalli)진도는 1902년 이탈리아 지진학자 메르칼리(Mercalli)에 의해 처음 만들어졌으며, 1931년 미국의 우드(H. O. Wood)와 노이만(Frank Neumann)에 의해 수정된 후 1956년 미국의 지진학자 리히터(Richter)에 의해 재수정된 바 있음.