해양기상관측장비 현황

[부산울산경남]

2015년

부산지방기상청

1. 해양기상부이

장비명(영문)	해양기상부이(Ocean Data Buoy)
지점명	거제도		지점번호						22104
관측해역	남해동부 먼바다 거제도 E 16km		WGS84 (도,분,초)			위도			34˚ 46’ 00“
						경도			128˚ 54’ 00“
관측요소	풍향, 풍속, 기압, 기온, 습도, 파고, 파주기, 파향, 수온
운영 개시일	1998.05.		운영 종료일							-
최근 설치일	2012.11.		메타데이터 갱신일							2012.12.31
헐 형태	Discus		헐 직경							3.07m
계류 형태	All Chain		설치 수심							84m
파고센서유형	가속도계		파고분석방법							스펙트럼
통신 방법	위성통신(Orbcomm) CDMA		관측주기							60분
센서위치 (기준: 해수면/m)	파고	온·습도		기압			풍향·풍속				수온
	-0.1	3.4		0.2			4.3/3.6				-0.2/-0.3
이미지
소속기관	기상청				운영기관			부산지방기상청

2. 등표기상관측장비

장비명(영문)		등표기상관측장비(Light House AWS)
지점명		광안		지점번호					962
등표유형		관측탑		관측해역 (특정관리해역)					부산앞바다 (동부평수구역)
WGS84 (도,분,초)	위도	35° 07′ 54″		해발고도(m)					11.0
	경도	129° 08′ 09″
관측요소		풍향, 풍속, 기압, 기온, 습도, 파고, 파주기, 수위, 수온
운영 개시일		2007.11.		운영 종료일					-
최근 설치일		2007.11.		메타데이터 갱신일					2012.12.31
파고센서유형		수압식		파고분석방법					스펙트럼
통신 방법		CDMA		관측주기					30분
센서위치 (기준: 해수면/m)		파고	온·습도		기압		풍향·풍속			수온
		-6	11		9		12			-6
이미지
소속기관		기상청				운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)		등표기상관측장비(Light House AWS)
지점명		이덕서		지점번호					963
등표유형		등표		관측해역 (특정관리해역)					울산앞바다 (울산앞바다중연안바다)
WGS84 (도,분,초)	위도	35° 34′ 00″		해발고도(m)					14.0
	경도	129° 28′ 30″
관측요소		풍향, 풍속, 기압, 기온, 습도, 파고, 파주기, 수위, 수온
운영 개시일		2009.08.		운영 종료일					-
최근 설치일		2009.08.		메타데이터 갱신일
파고센서유형		수압식		파고분석방법					스펙트럼
통신 방법		위성통신(Orbcomm) CDMA		관측주기					30분
센서위치 (기준: 해수면/m)		파고	온·습도		기압		풍향·풍속			수온
		-7	14		11.5		17.5			-7
이미지
소속기관		기상청				운영기관		울산기상대

3. 연안방재관측시스템

장비명(영문)	연안방재관측장비 (Coastal Long Wave Monitoring System)
지점명	통영		지점번호				33009
설치주소	경남 통영시 산양읍 미남리 702-3
관측해역	남해동부 앞바다				WGS84 (도,분,초)	위도			34° 45′ 54.93″
						경도			128° 24′ 17.11″
관측방향	남서				구조물 높이(m)				1.5
관측요소	풍향, 풍속, 기압, 수위, 해상영상자료
운영 개시일	2011.12.15				운영 종료일				-
최근 설치일	2011.12.15				메타데이터 갱신일
통신 방법	전용회선				관측주기				0.5 초
센서위치 (기준: 해수면/m)	수위				기압				풍향·풍속
	4.5				4				5
CCTV 정보	설치주소				경남 통영시 산양읍 미남리 822-18
	WGS84 (도,분,초)	위도			34° 46′ 05.41″
		경도			128° 24′ 27.34″
이미지
소속기관	기상청			운영기관				부산지방기상청

장비명(영문)	연안방재관측장비 (Coastal Long Wave Monitoring System)
지점명	울산		지점번호				33016
설치주소	울산광역시 북구 당사동 5-8-1번지 울산 해양낚시공원
관측해역	동해남부 앞바다				WGS84 (도,분,초)	위도			33° 62′ 37.68″
						경도			129° 14′ 31.64″
관측방향	동				구조물 높이(m)				3.7
관측요소	풍향, 풍속, 기압, 수위, 해상영상자료
운영 개시일	2013.11.				운영 종료일				-
최근 설치일	2013.11.				메타데이터 갱신일
통신 방법	전용회선				관측주기				0.5 초
센서위치 (기준: 해수면/m)	수위				기압				풍향·풍속
	7				5				8
CCTV 정보	설치주소				울산광역시 북구 당사동 5-8-1번지 울산 해양낚시공원
	WGS84 (도,분,초)	위도			33° 62′ 37.68″
		경도			129° 14′ 31.64″
이미지
소속기관	기상청			운영기관				울산기상대

장비명(영문)	연안방재관측장비 (Coastal Long Wave Monitoring System)
지점명	실리도		지점번호				33016
설치주소	경남 창원시 마산합포구 구산면 심리 산1번지 앞 지선
관측해역	남해동부 앞바다				WGS84 (도,분,초)	위도			35° 03′ 45.49″
						경도			128° 38′ 21.78″
관측방향	남				구조물 높이(m)				4.2
관측요소	풍향, 풍속, 기압, 수위, 해상영상자료
운영 개시일	2014.12.4				운영 종료일				-
최근 설치일	2014.12.4				메타데이터 갱신일
통신 방법	전용회선				관측주기				0.5 초
센서위치 (기준: 해수면/m)	수위				기압				풍향·풍속
	6				4				5.2
CCTV 정보	설치주소				경남 창원시 마산합포구 구산면 심리 22-15번지 마산수협 냉장창고 옥상
	WGS84 (도,분,초)	위도			35° 04′ 05.12″
		경도			128° 37′ 52.95″
이미지
소속기관	기상청			운영기관				창원기상대

4. 파고부이

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	두미도	지점번호				22450
관측해역 (특정관리해역)	경남서부 남해앞바다 두미도 북쪽 2.9km	WGS84 (도,분,초)		위도		34° 44′ 40.00″
				경도		128° 10′ 30.00″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2010.12.29.	운영 종료일				-
최근 설치일	2013.03.16.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				30m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	장안	지점번호				22454
관측해역 (특정관리해역)	부산앞바다 (부산앞바다중 연안바다) 칠암항 동쪽 2.4km	WGS84 (도,분,초)		위도		35° 17′ 50.00″
				경도		129° 17′ 19.00″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2011.12.04.	운영 종료일				-
최근 설치일	2013.02.12.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				28m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	해금강	지점번호				22455
관측해역 (특정관리해역)	경남서부남해앞바다 (경남서부남해앞바다 중 거제시동부연안바다) 해금강선착장 동쪽 1.7km	WGS84 (도,분,초)		위도		34° 44′ 09.00″
				경도		128° 41′ 27.00″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2011.12.22.	운영 종료일				-
최근 설치일	2013.01.16.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				45m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이력사항
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	한산도	지점번호				22467
관측해역 (특정관리해역)	경남서부남해앞바다 (경남서부남해앞바다중 동부평수구역) 비진도 서쪽 3.9km	WGS84 (도,분,초)		위도		34° 42′ 08″
				경도		128° 29′ 46″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2012.11.27.	운영 종료일				-
최근 설치일	2012.11.27.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				50m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	간절곶	지점번호				22483
관측해역 (특정관리해역)	울산앞바다 (울산앞바다 중 연안바다) 간절곶 등대 북동쪽 1.6km	WGS84 (도,분,초)		위도		35° 22′ 00″
				경도		129° 22′ 30″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2014.12.14.	운영 종료일				-
최근 설치일	2014.12.14.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				31m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		울산기상대

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	잠도	지점번호				22484
관측해역 (특정관리해역)	경남중부남해앞바다 (경남중부남해앞바다중 평수구역) 실리도선착장 남동쪽 4.3km	WGS84 (도,분,초)		위도		35° 03′ 29″
				경도		128° 40′ 51″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2014.12.14.	운영 종료일				-
최근 설치일	2014.12.14.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				30m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		창원기상대

장비명(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	소매물도	지점번호				22485
관측해역 (특정관리해역)	경남서부남해앞바다 소매물도 등대 서쪽 600m	WGS84 (도,분,초)		위도		34° 37′ 17″
				경도		128° 32′ 17″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2014.12.14.	운영 종료일				-
최근 설치일	2014.12.14.	메타데이터 갱신일
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				67m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

5. 항만기상서비스시스템

장비명(영문)		항만기상관측장비(Port Weather Monitoring System)
장비구분(영문)		자동기상관측장비(AWS) + 시정현천계
지점명		부산 북항			지점번호			969
지점주소		부산광역시 남구 용호동(오륙도 항로표지관리소)
WGS84 (도,분,초)	위도	35° 05′ 28.26″
	경도	129° 07′ 36.27″
관측요소		풍향/풍속/강수량/기온/기압/습도/강수유무/시정□현천
운영 개시일		2010.11.17.			운영 종료일			-
최근 설치일		2010.11.17.			메타데이터 갱신일			2012.12.31
관측지점		바람	기온	기압		습도	강수유무		강수량	시정현천
		4	1.8	1.3		1.8	1.8		0.3	3.0
이미지
소속기관		기상청			운영기관			부산지방기상청

장비명(영문)		항만기상관측장비(Port Weather Monitoring System)
장비구분(영문)		자동기상관측장비(AWS) + 시정현천계
지점명		부산 남항			지점번호			968
지점주소		부산광역시 영도구 신선동 3가(신선중학교)
WGS84 (도,분,초)	위도	35° 04′ 50.20″
	경도	129° 02′ 42.56″
관측요소		풍향/풍속/강수량/기온/기압/습도/강수유무/시정□현천
운영 개시일		2010.11.18.			운영 종료일			-
최근 설치일		2010.11.18.			메타데이터 갱신일			2012.12.31
관측지점		바람	기온	기압		습도	강수유무		강수량	시정현천
		7	1.8	1.3		1.8	1.8		0.5	2.8
이미지
소속기관		기상청			운영기관			부산지방기상청

장비명(영문)	항만기상관측장비(Port Weather Monitoring System)
장비구분(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	부산 북항	지점번호				22459
관측해역 (특정관리해역)	부산앞바다 (부산앞바다중 동부평수구역) 오륙도등대 북동쪽 0.7km	WGS84 (도,분,초)		위도		35° 05′ 44.9″
				경도		129° 07′ 56.50″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2011.12.29.	운영 종료일				-
최근 설치일	2011.12.29.	메타데이터 갱신일				2012.12.31
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				40m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청

장비명(영문)	항만기상관측장비(Port Weather Monitoring System)
장비구분(영문)	파고부이(Coastal Wave Buoy)
지점명	부산 남항	지점번호				22460
관측해역 (특정관리해역)	부산앞바다 (부산앞바다중 서부평수구역) 몰운대 남서쪽 1.3km	WGS84 (도,분,초)		위도		35° 01′ 20.8″
				경도		128° 57′ 22″
관측요소	파고, 파주기, 수온
운영 개시일	2011.12.04.	운영 종료일				-
최근 설치일	2011.12.04.	메타데이터 갱신일				2012.12.31
헐 형태	구형	헐 직경				0.7m
계류 형태	Chain+나일론	설치 수심				20m
파고센서유형	가속도계	파고분석방법				스펙트럼
통신 방법	CDMA	관측주기				60분
센서위치(기준: 해수면/m)
파고	-0.1	수온				-0.3
이미지
소속기관	기상청		운영기관		부산지방기상청