2021년도 기상관측장비 구매계획

※ 본 구매계획은 기상청 및 한국기상산업기술원에서 2021년도에 도입할 기상관측장비 구매계획으로 최종 규격은 조달청 나라장터에 공개 될 예정입니다. 발주시기, 설치장소, 주요규격(안) 등은 수요기관의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 장비 구매 발주시 입찰에 관심있는 기상사업자께서는 구매계획(안)을 참고하여 사전 준비하여 주시고, 구매 주요규격(안)에 대하여 의견이 있는 사업자께서는 정보요청서[별첨]를 참고하여 공개정보를 작성 후 기상청 계측표준협력과로 제출하여 주시기 바랍니다.

(담당자/연락처/전자우편 : 계측표준협력과 강우성 주무관 / 02-2181-0717 / ingom911@korea.kr)

번호

장비명

(외자는 영문포함)

수량

용도/설치장소

예산

(백만원)

자금구분

계약방법

발주시기

완료시기

구매 주요규격(안)

수요기관

(담당자, 연락처)

1

기상관측차량

2대

지상·고층관측, 재난기상지원/지방청

340

내자

협상계약

1월

8월

⦁차량제원

- 크기: 전장 5,550∼6,1950mm, 전폭 2,020∼2,075mm, 전고 2,495∼2,665mm

- 자동변속기(차량출고기준), 운전자격(1종 보통 이하)

⦁AWS 운영

- 관측센서의 규격: 자동기상관측장비의 표준규격

- 관측요소: 기온, 풍향, 풍속, 습도, 기압, 강수

※ 풍향이 자동으로 진북값 산출

⦁레윈존데 운영: 소모품, 수신장비 등 탑재, 비양시설 확보(헬륨통 47L/4통)

⦁대형모니터를 통한 현장 기상브리핑 운영

⦁전원시설

- 외부전력 인입시설, 배터리(12V, 200A) 2대이상

- 전원제어장치

⦁통신시설: LTE LAU 수집망, 차량 내부 기상브리핑

기상청 관측정책과

(강인수 사무관, 02-2181-0752)

2

연직바람관측장비

(Wind Profiler)

2조

고층기상관측

/원주, 추풍령

800

외자,

협상계약

1월

11월

⦁운용주파수: 1.29 ㎓

⦁최대송신출력: 1kW 이상

⦁평균송신출력: 100W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 2 ㎲ 이하, (Low Mode) 1 ㎲ 이하

⦁안테나 이득: 27 dBi 이상

⦁점유주파수대역폭: 15 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 9 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 2 ㎞ 이상, 강수대기 5 ㎞ 이상

기상청 관측정책과

(강인수 사무관,

02-2181-0752)

3

해양기지

연직바람관측장비

1조

해양기지기상관측

/제2해양기지

800

외자,

협상계약

2월

12월

⦁운용주파수: 437.5 MHz

⦁최대송신출력: 2kW 이상

⦁평균송신출력: 350W 이상

⦁펄스반복주파수: 2∼30 ㎑

⦁펄스폭: (High Mode) 3.34 ㎲ 이하, (Low Mode) 1.67 ㎲ 이하

⦁점유주파수대역폭: 3 ㎒ 이하

⦁빔 폭: 3 dB 전력 포인트에서 8 ° 이하

⦁관측고도: 청천대기 5 ㎞ 이상, 강수대기 8 ㎞ 이상

4

고층기상관측용

자동발사장치

1조

고층기상관측

/창원기상대

800

외자,

협상계약

1월

12월

⦁라디오존데의 비양 시간설정, 가스충전, 비양, 자료 수신과 처리, 전문 생성과 전송 등 일련의 고층기상관측 전 과정을 자동화한 장비 도입과 부대설치 공사

⦁발사장치는 운영실, 적재실, 비양실로 구성(적재실과 비양실은 통합 가능)되며 원격운영이 가능해야 함

⦁운영실 내에는 지상점검장치, 지상수신장치, 자료분석장치 등이 설치·운영

⦁지상 관측자료 자동 입력

⦁분석소프트웨어는 자료 수집, 품질검사, 분석, 전송 수행(WMO 지정 TEMP, BUFR 전문 등 생성)

⦁가스저장소 제작 및 설치(수소, 헬륨 모두 사용 가능)

5

해양기지

고층기상관측용 자동 발사장치

1조

해양기지기상관측

/제2해양기지

800

외자,

협상계약

2월

12월

6

자동 발사장치용

라디오존데

5,280개

고층기상관측

/강원도, 제주도, 백령도, 흑산도, 포항

1,743

내자,

협상계약

4월

9월

⦁센서별 규격: 고층기상관측장비의 표준규격 고시 이상

관측센서	주요 규격
기 온	측정범위 : 50℃ ∼ -90℃ 분 해 능 : 0.1℃ 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 16 km : 0.4 ℃ 16 km 이상 : 0.8 ℃
습 도	측정범위 : 상대습도 100% ∼ 1% 분 해 능 : 1% 이하 불 확 도 : 지상 ∼ 12 km : 상대습도 6 % 12 km ∼ 17 km : 상대습도 10 %

⦁무선송수신장치: 출력 250 mW 이하, 최대송신거리 200 km 이상

⦁라디오존데의 전원: 240분 이상 전원 공급이 가능

⦁비양기구, 낙하산, 얼레 등 부대장비 포함

⦁도달고도

구 분	고층기상관측소용	고층기후관측소용
필수도달고도	100 hPa 고도(약 16 km)	30 hPa 고도(약 25 km)
최대도달고도	30 hPa 고도(약 25 km)	10 hPa 고도(약 30 km)

기상청 관측정책과

(강인수 사무관,

02-2181-0752)

7

기상관측선 고층기상관측용

라디오존데

360개

고층기상관측

/기상1호

119

내자,

협상계약

3월

7월

8

해양기지

지상기상관측장비

1조

해양기지기상관측

/제2해양기지

200

내자,

협상계약

2월

11월

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압, 황사 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※ 황사관측장비 규격

- 측정가능 입격구간: 0.25 ～ 32㎛

- 측정가능 입자 최대 수농도: 3,000,000 particle/liter 이상

- 측정가능 수농도구간: 31개 이상

- 측정가능 질량농도 구간: PM10, 2.5, 1.0

- 오차률: ±5% in max. range

- 분해능: 0.1 ㎍/㎥

9

형식승인 기준장비

- 열싸이클링챔버

- 항온항습챔버

- 밀저항측정브릿지

각 1조

형식승인 검증용/ 서울(기상측기검정실)

224

내자,

협상계약

1월

7월

[열사이클링챔버]

⦁온도조절범위: -60 ～ 150℃ 이상

⦁습도조절범위: 30 ～ 98%(at 25℃) 이상

⦁내부부피: 2000L 이상

⦁외부사이즈: 검정실내 설치 가능크기(출입구 통과)

⦁온도조절 속도: 분당 3℃ 이상

⦁기타: 24시간 이상 연속 가동이 가능하여야 함

[항온항습챔버]

⦁온도조절범위: 10 ～ 55℃ 이상

⦁습도조절범위: 10 ～ 95%RH 이상

⦁Temperature stavility: ±0.2 ℃ 이상

⦁Relative humidity stability: ±0.5% RH 이상

⦁내부부피: 50L 이상

⦁기타: 24시간 이상 연속 가동이 가능하여야 함

⦁시험수조: 15L 이상

[정밀저항 측정브릿지]

⦁정확도(Accuracy): Ratio range(0～2)에서 0.6 ppm 이하

⦁분해능(Resolutin): 0.1ppm 이상

⦁측정저항범위: 0～500 ohms 이상

⦁표출(Disply): Ω / ℃ / K

⦁다채널 멀티플랙서 채널 수: 10채널 이상

기상청

계측표준협력과

(김용업 사무관

02-2181-0714)

10

형식승인 기준장비

- 강수량계 검정장비

1조

형식승인 검증용/ 서울(기상측기검정실)

68

내자,

협상계약

1월

7월

[강수량계 검정장비]

기능:　질량측정방법으로 강수량계 성능시험

구성: 분석용 전자저울, 정량 펌프, 분동시스템, 환경시험장비 (온도센서, 습도센서, 기압센서) 등으로 구성

- 분석용 전자저울

⦁해독도: 0.01 g 이상

⦁반복성: 0.02 g 이상

⦁최대용량: 30kg 이상

- 정량펌프

⦁작동범위: 0.01 ～ 2,000㎖/min 이상

⦁정확성: ±3% 이상

- 분동시스템

⦁표준분동: 2.0 kg(M1급)

⦁표준분동을 분석용 전자저울에 자동으로  loading –unloding 할 수 있는 리프팅(Lifting)

11

지진관측장비

(seismometer)

22조

지진관측

1,860

외자,

협상계약

1월

12월

[가속도센서]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: DC∼50 Hz 까지 3 dB 이하(1∼20 Hz 범위에서 3% 이하) 오차로 평활한 주파수응답 유지

⦁동적범위: 130 dB 이상(100회/초 샘플링 자료 기준, RMS noise to fulll sine wavefh 계산 경우 DC∼50 Hz 범위여야 함)

⦁민감도: 측정 및 출력범위에 따른 민감도 제시 (주파수 1 Hz에서 명목감도와 측정감도의 편차 3% 이하)

[광대역 속도센서]

⦁성분: 3축 성분(수직 1방향, 수평 2방향)

⦁주파수영역: 0.0083 Hz(120초)∼40 Hz 까지 3dB이내(0.1∼8 Hz 범위에서는 3% 이하) 오차로 평활한 주파수응답 유지

⦁동적범위: 130 dB 이상(100회/초 샘플링 자료 기준, RMS noise to fulll sine wavefh 계산 경우 0.0083(120초)∼40 Hz 범위여야 함)

⦁민감도: 1,000 Vs/m 이상(1 Hz에서 명목감도와 측정감도의 편차가 3 % 이하여야 함)

[자료수집처리장치]

⦁아날로그-디지털변환: 24 bit 이상

⦁채널: 6채널 이상, 2개 이상의 그룹이 독립구조

⦁동적범위: 130dB 이상(100회/초 샘플링 자료 기준, RMS noise to fulll sine wavefh 계산 경우 지진계 출력전압 범위(±20V이내)

⦁자료취득: 100회/초를 포함하여 200 회/초, 20 회/초, 1 회/초 중의 하나 이상이 동시에 다중샘플링되어야 하며, 샘플횟수 설정이 가능하여야 함

지진정보기술팀

(심원보 사무관

02-2181-0084)

12

지진

현장검정용 장비

1조

지진검정용

172

내자,

협상계약

1월

8월

[GPS 수신기]

⦁신호탐지: Tracks all visible GNSS(GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, IRNSS)

⦁주파수영역: L1, L2, L5

⦁포맷: CGGTTS

⦁연결성: 1 PPS input/output/10 MHz reference input

RS-232(com) or USB or ethernet

[휴대용 가진기]

⦁구조: 수평 수직 전환 가능

⦁가진주파수 범위: 0.1 ～ 100 Hz 성능 이상

⦁최대 가진 무게: 10 kg 이상

⦁테이블 크기: 250 mm × 250 mm 이상(크기 변경 가능)

[신호분석기]

⦁입력채널: 4 채널 이상 (동시 입력)

⦁입력주파수범위: ~ 50 kHz 또는 이상

⦁입력 채널 변환 분해능: 24 bit

⦁입력 신호 종류: 전압 DC, 전압 AC, 전압 IEPE  모든

입력 채널은 공통 (Single-ended) 또는 차동 (differential)을

자유롭게 선택 가능하여야 함

지진정보기술팀

(심원보 사무관

02-2181-0084)

13

지자기 자동절대측정장비

1조

지자기 절대값 측정

/

청양

190

외자,

협상계약

3월

12월

⦁관측 요소: 지구자기장의 편각 및 복각

⦁관측 방식: 비자성 경위계를 이용하여 관측지점의 편각/복각을 자동으로 측정하여 기저선(Baseline)값 산출

⦁각도 절대 정확도: 6“ 이하

⦁각도 측정 해상도: 1” 이하

⦁회전 모터 해상도: 0.001도

⦁관측 주기: 10분 미만

지진화산연구과

(황의홍 연구관, 02-2181-0076)

14

전지구위성항법시스템

(GNSS)

5식

가강수량 산출 등/

인천, 송월동, 백령도,

대관령, 덕적도

89

내자,

협상계약

3월

7월

[GNSS 수신기]

⦁스펙트럼 분석기 내장

⦁정지측량 :

- (수평) 3mm + 0.5ppm RMS, (수직) 5mm + 0.5ppm RMS

⦁내장 메모리 : 8GB

⦁작동 온도: –40°C ∼ +65°C

⦁웹 인터페이스 제어 기능(익스플로러, 크롬 지원)

⦁무선통신 기능

[Antenna]

⦁위성신호 추적 능력

⦁작동 온도: –55°C to +85°C

⦁악세서리 : SCIS Dome for Choke Ring,

30m Antenna Cable

위성운영과

(신동기 사무관, 043-717-0254)

15

공동감쇠분광기

[온실가스 동위원소(13CO2) 측정기]

1조

온실가스측정 /안면도

149

내자,

규격가격

1월

8월

⦁관측방식: 공기가 주입된 공동(cavity)의 셀을 일정 파장으로 스캔하여 감소하는 시간을 농도로 환산

⦁관측범위: 380 ppm ∼ 2,000 ppm 범위 이상

⦁정확도: 12CO2: 200 ppb, 13CO2: 10 ppb 정확도 이상

⦁정밀도: 0.15 ‰ 정밀도 이상

기상청

기후정책과

(임주연 사무관, 02-2181-0394)

국립기상과학원

미래기반연구

(정주용 연구관, 064-780-6624)

16

해양기상부이

3조

해양기상관측용/ 서해상(3소)

1,200

내자

협상계약

2월

11월

⦁형태: 3 m 원반형 부이

⦁재질

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

⦁부이 움직임 정밀관측 및 가강수량 측정 기술 개발을 위한 고정밀 GPS 추가 설치

⦁부이 움직임 정밀관측을 위한 고정밀 MRU 추가 설치

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과        통신시스템 구성 필수

국립기상과학원

현업운영개발부

(강기룡 연구관,

064-780-6571)

17

ARGO플로트

(ARGO FLOAT)

6조

전지구해양기상관측용/ 한반도 근해

(서해, 동해, 제주근해)

150

외자,

일반경쟁

1월

9월

⦁관측 요소: 수온, 염분, 압력 등 해양 관측

⦁관측 방식: 해수면에서 정해진 압력까지 자동 관측

하고 정해진 주기에 따라 해수면 위로 부상하여 통신위성을 통해 자료 전송

⦁관측주기: 최소 120회 이상

⦁수온센서: ± 0.005 ℃

⦁염분센서: ± 0.005 psu

⦁압력센서: ± 3 dbar

⦁플로트 프로파일링 깊이: 2,000dbar

18

고정밀 항온항습챔버

1조

국립기상과학원

실험동 (제주도)

90

내자

협상계약

3월

12월

[일반]

⦁내부사이즈: (W)600×(D)600×(H)800 이상 (>310L)

⦁외부사이즈: 과학원 실험동에 설치될 수 있는 규격

⦁투시창 설치 및 24시간 이상 연속 가동

⦁관통구멍(access port) 2구 (∅50과 ∅90mm 이상)

⦁증류수 순환장치

⦁챔버 모니터링 소프트웨어

⦁KOLAS 교정 포함

[온도]

⦁온도측정범위: -75 ～ 180℃

⦁온도 균일도: ±1.5℃ 이하

⦁온도 안정도: ±0.5℃ 이하

⦁분당 온도변화율: 3℃/min 이상

⦁온도 설정해상도: 0.1℃ 이하

[습도]

⦁습도조절범위: 10 ～ 98%RH (10℃～95℃ 범위 내)

⦁습도 균일도: ±3%RH 이하

⦁습도 안정도: ±3%RH 이하

⦁습도 설정 해상도: 1.0%RH 이하

국립기상과학원

현업운영개발부

(김기훈 연구관,

064-780-6572)

19

대형환경실험챔버

1조

국립기상과학원

실험동 (제주도)

180

내자

협상계약

4월

12월

[일반]

⦁내부사이즈: (W)2,000×(D)2,000×(H)2,000 이상

⦁챔버볼륨: 8,000L 이상

⦁외부사이즈: 과학원 실험동에 설치될 수 있는 규격

⦁투시창 설치 및 24시간 이상 연속 가동

⦁관통구멍(access port) 2구 이상 (>∅50과 >∅90mm)

⦁챔버 모니터링 및 열사이클 자동 조종 소프트웨어

⦁냉각방식: 공냉식 이원냉각 또는 이상

⦁KOLAS 교정 포함

⦁온도조절범위: -50～150℃

⦁습도조절범위: 30～95%RH (10℃～95℃ 범위 내)

⦁온습도균일성: ±1℃ 이내 / ±3%RH 이내

⦁분당가열시간: 온도범위 전구간 3K 이상

⦁분당냉각시간: 온도범위 전구간 3K 이상

20

고층기상모사시스템

1조

국립기상과학원

실험동 (제주도)

1,500

내자

협상계약

4월

12월

[핵심요구성능]

⦁온도 제어 범위: -70～-20 ℃

⦁습도 제어 범위: 0～100%RH

⦁기압 제어 범위: 0.5～1000 mbar

⦁유속 제어 범위: 0～7 m/s

⦁일사 제어 범위: 0～1500 W/m2

[온도]

⦁기준온도계

- 범위: -80～60℃ 이상, 측정불확도: 50 mK 이내

⦁Liquid bath

- 범위: -75～30℃ 이상, 측정불확도: ±5 mK 이내

⦁Climate Chamber

- 범위: -75～80℃ 이상, 안정도: ±0.4℃ 이내

[습도]

⦁건조공기 발생기

- Drying level: -99 ℃fp, 15 nmol/mol after 2nd stage

⦁Liquid bath

- 범위: -75～30 ℃, 온도 안정도: ±5 mK 이내

⦁Low frost point generator

- 범위: -90～30 ℃fp, 안정도: ±0.05 ℃ 이내

- 측정 불확도: ±0.2～0.05 ℃ 이내

[풍속]

⦁기압 Gauge

- 범위 : 0～7 bar, 측정 불확도 : 0.006% 이내

⦁온도계

- 범위: 0～50 ℃, 측정불확도: 0.05 ℃ 이내

⦁소닉 노즐

- 직경: 0.28, 0.40, 0.08, 1.12, 3.20 mm

- Flow range : 3～560 L/min

- 측정 불확도 : 0.18%

[Solar ilradiance]

⦁Solar simulator

- 램프: 1kW Xe Arc lamp(DC),

- Optic path: Liquid crystal guide(L 1m. D 5mm) + Lens

- 범위: 0～1500 W/m2,

⦁Spatial uniformity ±5%@40 mm in diameter

⦁측정 불확도 : 2%

[Air pressure]

⦁진공 펌프

- puming capacity: 0～300 m3/h, 범위: 0.5～1000 mbar

⦁진공 Gauge

- 범위: 0～1333 mbar 이내, 측정 불확도: 0.48 Pa

국립기상과학원

현업운영개발부

(김기훈 연구관,

064-780-6572)

21

드롭존데(소모품)

180개

고층기상관측

/기상항공기 격납고(김포공항)

360

내자,

수의계약

3월

6월

⦁기상항공기 장착된 AVAPS-II와 호환

⦁관측요소 및 측정범위

- 기압: 3∼1080 hPa

- 기온: -90∼+60 ℃

- 습도: 0∼100 %

- 풍향: 0∼360°

- 풍속: 0∼200 ㎧

국립기상과학원

융합기술연구부

(구태영 연구관,

064-780-6681)

22

윈드라이다

1조

고층기상관측

/덕적도 제2해양기지(추후 변경 가능)

480

내자,

협상계약

3월

12월

⦁관측변수: 후방산란강도, 풍향, 풍속

⦁관측고도: 5,000 m 이상

⦁관측주기: 10분 이하

⦁관측해상도: 100 m 이하

⦁레이저 파장범위: 1.5∼2μm

⦁정확도: 풍속 ±0.5m/s, 풍향 ±5° 이내

⦁스캔가능범위: 고도각 0∼90° 이상, 방위각 0∼180° 이상

※ 기상청에서 최초 도입하여 운영하는 장비

※ 예산, 발주시기, 설치장소, 주요 규격(안) 등은 국가연구시설· 장비심의에 따라 변경될 수 있음

국립기상과학원

융합기술연구부

(이희춘 연구관,

064-780-6683)

23

인공강우 항공실험용 연소탄(소모품)

480개

인공강우 항공실험용 / 기상항공기 격납고

(김포공항)

200

내자,

규격가격

1월,

3월

⦁흡습성 물질 불꽃형 연소탄 168개

- 재질: 종이

- 크기: Ø 6cm×30cm

- 중량 : 1kg 이하

- 충전물 : 염화칼슘

⦁요오드화은 불꽃형 연소탄 312개

- 재질 : 종이

- 크기 : Ø 3cm×46cm

- 중량 : 150g 이하

- 충전물 : 요오드화은

국립기상과학원
융합기술연구부

(차주완 연구관

064-780-6682)

24

우량계

20개

안개 및 구름입자

관측과 특성분석

/ 수도권 지역

200

내자,

협상

4월

11월

⦁타입: 전도식 우량계

⦁측정범위: Rainfall 0.1∼1.0 mm / 1 Pulse(Selectable)

⦁정확성: 0.1mm∼100mm/h < ±0.5%

100mm∼200mm/h < ±3%

Over 200mm/h < ±5%

25

기상조절실험 검증차량

1대

인공강우 실험검증용

/ 대관령

(구름물리선도센터)

165

내자,

협상계약

2월

8월

⦁장비탑재 및 운송용 트럭: 1톤 트럭, 박스형 탑차

⦁연직강우레이더(MRR-pro).(자료수집용 노트북 포함)

- 하드웨어: FM-CW모드

- 안테나: 직경 60cm 이상

- 연직관측해상도: 10m

- 레이더 거치대 (트럭 부착)

⦁자동강수채수기

- 6개 이상 수수구, 지면으로부터 1.5m로 높이 조절

- 중량 50kg 이하

- 회전 모터 및 테이블

- 컨트롤 박스

26

공항기상관측장비

(AMOS)

1조

공항기상관측 / 인천공항 제1ㆍ2활주로

1,250

내자,

협상계약

1월

11월

⦁관측센서

- 자동기상관측장비의 표준규격(기상청 고시) 이상: 풍향ㆍ풍속(초음파식), 온도, 습도, 강수량

- ICAO(CAT-Ⅲb 설치에 적합): 시정(투과율), 운고, 기압

관측센서	내용
시정 (투과율)	◦측정범위: 10m～10km MOR / 정확도: 150m 미만 ±25m, 150m～500m 사이 ±50m, 500m 이상 최대 2km 이상 ±10% ◦분 해 능: 400m 미만에서 25m 이내, 400m～800m 사이 50m 이내, 800m와 2km 사이에서 100m이내 ◦운용환경 : - 40 ～ + 60 ℃
운고	◦측정범위: 0m～7600m(25000ft) 이상 / 정확도: 10m(33ft) 또는 측정대상 거리의 2% ◦분 해 능: 1500m(5000ft) 고도아래 10m(33ft) 이상, 1500m(5000ft) 위로 30m(100ft) 이내 ◦출 력: 3층 이상 관측 가능, 운저가 낮을 경우 수직시정 보고 ◦측정주기: 최소 30초 ◦기 타: 눈이나 얼음으로부터 측정방해가 되지 않아야 함, 운고센서는 창오염이나 기타 방해물을 넘어서 측정해야 함. 광학용 확대경 없이 레이저를 볼 때 눈을 안전하게 보호해야 함(예시/IEC 60825-1의 class 1 또는 1M 레이저 장치) ◦운용환경 : - 40 ～ + 60 ℃
기압	◦측정범위: 500～1100hPa / 정확도: ±0.3hPa 이내(운용온도 범위 내) / 분해능 : 0.1hPa ◦운용환경 : - 40 ～ + 60 ℃

항공기상청

정보기술과

(정태균 사무관,

032-222-3062)

27

종관기상관측장비

(ASOS)

8조

종관기상관측

/ ’10년 도입지점 8개소

416

내자,

협상계약

1월

9월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

한국기상산업기술원

장비사업실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

방재기상관측장비

(AWS)

80조

방재기상관측

/’08,‘09년 도입지점 80개소

2,320

내자,

협상계약

1월

9월

⦁평가방법: 기술평가에 실증평가 추가

⦁자료처리기: 소스 코드(응용 프로그램) 제출

⦁중요사항: 기존 장비(무게식 강수량계, 시정센서,

운고센서, 적설센서)와의 연동

⦁측정요소: 기온, 강수량, 강수유무, 풍향, 풍속, 습도, 기압 등

⦁센서별 규격: 자동기상관측장비의 표준규격 고시 이상

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

28

황사관측장비(OPC)

1조

황사관측(연무, 황사 판별 등) / ’09 ∼ ’10년도 도입지점

60

내자,

협상계약

2월

8월

⦁측정가능 입격구간: 0.25 ～ 32㎛

⦁측정가능 입자 최대 수농도: 3,000,000 particle/liter 이상

⦁측정가능 수농도구간: 31개 이상

⦁측정가능 질량농도 구간: PM10, 2.5, 1.0

⦁오차률: ±5% in max. range

⦁분해능: 0.1 ㎍/㎥

29

적설관측장비

88조

적설깊이 관측

/관측공백지역 및 다설지역 신규설치

1,408

내자,

협상계약

1월

11월

⦁측정 범위: 0 ～ 300 cm

⦁측정 방식: 3지점 이상의 관측 포인트 산술평균

⦁정확도(적설계 센서): ± 0.5 cm (실외 기준)

⦁운용 환경: -40 ～ +50 ℃

⦁샘플링: 매 15 ～ 60 초

⦁분해능: 0.1 cm

30

해양기상부이

(10m 원반형)

2조

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/동해,제주남부먼바다

2,400

내자,

협상계약

1월

9월

⦁형태: 10m 원반형 부이

⦁설치지점: 남해, 동해 원해역(수심 100 m내외)

⦁재질: 선박용 탄소강(CCSB)

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과 통신시스템 구성 필수

31

해양기상부이

(3m 원반형)

3조

원해역 해양기상 감시 및 예․특보 운영지원

/신안, 거문도, 거제도

1,050

내자, 협상계약

1월

9월

⦁형태: 3 m 원반형 부이

⦁설치지점: 신안, 거문도, 거제도

⦁재질

- 본체: 알루미늄 5083 이상

- 상부: 알루미늄 6061 이상

- 하부: 스테인리스 STS316 이상

⦁관측요소: 파고, 풍향, 풍속, 기압, 기온, 수온 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

※ 30분 이내 관측 주기로 운영 가능한 전력과        통신시스템 구성 필수

한국기상산업기술원

장비사업실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

32

파고부이

25조

연안 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/ 자월도, 서천, 군산, 영광, 고흥, 가파도, 삼척, 노화도, 맹골수도, 협재, 잠도, 소매물도, 간절곶, 예특보구역 미설치지점 12소

750

내자, 협상계약

1월

9월

⦁형태: 구형, 직경 700 mm 이상

⦁설치지점: `13년, `14년 설치지점(13소) 및 예특보구역 미설치 지점(12소)

⦁재질: 스테인리스(STS316 이상)

⦁완충 범퍼: 고무, 강화스티로폼 등

⦁전원부: 6개월 이상 공급 가능

⦁관측요소: 파고, 파주기, 수온

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

33

선박AWS

5조

해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/ 해경함정 5소

200

내자, 협상계약

2월

9월

⦁형태: 선박 내에 자동기상관측장비 교체

⦁설치선박: 해경함정 5소

⦁재질: 강화 알루미늄 6061 파이프

⦁관측요소: 풍향․풍속, 기온, 기압, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

34

연안기상관측장비

2조

연안 해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/신안, 울산

130

내자, 협상계약

2월

9월

⦁형태: 연안바다 인근에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 신안, 울산 연안

⦁관측요소: 수위, 풍향, 풍속, 해면기압, 시정, 기온, 습도

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

35

해양안개관측장비

25조

해양안개관측

/ 충청˙전북권

750

내자, 협상계약

2월

9월

⦁측정방식: 산란식

⦁측정범위: 0∼20km

⦁샘플링: 매 10∼15초

⦁분해능: 10m

⦁방진방수: IP66이상

⦁관측요소: 시정

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

한국기상산업기술원

장비사업실

(이정국 실장,

070-5003-5410)

36

등표AWS

1조

해양기상감시 및 예․특보 운영 지원

/간여암

30

내자,

협상계약

2월

9월

⦁형태: 등표 위에 자동기상관측장비 설치

⦁설치지점: 간여암

⦁관측요소: 풍향, 풍속, 기온, 기압, 습도 등

※「기상측기검정규정」참조

※「자동기상관측장비의 표준규격」참조

※「해양기상관측장비 표준규격」참조

37

일조검정장비

1대

일조검정/

서울(기상측기검정실)

150

내자,

규격가격

1월

8월

⦁측정방법: 복사조도계

⦁광    원: 제논 램프

⦁측정범위: 100 w/m2 ∼ 120 w/m2 이상

⦁측정정확도: ± 3%

한국기상산업기술원

측기검정팀

(이수영 팀장,

070-5003-5440)