기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차 일부개정고시안

2019. 1.

	기 상 청

1. 개정이유

관측기관에서 생산된 기상관측자료의 신뢰성과 활용도를 높이기 위하여 품질검사 조건에 기후범위검사와 내적일치성검사 기준을 추가하는 등 현행 제도 운영상 나타난 일부 미비점을 개선・보완하려는 것임.

2. 주요내용

가. 허용범위검사의 명칭을 물리한계검사로 변경하고, 허용범위검사의 기상요소 중 1시간 누적강수량을 삭제하며, 일사를 일누적일사로, 일조를 일누적일조로 명칭 변경(별표 1)

나. 단계검사기준 관측주기를 1분, 5분, 10분, 30분, 60분으로 변경하고 기상요소에 일누적강수량과 최대순간풍속을 추가(별표 1)

다. 품질검사 조건에 기후범위검사와 내적일치성검사 기준을 추가(별표 1)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 기상관측표준화법 및 같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

기상청고시  제        호

기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차 일부개정고시안

기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조 중 “2018년 1월 1일”을 “2019년 7월 1일”로, “12월 31일”을 “6월 30일”로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2019.0.00.>

품질검사 조건(제2조 관련)

1. 물리한계검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	허용범위
기온	-45～45℃
일누적강수량	0～1,500mm
강수유무	0, 10
풍향	0～360°
풍속	0～75m/s
기압	800～1,120hPa
상대습도	1～100%
일누적일사	0～45 MJ/㎡
일누적일조	0～54,000s

2. 단계검사 기준(관측주기별 허용되는 최대변화량)

기상요소	관측주기
	1분	5분	10분	30분	60분
기온	3℃		5℃	6℃
일누적강수량	10mm	50mm	100mm	500mm
풍속	10m/s
최대순간풍속	30m/s	-	-	-	-
기압	5hPa
상대습도	10%		20%	60%

3. 지속성검사 기준(지속시간 내 허용되는 최소변화량)

기상요소	지속시간	최소변화량
기온	180분	0℃
기압	180분	0hPa
풍향	240분	0°
풍속	240분	0m/s

4. 기후범위검사 기준(관측값 허용범위)

기상요소	월별 허용범위
기온	1월	-35～30℃
	2월	-35～30℃
	3월	-30～35℃
	4월	-20～40℃
	5월	-10～45℃
	6월	0～45℃
	7월	5～45℃
	8월	0～45℃
	9월	-10～45℃
	10월	-20～40℃
	11월	-35～35℃
	12월	-35～30℃

5. 내적일치성검사 기준(요소간 물리적, 통계적 기준의 불일치 판별)

기상요소	검사 기준
풍속	1분 최대순간풍속이 1분 풍속보다 작을 때, 1분 풍속과 1분 최대순간풍속은 모두 오류
최대순간풍속
일누적 일사	일사 값이 0일 때 일조 값이 0이면 정상, 아니면 오류
일누적 일조

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제9조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제9조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------- 2019년 7월 1일 -------------------------------- 6월 30일-----------------------------------------------------------.