1. 개정이유

예·특보문의 통보에 관한 사항을 추가함과 동시에 일부 우주기상 용어 및 재검토기한, 별표 변경 등의 사항을 반영하기 위한 것임

2. 주요내용

가. 우주기상 용어에 관한 사항(안 제2조, 제8조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조)

나. 예·특보문의 통보에 관한 사항(안 제9조, 제10조)

다. 재검토기한에 관한 사항(안 제13조)

라. 우주기상 단기예보, 중장기예보, 특보의 발표기준, 특보 발표 및 해제에 관한 사항(안 별표 1～5)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표

기상청훈령  제        호

우주기상 예ㆍ특보 업무규정 일부개정령안

우주기상 예ㆍ특보 업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “우주예보관서”를 “우주기상 예보관서”로 하고, 제2호 중 “태양복사”를 “태양 엑스선 플럭스”로, “입자”를 “입자 플럭스”로 한다.

제5조 및 제6조를 각각 다음과 같이 한다.

제5조(우주기상 예보요소 및 특보의 종류) 우주기상 예보요소 및 특보의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 기상위성운영

2. 극항로 항공기상

3. 전리권기상

제6조(우주기상 예보) ① 영 제11조의2제1항제1호에 따른 단기예보는 예보대상기간이 1일인 예보로서 일일예보라 한다. 이 경우 단기예보(일일예보)는 매일 16시에 발표하며, 발표양식은 별표 1과 같다.

② 영 제11조의2제1항제2호에 따른 중기예보, 제3호에 따른 장기예보는 각 예보대상기간이 2～7일, 8～15일인 예보를 말한다. 이 경우 중・장기예보는 매주 화요일 17시에 발표하며, 발표양식은 별표 2와 같다.

제8조를 삭제하고, 제7조를 제8조로 하며, 제7조를 다음과 같이 신설한다.

제7조(우주기상 특보) ① 영 제11조의2제2항에 따른 우주기상 특보는 재해발생의 예상 정도에 따라 주의보와 경보로 구분하며, 그 기준은 별표 3과 같다. 이 경우 특보의 발표양식은 별표 4와 같다.

② 특보의 해제는 우주기상 관측 값 등을 종합 분석하여 특보상황이 종료되었다고 판단될 때 발표하며, 해제 발표양식은 별표 5와 같다.

제8조(종전의 제7조)의 제목 “(우주기상 예ㆍ특보 분석ㆍ감시내용 및 대상구역)”을 “(우주기상 예ㆍ특보 분석 감시내용 및 대상구역)”으로 하고, 같은 조 제1항제1호 중 “X-선 선속”을 “엑스선 플럭스”로 하며, 같은 항 제2호 중 “양성자 선속”을 “입자 플럭스”로 한다.

제9조부터 제11조까지를 각각 제11조부터 제13조까지로 하고, 제9조 및 제10조를 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조(우주기상 예보의 통보) 우주기상 예보관서는 단기예보(일일예보) 및 중・장기예보 통보문을 정보통신망에 게재하는 등 적절한 방법을 통하여 발표할 수 있다. 다만, 기상청장이 필요하다고 인정하는 기관에는 팩스, 전자우편 등의 방법을 통하여 항시 통보할 수 있다.

제10조(우주기상 특보의 통보) ① 우주기상 예보관서는 특보를 발표하거나 해제하였을 경우 법 제15조제1항과 영 제12조제2항에 따른 통보대상기관에 이를 즉시 통보하여야 한다.

② 우주기상 예보관서는 기상청장이 영 제12조제2항제7호에 따라 관할 지역의 재해방지를 위하여 기상특보의 통보가 필요하다고 인정하는 기관을 별도로 통보대상으로 정하여 운영할 수 있다.

③ 우주기상 특보 상황에 따라 우주기상 예보관서는 심각한 통신교란이 예상될 때는 재해예방을 위한 기상청의 각종 관측ㆍ통신장비의 점검 및 복구를 관계부서에 요구할 수 있다.

제11조(종전의 제9조) 중 “우주전파(기상) 재난”을 “우주전파재난”으로 한다.

제12조(종전의 제10조) 중 “우주예보관서”를 “우주기상 예보관서”로 한다.

제13조(종전의 제11조) 중 “2016년 1월 1일”을 “2019년 7월 1일”로 하고, “12월 31일”을 “6월 30일”로 한다.

별표 1, 2, 3, 4, 5를 별지와 같이 한다.

부      칙 <기상청훈령 제000호, 2019.1. .>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

■ [별표 1] 우주기상 단기예보(일일예보)

우주기상 일일예보

국가기상위성센터

0000년 00월 00일 16시00분 발표

□ 개 요

○ 예보기간 동안 우주기상(태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수, 자기권계면의 위치)은 [낮음, 일반, 관심, 주의, 경계, 심각] 수준으로 예상되어, [기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상]에 영향이 [없겠음, 있겠음].

□ 주의사항

구분	태양 엑스선 플럭스(R)	태양 고에너지 입자 플럭스(S)	지구자기장 교란지수(G)	자기권계면의 위치(MP)
기상위성 운영	・위성 통신 및 위성 항법 장애	・위성작동/제어 장애 또는 영구적 불능 ・메모리 통제 불가 ・항성 추적기능 손상 ・태양 전지판 손상 ・위성영상 품질 저하	・위성체 표면 대전 ・위성 제어 오류/보정 ・위성항법 장애 ・저궤도 위성 끌림	・위성 통신 장애 ・위성영상 품질 저하
극항로 항공기상	・HF 통신 및 항법 장애	・극항로 승무원/승객의 우주방사선 노출(피폭)(고위도/고고도 항로) ・HF 통신 장애 ・항법 장애 및 품질 저하	・극항로 승무원/승객의 우주방사선 노출(피폭)(고위도/고고도 항로) ・HF 통신 장애 ・항법 장애 및 품질 저하
전리권 기상	・HF 통신 및 항법 장애		・HF 통신 및 항법 장애

□ 상세정보

※ 태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수에 관한 예·경보는 과학기술정보통신부 우주전파센터에서 제공

□ 우주기상정보는 기상청 홈페이지(http://spaceweather.kma.go.kr/ko/alerts.do)를 참고하시기 바랍니다.

□ 연락처 070-7850-5735

■ [별표 2] 우주기상 중․장기예보

우주기상 중․장기예보

국가기상위성센터

0000년 00월 00일 17시00분 발표

□ 중기예보(2일~7일)

○ 예보기간 동안 우주기상(지구자기장 교란지수)이 [낮음, 일반, 관심, 주의, 경계, 심각] 수준으로 예상되어, 기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상에 영향이 [없겠음, 있겠음].

□ 장기예보(8일~15일)

○ 예보기간 동안 우주기상(지구자기장 교란지수)이 [낮음, 일반, 관심, 주의, 경계, 심각] 수준으로 예상되어, 기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상에 영향이 [없겠음, 있겠음].

□ 예측자료

※ 태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수에 관한 예·경보는 과학기술정보통신부 우주전파센터에서 제공

□ 우주기상정보는 기상청 홈페이지(http://spaceweather.kma.go.kr/ko/alerts.do)를 참고하시기 바랍니다.

□ 연락처 070-7850-5735

■ [별표 3] 우주기상 특보의 발표기준

대 상	주의보	경 보
기상위성 운영	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10-4 W/m2 이상, 10-3 W/m2 미만일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 103 cm-2s-1sr-1 이상, 104 cm-2s-1sr-1 미만일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 기상위성운영에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대플럭스가 10-3 W/m2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 104 cm-2s-1sr-1 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때 ④ 지구자기권계면의 위치가 지구정지궤도(6.6RE) 이내일 때
극항로 항공기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10-4 W/m2, 10-3 W/m2 미만일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 103 cm-2s-1sr-1, 104 cm-2s-1sr-1 미만일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 극항로 항공기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10-3 W/m2 이상일 때 ② 태양 고에너지 양성자(10MeV 이상)의 플럭스가 104 cm-2s-1sr-1 이상일 때 ③ 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때
전리권 기상	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10-4 W/m2 이상, 10-3 W/m2 미만일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 7일 때	다음 중 어느 항목에 해당하는 우주기상 현상이 발생하여 전리권기상에 피해가 예상될 때 ① 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스가 10-3 W/m2 이상일 때 ② 지구자기장의 변화를 나타내는 Kp 지수가 8 이상일 때

※ 지구정지궤도상의 엑스선 최대 플럭스 및 지구자기권계면의 위치가 특보 수준에 도달하더라도 야간(18시~다음날 06시, KST)인 경우 기상위성 운영, 극항로 항공기상, 전리권기상의 피해가능성이 낮으므로 주의보 및 경보 발표를 제외할 수 있다.

■ [별표 4] 우주기상 특보 발표

우주기상 특보 (제 00 - 00 호)

국가기상위성센터

0000년 00월 00일 00시00분 발표

□ 개 요

○ 0000년 00월 00일 00시 00분 (KST)에 우주기상(태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수, 자기권계면의 위치)이 [주의, 경계, 심각]이므로 [기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상]에 [주의보, 경보]를 발표함.

구      분

기상위성운영

극항로 항공기상

전리권기상

특 보 종 류

(주의보, 경보)

(주의보, 경보)

(주의보, 경보)

대       상

기상위성

극항로 항공기 운항

위성항법시스템(GNSS)

□ 주의사항

구분	태양 엑스선 플럭스(R)	태양 고에너지 입자 플럭스(S)	지구자기장 교란지수(G)	자기권계면의 위치(MP)
기상위성 운영	・위성 통신 및 위성 항법 장애	・위성작동/제어 장애 또는 영구적 불능 ・메모리 통제 불가 ・항성 추적기능 손상 ・태양 전지판 손상 ・위성영상 품질 저하	・위성체 표면 대전 ・위성 제어 오류/보정 ・위성항법 장애 ・저궤도 위성 끌림	・위성 통신 장애 ・위성영상 품질 저하
극항로 항공기상	・HF 통신 및 항법 장애	・극항로 승무원/승객의 우주방사선 노출(피폭)(고위도/고고도 항로) ・HF 통신 장애 ・항법 장애 및 품질 저하	・극항로 승무원/승객의 우주방사선 노출(피폭)(고위도/고고도 항로) ・HF 통신 장애 ・항법 장애 및 품질 저하
전리권 기상	・HF 통신 및 항법 장애		・HF 통신 및 항법 장애

□ 상세정보

※ 태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수에 관한 예·경보는 과학기술정보통신부 우주전파센터에서 제공

□ 우주기상정보는 기상청 홈페이지(http://spaceweather.kma.go.kr/ko/alerts.do)를 참고하시기 바랍니다.

□ 연락처 070-7850-5735

■ [별표 5] 우주기상 특보 해제

우주기상 특보 해제 (제 00 - 00 호)

국가기상위성센터

0000년 00월 00일 00시00분 발표

□ 개 요

○ 0000년 00월 00일 00시 00분 (KST)에 우주기상(태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수, 자기권계면의 위치)이 [낮음, 일반, 관심]수준을 유지하고 있으므로 [기상위성운영, 극항로 항공기상, 전리권기상]에 [주의보, 경보]를 해제함.

구      분

기상위성운영

극항로 항공기상

전리권기상

특 보 종 류

(주의보, 경보)

(주의보, 경보)

(주의보, 경보)

대       상

기상위성

극항로 항공기 운항

위성항법시스템(GNSS)

□ 주의사항

구분	태양 엑스선 플럭스(R)	태양 고에너지 입자 플럭스(S)	지구자기장 교란지수(G)	자기권계면의 위치(MP)
기상위성 운영	영향없음
극항로 항공기상
전리권 기상

□ 상세정보

※ 태양 엑스선 플럭스, 태양 고에너지 입자 플럭스, 지구자기장 교란지수에 관한 예·경보는 과학기술정보통신부 우주전파센터에서 제공

□ 우주기상정보는 기상청 홈페이지(http://spaceweather.kma.go.kr/ko/alerts.do)를 참고하시기 바랍니다.

□ 연락처 070-7850-5735

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ---------------------------------------.
1. "우주예보관서"란 우주기상 예보와 특보를 생산하거나 우주기상 서비스를 행하는 기상청 ‘국가기상위성센터’를 말한다.	1. "우주기상 예보관서" -----------------------------------------------------------------------------.
2. “우주기상”이란 태양흑점 폭발 등에 의해 발생하는 태양복사, 태양 고에너지 입자 및 지구 자기장 교란 등과 같은 우주공간에서의 물리적 현상이 기상현상, 기후 및 기상위성에 미치는 영향을 말한다.	2. ---------------------------------------- 태양 엑스선 플럭스---- 입자 플럭스 ----------------------------------------------------------------------------------------.
제5조(우주기상 예ㆍ특보) ① 우주기상 예ㆍ특보 항목은 다음 각 호에 따라 구분한다. 1. 기상위성운영 2. 극항로 항공기상 3. 전리권기상 ② 우주기상 예보는 우주예보관서에서 발표하며, 예보의 세부종류와 내용은 다음과 같다. 1. 예보대상기간이 1일인 예보를 단기예보(일일예보)라 하며, 별표 1과 같이 매일 16시에 발표한다. 2. 예보대상기간이 2일～7일을 중기예보, 8일～15일을 장기예보라 하며, 별표 2와 같이 매주 화요일 17시에 발표한다.	제5조(우주기상 예보요소 및 특보의 종류) 우주기상 예보요소 및 특보의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 기상위성운영 2. 극항로 항공기상 3. 전리권기상
제6조(우주기상 특보 발표 및 해제) ① 우주기상 특보는 별표 3과 같이 우주기상 특보 기준에 따라 별표 4를 발표한다. ② 우주기상 특보의 해제는 우주기상 관측 값 등을 종합 분석하여 특보상황이 종료되었다고 판단될 때 별표 5를 발표한다.	제6조(우주기상 예보) ① 영 제11조의2제1항제1호에 따른 단기예보는 예보대상기간이 1일인 예보로서 일일예보라 한다. 이 경우 단기예보(일일예보)는 매일 16시에 발표하며, 발표양식은 별표 1과 같다. ② 영 제11조의2제1항제2호에 따른 중기예보, 제3호에 따른 장기예보는 각 예보대상기간이 2～7일, 8～15일인 예보를 말한다. 이 경우 중・장기예보는 매주 화요일 17시에 발표하며, 발표양식은 별표 2와 같다.
<신 설>	제7조(우주기상 특보) ① 영 제11조의2제2항에 따른 우주기상 특보는 재해발생의 예상 정도에 따라 주의보와 경보로 구분하며, 그 기준은 별표 3과 같다. 이 경우 특보의 발표양식은 별표 4와 같다. ② 특보의 해제는 우주기상 관측 값 등을 종합 분석하여 특보상황이 종료되었다고 판단될 때 발표하며, 해제 발표양식은 별표 5와 같다.
제7조(우주기상 예ㆍ특보 분석ㆍ감시내용 및 대상구역) ① 기상청의 우주기상 예ㆍ특보분석 시에는 다음 각 호의 내용이 포함되도록 한다.	제8조(우주기상 예ㆍ특보 분석 감시내용 및 대상구역) ① -------------------------------------------------------------.
1. 정지궤도상에서의 X-선 선속	1. ------------- 엑스선 플럭스
2. 정지궤도상에서의 고에너지 양성자 선속	2. ---------------------- 입자 플럭스
3. ∼ 5. (생 략)	3. ∼ 5. (현행과 같음)
② (생 략)	② (현행과 같음)
제8조(예ㆍ특보문의 통보 등) ① 기상청장은 우주기상을 필요로 하는 경우 기관 또는 우주기상이 국가의 재산과 인명손실에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 경우 해당 기관을 포함하여, 우주기상의 예ㆍ특보를 통보 또는 게재해야 하며, 다음 각 호의 통보방법을 말한다. 1. 우주기상 홈페이지 : 대국민 2. FAX, e-mail : 국가기관, 공공기관, 언론 등 3. 그 밖에 전송할 수 있는 방법 ② 특보 통보 대상기관은 기상청장이 기상ㆍ기후 영향, 항공기 안전, 기상위성운영 등 우주기상으로 인한 재해방지를 위해 통보가 필요하다고 인정하는 기관으로 다음 각 호의 기관을 의미한다. 1. 국토교통부 2. 국가정보원 3. 국민안전처 4. 우주전파센터 5. 항공우주연구원 6. 그 밖에 기상청장이 필요하다고 인정하는 기관 ③ 우주기상 특보 상황에 따라 우주예보관서는 심각한 통신교란이 예상될 때는 재해예방을 위한 기상청의 각종 관측ㆍ통신장비의 점검 및 복구를 관계부서에 요구할 수 있다.	<삭 제>
<신 설>	제9조(우주기상 예보의 통보) 우주기상 예보관서는 단기예보(일일예보) 및 중・장기예보 통보문을 정보통신망에 게재하는 등 적절한 방법을 통하여 발표할 수 있다. 다만, 기상청장이 필요하다고 인정하는 기관에는 팩스, 전자우편 등의 방법을 통하여 항시 통보할 수 있다.
<신 설>	제10조(우주기상 특보의 통보) ① 우주기상 예보관서는 특보를 발표하거나 해제하였을 경우 법 제15조제1항과 영 제12조제2항에 따른 통보대상기관에 이를 즉시 통보하여야 한다. ② 영 제12조제2항제7호와 관련하여 우주기상 예보관서는 관할 지역의 재해방지를 위하여 기상특보가 필요하다고 인정하는 기관 등을 별도로 통보대상으로 정하여 운영할 수 있다. ③ 우주기상 특보 상황에 따라 우주기상 예보관서는 심각한 통신교란이 예상될 때는 재해예방을 위한 기상청의 각종 관측ㆍ통신장비의 점검 및 복구를 관계부서에 요구할 수 있다.
제9조(상황실 운영) 위기대응 상황실 운영은 ‘우주전파(기상) 재난 위기대응 실무매뉴얼’의 위기경보 수준별 대응에 따라 운영한다.	제11조(상황실 운영) ---------------------우주전파재난 -------------------------------------------------------.
제10조(연구계획 수립 및 사후분석) ① 우주예보관서는 매년 우주기상 예·특보를 위한 관측, 분석 및 예·특보 시스템 개발과 연구 수행을 위한 계획을 수립해야 한다. ② 우주예보관서는 특보발생 사례에 대해 예보기술 향상을 위하여 우주기상현상 및 예·특보 사항에 대하여 사후분석을 하여야 한다.	제12조(연구계획 수립 및 사후분석) ① 우주기상 예보관서----------------------------------------------------------------------------------. ② 우주기상 예보관서------------------------------------------------------------------------------------.
제11조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 규정에 대하여 2016년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제13조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------ 2019년 7월 1일 ------------------------------- 6월 30일 ------------------------------------------------------------.